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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ


28 марта 2025г.								№ 312


с. Нерчинский Завод


Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края, решил:

1. Утвердить Генеральный план, Правила землепользования и застройки Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края (прилагается).
2.	Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального обнародования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на сайте администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа по адресу https://нерзавод75.рф/.



Заместитель председателя
Совета Нерчинско-Заводского
муниципального округа
Забайкальского края							 Н.В. Середкина



Глава Нерчинско-Заводского
муниципального округа
Забайкальского края 							Л.В. Михалёв 
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	Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО»
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	Главный архитектор ООО НПИ «ЭНКО»
	А.Г. Немчинова
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	Разделы 
	Фамилия, инициалы

	Архитектурно-планировочные разделы, земельные ресурсы
	Шмелева Ю.В.
(руководитель проекта)

	Градостроительная экономика (демография, экономическая база, жилищный фонд, объекты обслуживания населения)
	Петина О.В.,
Кононова Е.Ю.,
Степанянц Э.Н.

	Природные условия и ресурсы. Экологическое состояние и природоохранные мероприятия
	Асташова А.Б.

	Транспортная инфраструктура
	Бельский А.Ю.

	Инженерная инфраструктура 
	Боблак О.М.
Малаева А.Р.

	Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Смирнова П.В.

	ГИС-технологии 
	Жарский Е.А.
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	№
	Наименование документа
	Гриф
	Масштаб

	Генеральный план Нерчинско-Заводского муниципального округа 
Забайкальского края

	Текстовые материалы

	1
	Положение о территориальном планировании
	НС
	-

	Графические материалы

	1. 
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: 
с. Поперечный Зерентуй, с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, с. Горбуновка, с. Уровские Ключи, с.Байка, 
с. Чашино-Ильдикан, с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: 
с. Нерчинский Завод, с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Георгиевка, с. Большой Зерентуй, 
с. Михайловка, с. Середняя, с. Ишага, пст. Михайловский Участок, с. Золотоноша, с. Аргунск, с. Широкая, 
с. Олочи, с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта планируемого размещения объектов местного значения 
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта планируемого размещения объектов местного значения (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Поперечный Зерентуй, с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, 
с. Горбуновка, с. Уровские Ключи, с. Байка, с. Чашино-Ильдикан, с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта планируемого размещения объектов местного значения (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Нерчинский Завод, 
с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, 
с. Георгиевка, с. Большой Зерентуй, с. Михайловка, 
с. Середняя, с. Ишага, пст. Михайловский Участок, 
с. Золотоноша, с. Аргунск, с. Широкая, с. Олочи, 
с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта функциональных зон
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта функциональных зон (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: 
с. Поперечный Зерентуй, с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, с. Горбуновка, с. Уровские Ключи, с. Байка, 
с. Чашино-Ильдикан, с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта функциональных зон (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: 
с. Нерчинский Завод, с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Георгиевка, с. Большой Зерентуй, 
с. Михайловка, с. Середняя, с. Ишага, пст. Михайловский Участок, с. Золотоноша, с. Аргунск, с. Широкая, 
с. Олочи, с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	Приложение

	8
	Сведения о границах населённых пунктов (в том числе границах образуемых населённых пунктов)
	НС
	-

	Материалы по обоснованию генерального плана 
Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края

	Текстовые материалы

	1
	Материалы по обоснованию 
	НС
	-

	Графические материалы
	

	1. 
	Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения.
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Поперечный Зерентуй, с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, с. Горбуновка, с. Уровские Ключи, с. Байка, 
с. Чашино-Ильдикан, с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Нерчинский Завод, с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Георгиевка, с. Большой Зерентуй, 
с. Михайловка, с. Середняя, с. Ишага, пст. Михайловский Участок, с. Золотоноша, с. Аргунск, с. Широкая, 
с. Олочи, с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта распределения земель различных категорий. Карта границ муниципального округа и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа)
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Поперечный Зерентуй, 
с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, с. Горбуновка, 
с. Уровские Ключи, с. Байка, с. Чашино-Ильдикан, 
с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа)  (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Нерчинский Завод, с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Георгиевка, 
с. Большой Зерентуй, с. Михайловка, с. Середняя, 
с. Ишага, пст. Михайловский Участок, с. Золотоноша, 
с. Аргунск, с. Широкая, с. Олочи, с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	НС
	1:100 000

	1. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Поперечный Зерентуй, с. Солонечная, с. Горный Зерентуй, 
с. Горбуновка, с. Уровские Ключи, с.Байка, с. Чашино-Ильдикан, с. Явленка)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Нерчинский Завод, 
с. Чалбучи-Килга, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, 
с. Георгиевка, с. Большой Зерентуй, с. Михайловка, 
с. Середняя, с. Ишага, пст. Михайловский Участок, 
с. Золотоноша, с. Аргунск, с. Широкая, с. Олочи, 
с. Домасово)
	НС
	1:5 000

	1. 
	Карта границ лесничеств
	НС
	1:100 000
(фрагменты в масштабе 1:10 000)

	1. 
	Карта территорий объектов культурного наследия
(Выявленные объекты археологического наследия)
	ОП*
	1:100 000
(фрагменты в масштабе 1:5 000)


* – материалы ограниченного пользования в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ 
от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». 
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[bookmark: _Toc177574706]ВВЕДЕНИЕ
Разработка Генерального плана Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края производится на основании муниципального контракта от 01.07.2024 № 8/2024 заключенного между администрацией Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края и ООО Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (ООО НПИ «ЭНКО»). 

Цели разработки Генерального плана:
· создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории;
· определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Задачи разработки Генерального плана: 
· установить границы каждого населенного пункта, входящего в состав муниципального округа; подготовить сведений о границах населенных пунктов в целях внесения указанной информации в ЕГРН; обеспечить совершенствование планировочной структуры населённых пунктов;
· выполнить зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и градостроительных ограничений; обеспечить обоснование границ и параметров функциональных зон;
· выявить основные направления градостроительного развития территории муниципального округа во взаимосвязи с развитием системы расселения муниципального округ; обосновать размещение объектов местного значения муниципального округа;
· выявить основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур;
· выделить территории резерва для развития муниципального округа (под индивидуальное жилищное строительство, многоквартирное строительство, организация мест отдыха и лечения и пр.);
· выделить территории с неблагоприятной экологической обстановкой;
· выделить территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне; разработать мероприятия по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
· выделить территории под объектами историко–культурного наследия, особо-охраняемыми природными территориями; разработать комплекс мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;
· выделить территории под объектами утилизации, складирования и захоронения производственных и бытовых отходов (свалки ТКО);
· разработать схемы существующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций в населенных пунктах;
· обеспечить возможность использования результатов территориального планирования и градостроительного зонирования при разработке проектов планировки территорий и выдаче градостроительных планов;
· разработать документ территориального планирования в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»; создать электронный генеральный план с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и Федеральной геоинформационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), обеспечив привязку атрибутивной информации к точечным, линейным и площадным объектам каждого векторного слоя электронного проекта. 

Генеральной план разработан на 20 лет до 2044 г., с выделением первоочередных градостроительных мероприятий на 2034 г.
1. [bookmark: _Toc177574707]СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р (ред. от 10.06.2023).
Объекты местного значения документом непосредственно не предусмотрены, однако отмечается, что «возрастающий спрос на образовательные услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, показывает, что действующая сеть учреждений дошкольного образования в регионе не отвечает потребностям Забайкальского края. До 2025 года запланированы расширение и модернизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений».
В Стратегии предлагается развитие малоэтажного строительства с привлечением средств населения и развитием производства строительных материалов и конструкций на местном сырье с внедрением в строительство новых технологий. Приоритетно деревянное домостроение.
Отмечена необходимость строительства автомобильных дорог, обеспечивающих связь населенных пунктов с опорной сетью автомобильных дорог Забайкальского края.

2. Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р (ред. от 29.11.2023).
Программа содержит обширный перечень мероприятий в отношении объектов местного значения Забайкальского края. Мероприятия не дифференцированы по муниципальным образованиям.
Начиная с 2025 г. Программа предполагает в целом по Забайкальскому краю ряд мероприятий в отношении объектов местного значения
1) в области развития транспортной инфраструктуры и связи:
· приведение в нормативное состояние 1,7 тыс. км автомобильных дорог местного значения, включая реконструкцию автомобильных дорог с твердым покрытием (автодороги № 6, 3, 1, 2, 26, 27) протяженностью 24,7 км;
· обеспечение транспортной доступности 2 населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона;
· восстановление 46 посадочных площадок в населенных пунктах;
2) в области социального развития:
· реконструкция 2 детских оздоровительных лагерей;
· строительство (реконструкция), капитальный ремонт учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры;
· строительство (реконструкция) 26 спортивных сооружений.
Кроме того, в Забайкальском крае продолжается реализация мероприятий, намеченных Программой на период до 2024 года включительно по:
· строительству (реконструкции) вертолетной (посадочной) площадки;
· созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях;
· созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум";
· созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
· созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и малых городах и для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
· созданию центров цифрового образования детей "IT-куб";
· строительству (реконструкции) учреждений культуры;
· строительству (реконструкции) спортивных сооружений.

3. Комплексная программа ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 года и на перспективу до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2021 № 2282-р (ред. от 04.05.2023).
Программа предусматривает перечень мероприятий по созданию новых и развитию существующих объектов инфраструктуры. Мероприятия в отношении планируемых для размещения или планируемых к реконструкции объектов местного значения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа не сформулированы. В программе учитывается инвестиционный проект по вводу в оборот 60000 га залежной земли для выращивания рапса, льна и овса ООО "Мангазея Агро" (Нерчинско-Заводский, Калганский муниципальные округа, Борзинский район), однако соответствующее развитие социальной инфраструктуры предполагается на территории Калганского муниципального округа.

4. Государственные и региональные программы Забайкальского края
Создание объектов местного значения (планируемые для размещения, планируемые к реконструкции объекты) на территории Забайкальского края возможно в рамках государственных программ Забайкальского края. Сведения от утвержденных программах Забайкальского края, прямо включающих такие мероприятия в отношении объектов регионального и местного значения, либо утверждающих порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета края бюджетам муниципальных образований края на реализацию соответствующих мероприятий представлен в таблице 1.1. 
Мероприятия в отношении планируемых для размещения или планируемых к реконструкции объектов местного значения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа в государственных программах не сформулированы.
Таблица 1.1
Сведения об утвержденных государственных программах Забайкальского края, 
по которым возможно создание объектов на территории муниципальных образований Забайкальского края
	Наименование государственной программы
	Реквизиты постановления Правительства Забайкальского края, которым утверждена программа, внесены изменения в программу

	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края
	[bookmark: _GoBack11]от 22.07.2014 № 407 (ред. от 08.08.2024 № 388)

	Экономическое развитие 
	от 23.04.2014 № 220 (ред. от 18.11.2024 № 583)

	Содействие занятости населения 
	от 01.08.2014 № 457 (ред. от 04.10.2024 № 507)

	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	от 25.04.2014 № 237 (ред. от 14.02.2024 
№ 52)

	Воспроизводство и использование природных ресурсов
	от 28.10.2013 № 465 (ред. от 09.04.2024 № 182)

	Охрана окружающей среды
	от 10.04.2014 № 188 (ред. от 11.11.2024 № 566)

	Развитие лесного хозяйства Забайкальского края
	от 18.07.2014 № 404 (ред. от 01.03.2024 № 94)

	Развитие международной, внешнеэкономической деятельности в Забайкальском крае
	от 29.05.2014 № 314 (ред. от 06.03.2024 № 104)

	Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края
	от 31.12.2015 № 656 (ред. от 22.07.2024 № 356)

	Развитие транспортной системы Забайкальского края
	от 29.05.2014 № 315 (ред. от 09.10.2024 
№ 512)

	Развитие образования Забайкальского края
	от 24.04.2014 № 225 (ред. от 06.12.2024 
№ 622)

	Развитие культуры в Забайкальском крае 
	от 24.04.2014 № 236 (ред. от 29.01.2024 № 24)

	Развитие здравоохранения Забайкальского края
	от 28.07.2014 № 448 (ред. от 21.02.2024 № 74)

	Социальная поддержка граждан
	от 10.06.2014 № 328 (ред. от 15.03.2024 № 123)

	Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае
	от 30.06.2014 № 381 (ред. от 17.07.2024 № 341)

	Комплексное развитие сельских территорий
	от 17.12.2019 № 490 (ред. от 17.07.2024 № 349)

	Доступная среда
	от 19.05.2016 № 197 (ред. 15.03.2024 № 125)

	Развитие жилищно-коммунального  хозяйства  Забайкальского края 
	от 30.12.2015 № 650 (ред. от 29.11.2024 
№ 606)

	Формирование современной городской среды
	от 31.08.2017 № 372 (ред. от 21.11.2024 № 589)

	Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края
	от 09.12.2021 N 482 (ред. от 12.05.2023 № 230)

	Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае
	от 10.08.2022 № 335 (ред. от 14.02.2024 № 46)

	Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае
	от 29.12.2022 № 677 (ред. от 19.12.2023 № 687)

	Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае
	от 27.12.2022 № 656 (ред. от 14.11.2024 
№ 580)



Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 11.04.2019 № 124 (ред. от 31.07.2024 № 377), и региональная программа Забайкальского края Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)	, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 07.07.2023 № 349 (ред. от 25.04.2024 № 208), не содержат мероприятий в отношении планируемых для размещения или планируемых к реконструкции объектов местного значения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа.

5. Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 
№ 272.
Стратегия направлена на достижение к 2035 г. главной стратегической цели социально-экономического развития края – высокий уровень жизни населения и ускоренный экономический рост за счет ориентации на следующие приоритеты: развитие человеческого капитала, повышение конкурентоспособности экономики и сбалансированное пространственное развитие.
Стратегией предусмотрены 3 сценария социально-экономического развития региона: консервативный, сохраняющий сложившуюся динамику развития; базовый, соответствующий достижению национальных целей развития; форсированный, нацеленный на достижение целей и решение задач социально-экономического развития, установленных данной стратегией.
Предложен тип территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы с отнесением территории к узловому центру обеспечения качественными базовыми услугами отраслей социальной сферы «узел Приаргунск» (входят Калганский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский муниципальные округа).
Мероприятия по реализации основных положений Стратегии включаются в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 27.09.2023 № 371-р. 

6. План социального развития центров экономического роста Забайкальского края, распоряжение Правительства Забайкальского края от 24.05.2019 № 173-р 
(ред. 15.09.2023 № 348-р)
Планом предусмотрены мероприятия по размещению объектов (строительство):
· дома культуры в с. Нерчинский Завод (2020 г., объект построен);
· универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Нерчинский Завод (2019 - 2021 г., открыта площадка для мини-футбола);
· приобретение и установка уличных тренажерных комплексов в нескольких населенных пунктах Нерчинско-Заводского муниципального округа, включая села Уровские Ключи и Горный Зерентуй (2019 - 2021 г., комплексы установлены).
Кроме того, предусматривалась организация доступа к услугам связи и интернета в 
с. Большой Зерентуй (2023 г.).

7. В 2025 г. начинается реализация новых национальных проектов, каждый со своими масштабными целями по дальнейшему развитию страны до 2030 г. Проекты «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» содержат ключевые решения, направленные на улучшение жизни граждан, призваны повысить качество среды в населённых пунктах, а также решать вопросы демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования, обеспечения жильём. На достижение технологического лидерства нацелены 9 национальных проектов. Ряд проектов нацелены на развитие транспортной отрасли, наращивание частных инвестиций, решение вопросов дефицита кадров и внедрение современной модели управления на основе больших данных. В составе каждого национального проекта может реализовываться несколько направлений развития, оформленных как федеральные проекты.

8. Инвестиционными программами субъектов естественных монополий создание объектов местного значения на территории муниципального округа не предусматривается.

9. По инвестиционными программам организаций коммунального комплекса не предусмотрены мероприятия в отношении объектов местного значения.

10. Решения органов местного значения. Имеются комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края на 2021 – 2030 годы и муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2025 годы», кторыми предусмотрено размещение ряда объектов местного значения муниципального округа (в их числе объекты в области образования, организации отдыха детей, физической культуры и массового спорта, культуры, транспорта). Подробные сведения о мероприятиях приведены в разделах 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.3. Прочие решения органов местного значения по состоянию на конец 2024 г. не предусматривают выделение средств на создание на территории муниципального округа новых объектов местного значения.
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0. [bookmark: _Toc177574710]Описание положения муниципального округа 
Нерчинско-Заводский муниципальный округ расположен на юго-востоке Забайкальского края, в левобережном Приаргунье. На западе он граничит с Газимуро-Заводским муниципальным округом (граница проходит в основном по водоразделу Урюмканского хребта), на юго-западе и юге – с Калганским муниципальным округом, а на востоке и севере по р. Аргунь – с Китаем, торгово-экономические отношения с которым у России и Забайкальского края развиваются и углубляются. 
Муниципальный округ расположен в стороне от Транссибирской железной дороги и от её ответвлений на п. Забайкальск и п. Приаргунск. По его территории проходит ответвление от федеральной трассы Чита – Забайкальск – Китай, начинающееся в городе Борзя, далее на с. Калга – Нерчинский Завод – Газимурский Завод, которое имеет твердое покрытие, остальные дороги – грунтовые. Судоходная р. Аргунь дает муниципальному округу выход к Амуру и в Тихий океан.
Почти все населенные пункты и экономическая деятельность сосредоточены в южной половине территории муниципального округа в междуречье рек Аргунь и Уров по долинам небольших, впадающих в эти реки, притоков. Здесь расположены основные массивы земель сельскохозяйственного назначения, а также промышленные предприятия.
Общая площадь Нерчинско-Заводского муниципального округа в его административных границах составляет 903083,34 га. Граница Нерчинско-Заводского муниципального округа установлена законом Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2074-3ЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края, в Нерчинско-Заводский муниципальный округ Забайкальского края».
Всего на территории муниципального округа расположено 24 населенных пункта, административный центр – село Нерчинский Завод.  
0. [bookmark: _Toc177574711]Историческая справка
Экономическое развитие на территории муниципального округа неразрывно связано с горно-добывающей промышленностью. Село Нерчинский Завод основано в 1689 г. В 1704 г. на р. Алтача на базе месторождения серебросвинцовых руд и более раннего русского поселения пущен в работу Аргунский сереброплавильный завод, где получено первое серебро и золото России. Завод закрыт в 1853 г. в связи с выработкой руды.
Свое название село получило в 1726 г., когда в него перевели Нерчинский бергамт. Нерчинский Завод, который стал центром горного края, в нём находились все учреждения горного округа и резиденция начальника заводов. В Нерчинском Заводе многое было первым в Сибири: химическая лаборатория, метеостанция, первая за Байкалом библиотека, первая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке школа. В 1789-1794 гг. в селе была создана первая в России геологическая карта.
В XVIII в. с. Нерчинский Завод был центром огромного промышленного и административного комплекса, вошедшего в историю под названиями Нерчинские горные заводы, Нерчинский горный округ. С 1787 г. Нерчинские заводы с принадлежавшими им рудниками, лесами и деревнями были переданы в ведение Кабинета Её Императорского Величества.
Значительное влияние на жизнь населения оказывали находящиеся на территории Нерчинского завода тюрьмы Нерчинской каторги. В 1757 г. организованы  Кадаинская каторжная тюрьма, Мальцевская каторжная тюрьма. В первой четверти XIX в. на реке Зерентуй открыт рудник по добычи полиметаллических руд. В с. Горный Зерентуй в 1825 г. для обеспечения рудника рабочей силой основана тюрьма. Она известна как первое место отбывания ссылки декабристов: в 1826 – 1827 гг. содержалось 8 декабристов. В 1860-х гг. там отбывали каторгу повстанцы поляки. В 3 км от Горно-Зерентуйской тюрьмы расположен полиметаллический рудник Благодатский, на котором работали политические заключенные. Действовал Иркинский железоделательный завод. 
В 1872 г. Нерчинский Завод стал центром Нерчинско-Заводского округа, а с 1898 г. – центр созданного 4-го военного отдела Забайкальского казачьего войска. В начале XX в. казачье население составляло более 50 % всего населения. 
В 1901 – 1924 гг. Нерчинский завод – уездный город. Отрицательное влияние на развитие Нерчинско-Заводского уезда оказывало широкое распространение уровской болезни (болезнь Кашина-Бека – эндемичное заболевание, возникает в результате дефицита селена, избытка фосфора и марганца, проявляется нарушением роста и созревания эпифизов костей). Ее очаги отмечались более чем в 60 населенных пунктах, в некоторых из них болезнью было охвачено до 75 % жителей. В годы Гражданской войны Нерчинский Завод являлся объектом постоянной борьбы между партизанами и белыми частями. 
В 1924 – 1926 гг. – Нерчинский Завод был центром Нерчинско-Заводской волости, после – центром Нерчинско-Заводского района, однако экономическое и административное значение Нерчинского Завода падало. В декабре 1942 г. из 7 сельсоветов Быркинского района и 13 сельсоветов Нерчинско-Заводского района образован Калганский район. 
В 1929 г. организована сельскохозяйственная коммуна, в 1930 г. – колхоз «Красный партизан», который в 1959 г. реорганизован в совхоз «Нер-Заводский» мясомолочного и зерноводческого направления.
В 1990-х гг. закрыт Благодатский рудник Нерчинского полиметаллического комбината. С 2008 г. ведётся добыча золота на карьере Савкинское, мощность по переработке руд составляет около 1 млн т в год. 
В 2006 г. Нерчинско-Заводский муниципальный район образован в современных границах муниципального округа, в 2015 г. упразднено Ишагинское сельское поселение, объединённое с Аргунским сельским поселением. В 2022 г. муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения преобразованы в муниципальный округ. 
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[bookmark: _Hlk171774924]Климат Забайкальского края, в пределах которого находится Нерчинско-Заводский муниципальный округ, резко континентальный с неравномерным распределением осадков в течение года и значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Зима длительная и холодная. В этот период выпадает незначительное количество осадков. Лето короткое, но сравнительно теплое. Основная часть годовых осадков выпадает именно в этот период, в результате чего на реках формируется серия паводков, нередко катастрофического характера.
В атмосферной циркуляции юга Забайкалья участвуют континентальные умеренные и морские, арктические и тропические воздушные массы. Первые из названных заметно преобладают по повторяемости в годовом соотношении; зимой они холодные и сухие, летом – сухие и относительно теплые. Арктические воздушные массы, состоящие на втором месте по повторяемости, всегда холодные, с незначительным содержанием влаги, поэтому с их вторжением формируются похолодания (вплоть до ночных заморозков весной и осенью). Третьим по повторяемости типом воздушных масс являются умеренные морские тихоокеанского происхождения (муссоны), которые приносят в Забайкалье значительные летние осадки. Со стороны Казахстана, Монголии и Китая на юг Забайкалья иногда вторгаются континентальные тропические воздушные массы, с которыми связаны потепления, а летом – жаркие и сухие типы погод.
Над Забайкальем, в том числе и над его южной частью, где расположен Нерчинско-Заводский муниципальный округ, преобладают ясные и малооблачные типы погод, поэтому здесь довольно большие показатели продолжительности солнечного сияния, которые достигают 2500 – 2600 часов в год. Годовой радиационный баланс по округу колеблется в пределах 38 – 42 ккал/см2, а суммарная солнечная радиация достигает 105 – 110 ккал/см2.
Основные климатические характеристики приведены по метеостанции Нерчинский Завод.
Преобладающим направлением ветров является северо-западное. Режим ветров имеет четко выраженный годовой ход слабых ветров (0 – 1 м/с) с максимумом зимой и уменьшением летом. Весной отмечается усиление ветра, сопровождающееся суховеями.
Средняя температура воздуха на территории муниципального округа составляет минус 2,4 0С, что способствует сохранению многолетней мерзлоты, которая здесь носит островной характер распространения. Средняя январская температура воздуха составляет минус 26,9 0С, при абсолютном минимуме минус 53 0С. 
Весна начинается во второй половине апреля и заканчивается во второй половине мая. Она характеризуется резкими сменами температур (с амплитудой до 15–20 0С) как в течение суток, так и сезона, а также сильными ветрами.
Лето начинается в третьей декаде мая и завершается в первой декаде сентября. В своей первой половине оно теплое и недостаточно влажное, а вместе со сравнительно сухой весной образуется длительный (до двух месяцев) пожароопасный для растительного покрова период. Во второй половине лета учащаются дожди за счет прихода сюда тихоокеанских муссонов, которые могут повторяться до начала сентября. Средняя июльская температура воздуха - 18,6 0С при абсолютном максимуме 40 0С. 
Годовое количество осадков составляет 433 мм в год. По сезонам года осадки распределены неравномерно: более 90 % их годовой суммы приходится на период апрель - октябрь. Зимние осадки незначительны, от чего формируется небольшой мощности снежный покров – обычно не более 8 – 10 см; иногда под воздействием солнечной инсоляции он подвергается процессам сублимации и исчезновению (в первую очередь на открытых местах). 
Сумма активных температур воздуха (средняя суточная температура ≥10 0С) достигает 1785 0С. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 110 до 120 дней. В целом климатические условия Нерчинско-Заводского муниципального округа оцениваются как умеренно благоприятные с возникновением рисков для земледелия в виде заморозков, засух, степных и лесных пожаров и т.п.
Согласно схематической карте климатического районирования территории Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2020 территория муниципального округа относится к климатическому району I, подрайону I–В.
1. [bookmark: _Toc177574714]Водные ресурсы
Поверхностные воды
Поверхностные водные объекты, расположенные на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, относятся к бассейну реки Амур.
[bookmark: _Hlk172018446]Речная сеть на территории муниципального округа развита хорошо, густота её составляет 0,7 – 0,8 км/км2, а модуль стока составляет 2,4 – 2,6 л/сек/км2. Гидрографическая сеть представлена реками Аргунь, Уров, Нижняя Борзя и Средняя Борзя, кроме этого насчитывается до полутора десятка рек, относящихся к типу равнинных и мелководных, имеющих глубину в меженный период порядка 0,5 – 1 м. Главной водной артерией на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа является р. Аргунь – правый приток р. Амур. Общая длина Аргуни 1620 км, из которых 951 км находится в пределах региона, являясь естественной водной границей между Россией и Китаем. Площадь водосбора 145,00 тыс. км2. Протяженность р. Аргунь в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа составляет 310 км. 
[bookmark: _Hlk172019006]Второй по длине и величине годового стока рекой в пределах рассматриваемой территории, является левый приток Аргуни – р. Уров общей длиной 290 км, площадь водосбора 4,20 тыс. км2. Река Уров почти целиком протекает по территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, только её верховья протяженностью 25 км расположены вне муниципального округа. 
Одним из основных водотоков в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа является р. Нижняя Борзя, левый приток Аргуни. Общая длина водотока 95 км. Водосборная площадь – 1780 км².
Другие реки (в основном притоки Аргуни или Урова) имеют длину от 10 до 50 км.
Питание рек осуществляется за счет поверхностных вод. По питанию все реки относятся к смешанному типу с преобладанием дождевого. Внутригодовое распределение стока рек характеризуется крайней неравномерностью – от 80 до 95 % объема годового стока приходится на теплую часть года, а зимой он незначителен или отсутствует. За счет летних дождей в реках отмечается наивысший уровень (иногда вплоть до наводнения) и наибольшая доля стока (до 46 – 50 %). Весенние паводки приходятся на апрель – май, а летние на июнь – сентябрь. Ледостав на реках по срокам и продолжительности неодинаков. Как правило, ледостав начинается в конце октября, на р. Аргунь он начинается позже – в начале ноября; заканчивается раньше всего на Аргуни (конец апреля), на других реках – в начале мая. Толщина льда больше у малых рек с большей продолжительностью ледостава (1,2 – 1,4 м).
Большинство озер Нерчинско-Заводского муниципального округа небольшие по размерам и глубине, относятся к пойменному (старичному) типу. Степень заболоченности территории незначительная, при этом большая часть болот расположена в долинах рек Аргунь и Уров; в горах могут встречаться верховые болота.
Подземные воды
Территория Нерчинско-Заводского муниципального округа расположена в пределах гидрогеологической складчатой области Восточного Забайкалья Даурской сложной гидрогеологической складчатой области. Территория находится в границах сложного гидрогеологического массива горных хребтов Кукульбей, Газимурского, Урюмканского, Нерчинского, Кличкинского и Аргунского, разделенными Верхне-Уровским, Уровским и Серебрянским артезианскими бассейнами. Отложения чехла этих бассейнов имеют нижнемеловой возраст.
Гидрогеологическая складчатая область Восточного Забайкалья в целом характеризуется развитием среднегорных гидрогеологических массивов и широким распространением многочисленных линейных, групповых и одиночных артезианских бассейнов забайкальского типа. 
Подземные воды фундамента
Основной фон фундамента составляют палеозойские и мезозойские водоносные комплексы и гидрогеологическая формация гранитоидов, которому подчинены карстовые бассейны, приуроченные к карбонатным породам нижнего палеозоя. Подземные воды Восточного Забайкалья пресные, но имеют повышенную минерализацию. Отмечается рост минерализации и изменения ее состава в направлении от водоразделов к дну долин и котловин, а также с севера на юг.
В Восточном Забайкалье подземные воды гранитоидов вскрываются многими скважинами и колодцами на различных глубинах – 20 – 170 м. Наряду с трещинно-грунтовыми водами широко развиты трещинно-жильные, характеризующиеся высоким напором. Напорный характер подземных вод гранитоидов обусловлен неравномерной трещиноватостью и наличием линз многолетнемерзлых пород. Водоносность гранитов обычно невысокая. Дебит большинства источников не превышает 1 – 1,5 л/с. Дебит самоизливом колеблется от 0,6 до 2 л/с. 
В целом трещинно-грунтовые воды гранитоидов характеризуются невысокой минерализацией, редко превышающей 0,3 г/л. На левобережье Аргуни увеличение минерализации до 0,3 г/л происходит за счет усложнения анионного состава, когда гидрокарбонатные воды сменяются сульфатно- или хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатными. Питание подземных вод гранитоидов преимущественно поверхностное.
Карбонатные и терригенные нижнепалеозойские отложения в Восточном Забайкалье представлены 3 свитами: быстринской, алтачинской, нерчинско-заводской. Быстринскую и нерчинско-заводскую свиты слагают преимущественно доломиты и известняки, к которым приурочены трещинно-карстовые воды, а алтачинскую – филлиты, метаморфизированные песчаники, алевролиты и кварциты с подчинённым им прослоям карбонатных пород.
Глубина залегания подземных вод в кембрийских известняках и доломитах изменяется от 10 м до 75 м. Местами эти воды имеют свободную поверхность, местами они напорные, причем в отдельных скважинах пьезометрический уровень поднимается выше поверхности земли и скважины дают самоизлив воды. Преобладают источники с дебитом 1,5 – 2 л/с. По химическому составу трещинно-карстовые воды относятся к гидрокарбонатным магниевым или магниево-кальциевым.
Отложения алтачинской свиты, развитые в междуречье Шилки и Аргуни, имеет меньшую обводнённость по сравнению с карбонатными породами быстринской или нерчинско-заводской свит. Скважины обычно имеют дебит менее 1 л/с. Химический состав подземных вод алтачинской свиты – преимущественно гидрокарбонатный магниево-кальциевый и реже гидрокарбонатный кальциево-магниевый. Минерализация вод колеблется от 0,1 до 0,6 г/л.
Гидрогеологическая формация мезозойских терригенных отложений характеризуется преимущественным развитием пластово-трещинных подземных вод. Эта гидрологическая формация объединяет весьма сходные по литологическому составу, условиям залегания и гидрогеологическим особенностям отложения верхнего триаса, нижней и средней юры.
Дебит скважин, вскрывших пластово-трещинные воды верхнетриасовых отложений, колеблется от 1 до 4,4 л/с. Преобладают источники с дебитом 1,5-2 л/с. По химическому составу воды верхнего триаса относятся к гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным кальциево-магниевым с минерализацией до 0,5 г/л.
Нижне- и среднеюрские отложения имеют широкое распространение. По химическому составу пластово-трещинные воды нижне- и среднеюрских отложения относятся к гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным магниево-кальциевым с минерализацией 0,1 – 0,4 и максимально – 0,9 г/л. 
По левобережью р. Аргунь развиты подземные воды гидрогеологической формации докайнозойских эффузивов. Подземные воды вскрываются в эффузивах скважинами на глубинах от 16 м до 60 м, в отдельных случаях воды обладают напором до 20 м. Дебит источников составляет от 0,2 до 0,4 л/с, максимальный дебит, полученный при откачках, не превышал 3,5 л/с. Величина минерализации от 0,2 до 0,7 г/л. По химическому составу наибольшим развитием пользуются гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые воды.
Подземные воды чехла
Подземные воды гидрогеологической формации верхнеюрских–нижнемеловых и нижнемеловых континентальных отложений развиты в пределах межгорных впадин Верхне-Уровского, Уровского и Серебрянского артезианских бассейнов. Воды являются трещинно-пластовыми, характеризуются напорным режимом и постоянным пьезометрическим уровнем. 
Нижне-среднечетвертичные аллювиальные отложения, выделяемые в самостоятельный водоносный горизонт, слагают высокие аккумулятивные террасы крупных рек. На левобережье р. Аргуни в аллювиальных отложениях надпойменной террасы грунтовые воды вскрываются скважинами на глубинах от 8 м до 10 м. Водоносные породы, мощность которых достигает 20 – 30 м, представлены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями. На большей части своего развития рыхлые отложения долин являются талыми и только в отдельных местах отмечаются мелкие острова многолетнемерзлых пород мощностью 10 – 16 м. Общая мощность аллювиальных отложений достигает 25 - 50 м. Грунтовые воды характеризуются гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом с величиной минерализации в 0,5 – 0,7 г/л.
Источники, связанные с рыхлыми отложениями высоких террас р. Аргуни, чрезвычайно редки. Они наблюдаются лишь в небольших логах и долинах, пересекающих террасу, и располагаются на значительном удалении от поймы и русла. 
Водоносный комплекс современных четвертичных отложений. Широким распространением пользуются частично промерзающие и непромерзающие водоносные горизонты, подстилаемые талыми и многолетнемерзлыми аллювиальными и аллювиально-пролювиальными отложениями. Глубина залегания надмерзлотных и грунтовых вод колеблется от 1,5 м до 3 м, а вскрытая мощность водоносного горизонта до 1,5 – 2 м. Большинство источников характеризуются дебитом 0,4 – 0,5 л/с. В равной мере отмечаются хлоридно- и сульфатно-гидрокарбонатные магниево- и натриево-кальциевые, магниево- и кальциево-натриевые воды с минерализацией до 2 – 3 г/л. 
Подмерзлотный водоносный горизонт установлен в большинстве крупных долин к югу от рек Ингоды и Шилки. Глубина залегания подземных вод колеблется от 10 м до 16 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1 – 2 м до 10 – 14 м. Среди подмерзлотных вод четвертичных отложений отмечается гидрокарбонатный состав, заметную роль играют магниевые и натриевые воды.
Широким развитием пользуется водоносный комплекс кайнозойских эффузивов. По химическому составу среди подземных вод преобладают гидрокарбонатные кальциево- и магниево-натриевые, с величиной минерализации 0,03 – 0,006 г/л. Реже встречаются сульфатно- и хлоридно-гидрокарбонатные воды при том же катионном составе. Дебит наиболее мощных источников составляет 3 – 4 л/с, в отдельных случаях – 10 л/с.
1. [bookmark: _Toc177574715]Рельеф
[bookmark: _Hlk172038055]Территория Нерчинско-Заводского муниципального округа преимущественно гористая с речными долинами, межгорными впадинами и понижениями. Главными хребтовыми морфоструктурами являются Урюмканский хребет, занимающий Урово-Урюмканское междуречье и частично левобережное Приаргунье (на западе и севере муниципального округа), и Нерчинский хребет (на юго-западе муниципального округа), а также продолжающиеся на северо-восток до долины р. Аргунь его отроги. Оба хребта относятся к среднегорным, а максимальная высота находится на Урюмканском хребте – гора Большой Голец (1298 м). Минимальная отметка в рельефе – 370 м, приходится на долину р. Аргунь в той её части, где сходятся административные границы двух муниципальных округов (Нерчинско-Заводского и Газимуро-Заводского). Хребты и их отроги осложнены во многих местах эрозионными врезами речных долин, где и отмечается наибольшая крутизна склонов гор. На водоразделах и склонах нередки скальные выступы, сочетающиеся местами с каменными россыпями-курумами. В вершинной части хребтов иногда встречаются уплощенные субгоризонтальные поверхности, представляющие собой, как правило, остатки (фрагменты) исходной поверхности выравнивания верхнемелового-палеогенового возраста.
[bookmark: _Hlk172037772]В пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа расположена северная часть довольно крупной Северо-Аргунской впадины забайкальского типа. Эта часть впадины имеет протяженность 90 км, ширина впадины колеблется от 2 до 6 км. По геологическому строению она сложена осадочными, гранитоидными и базальтоидными формациями верхнеюрского-нижнемелового возраста, в которых имеются месторождения бурых углей, цеолитов, фосфоритов, железа. Сверху породы этих формаций перекрыты кайнозойскими континентальными отложениями сравнительно небольшой мощности. Заложение впадины относится к мезозою, дальнейшее формирование произошло в неоген-четвертичное время под воздействием неотектонических движений. Наиболее пониженная часть впадины занята руслом р. Аргунь с урезами воды от 482 до 450 м. Поверхности террас р. Аргунь с их лугово-стенными ландшафтами представляют собой частично освоенные сельхозугодья.
[bookmark: _Hlk172037836]Второй впадиной забайкальского типа в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа является Уровская. Начинается она в соседнем Газимуро-Заводском муниципальном округе от верховьев р. Уров и её левого притока Мостовка, далее в северо-восточном направлении она продолжается на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, местами сужаясь (в т.ч. на антецедентных участках) до 1 – 2 км, местами расширяясь за счет ответвлений (например, по долинам рек Мотогор и Гидарин). Абсолютные отметки впадины по урезу р. Уров изменяются от 760 м (на юго-западе) до 520 м (на северо-востоке). По геологическому строению эта впадина относится к протовпадинам, заполненной осадочными, гранитоидными и базальтоидными формациями с цеолитовыми минеральным сырьем. Сверху породы этих формаций перекрыты кайнозойскими континентальными отложениями сравнительно небольшой мощности. Заложение впадины произошло в мезозое, дальнейшее развитие в неоген-четвертичное время происходило под влиянием неотектонических движений. Приречные луга и лесостепи этой впадины слабо освоены в сельскохозяйственном отношении.
Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* («Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015») территория Нерчинско-Заводского муниципального округа входит в границы зоны со степенью сейсмической опасности 6 баллов с вероятностью возможного превышения 10 % расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет.
Таблица 2.3.1
Список населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа, расположенных в сейсмических районах, с указанием фоновой сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет
	Населенный пункт
	Карты ОСР-2015

	
	А
	В
	С

	село Аргунск
	6
	7
	8

	село Большой Зерентуй
	6
	7
	8

	село Булдуруй 1-й
	6
	7
	8

	село Георгиевка
	6
	7
	8

	село Горбуновка
	6
	7
	8

	село Горный Зерентуй
	6
	7
	8

	село Михайловка
	6
	7
	8

	село Олочи
	6
	7
	8

	село Уровские Ключи
	6
	7
	8

	село Чашино-Ильдикан
	6
	7
	8

	село Широкая
	6
	7
	8

	село Явленка
	6
	7
	8


1. [bookmark: _Toc177574716][bookmark: _Toc96095516]Геологическое строение
[bookmark: _Hlk172038771]В тектоническом отношении территория Нерчинско-Заводского муниципального округа полностью расположена в пределах Аргунской структурно-формационной зоны, которая на севере чётко отграничивается от Западно-Становой зоны Монголо-Охотским глубинным разломом, а на западе от Агинской зоны – Восточно-Агинским глубинным разломом. Древнейшими породами здесь являются рифейские, среди которых встречаются слюдистые гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, мраморы, амфиболиты, граниты и гранодиориты. Их выходы на дневную поверхность закартированы в разных частях рассматриваемой территории в виде сравнительно небольших полей протяженностью от первых километров до 35 км. 
Ограниченно встречаются в муниципальном округе выходы пород вендского возраста, которые представлены кварцевыми крупнозернистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, реже – карбонатными породами. Из кембрийских отложений в пределах рассматриваемой территории встречаются породы нижнего кембрия (быстринская свита, сложенная доломитами и известняками с подчиненными прослоями глинистых и углисто-глинистых сланцев, песчаников, кварцитов общей мощностью до 1400 м), а также среднего кембрия (алтачинская свита, сложенная чередующимися сланцами, песчаниками, алевролитами, реже – известняками, сланцами общей мощностью до 2000 м). Следующим более молодым комплексом пород здесь являются средне-верхнедевонские отложения даньковской и жиргодинской свит общей мощностью от 700 до 1400 м (алевролиты, песчаники, аргиллиты, мергели, известняки, доломиты, конгломераты). Завершают стратиграфический разрез палеозоя нижне-каменноугольные отложения песчаников, сланцев, алевролитов, яшм, туффитов, известняков. Кроме того, позднепалеозойскими являются ряд гнейсогранитных куполов Нерчинского хребта и его отрогов. 
Широко в Нерчинско-Заводском муниципальном округе развиты юрские комплексы осадочно-метаморфических пород (песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гравелиты), а также породы субвулканических интрузий и вулканических комплексов (гранодиорит-порфиры, монцониты, порфириты, андезиты, трахибазальты, туфы и др.).
Нижнемеловые отложения закартированы большей частью во впадинах забайкальского типа, где они представлены терригенными и вулканогенными породами в сочетании с углем (риолиты, трахиандезиты, гравелиты, контломераты, аргиллиты, базальты). Эти отложения входят в разрез двух толщ – тургинская серия мощностью до 2700 м и кутинская свита мощностью до 900 м. Пласты бурых углей в этих отложениях достигают мощности 20 м и являются промышленными. Большой интерес представляет раннемеловой абагайтуйский субвулканический комплекс тургинской серии, с породами которого связаны флюоритовая, редкометалльная, золотая и баритовая минерализация. Рыхлые четвертичные отложения распространены повсеместно, представлены различными генетическими типами, имеют небольшую мощность, достигая максимальных значений в речных долинах.
1. [bookmark: _Toc177574717]Минерально-сырьевые ресурсы
Раздел составлен с использованием объяснительной записки к государственной геологической карте Российской Федерации, масштаб 1:1000000 (третье поколение), серия Алдано-Забайкальская, лист М-50 – Борзя.
Горючие ископаемые
Уголь бурый. Угленосными являются континентальные отложения тургинской и кутинской свит, накопившиеся в рифтогенных впадинах. Угольные пласты установлены в локальных мульдах, выполненных озерно-аллювиальными фациями отложений. 
В пределах рассматриваемой территории известно коренное проявление Олочинское, расположенное в Северо-Аргунской впадине и приуроченное к отложениям тургинской свиты. Проявление представлено единичными маломощными (до 1,5 м) пластами бурых углей.
Металлические ископаемые
Черные металлы
Железо. Имеющиеся на рассматриваемой территории железорудные объекты относятся к магнетитовой скарновой, сидеритовой и кремнисто-магнетит-гематитовой формациям.
Наиболее значимым в промышленном отношении является месторождение сидеритовых руд Березовское, расположенное в 10 км южнее с. Нерчинский Завод в западном борту Северо-Аргунской впадины. Оруденение проявлено в патринской свите, несогласно залегающей на терригенно-карбонатных породах венда-кембрия. Исходные породы были представлены конгломератами, содержащими обломки доломитов, известняков, сланцев и алевролитов и имеющими карбонатный цемент. Они подверглись сидеритизации, а затем до глубины 80 – 140 м были окислены с образованием бурожелезняковых руд, состоящих из гетита, гидрогетита, гематита. Выявлено 6 рудных залежей линзо и пластообразной формы, прослеженных по простиранию до 3000 м и по падению от 60 м до 1200 м при мощности 5 – 230 м. Запасы руды категорий А+В+С1 составляют 437,4 млн т и категории С2 – 10,1 млн т при среднем содержании общего железа в балансовых рудах 39,85 %. Прогнозные ресурсы категории Р2 оценены в 200 млн т. Месторождение относится к разряду крупных. Генезис его рассматривается как эксгаляционно-осадочный. Образование сидеритовых руд связано с постмагматическими процессами в раннем мелу.
Представителем скарновой формации является золото-железорудное месторождение Железный Кряж в 40 км юго-западнее с. Нерчинский Завод. Оно приурочено к зонам экзоконтактов массивов гранитоидов кадаинского и шахтаминского комплексов с карбонатно-терригенными породами белетуйской свиты. Терригенные породы интенсивно ороговикованы, а карбонатные замещены магнетитовыми скарнами, слагающими рудные тела сложной пласто- и линзовидной формы. Выделено 86 тел, прослеженных на 20 – 1120 м по простиранию и 20 – 380 м по падению при мощности от 5 м до 50 м. Руды сплошные и вкрапленные, а по составу людвигит-магнетитовые и пирротин-магнетитовые. Главные рудные минералы – магнетит, лимонит, редкие и второстепенные – людвигит, пирротин, пирит, арсенопирит, халькопирит, висмутин и др. Общее содержание железа в рудах составляет 53,3 %. Содержание В2О3 в людвигит-магнетитовых рудах – до 4,61 %. Вредные примеси (%): сера – 4,33, фосфор – 0,43, мышьяк – 0,07. До глубины 10 – 14 м развита зона окисления, в пределах которой сульфиды выщелочены и развиты лимонит, гидролимонит, гетит, гидрогетит. В окисленных рудах выделены небольшие по размерам зоны с золоторудной минерализацией. Содержание Au от 1 до 74 г/т. По месторождению подсчитаны запасы магнетитовой руды в количестве 55,4 млн т, отнесенные к забалансовым, и прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 20 млн т руды. По золоторудным зонам при отборе технологической пробы добыто 28,7 тыс. т руды, из которой извлечено 103 кг Au. Прогнозные ресурсы Au категории Р1 по двум зонам составляют 661 кг и еще по одной зоне – 2046 кг (не учтены).
Цветные металлы
Олово. На рассматриваемой территории существуют оловорудные объекты, связанные с раннепалеозойским богдатским комплексом, в частности, с его петротипическим массивом. Так, проявление Богдатское локализовано в зоне дробления на контакте гранитов с флюорит-слюдисто-магнетитовыми и флюорит-пироксен-гранатовыми скарнами. Выделено 10 рудных тел протяженностью 30 – 550 м и мощностью 2 – 10 м. В них содержания Sn – 0,01 – 0,6 %, BeO – 0,01 – 0,455 %, CaF2 – 13 – 26,9 %.
В Нерчинско-Заводском рудном районе известно Серебрянское проявление. На двух участках Серебрянского проявления сланцы белетуйской свиты подвержены дроблению и прожилковому окварцеванию и турмалинизации. В прожилках присутствуют висмутин и касситерит. Выделено 37 рудных тел с содержаниями Bi от 0,07 до 0,57 %, Sn – от 0,1 до 1,09 %. По одному из участков подсчитаны запасы Bi категории С2 – 0,378 тыс. т.
Имеются оловорудные проявления, для которых связь с конкретным магматическим комплексом не установлена. Примером является проявление Аркиинское на северном фланге Ишагинского гранито-гнейсового купола. В экзоконтакте массива раннепермских гранитов в карбонатных горизонтах белетуйской свиты выявлено 11 залежей магнетит-слюдисто-тальк-хлоритовых скарнов. Основное тело прослежено на 450 м по простиранию и на 100 – 130 м по падению при мощности от 2,5 до 25 м. На скарны наложена более молодая минерализация с широким спектром компонентов: касситерит, вольфрамит, шеелит, станнин, халькопирит, сфалерит, ашарит, аксинит, флюорит, флюоборит. Содержание Sn в рудах 0,17 – 0,65 %, BeO – до 0,72 %. Запасы Sn в основном теле категорий С1 и С2 оценены в 2,85 тыс. т.
Свинец и цинк. Проявления свинцовых, свинцово-цинковых руд являются наиболее многочисленными на рассматриваемой территории.
В Нерчинско-Заводском узле сосредоточены Воздвиженское, Ивановское, Спасское, Троицкое, Старо-Воскресенское, Карповско-Глубокинское, Благодатское, Екатерино-Благодатское, Центральное, Мальцевско-Килгинское, Октябрьское, Воздаяно-Цагайское и Средне-Зерентуйское месторождения, отработанные и законсервированные. Они относятся к так называемому приаргунскому типу месторождений, для которых характерна приуроченность к карбонатным породам или к границам карбонатной и терригенной среды.
Наиболее крупным из них, экплуатировавшимся до последнего времени, является Воздвиженское, расположенное юго-западнее с. Нерчинский Завод и приуроченное к зоне субширотного разлома, осложняющего залегание терригенных пород белетуйской и карбонатных пород быстринской свит. Имеются дайки граносиенит-порфиров нерчинскозаводского комплекса. В зоне протяженностью 1,6 км выявлено около 50 рудных тел, ряд из которых обладают промышленными параметрами. Они имеют трубо- и линзовидную форму, протяженность от 20 м до 400 м и мощность от 0,5 м до 18 м. Главные рудные минералы – пирит, галенит, сфалерит, буланжерит. Околорудные изменения проявлены в доломитизации, окварцевании и пиритизации пород. До глубин 70 – 160 м в зоне окисления развиты лимонит, бурые охры, церуссит, смитсонит, скородит. Распределение металлов очень неравномерное. Месторождение в значительной части отработано. Другие месторождения Нерчинско-заводской группы отличаются пространственными параметрами, особенностями минерального состава, различной степенью золотоносности руд.
В Кадаинском узле в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа расположено Второ-Букатуевское месторождение, а также ряд проявлений и пунктов минерализации. Они также относятся к приаргунскому типу месторождений и сходны с описанными в Нерчинско-Заводском узле.
В Смирновско-Михайловском рудном узле полиметаллическая минерализация представлена в Второ-Арбуканском, Михайловском и Смирновском месторождениях. Последнее выделяется среди других полиметаллических объектов составом руд. В них, наряду с высокими содержаниями свинца и цинка, повышены содержания Ag – до 1750 г/т, Au – до 104,7 г/т, Sn – до 11,21 %, Sb – до 7 %, Cd – до 0,39 %, Jn – до 0,2 %. В добывавшихся рудах Второ-Арбуканского месторождения также отмечались содержания Ag – до 550 г/т, Au – до 23,6 г/т, As – до 12,76 %.
Кроме месторождений приаргунского типа выявлены и изучены полиметаллические месторождения широкинского типа, локализованные в эффузивных и терригенных формациях различного возраста, в том числе месторождения Козулинского рудного узла. В Козулинском рудном узле одноименное месторождение приурочено к выходу андезитов и андезидацитов шадоронской серии и представлено небольшими жило- и штокообразными рудными залежами. На Поперечно-Зерентуйском месторождении ветвящаяся жила с полиметаллической минерализацией залегает в плоскости надвига венд-кембрийских пород на песчаники юрского возраста.
Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы
Бериллий. Проявление Студеное находится на водоразделе рек Данькова и Студеная в Лубиинском ртутно-олово-редкометалльном перспективном рудном узле. Оно приурочено к экзоконтакту Лубиинского массива гранитов кукульбейского комплекса поздней юры и представлено четырьмя минерализованными зонами северо-западного простирания в апоскарновых грейзенах преимущественно магнетит-турмалин-флюоритового состава среди роговиков и ороговикованных песчаников ильдиканской свиты нижнего-среднего девона. Рудные тела имеют мощность 3 – 25 м, длину 20 – 170 м. Бериллиевые минералы представлены бериллом, фенакитом, бавенитом. Средние содержания BeO в рудных телах 0,03 – 0,15 %. Кроме того, в рудных телах и гидротермально измененных породах в повышенных количествах содержатся: Ta2O5 - 0,001 – 0,005 %, Nb2O5 - до 0,03 %, вольфрам – до 0,02 %, свинец и цинк – до 0,05 %, уран – до 0,012 %.  
Благородные металлы
Золото. В Нерчинско-Заводском рудном районе золото присутствует в рудах многих свинцово-цинковых месторождений золото-полиметаллической формации.
Вблизи с. Михайловка имеется и самостоятельное проявление золота Савкинское. Оно расположено в зоне надвига палеозойских метаалевролитов и известняков на юрские песчаники. В зоне шириной 100 – 200 м породы переработаны до состояния глин с дресвой, прорваны дайками гранодиорит-порфиров и андезитов, участками окварцованы до образования джаспероидов, аргиллизированы, сульфидизированы, баритизированы. Содержание Au от 1 до 10,1 г/т. Прогнозные ресурсы Au оценены в 19 т.
В пределах Нерчинско-Заводского рудного узла выявлена прогнозная площадь Хребет Маячный – гора Спасская. Оруденение представлено трубо- и штокверкообразными телами мощностью 1 – 100 м золото-сульфидно-кварцевых (умеренносульфидных) руд в интрузивах и осадочно-вулканогенных комплексах. Содержание золота 1 – 54 г/т (среднее 3,5 г/т), запасы руды 3730 тыс. т.
В Козулинском рудном узле интерес представляет Золотоношинская площадь, включающая проявление Шаманское и его окрестности. Здесь выявлены столбообразные рудные тела протяженностью в десятки метров, прослеженные по падению на 50 – 70 м. Содержание Au достигает 6,2 г/т. Прогнозные ресурсы участка оценены в 16,5 т.
Россыпи золота на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа имеют кайнозойский возраст. Кайнозойские россыпи имеют аллювиальный, пролювиальный, редко – элювиально-делювиальный генезис и расположены в поймах, на террасах и склонах речных долин. 
Крупной золотоносной площадью является Аркиинский узел Богдатско-Аркиинского рудного района. Здесь россыпи золота установлены в двух десятках падей, дренирующих Урово-Гидаринское междуречье (реки Малая и Большая Булатка, Алея, Булатка, Жердовка, Лукина и др.). Несколько обособлены россыпи в верховьях рек Камара и Аркия. Это аллювиальные, реже пролювиальные отложения, содержащие Au в количествах от 0,4 г/м3 до 10 – 12 г/м3. Длина россыпей колеблется от 0,5 до 10 км, ширина от 10 до 150 м. Глубина залегания изменяется 2,5 – 12 м, а мощности пластов от 0,2 до 1,2 м. Размеры россыпей малые за исключением россыпи по пади Аркия, из которой добыто более 1,6 т Au. Большинство россыпей полностью или частично отработаны, а некоторые имеют непромышленные параметры. Остаток запасов по ряду россыпей в сумме составляет около 930 кг.
По долинам притоков реки Нижняя Борзя известны россыпи – Большой Зерентуй, Дубленчиха, Коржиха, Лопатиха, Брикачанка, Серный Ильдикан и др. Суммарный остаток запасов по ним составляет 512 кг категории С1 и 1536 кг забалансовых.
Значительную протяженность (более 10,5 км) имеет россыпь по пади Ильдикан (Чашино-Ильдикан), протягивающаяся в низовьях р. Сред. Борзя. По ней числятся запасы Au категории С1 в количестве 571 кг.
Радиоактивные элементы
Уран. Месторождение Антоновское–II расположено в пределах Урово-Мотогорской впадины. Месторождение приурочено к зонам дробления палеозойских гранитов, в которых выделено восемь рудных тел протяженностью 180 – 340 м и мощностью до 9,55 м с содержаниями U 0,021 – 0,165 %.
Неметаллические ископаемые
Химическое сырье
Флюорит. Объекты высококачественных плавиковошпатовых руд относятся к единому малосульфидному промышленному и гидротермальному формационно-генетическому типам, эпитермальному малосульфидному подтипу флюоритовой кварцевой и флюоритовой карбонатной рудных формаций.
В Мотогорском рудном узле месторождение Шахматное расположено в восточном борту Урово-Мотогорской депрессии. На месторождении выявлено 13 рудных тел длиной 20 – 204 м, мощностью 0,85 – 7,86 м, сложенных кварц-флюоритовыми рудами, массивными, полосчатыми, гнездово-вкрапленными с примесью кальцита, галенита, сфалерита, пирита, каолинита.
Кроме того, в пределах рассматриваемой территории расположены малые месторождения плавикового шпата Антоновское и Перевальное; коренное проявление Бумеранг.
Известняк. На месторождении Георгиевское в 4 км западнее с. Георгиевка в качестве флюсов I и II сорта качества пригодны породы двух пластов известняков протяженностью 1,7 – 2,5 км и мощностью 50 – 100 м. Содержание в них СаО – 51,16 – 54,05 %; МgО – 0,8 – 2,3 %; SiO2 – 0,5 – 2 %; R2O3 – 0,5 – 1,2 %; SO3 – до 0,2 %; P2O5 – 0,018 – 0,046 %; Mn – 0,25 – 1 %. Запасы категорий B+C1 составляют 48103 тыс. т.
Строительные материалы
Глинистые породы. В пределах рассматриваемой территории расположено Нерчинско-Заводское месторождение  глин (кирпично-черепичное сырье) с запасами по категориям А+В+С1 – 583 тыс. м3.
Песок строительный. В пределах рассматриваемой территории находится малое месторождение Булдуруйское строительного песка с запасами по категориям А+В+С1 – 151 тыс. м3.
Песчано-гравийный материал. Месторождения относятся к аллювиальному генетическому типу и локализованы на пойменных террасах рек. Продуктивные пласты имеют голоценовый возраст. Запасы по месторождениям песчано-гравийного материала приведены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1
	Наименование месторождения (участка)
	Запасы (тыс. м3) по категориям

	
	А+В+С1
	С2

	Больше-Зерентуйское
	128
	-

	Онохойское
	596
	786

	Уровское
	346
	-


1. [bookmark: _Toc177574718]Лесные ресурсы
В границах Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены леса Аргунского лесничества. Аргунское лесничество организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2008 № 309 «Об определении количества лесничеств на территории Забайкальского края и установлении их границ» в границах бывшего Аргунского лесхоза.
Лесохозяйственный регламент Аргунского лесничества утвержден приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 29.12.2018 № 82-н/п 
(с последующими изменениями и дополнениями).
Площадь Аргунского лесничества в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 составляет 591613 га. На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены 2 участковых лесничества Аргунского лесничества: Уровское – 360925,0 га; Нерчинско-Заводское – 230688,0 га (в том числе Больше-Зерентуйская дача – 70540,0 га). Границы установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 15.02.2019 № 283 «Об установлении границ Аргунского лесничества в Забайкальском крае».
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория лесничества в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа относится к Забайкальскому горному лесному району Южно-Сибирской горной зоны. 
Леса, расположенные на землях лесного фонда Аргунского лесничества в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа, по целевому назначению подразделяются на защитные (186029 га) и эксплуатационные (405584 га) леса. Выделяются следующие категории защитных лесов: 
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 6119,0 га:
а) леса, расположенные в защитных полосах лесов – 599,0 га; 
б) леса, расположенные в зелёных зонах – 5520,0 га.
2. Ценные леса – 76247,0 га: 
а) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 43292,0 га; 
б) нерестоохранные полосы лесов – 32955,0 га, 
в) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях – 103663,0 га.
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок составляет 417,5 тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе: по хвойному хозяйству – 265,10 тыс. м3, по мягколиственному хозяйству – 152,4 тыс. м3.
1. [bookmark: _Toc177574719][bookmark: _Toc121489662][bookmark: _Toc144889075][bookmark: _Toc148967029][bookmark: _Toc164602826][bookmark: _Toc164602884]ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
Исторически сложилась специализация территории Нерчинско-Заводского муниципального округа в горнодобывающей промышленности, имеется сельское хозяйство, создающее основную массу рабочих мест в производственной сфере, ведутся заготовки леса.
Малый бизнес в значительной мере обеспечивает занятость населения, содействует смягчению социальной  напряженности. Обрабатывающая промышленность почти вся представлена предприятиями малого бизнеса, но доминирующее положение в структуре малого бизнеса занимает торговля и общественное питание. В сфере малого предпринимательства работают более 400 человек. 
На 01.07.2024 по данным государственной регистрации на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа учтены 100 организаций и 83 индивидуальных предпринимателя. Для сравнения в конце 2020 г. было зарегистрировано 105 предприятий и организаций различных форм собственности и 100 индивидуальных предпринимателей.
Промышленность
Базовой отраслью промышленности является добыча золота, которая составляет 98,4 % в структуре производства. Золотодобывающие предприятия: ООО Прииск «Каракканский», Производственный кооператив Артель старателей «Даурия», 
ООО «Железный кряж», ООО ГДК «Нурголд», ООО «Гранат», ООО «Горнорудная компания Хуатай», ООО «Джергун», ООО «Альянс Майнинг». Золотодобыча не связана с потребностью в автомобильных дорогах для вывоза продукции, так как общий объем добычи золота составляет менее 2 т в год. В 2019 г. – добыто 1870 кг на 4 млрд. 955 млн 500 тыс. руб. 
Золотодобывающие предприятия эксплуатируют преимущественно россыпные месторождения. Остаточных запасов россыпных месторождений при достигнутой производительности, хватит на 5 – 6 лет. Прироста запасов россыпного золота за последние годы практически нет. Отходы горного производства имеют высокую концентрацию металлов и токсичных веществ.
Кроме того осуществляются заготовка леса, переработка сельскохозяйственного сырья, есть пищевая промышленность (выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, 1 цех по производству мясных полуфабрикатов) и полиграфическая промышленность. Предприятия пищевой промышленности, в основном представлены индивидуальными предпринимателями.
Проблемой в развитии лесной промышленности является низкая эффективность использования лесных ресурсов и экспортного потенциала в связи с отставанием в развитии организаций по комплексной переработке древесины.
Сельское хозяйство
Существенный вклад в развитие экономического потенциала на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа вносят сельхозпредприятия:  
1) ООО «Терос ЗК» действует с 2017 г., основной вид деятельности – выращивание зерновых и масленичных культур, крупнейший арендатор сельскохозяйственных земель в муниципальном округе, вовлекает в сельскохозяйственный оборот залежные земли (планирует поднять не менее 25 тыс. га залежных земель). В 2023 г. ООО «Терос ЗК» поднял залежей 1200 га, паров – 1910 га.
Организация использует производственную площадку в с. Ивановка, на которой   расположены объекты для хранения, переработки зерновых культур, гаражи для размещения автотранспорта. Производственно-складские помещения для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции размещены на участке площадью 33369 га.
ООО «Терос ЗК» реализует инвестиционный проект по созданию крупного аграрного комплекса «Выращивание и продажа растениеводческой продукции (рапс, овес, подсолнечник и пр.)». Нерчинско-Заводское отделение «Терос ЗК» активно развивается с созданием новых рабочих мест: в 2023 г. трудоустроено 17 человек, в планах на 2024 г. трудоустройство еще 30 человек.
ООО «Терос ЗК» – резидент ТОР «Забайкалье», площадь земель включенных в ТОР – 9902 га.
2) СПСПК «Нер-Заводский» осуществляет производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Скотоубойная площадка для забоя скота с ограничениями к реализации (санитарная бойня) на 5 рабочих мест не позволяла полностью удовлетворить потребности населения муниципального округа в сдаче скота на убой. В 2021 г. в месяц производилось порядка 15 т мясных полуфабрикатов (пельмени, позы, голубцы, вареники, котлеты). За счет модернизации убойной площадки и производственного цеха по переработке мяса с расширением ассортимента выпускаемой продукции (мясные консервы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты) с увеличением объема выпускаемой продукции создано дополнительно порядка 13 рабочих мест. Работает небольшое кондитерское производство (2 рабочих места).
3) СХК Пахарь – деятельность в области растениеводства.
Кроме того производством сельхозпродукции занимаются 3 КФХ (Казаков А.В., Пятков Н.В., Белов Ю.Н.), 1 семейная ферма (Ивачев Р.А.) и 2856 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Посевные площади сельскохозяйственных культур составляют от 3 тыс. га (2021 г.) до 4,8 тыс. га (2020 г.), динамика посевных площадей определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий по посевам технических культур (яровой рапс, лен-кудряш).  Свыше 90 % всех посевных площадей обеспечивают сельскохозяйственные предприятия. Зерновые и кормовые культуры производят сельскохозяйственные предприятия, в структуре производства зерновых и зернобобовых культур до 50 % может составлять овес, на втором месте гречиха и яровая пшеница. Картофель и овощи производит преимущественно население. Число ЛПХ сокращается в связи со снижением численности населения, однако именно в ЛПХ содержится большая часть скота и птицы.
Таблица 3.1
Поголовье скота на конец года, в том числе по категориям хозяйств, голов (данные Росстата)
	Виды скота
	Хозяйства всех категорий
	По категориям хозяйств на конец 2023 г.

	
	2019 г.
	2021 г.
	2023 г.
	Сельскохозяйственные организации 
	Хозяйства населения
	Прочие*

	Крупный рогатый скот
	7730
	7532
	6041
	657
	5185
	199

	Свиньи
	2961
	2169
	1770
	611
	1159
	-

	Лошади
	3253
	3973
	3562
	1571
	1901
	90

	Овцы и козы
	1259
	940
	774
	
	774
	-

	Коровы**
	2672
	2636
	2460
	347
	2025
	88

	* крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
** без коров на откорме и нагуле


Туризм
Приграничное и транзитное положение территории с учетом наличия пограничного двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП Олочи), наличие на территории муниципального округа объектов культурного наследия, пригодных для использования в качестве объектов показа, являются элементами, формирующими предпосылки использования рекреационно-туристического потенциала территории. 
Инфраструктура туризма не развита. В с. Нерчинский Завод имеется только 1 гостиница на 16 мест (ул. Красноармейская, 56). 
Прочие отрасли. На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа получили развитие розничная торговля, общественное питание и отдельные виды бытового обслуживания населения. Сфера услуг для населения преимущественно представлена деятельностью малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Основным центром обслуживания является с. Нерчинский Завод (концентрирует порядка 45 % объектов торговли, 58 % площади торговых залов розничной торговли, все общедоступное общественное питание и бытовое обслуживание). Отдельные виды услуг предоставляются почтовыми отделениями.
Услуги связи в муниципальном округе оказывают ОАО «Ростелеком» (телефонизированы 10 сел) и операторы мобильной связи. 
Предоставлению услуг населению представлено деятельностью АЗС, обслуживанием транспорта, парикмахерской, фотоателье. Транспортные услуги оказывают индивидуальные предприниматели, организован межрайонный маршрут автобусного сообщения Нерчинский Завод – Приаргунск осуществляемый ИП Тонких Н.П.
Трудовые ресурсы
Численность населения, занятого в экономике, в период 2015-2023 гг. сокращалась и в на начало 2023 г. составила 1758 человек, численность населения в трудоспособном возрасте составляла 3866 человек, то есть занятыми были 45,5 % от численности лиц трудоспособного возраста.
Таблица 3.2
Характеристика трудовых ресурсов Нерчинско-Заводского муниципального округа 
на начало года
	Показатели     /     Годы
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 

	Уровень официально зарегистри-рованной безработицы, %
	3,7
	3,7
	2,1
	2,0
	1,8
	3,1
	2,4
	1,9

	Численность безработных, чел.
	784
	626
	197
	169
	89
	254
	378
	140

	Численность работающих пенсионеров, чел.
	537
	633
	624
	492
	392
	37
	346
	344

	Численность работающих младше трудоспособного населения, чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность населения, занятого в экономике, чел.
	2465
	2441
	2130
	2079
	2190
	2096
	1689
	1780


В структуре занятого населения на 01.01.2023 основная доля приходится на непроизводственную деятельность (сферу услуг, государственное управление, образование, здравоохранение и др.), доля занятых в сельском и лесном хозяйстве составляет 12,3 %, доля занятых в промышленности – 18,5 %.
Таблица 3.3
Структура занятого населения по видам экономической деятельности 
Нерчинско-Заводского муниципального округа на 01.01.2023 
	Показатель
	Человек
	%

	Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности – всего, в том числе:
	1758
	100,0

	сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство
	217
	12,3

	промышленность
	325
	18,5

	строительство
	10
	0,6

	оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	15
	0,9

	гостиницы и рестораны
	10
	0,6

	транспорт и связь
	44
	2,5

	временное размещение и организация питания
	5
	0,3

	информация и телекоммуникации
	12
	0,7

	финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом
	3
	0,2

	профессиональная, научная и техническая деятельность
	42
	2,4

	государственное управление и оборона
	188
	10,7

	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	57
	3,2

	образование
	590
	33,6

	здравоохранение и социальная помощь
	130
	7,4

	искусство, спорт, развлечение и отдых
	110
	6,3


Ситуацию на регистрируемом рынке труда формируют наличие ограниченного числа рабочих мест, часть из которых с низкой заработной платой, отсутствие вакансий в отдаленных селах муниципального округа, несоответствие структуры предлагаемых вакансий профессионально-квалификационному составу граждан, обращающихся в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве. 
Перспективы развития
Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ муниципального округа, основным стратегическим вариантом территориального развития является дальнейшая экономическая специализация муниципального округа в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также развитие деревообработки.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2019 № 988 на территории Забайкальского края, в том числе на территории Александрово-Заводского муниципального округа создана территория опережающего развития «Забайкалье», где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами.
Перечень видов экономической деятельности весьма обширен. Особый правовой режим не распространяется на 13 видов экономической деятельности, среди которых лесозаготовки, добыча нефти и природного газа, производство табачных изделий, торговля оптовая и розничная и некоторые другие. 
1) С ТОР «Забайкалье» связана возможность реализации крупных инвестиционных  проектов с привлечением иностранного капитала в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов и сопутствующим развитием транспортной инфраструктуры. Главной специализацией на территории муниципального округа предполагается строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) для освоения Берёзовского железорудного месторождений. Вблизи расположена Харанорская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-3» (Оловяннинский район), которая может обеспечить строящийся объект энергоресурсами.
ООО «ГПК Хуатай» получило лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств сроком до 01.07.2030 г. Иностранные инвесторы планируют создание ГОК с применением низкозатратных технологий. Штатная численность работников общества составит 100 человек со среднемесячной заработной платой от 35 до 50 тыс. руб, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального округа.
В сентябре 2024 г. подписано соглашение по реализации инвестпроекта ООО ГРК «Хуатай» по разработке железорудного месторождения – добыче и переработке железных руд с увеличением мощности до 10 млн. т руды в год (общие запасы месторождения около 400 млн. т железа). Объем инвестиций составит 113 млрд. руб. Месторождение расположено в 20 км к юго-западу от с. Олочи. Планируется разработка и обогащение с загрузкой обогащенной руды на месторождении и выгрузкой на логистическом центре в г. Шивэй. Пункт пропуска Олочи – Шивэй модернизируется со строительством трансграничной конвейерной галереи – рост мощности до 1 млн. т.
Размещение производственных мощностей в горнодобывающей промышленности связано с местоположением разрабатываемых лицензионных участков и определяется в проектной документации. Ближайшим населенным пунктом к Берёзовскому железорудному месторождению является с. Горный Зерентуй. Месторождение начато разработкой и вывоз руды по состоянию на 2024 г. осуществляется в северо-восточном направлении. Вопросы размещения производственных объектов, охраны окружающей среды и возможного влияния разработки месторождения и выбросов ГОК на с. Горный Зерентуй должны рассматриваться в проектной документации инвестиционного проекта. Использование низкозатратных технологий обычно дает значительные объемы хвостохранилищ, так как не извлекается железо, находящееся в маломагнитной форме (например, гематит).
2) Развитие деревообрабатывающей промышленности возможно в связи с наличием лесных ресурсов, высоким спросом на продукцию лесопромышленного комплекса со стороны КНР. В связи с этим также требуется развитие транспортной инфраструктуры муниципального округа и приграничной инфраструктуры в районе с. Олочи. Возможно создание новых рабочих мест для жителей муниципального округа. Перспективен выпуск пиломатериалов для жилищного и производственного строительства, организация производства клееного бруса, клееной доски и мебельного щита. На основе такой деревообработки предприятия малого бизнеса могут заниматься производством мебели. Деревообработка, выпуск строительных конструкций и мебели можно связать с ТОР «Забайкалье».
Размещение объектов лесозаготовительных предприятий и лесопилок возможно в селах Аргунск, Уровские Ключи, Большой Зерентуй, Михайловка. Более высокотехнологичное производство по выпуску качественных современных материалов из дерева (клееный брус, доска, мебельный щит, оконные и дверные блоки) для потребления на внутреннем рынке и экспорта за рубеж с учетом географии лесозаготовок и существующей сети автодорог следует размещать в с. Нерчинский Завод.
3) Возможно создание новых рабочих мест для жителей муниципального округа в агропроизводственном секторе.
Увеличение производства технических культур, развитие их переработки. Это направление агропроизводства может быть включено в режим ТОР «Забайкалье».
Одним из перспективных направлений развития является развитие мясного скотоводства. Для этого имеются естественные пастбища и поголовье крупного рогатого скота, адаптированного к резкоконтинентальному климату. Для развития мясного скотоводства потребуется рост производства зерна и кормов. Рынок сбыта преимущественно внутренний с перспективной ориентацией на вывоз отдельных видов мясной продукции в города Забайкальского края и другие регионы страны.  Перспективная форма организации – производственно-сбытовые кооперативы, объединяющие ЛПХ населения, также возможно специализированные сельскохозяйственные организации.
Приемно-заготовительная деятельность по приему от населения дикорастущих растений, сельскохозяйственной продукции может осуществляться в селах Аргунск, Большой Зерентуй, Булдуруй 1-й, Георгиевка, Горбуновка, Горный Зерентуй, Ивановка, Ишага, Михайловка, Олочи, Уровские Ключи, Чашино-Ильдикан, Широкая и Явленка. Возможна частичная организация процессов первичной переработки отдельных видов сельхозпродукции (преимущественно продукция растениеводства) в месте ее заготовки. Развитие заготовки позволит обеспечить потребности перерабатывающих производств и местных пищеблоков.
Мини-завод на переработку 1 т молока в сутки (комплект оборудования) стоит не менее 500 тыс. руб. Хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в год производится порядка 5,4 тыс. т молока. Сырья должно быть достаточно для полноценной загрузки оборудования, иначе затраты на здание и оборудование не будут компенсированы. Поэтому по состоянию на 2024 г. рекомендовать размещение переработки молока можно далеко не в каждом населенном пункте муниципального округа. 
Для размещения основных перерабатывающих мощностей следует планировать производственную зону в с. Нерчинский Завод. 
4) Развитие строительного комплекса. Общераспространенные полезные ископаемые (глина, песок) в районе сел Горбуновка, Булдуруй 1-й и Булдуруй 2-й, Олочи, известняка в районе сел Широкая, Аргунск, Ишага могут быть использованы для производства строительных материалов. Возможные места размещения производств: с. Нерчинский Завод и непосредственно в местах добычи известняка (с. Ишага, с. Широкая).
5) Развитие культурно-познавательного туризма и агротуризма, промыслового туризма первоначально возможно с опорой на наличие автодороги регионального значения 76А-008 и грузопассажирского погранперехода. Необходимо перехватывать и заинтересовывать пассажиропоток. Необходимым условием является размещение мотеля и кафе со стоянкой для легковых машин и большегрузов с российской стороны погранперехода.
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Численность населения
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю (Забайкалкрайстат), численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа на 1 января 2024 г. составила 6903 человек; представлено только сельское население.
Численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа составляет 0,7 % от общей численности населения Забайкальского края (табл. 4.1.1) или 2,32 % от численности сельского населения региона; округ можно отнести к наименее населенным муниципальным образованиям края. По численности населения Нерчинско-Заводский муниципальный округ опережает 4 муниципальных образований края (Александрово-Заводский, Шелопугинский, Калганский округа и Тунгиро-Олекминский район).
Таблица 4.1.1
Численность населения муниципальных образований Забайкальского края 
(в порядке убывания)
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Численность населения на 1 января 2024 г., человек*
	Доля в общей численности населения, %

	1
	городской округ Город Чита
	333159
	33,84

	2
	Читинский район
	71661
	7,28

	3
	Краснокаменский муниципальный округ
	55782
	5,67

	4
	Борзинский район
	43803
	4,45

	5
	Шилкинский район
	35034
	3,56

	6
	Карымский район
	33483
	3,40

	7
	Оловяннинский район
	29773
	3,02

	8
	Чернышевский район
	29154
	2,96

	9
	Петровск-Забайкальский муниципальный округ
	29049
	2,95

	10
	Нерчинский район
	26450
	2,69

	11
	Хилокский район
	24713
	2,51

	12
	Могойтуйский район
	22380
	2,27

	13
	Могочинский муниципальный округ
	20767
	2,11

	14
	Забайкальский муниципальный округ
	19300
	1,96

	15
	Сретенский район
	17869
	1,82

	16
	Улетовский муниципальный округ
	16787
	1,71

	17
	городской округ поселок Агинское
	16649
	1,69

	18
	Красночикойский район
	15817
	1,61

	19
	Агинский район
	15646
	1,59

	20
	Балейский муниципальный округ
	15274
	1,55

	21
	Приаргунский муниципальный округ
	15082
	1,53

	22
	Дульдургинский район
	13633
	1,38

	23
	Кыринский район
	9949
	1,01

	24
	Тунгокоченский муниципальный округ
	9508
	0,97

	25
	Акшинский муниципальный округ
	8437
	0,86

	26
	Ононский муниципальный округ
	8214
	0,83

	27
	Газимуро-Заводский муниципальный округ**
	7885
	0,80

	28
	городской округ ЗАТО п. Горный
	7335
	0,75

	29
	Каларский муниципальный округ
	7207
	0,73

	30
	Нерчинско-Заводский муниципальный округ
	6903
	0,70

	31
	Александрово-Заводский муниципальный округ 
	5560
	0,56

	32
	Шелопугинский муниципальный округ
	5546
	0,56

	33
	Калганский муниципальный округ**
	5488
	0,56

	34
	Тунгиро-Олекминский район
	1098
	0,11


* Сведения о численности населения муниципальных образований Забайкальского края приводятся в соответствии с данными Забайкалкрайстата.
** Муниципальные образования, граничащие с Нерчинско-Заводским муниципальным округом.
Динамика численности населения округа за последние 13 лет показана на диаграмме (рис. 4.1.1). За рассматриваемый период численность населения округа была максимальной в его начале, в 2011 г.: снижение численности населения происходит с конца прошлого столетия. Последняя перепись населения зафиксировала на территории округа 7436 человек (табл. 4.1.2).
Всего за последние 10 лет численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа уменьшилась на 3120 человек, или на 31 %, что свидетельствует об одном из наиболее высоких темпов сокращения численности населения среди муниципальных образований Забайкальского края.
Таблица 4.1.2
Численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа
 по данным Всесоюзных и Всероссийских переписей населения
	Дата
	Численность населения, человек
	В % к предыдущей переписи

	17 января 1979 г.
	15868
	–

	12 января 1989 г.
	15605
	98,3

	9 октября 2002 г.
	12499
	80,1

	14 октября 2010 г.
	10782
	86,3

	15 октября 2021 г.
	7436
	69,0




Рис. 4.1.1. Динамика численности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа в 2011-2024 гг., на начало года, тыс. человек
Всего на территории округа располагается 24 сельских населенных пункта. В административном центре округа – с. Нерчинский Завод – проживает 2,2 тыс. человек, что в 4,4 раз больше, чем в с. Горный Зерентуй и с. Большой Зерентуй – втором и третьем по численности населения населенных пункта округа (численность населения каждого из них составляет 0,5 тыс. человек). Средняя людность сел Нерчинско-Заводского муниципального округа без учета с. Нерчинский Завод составляет 204 человека на сельский населенный пункт. Один населенный пункт, с. Поперечный Зерентуй, не имеет населения.
В с. Нерчинский Завод проживает 32 % населения округа (табл. 4.1.3). Единственным населенным пунктом, в котором численность населения за последние 8 лет возросла является с. Ишага. Наибольшее сокращение численности фиксируется в населенных пунктах с наименьшей численностью: за указанный период более 50 % населения потеряли с. Булдуруй 2-й, с. Солонечная, с. Середняя и с. Золотоноша, почти лишился населения пст. Михайловский Участок. Еще 9 населенных пунктов округа за 8 лет потеряли от 30 до 45 % населения.
Соответственно, концентрация населения существенно растет в с. Нерчинский Завод, доли населения прочих сел в общей численности населения муниципального округа сохраняются на прежнем уровне или сокращаются.
Таблица 4.1.3
Динамика численности населения по населенным пунктам Нерчинско-Заводского муниципального округа (по данным Реестров административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края)
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, человек
	Численность на 01.01.2024 в % к численности на 01.01.2016
	Доля в общей численности населения, %

	
	
	01.01.2024
	01.01.2016
	
	01.01.2024
	01.01.2016

	1
	с. Нерчинский Завод
	2221
	2569
	86,5
	32,2
	26,5

	2
	с. Большой Зерентуй
	511
	699
	73,1
	7,4
	7,2

	3
	с. Горный Зерентуй
	501
	916
	54,7
	7,3
	9,4

	4
	с. Михайловка
	431
	628
	68,6
	6,2
	6,5

	5
	с. Явленка
	369
	607
	60,8
	5,3
	6,3

	6
	с. Ивановка
	334
	447
	74,7
	4,8
	4,6

	7
	с. Широкая
	312
	437
	71,4
	4,5
	4,5

	8
	с. Олочи
	291
	356
	81,7
	4,2
	3,7

	9
	с. Аргунск
	251
	445
	56,4
	3,6
	4,6

	10
	с. Чашино-Ильдикан
	206
	306
	67,3
	3,0
	3,2

	11
	с. Уровские Ключи
	208
	326
	63,8
	3,0
	3,4

	12
	с. Булдуруй 1-й
	180
	256
	70,3
	2,6
	2,6

	13
	с. Горбуновка
	182
	274
	66,4
	2,6
	2,8

	14
	с. Ишага
	175
	148
	118,2
	2,5
	1,5

	15
	с. Георгиевка
	168
	227
	74,0
	2,4
	2,3

	16
	с. Байка
	145
	256
	56,6
	2,1
	2,6

	17
	с. Чалбучи-Килга
	146
	202
	72,3
	2,1
	2,1

	18
	с. Домасово
	95
	149
	63,8
	1,4
	1,5

	19
	с. Середняя
	62
	141
	44,0
	0,9
	1,5

	20
	с. Золотоноша
	60
	132
	45,5
	0,9
	1,4

	21
	с. Булдуруй 2-й
	38
	115
	33,0
	0,6
	1,2

	22
	с. Солонечная
	12
	33
	36,4
	0,2
	0,3

	23
	п. Михайловский Участок
	5
	28
	17,9
	0,1
	0,3

	24
	с. Поперечный Зерентуй
	0
	0
	–
	0,0
	0,0


Естественное движение населения
Вплоть до 2018 г. ежегодно на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа фиксировалось превышение числа родившихся над числом умерших. С 2018 г. по настоящее время для округа характерна естественная убыль населения.
В период 2013-2016 гг. общий коэффициент естественного прироста колебался на уровне 3,6 ‰, позже значения постепенно снижались, что обусловлено как снижением рождаемости, так и ростом смертности (рис. 4.1.2). С 2018 г. общий коэффициент смертности превышает общий коэффициент рождаемости, данный разрыв постепенно увеличивается: с -3,2 ‰ в 2018 г. до -10,1 ‰ в 2023 г. (в 2023 г. на территории муниципального округа родилось 81 человек, умерло 152 человека). Резкое повышение числа умерших в 2021 г. может быть связано с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, однако тенденция сохранилась и в последующие годы.
Динамика показателей естественного прироста населения по Нерчинско-Заводскому муниципальному округу в расчете на 1000 человек всего населения соответствует средним значениям по Забайкальскому краю в целом, но в последний год зафиксировано существенное расхождение в сторону снижения. В 2023 г. округ имел одно из наиболее низких значений показателя среди всех муниципальных образований края.
Таблица 4.1.4
Число родившихся и умерших в Нерчинско-Заводском муниципальном округе 
в 2016-2023 гг.
	Показатель, единица измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Родившиеся, человек
	161
	161
	128
	123
	107
	119
	89
	81

	Умершие, человек
	131
	143
	158
	127
	144
	162
	132
	152

	Естественный прирост, человек
	30
	18
	-30
	-4
	-37
	-43
	-43
	-71




Рис. 4.1.2. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста Нерчинско-Заводского муниципального округа в 2013-2023 гг.
Миграционное движение населения
На протяжении 2014-2023 гг. Нерчинско-Заводский муниципальный округ характеризовался отрицательным общим сальдо миграции (рис. 4.1.3), что в целом свойственно большинству регионов Сибири и Дальнего Востока, страдающих от миграционного оттока.
Максимальная миграционная убыль в муниципальном округе за указанный период зафиксирована в 2021 г. (более 250 выбывших за год). Динамика миграционного движения в целом характеризуется уменьшением числа как прибытий, так и выбытий, однако годовое число прибытий демонстрирует более устойчивое сокращение. Общее число прибывших за год в период 2014-2022 гг. не превышало 300 человек (284 прибывших зафиксировано в самом начале рассматриваемого периода), в то время как число выбывших за год стабильно выше данной отметки.


Рис 4.1.3. Миграционный прирост населения
 в Нерчинско-Заводском муниципальном округе в 2014-2023 гг.
Общая интенсивность миграции, рассчитанная как сумма всех прибытий и выбытий мигрантов, отнесенная к среднегодовой численности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа, имеет тенденцию к сокращению: от 75,6 прибытий и выбытий на 1000 человек в 2014 г. до 61,93 в 2022 г. (рис. 4.1.4). При этом в отдельные годы наблюдаются колебания интенсивности миграционного движения.
Динамику интенсивности миграционного движения в значительной мере обуславливает внутрирегиональная миграция: в 2020-2022 гг. на нее приходилось порядка 75 % прибытий и выбытий. При этом число прибывших во внутрирегиональной миграции скорее сокращается, а число выбывших – сохраняется на одном уровне; в 2021 г. на каждого прибывшего во внутрирегиональной миграции приходилось более 3 выбывших. Интенсивность межрегиональной миграции на протяжении рассматриваемого периода находилась в пределах 14-22 прибытий и выбытий на 1000 человек. Международные прибытия и выбытия в миграционном движении округа имеют крайне малую значимость – суммарно за 9 лет зафиксировано 28 прибывших и выбывших.
Миграционный отток из Нерчинско-Заводского муниципального округа за период 2014-2017 гг. (до перехода к естественной убыли) по абсолютным значениям в 6,4 раза превышал естественный прирост, суммарные потери от миграционной убыли за 2018-2023 гг. в 5,1 раз больше потерь от естественной убыли.  




Рис. 4.1.4. Миграционное движение населения в Нерчинско-Заводском муниципальном округе в 2014-2022 г.: миграция по основным направлениям (сверху) и интенсивность миграционного движения в расчете на 1000 среднегодового населения (снизу)
Возрастно-половой состав населения
Рассматривая динамику возрастно-половой структуры населения Нерчинско-Заводского муниципального округа за 2013-2023 гг., заметим, что максимальная доля лиц в трудоспособном возрасте фиксировалась в начале периода. С началом выхода этих поколений в возрастную группу старше трудоспособного возраста начался процесс постепенного роста доли лиц в старших возрастах.
В возрастной структуре округа выражена относительно невысокая доля населения в трудоспособном возрасте (54,1 % на начало 2023 г.), на протяжении всего рассматриваемого периода она была меньше аналогичной доли в целом по Забайкальскому краю на 1-5 процентных пунктов. 
На 1000 лиц трудоспособного возраста в Нерчинско-Заводском муниципальном округе приходится 847 нетрудоспособных, из них 450 – младше трудоспособного возраста (по итогам последней переписи населения средний показатель демографической нагрузки среди сельского населения Забайкальского края составляет 809 лиц нетрудоспособного возраста, из них 412 – младше трудоспособного возраста).
Из общей численности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа на долю мужчин приходится 48,9 %, на долю женщин – 51,1 %; на 1000 мужчин приходится 1043 женщины.
Преобладание женского населения в старших возрастах характерно для значительной части регионов Российской Федерации, проблема преждевременной смертности мужского населения также является актуальной для Забайкальского края и Нерчинско-Заводского муниципального округа в частности. Начиная с возрастной группы 55-59 лет и в более старших возрастах в возрастно-половой структуре населения округа выражено преобладание женского населения. Разрыв между долями мужчин и женщин в общей численности населения растет с увеличением возрастов, достигая среди лиц старше 85 лет пятикратной разницы.

Рис. 4.1.5. Возрастно-половая структура населения Нерчинско-Заводского 
муниципального округа на начало 2023 г.
Таблица 4.1.5
Возрастно-половая структура населения Нерчинско-Заводского муниципального округа 
по основным возрастным группам на начало 2023 г.
	Возрастная группа
	Численность населения, человек (доля в общей численности) 

	
	Все население
	в том числе: 

	
	
	мужчины
	женщины

	моложе трудоспособного возраста
	1741 (24,4 %)
	868 (24,8 %)
	873 (23,9 %)

	трудоспособного возраста
	3866 (54,1 %)
	2104 (60,2 %)
	1762 (48,3 %)

	старше трудоспособного возраста
	1534 (21,5 %)
	523 (15,0 %)
	1011 (27,7 %)

	Всего
	7141 (100,0 %)
	3495 (100,0 %)
	3646 (100,0 %)


3. [bookmark: _Toc177574722]Демографический прогноз
Определение перспективной численности населения необходимо для расчета емкости объектов социальной инфраструктуры, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. 
Перспективная численность населения определяется на основе скорректированных в 2022-2023 гг. после проведения Всероссийской переписи населения показателей численности населения и с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций, в прогнозе учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.
Анализ современной демографической ситуации показал, что для Нерчинско-Заводского муниципального округа в настоящее время характерна естественная убыль, дополняющимся существенным отрицательным сальдо миграции – численность населения муниципального образования уменьшается.
Краевые особенности динамики процессов естественного и миграционного движения населения учитывает демографический прогноз Росстата для Забайкальского края. Новый демографический прогноз Росстата по регионам России – статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года» – опубликован в 2023 г. Прогноз Росстата на период до 2045 г. осуществлен от базы на начало 2023 г. с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. на основе гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции. К настоящему времени в разрезе субъектов Российской Федерации опубликована предположительная численность населения только по среднему варианту прогноза.
Согласно прогнозу Росстата, численность населения Забайкальского края будет сокращаться на протяжении всего рассматриваемого периода (табл. 4.2.1). Сокращение численности в статистическом бюллетене обусловлено как естественной убылью населения (постепенно приближается к нулевому значению: от -3,5 ‰ в 2024 ню до -0,4 ‰), так и относительно стабильной миграционной убылью на уровне от -3 до -5 тыс. человек в год.
Таблица 4.2.1
Прогнозные показатели естественного и миграционного движения населения Забайкальского края (по данным статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года»)
	Показатель
	2024
	2027
	2030
	2033
	2036
	2039
	2042
	2045

	Среднегодовая численность населения, тыс. человек
	979,6
	954,7
	931,9
	911,9
	894,7
	880,0
	866,9
	855,2

	Число родившихся, тыс. человек
	10,0
	9,7
	10,0
	10,3
	10,5
	10,6
	10,5
	10,1

	Число умерших, тыс. человек
	13,5
	12,9
	12,5
	12,1
	11,7
	11,3
	10,9
	10,5

	Естественный прирост, тыс. человек
	-3,5
	-3,2
	-2,5
	-1,8
	-1,2
	-0,7
	-0,4
	-0,4

	Общий коэффициент рождаемости, ‰
	10,2
	10,2
	10,7
	11,3
	11,7
	12,1
	12,1
	11,9

	Общий коэффициент смертности, ‰
	13,7
	13,6
	13,4
	13,3
	13,1
	12,9
	12,6
	12,3

	Общий коэффициент естественного прироста, ‰
	-3,5
	-3,4
	-2,7
	-2,0
	-1,4
	-0,8
	-0,5
	-0,4

	Миграционный прирост, тыс. человек
	-5,0
	-4,8
	-4,6
	-4,4
	-4,1
	-3,9
	-3,6
	-3,3


Демографический прогноз действующей Схемы территориального планирования Забайкальского края (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 марта 2022 г. № 109) выполнен в соответствии с предыдущей версией статистического бюллетеня Росстата, опубликованной в 2020 г. и содержащей предположительную численность по регионам страны на период до 2035 г. в трех вариантах. 
По низкому варианту указанного прогноза Росстата, выполненного от базы на 2019 г., предположительная численность населения Забайкальского края на начало 2024 г. составляет 1023 тыс. человек. В действительности данный показатель составил 984,4 тыс. человек, что свидетельствует о значительной устойчивости темпов сокращения численности населения в регионе.
Прогноз численности населения Схемы территориального планирования Забайкальского края выполнен по базовому и оптимистичному вариантам в разрезе муниципальных образований. Предположительная численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа по обоим вариантам приведена в таблице 4.2.2. Согласно данному прогнозу, численность населения муниципального округа в 2040 г. составит от 6,1 до 6,8 тыс. человек. Исходя из актуальных данных о численности населения можно констатировать, что фиксируемые темпы сокращения численности населения существенно опережают прогнозные.
Таблица 4.2.2
Численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа по базовому и оптимистическому прогнозам Схемы территориального планирования Забайкальского края
	
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.
	2035 г.
	2040 г.
	2040 г к 2020 г., %

	Базовый вариант, 
тыс. человек
	9,0
	8,1
	7,3
	6,7
	6,1
	68,4

	Оптимистичный вариант, тыс. человек
	9,0
	8,2
	7,6
	7,1
	6,8
	75,7


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования разрабатываются на срок не менее 20 лет. В связи с этим демографический прогноз в составе настоящего Генерального плана доведен до 2044 г. Подобно прогнозу Росстата он выполнен с использованием метода «передвижки возрастов». В основе прогноза лежат сформировавшиеся за последние 10 лет тенденции демографических показателей, частично скорректированные в соответствии с прогнозными показателями из бюллетеня Росстата для Забайкальского края.
В настоящем Генеральном плане принимается прогноз, согласно которому численность населения Нерчинско-Заводского муниципального округа на начало 2044 г. составит 4760 человек. Соответственно, в муниципальном округе сохранится 69,0 % населения. При этом вырастет доля населения Нерчинско-Заводского муниципального округа, проживающего в с. Нерчинский Завод (с 32,2 % в 2024 г. до 39,1 % в 2044 г.) и с. Большой Зерентуй (с 7,4 % до 7,9 %)
Таблица 4.2.3
Основные показатели прогноза численности населения 
Нерчинско-Заводского муниципального округа
	Показатель
	Годы
	Значения показателей, тыс. человек

	Численность населения
на начало года
	2024
	6,9

	
	2034
	5,5

	
	2044
	4,8

	Число умерших
(суммарно)
	2024-2033
	1,4

	
	2034-2043
	1,3

	Число родившихся 
(суммарно)
	2024-2033
	1,0

	
	2034-2043
	1,1

	Общие миграционные потери
	2024-2043
	1,5


Таблица 4.2.4
Предполагаемая численность населения по населенным пунктам 
Нерчинско-Заводского муниципального округа на расчетный срок
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, человек
	Численность на 01.01.2044 в % к численности на 01.01.2024
	Доля в общей численности населения, %

	
	
	01.01.2024
	01.01.2044
	
	01.01.2024
	01.01.2044

	1
	с. Нерчинский Завод
	2221
	1859
	83,7
	32,2
	39,1

	2
	с. Большой Зерентуй
	511
	375
	73,4
	7,4
	7,9

	3
	с. Горный Зерентуй
	501
	301
	60,0
	7,3
	6,3

	4
	с. Михайловка
	431
	280
	65,0
	6,2
	5,9

	5
	с. Явленка
	369
	221
	60,0
	5,3
	4,7

	6
	с. Ивановка
	334
	244
	73,1
	4,8
	5,1

	7
	с. Широкая
	312
	203
	65,0
	4,5
	4,3

	8
	с. Олочи
	291
	224
	77,0
	4,2
	4,7

	9
	с. Аргунск
	251
	126
	50,0
	3,6
	2,6

	10
	с. Чашино-Ильдикан
	206
	134
	65,0
	3,0
	2,8

	11
	с. Уровские Ключи
	208
	112
	54,0
	3,0
	2,4

	12
	с. Булдуруй 1-й
	180
	101
	56,1
	2,6
	2,1

	13
	с. Горбуновка
	182
	100
	54,9
	2,6
	2,1

	14
	с. Ишага
	175
	123
	70,0
	2,5
	2,6

	15
	с. Георгиевка
	168
	107
	63,7
	2,4
	2,2

	16
	с. Байка
	145
	80
	55,0
	2,1
	1,7

	17
	с. Чалбучи-Килга
	146
	76
	52,1
	2,1
	1,6

	18
	с. Домасово
	95
	29
	30,0
	1,4
	0,6

	19
	с. Середняя
	62
	19
	30,0
	0,9
	0,4

	20
	с. Золотоноша
	60
	30
	50,0
	0,9
	0,6

	21
	с. Булдуруй 2-й
	38
	11
	30,0
	0,6
	0,2

	22
	с. Солонечная
	12
	4
	30,0
	0,2
	0,1

	23
	п. Михайловский Участок
	5
	3
	60,0
	0,1
	0,1

	24
	с. Поперечный 
Зерентуй
	0
	0
	–
	0,0
	0,0


1. [bookmark: _Toc177574723]ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Современное состояние
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это безусловный приоритет социальной политики. Общая площадь жилищного фонда Нерчинско-Заводского муниципального округа по данным Базы данных «Показатели муниципальных образований (БД ПМО)» Федеральной службы государственной статистики на 2023 г. составляет 160,9 тыс. м2 (из них свыше 95 % в частной собственности). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 23,3 м2. Положительная динамика обеспеченности граждан жильем определяется двумя факторами – продолжающимся сокращением численности населения и новым строительством жилья. 
В основном строительство осуществлялось за счет средств населения, 
т.е. индивидуальными застройщиками, строятся индивидуальные и двухквартирные жилые дома. Наиболее активно строительство ведется в с. Нерчинский Завод. Многоквартирных секционных жилых домов в Нерчинско-Заводском муниципальном округе нет. За последние пять лет средний размер введенного в эксплуатацию жилого дома составляет 88 м2. 
По уровню износа в муниципальном жилом фонде преобладают дома с 30 – 70 %, но треть муниципального фонда имеет износ более 70 %.
Данные по жилищному фонду и жилищному строительству представлены в таблицах ниже. Число семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий по состоянию на конец 2023 г. – 49 семей.
Таблица 5.1
Жилищный фонд, тыс. м2
	Показатель
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Весь жилищный фонд
	160,3
	160,2
	160,6
	160,9
	160,91
	160,89

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	17,58
	17,83
	18,25
	18,9
	22,53
	23,31


Таблица 5.2
Строительство жилья на территории муниципального образования, м2 общей площади
	Показатель
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Введено в действие жилых домов 
	362
	400
	266
	0
	89

	Введено в действие индивидуальных жилых домов 
	362
	400
	266
	0
	89


Таблица 5.3
Очередь на улучшение жилищных условий по состоянию на конец 2023 г.
	Показатель
	Значение

	Число семей - всего
	49

	из них многодетных семей
	3

	            молодых семей
	14

	Число членов семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, человек
	171


На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа имеются дома, подверженные затоплению (зоны на кадастровый учет не поставлены):
· при подъеме уровня воды в р. Аргунь (с. Олочи, ул. Новая, дома 11 и 9, 7, 5, 8), 2); 
· при паводковых водах и при выпадении обильных осадков (с. Олочи, 
ул. Набережная, 1, пер. Школьный, 2).
Проектные решения
На долгосрочную перспективу объемы жилищного строительства определяются платежеспособным спросом населения. Путем нового строительства замещается выбывающий ветхий и аварийный фонд, а также происходит увеличение общей площади жилищного фонда.
Схема территориального планирования Забайкальского края предлагает общий рост показателя обеспеченности жилищным фондом к 2040 г. до 35 м2 на человека. То есть с конца 2023 г. (23,9 м2 на 1 жителя) за период до 2040 г. прирост показателя в расчете на 1 жителя может составить 11,1 м2 или порядка 0,65 м2 в год в расчете на 1 жителя. На расчетный срок генерального плана (2044 г.) значение показателя предполагается в размере порядка 40 м2 на 1 жителя. 
При продолжении сложившихся темпов строительства жилищного фонда в размере 300 м2 в год за период 2024 – 2044 гг. в муниципальном округе может быть введено не менее 6 тыс. м2 общей площади жилищного фонда. Возможная убыль жилищного фонда определяется с учетом доли жилищного фонда с износом свыше 70 %, которая оценивается в размере 30 %. На величину убыли жилищного фонда влияет также убыль населения, ведущая к росту доли ветхого и аварийного фонда. 
В таблице 5.4 представлены расчеты жилищного строительства на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа. За счет строительства в большинстве населенных пунктов происходит частичная замена выбывающего ветхого и аварийного фонда, рост жилищной обеспеченности происходит преимущественно за счет убыли населения. Оценка потребности в территориях под новое жилищное строительство дана из расчета, что половина строительства будет осуществляться в границах существующих жилых зон путем замены убывающего ветхого и аварийного жилищного фонда на новые дома большей площади, а также пристроев к существующим жилым домам. Вторая половина жилищного строительства предполагается на новых территориях путем размещения индивидуальных жилых домов площадью 100 – 120 м2 на земельных участках площадью 15-20 соток (размеры участков в с. Нерчинский Завод могут быть меньше 15 соток).
Таблица 5.4
Расчет объемов нового жилищного строительства и потребности в выделении территории для его размещения на расчетный срок (до 2044 г.)
	Показатель
	Значение

	Площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Всего, 2023 г.
	160,91

	
	Сохраняемая до 2044 г.
	112,6

	
	Убыль до 2044 г.
	48,3

	Новое строительство, тыс. м2
	77,8

	Площадь жилищного фонда на конец 2044 г., тыс. м2
	190,4

	Жилищная обеспеченность, м2 на 1 человека
	40

	Площадь под строительство, га
	93
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5. [bookmark: _Toc177574725]Планировочная организация территории муниципального округа
Современное состояние
Нерчинско-Заводский муниципальный округ располагается на востоке Забайкальского края, отличаясь значительной протяженностью и низкой плотностью населения.
Планировочная структура муниципального округа основана на линейно-узловом принципе, что определяется историко-географическими и природно-климатическими условиями. Основу планировочной структуры территории составляет сеть населенных пунктов, траснпортных коридоров, сельскохозяйственных и природных территорий. Долины рек выполняют функцию естественных планировочных осей, определяя расположение населенных пунктов и транспортных коммуникаций. Леса, горные хребты и пастбищные территории обеспечивают природно-рекреационные и хозяйственные ресурсы.
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены 24 населенных пункта, преимущественно в южной части округа и юго-восточной части вдоль реки Аргунь. Транспортный каркас представлен автомобильными дорогами регионального и местного значеня. Автомобильные дороги «Ивановка – Борзя» и «Могойтуй – Олочи» связывают округ с административными и экономическими центрами Забайкальского края. Местные дороги, соединяющие населенные пункты, играют роль второстепенных планировочных осей. 
Село Нерчинский Завод – является административным центром муниципального округа. В селе выделяется пересечение двух главных осей, где сформирован общественно-деловой центр, включающий важнейшие учреждения и объекты инфраструктуры (образовательные учреждения, кльутурные и социальные объекты, объекты административного назначния). Уличная сеть ориентирована вдоль ручья, с угловым пересечением улиц по распадку. Жилая застройка села представлена в основном двух- и многоквартирными жилыми домами, а также индивидуальными жилдыми домами с приусадебными участками. Производственные объекты сосредоточены в северной, центральной и восточной частях населенного пункта. Южнкая часть села помимо жилой застройки представлена производственными объектами сельскохозяйственного назначения и режимными объектами. 
Село Поперечный Зерентуй не имеет планировочной структуры и застройки.
Населенные пункты с линейной структурой. Большинство поселений округа представляют собой однорядную или двухрядную систему уличной застройки, преимущественно располагаются вдоль рек. Общественно-деловые зоны минимальны и сосредоточены в центральной части поселений. К таким населенным пунктам относятся сёла Уровские Ключи, Горбуновка, Чалбучи-Килга, Золотоноша, Солонечная, Середняя, Булдуруй 1-й и 2-й. 
Населенные пункты со сложной планировочной структурой. В таких населенных пунктах наблюдается сочетание продольных и поперечных улиц. Основные улицы остаются линейными и параллельными, но дополняются поперечными, создающими сетчатую структуру. К таким населенным пунктам относятся сёла Большой Зерентуй, Георгиевка, Явленка. 
Населенные пункты с фрагментарной застройкой и неоднородной планировочной структурой. Населенные пункты имеют менее упорядоченную структуру. Жилые дома и улицы расположены фрагментами, без строгой регулярности, но с тенденцией к линейности. Центры не выделены явно, инфраструктура может быть представлена единичными объектами. К таким населенным пунктам относятся сёла Байка, Горный Зерентуй, Аргунск, Олочи, Домасово, Ишага.
Населенные пункты с регулярной планировочной структурой. Улицы пересекаются под прямым углом, формируя регулярную сетку. Планировка стремится к прямоугольной системе. К таким населенным пунктам относятся сёла Михайловка, Ивановка, Широкая, 
пст. Михайловка и западная часть села Чашино-Ильдикан. 
Проектные решения
Мероприятия, запланированные генеральным планом Акшинского муниципального округа направлены на: 
· сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры;
· сохранение и развитие природного каркаса;
· улучшения качества жизни населения;
· обеспечение населения объектами инженерной и транспортной инфраструктур;
· создание условия для развития жилой и производственной деятельности.
Проектными решениями предлагается сохранить сложившуюся планировочную структуру населенных пунктов: с. Булдуруй 1-й и 2-й, с. Аргунск, с. Олочи, с. Домасово, 
с. Середняя, с. Чалбучи-Килга, с. Георгиевка, с. Ишага, с. Солонечная и с. Горбуновка. В сформировавшихся общественных центрах населенных пунктов выделены зоны озелененных территорий общего пользования и зоны общественно-делового назначения для размещения объектов социально-бытового назначения. 
В качестве потенциальных для жилищного строительства площадок рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении.
В селе Ивановка предлагается уплотнение существующей жилой застройки и расширение территории для размещения новых жилых домов в северо-западной части по улице Молодежная и в восточной части по улице Партизанская. Рядом со школой планируется формирование благоустроенной озелененной территорию и общественно-деловой зоны для размещения фельдшерско-акушерского пункта. 
В селе Большой Зерентуй предлагается уплотнение существующей жилой застройки в северо-западной и южной частях населенного пункта по главной улице Козлова. В границах улиц Больничная и Строительная предлагается обустройство озелененной территории общего пользования. Рядом с фельдшерско-акушерским пунктом планируется расширение общественно-деловой зоны для строительства здания общежития. 
В селе Широкая проектом предлагается расширение жилой застройки в северном направлении по улице Центральная и параллельно ей образовании новой жилой улицы. В юго-восточной части планиурется новая общесвтенно-деловая зона для размещения универсальной игровой спортивной площадки и дома культуры с библиотекой. Рядом планируется размещение благоустроенной озелененной территории.
В селе Золотоноша планируется уплотнение существующей жилой застройки и размещение благоустроенной озелененной территории в центральной части населенного пункта.
В поселке сельского типа Михайловский Участок планируется уплотнение существующей жилой застройки. В центральной части пердлагается сформировать зоны общественно-делового назначения и зону озелененных территорий общего пользования. 
В селе Середняя предлагается уплотнение существующей жилой застройки. В центральной части села планируется общественно-деловая зона для размещения фельдшерско-акушерского пункта, тут же планируется размещение благоустроенной озелененной территории.
В селе Михайловка запланировано образование новых жилых участков в южной части населенного пункта. В центральной и северной части предлагаются новые территории для размещения объектов общественно-делового назначения. Кроме того, планируется благоустройство и образование аллеи вдоль улицы Садовая. 
В селе Уровские Ключи запланировано расширение жилой застройки в центральной и северной частях населенного пункта. Образование общественно-деловых зон и благоустроенной озелененной территории предлагается по улице Новая в южной и центральной ее частях. 
В селе Байка предлагается уплотнение жилой застройки по центральной улице с образованием новых территорий для размещения объектов общественно-делового назначения. 
В селе Чашино-Ильдикан предлагается расширение жилой застройки до границы населенного пункта по улицам Мира, Михайлова и Советская. 
В селе Явленка предлагается расширение жилой застройки в северо-западной и юго-западной частях. По улице Дражная на примыкающей к производственной территории запланировано образование общественно-деловой зоны для размещения спортивных объектов и пожарного депо. 
В селе Горный Зерентуй предлагается уплотнение существующей жилой застройки, а также расширение до границы населенного пункта в его северной части. В центральной части села предлагается расширение и благоустройство озелененной территории общего пользования. В восточной части в границах улиц Геологическая и Крупской предлагается образование общесвтенно-деловой зоны для размещения спортивного объекта и прелегающей озелененной территории. 
В админситартивном центра муниципального округа – селе Нерчинский Завод выделено несколько мероприятий по развитию жилой застройки: 
· в западной части села предлагается образование новых жилых улиц;
· в восточной части села предлагается расширение границы населенного пункта для образования нового жилого квартала в продолжение улицы Восточная и паралльно ей;
· в северо-восточной части предлагается расширение жилой застройки до границы населенного пункта;
· южнее центральной части от улиц Нагорная и Комсомольская в западном направлении до границы села предлагается сформировать новые жилые улицы;
·  в южной части предлагается уплотнение сущействующей застройки и её расширение до ручья, с образованием новой улицы в продолжение улицы Комсомольская.
Для размемщения социальных объектов выделены общесвтенно-деловые зоны по улицам Молодежная, 60 лет Октября и Садовая. Размещение благоустроенных озелененных территорий предлагается в южной части села и на пересечении улиц Декабристов и Лесная. 
За границами населенных пунктов генеральным планом предлагается:
· образование зоны отдыха южнее села Байка для размещения десткого оздоровительного лагеря; 
· расширение кладбища северо-восточнее села Нерчинский завод на 1,57 га.
5. [bookmark: _Toc177574726][bookmark: _Toc118060986][bookmark: _Toc87787815]Перечень функциональных зон и их параметры
В целях повышения эффективности и рациональности землепользования, а также на основе анализа фактического использования территории и учёта требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, генеральным планом устанавливается функциональное зонирование территории муниципального округа.
Перечень функциональных зон, установленных в границах муниципального округа, описание назначения функциональных зон и их параметры приведены в таблице 6.2.1. Наименования функциональных зон указаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития России от 07.12.2016 № 793». 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон». 
Таблица 6.2.1
Перечень функциональных зон, описание назначения функциональных зон 
и их параметры
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны

	
	
	Площадь
зоны, га
	Иные параметры и описание функциональной зоны

	1. 
	Жилые зоны 
	1792,23
	Зоны предназначены для размещения: 
Жилых домов разных типов (многоквартирные малой этажности); блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4;
Коэффициент плотности 
застройки – 0,8;
Предельное количество этажей – 5.

	1. 
	Общественно-деловые зоны 
	120,99
	Зоны предназначены для размещения многофункциональной и специализированной общественно-деловой застройки, а именно:
· объекты капитального строительства, предусмотренные для обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека;
· объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
· объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи; 
· объекты капитального строительства, предназначенные для воспитания, образования и просвещения;
· здания и сооружения, предназначенные для размещения объектов культуры.
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0;
Плотность застройки – 3,0;
Предельное количество этажей – 3.

	1. 
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	1. 
	Производственная зона
	140,86
	Зона предназначена для размещения:
· объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании предпринимательской деятельности;
· объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
· сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8; 
Предельное количество этажей – 1;
Класс опасности – I–V.

	1. 
	Научно-производственная зона
	0,80
	Зона предназначена для размещения учреждений науки и научного обслуживания, опытных производств. 

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,6;
Предельное количество этажей – 1.

	1. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	18,56
	Зона предназначена для размещения зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

	1. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	762,76
	Зона предназначена для размещения:
· различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ;
· зданий и сооружений дорожного сервиса;
· постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения автотранспорта.

	1. 
	Зона добычи полезных ископаемых
	10924,30
	Зона предназначена для разработки и добычи полезных ископаемых. 

	1. 
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	
	Зоны предназначены для:
· выделения сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями;
· осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях;
· осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий;
· размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
· осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
· размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

	1. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	133,77
	Зона предназначена для размещения:
- территорий, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции;
- территории, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами;
- резервных земель для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

	1. 
	Зоны рекреационного назначения

	1. 
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	21,82
	Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий.

Минимально допустимая доля зелёных насаждений в площади озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов – 70%.

	1. 
	Зона отдыха
	1,60
	Зона предназначена для размещения спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов в природно-рекреационных зонах, иных объектов отдыха и туризма.

Максимально допустимый коэффициент застройки – 1,0;
Предельное количество этажей – 2.

	1. 
	Зона лесов
	571198,80
	Зона предназначена для размещения защитных и эксплуатационных лесов земель лесного фонда в целях сохранения природного ландшафта территории.

	1. 
	Иные рекреационные зоны
	0,31
	Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, размещаются участки, выделенные под особо охраняемые природные территории.

	1. 
	Зоны специального назначения

	1. 
	Зона кладбищ
	23,76
	Зона предназначена для размещения объектов погребения.

	1. 
	Зона складирования и захоронения отходов
	28,19
	Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов.

	1. 
	Зона режимных территорий
	652,52
	Зона предназначена для размещения предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы Российской Федерации, объектов коммунального обслуживания.

	1. 
	Иные зоны
	716,56
	Зона предназначена для территория общего пользования, которые не вовлечены в градостроительную деятельность.

	Итого общая площадь функциональных зон
	903083,34 га


5. [bookmark: _Toc87787816][bookmark: _Toc118060987][bookmark: _Toc177574727] Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
Общая площадь Нерчинско-Заводского муниципального округа в его административных границах составляет 903083,34 га (согласно картометрическому обмеру границы, стоящей на кадастровом учёте). Граница Нерчинско-Заводского муниципального округа установлена законом Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2074-3ЗК 
«О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края, в Нерчинско-Заводский муниципальный округ Забайкальского края» и внесена в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) под реестровым номером 75:00-3.3.
Земли населенных пунктов на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа представлены 24 населенными пунктами: пст. Михайловский Участок, с. Аргунск, 
с. Байка, с. Большой Зерентуй, с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Георгиевка, 
с. Горбуновка, с. Горный Зерентуй, с. Домасово, с. Золотоноша, с. Ивановка, с. Ишага, 
с. Михайловка, с. Нерчинский Завод, с. Олочи, с. Поперечный Зерентуй, с. Середняя, 
с. Солонечная, с. Чалбучи-Килга, с. Чашино-Ильдикан, с. Широкая, с. Явленка, с. Уровские Ключи. Границы населенных пунктов не внесены в ЕГРН и учитываются в соответствии с утвержденными генеральными планами сельских поселений «Аргунское», «Больше-Зерентуйское», «Булдуруйское», «Георгиевское», «Горбуновское», «Горно-Зерентуйское», «Ивановское», «Ишагинское», «Михайловское», «Нерчинско-Заводское», «Олочинское», «Уров-Ключевское», «Чашино-Ильдиканское», «Широковское», «Явленское», преобразованных в Нерчинско-Заводский муниципальный округ. 
Генеральным планом уточняются границы населенных пунктов в связи с: 
– их пересечением с землями лесного фонда;
– их пересечением с земельным участками, внесенными в ЕГРН;
– наличием установленных в границах населенных пунктов земельных участков с категорией, отличной от земель населенных пунктов.
При подготовке проекта были выявлены земельные участки с категорией земель земли населенных пунктов, находящиеся за границами населенных пунктов. В целях выполнения требований действующего законодательства в области земельных отношений такие земельные участки необходимо включить в границы населенных пунктов, либо привести в соответствующую по использованию категорию земель. Перечень участков, подлежащих включению в границы населенных пунктов приведен ниже, в Таблице 6.3.4.
Земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) в границах муниципального округа представлены автомобильными дорогами регионального значения и местного значения, линиями связи, линиями электропередачи, объектами обеспечения обороны и безопасности, свалками твердых бытовых объектов, скотомогильниками, территориями для разведки и добычи полезных ископаемых и др.
Земли лесного фонда в границах муниципального округа представлены землями Аргунского лесничества. Территория Аргунского лесничества Забайкальского края внесена в ЕГРН с реестровым номером 75:00-15.3.

Границы населенных пунктов с.  Горный Зерентуй, с. Явленка, с. Нерчинский Завод, с.  Домасово, с. Большой Зерентуй, с. Аргунск, с. Ивановка, с. Ишага корректируются по границам Аргунского лесничества путем уточнения земель лесного фонда (приведение в соответствие данных Государственного лесного реестра и ЕГРН) в ходе проведения межведомственной комиссии, создаваемой согласно части 20 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, и комиссии согласно закону № 280-ФЗ. 
Земли сельскохозяйственного назначения представлены объектами, необходимыми для ведения сельскохозяйственной деятельности, пашнями, объектами сельскохозяйственного производства.
Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены участками, предназначенными для охраны животного мира. Проектом генерального плана предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов для формирования рекреационной зоны отдыха, где планируется размещение детского оздоровительного лагеря. 
Распределение земель по категориям представлено в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1
Распределение земельного фонда Нерчинско-Заводского муниципального округа 
Забайкальского края
	Категория земель
	Площадь, га
	Доля категории 
земель в земельном балансе 
муниципального образования, %

	
	существующая
	планируемая
	

	Земли населенных пунктов
	3 659,31
	2 989,64
	0,33

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12 614,43
	12 633,47
	1,40

	Земли сельскохозяйственного назначения
	316 966,00
	316 259,52
	35,01

	Земли особо охраняемых территорий
	0,31
	1,91
	0,01

	Земли лесного фонда
	595 220,20
	571 198,80
	63,25

	Общая площадь муниципального образования 
	903 083,34
	100%


Примечание: площади указаны согласно обмеру в векторной модели картографических материалов по карте «Карта распределения земель различных категорий. Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа».

Таблица 6.3.2
Перечень земельных участков, в отношении которых требуется перевод категории земель 
	№ п/п
	Кадастровый
номер участка
	Категория земель
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь земельного участка, подлежащего включению или исключению, га
	Примечание

	1. 
	75:13:100103:18
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для размещения объекта телевидения и радиовещания
	0,03
	Находится за границами 
с. Широкая

	1. 
	75:13:010101:60
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для размещения объектов телевидения и радиовещания
	0,01
	Находится за границами 
с. Середняя

	1. 
	75:13:300202:222
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для индивидуального жилищного строительства
	0,09
	Находится за границами 
с. Олочи

	1. 
	75:13:350201:235
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для размещения кладбища
	0,54
	Находится за границами 
с. Горбуновка

	1. 
	75:13:160101:130
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для обслуживания скважины
	0,01
	Находится за границами 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	75:13:230101:451
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для размещения и обслуживания производственной базы, зданий и сооружений зернотока
	13,00
	Находится за границами 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли особо охраняемых территорий
	Для размещения детского оздоровительного лагеря
	1,6
	Южнее с. Байка








Таблица 6.3.3
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
	№ п/п
	Кадастровый
номер участка
	Категория земель
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Площадь земельного участка, подлежащего включению или исключению, га
	Примечание

	1. 
	75:13:380101:156
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Подъезд к с. Явленка км 0+000-км 4+862 от подъезда к с. Козлово
	0,37*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Явленка

	1. 
	75:13:260101:138
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения части малоэтажного жилого дома в связи с нарушением целостности
	0,003*
	Включение земельного участка в границы 
с. Явленка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	23,94
	Территория исключается из границы с. Явленка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	2,95
	Территория включается в границу с. Явленка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	7,58
	Территория исключается из границы с. Явленка

	1. 
	75:13:250102:52
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования Ивановка - Александровский Завод - Борзя
	1,77
	Исключение земельного участка из границы 
с. Чашино-Ильдикан

	1. 
	75:13:250103:178
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объекта культуры
	0,11*
	Включение земельного участка в границу
с. Чашино-Ильдикан

	1. 
	75:13:000000:225
	Земли промышленности
	Земли населённых пунктов
	Для разведки и добычи россыпного золота на месторождении "Чащино-Ильдиканское (полигон 1) лев.пр.р. Средняя Борзя, Ильдикан Казенный пр.р. Чащино-Ильдикан"
	1,06*
	Необходимо провести раздел земельного участка. Включение части земельного участка в границу с. Чашино-Ильдикан

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	39,75
	Территория исключается из границы с. Чашино-Ильдикан

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	41,14
	Территория включается в границу с. Чашино-Ильдикан

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	1,58
	Территория исключается из границы 
пст. Михайловский Участок

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,25
	Территория исключается из границы 
пст. Михайловский Участок

	1. 
	75:13:000000:188
(контур 2)
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования Ивановка-Александровский Завод-Борзя
	5,32
	Исключение земельного участка из границы 
с. Михайловка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	1,00
	Территория включается в границу с. Михайловка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,45
	Территория исключается из границы 
с. Михайловка

	1. 
	75:13:360108:77
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Подъезд к с. Горный Зерентуй, участок км 4+943 - км 6+090
	2,53
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:360108:194
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства
	15,61*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:360108:79
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для размещения свалки твердых бытовых отходов
	2,09
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:000000:453
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сенокошение и выпас скота
	22,32
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:340702:319
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного использования
	13,01
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:340702:189
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для строительства антенно-мачтового сооружения и размещения оборудования базовой станции сотовой связи
	0,04
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	328,87
	Территория исключается из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	230,21
	Территория исключается из границы 
с. Горный Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	6,91
	Территория включается в границу с. Горный Зерентуй

	1. 
	75:13:000000:193
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
	2,94*
	Необходимо провести раздел земельного участка.
Исключив часть земельного участка из границы 
с. Ивановка

	1. 
	
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	
	1,81*
	

	1. 
	75:13:170101:75
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Приусадебный участок
	0,36
	Включение земельного участка в границы 
с. Ивановка

	1. 
	75:13:170101:73
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
Для приусадебного участка
	0,27*
	Включение земельного участка в границы 
с. Ивановка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	13,61
	Территория исключается из границы 
с. Ивановка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	15,41
	Территория исключается из границы 
с. Ивановка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	2,27
	Территория включается в границу с. Ивановка Зерентуй

	1. 
	75:13:000000:483
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для отработки месторождения россыпного золота "Нижняя Борзя"
	5,50*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Байка

	1. 
	75:13:330102:149
(контур 1)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного использования
	0,07*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Байка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	-
	0,57
	Территория исключается из границы 
с. Байка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	1,06
	Территория исключается из границы 
с. Байка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	3,06
	Территория включается в границу с. Байка

	1. 
	75:13:000000:118
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Большой Зерентуй - Байка, участок км 8+468 - км 10+210
	1,40*
	Включение земельного участка в границы 
с. Золотоноша

	1. 
	75:13:200101:152
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения индивидуального жилого дома
	0,05*
	Включение земельного участка в границы 
с. Золотоноша

	1. 
	75:13:200101:149
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	-
	0,58*
	Включение земельного участка в границы 
с. Золотоноша

	1. 
	75:13:200101:148
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Скотоводство
	0,57*
	Включение земельного участка в границы 
с. Золотоноша

	1. 
	75:13:200102:53
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (водонапорная башня)
	0,02
	Включение земельного участка в границы 
с. Золотоноша

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	5,70
	Территория исключается из границы 
с. Золотоноша

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	30,90
	Территория включается в границу 
с. Золотоноша

	1. 
	75:13:190107:11
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги подъезд к с.Поперечный Зерентуй, участок км 0+000 - км 1+425
	3,14
	Исключение земельного участка из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	75:13:340401:60
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Большой Зерентуй - Байка, участок км 1+001 - км 8+468
	0,04*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	75:13:290303:40
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для размещения свалки твердых бытовых отходов
	1,55
	Исключение земельного участка из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	75:13:000000:192
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги
	0,54*
	Включение земельного участка в границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	75:13:000000:198
(контур 4)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги
	0,05*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	1,37
	Территория исключается из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	120,09
	Территория исключается из границы 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	8,08
	Территория включается в границу 
с. Большой Зерентуй

	1. 
	75:13:130101:113
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объекта телевидения и радиовещания
	0,02
	Включение земельного участка в границы 
с. Георгиевка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,75
	Территория исключается из границы 
с. Георгиевка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	4,75
	Территория включается в границу 
с. Георгиевка

	1. 
	75:13:100101:61
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
	0,05*
	Включение земельного участка в границы 
с. Широкая

	1. 
	75:13:000000:39
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	
	0,01*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Широкая

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	0,09
	Территория исключается из границы 
с. Широкая

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	1,44
	Территория исключается из границы 
с. Широкая

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	1,59
	Территория включается в границу
с. Широкая

	1. 
	75:13:400501:132
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	 использование:
Для сельскохозяйственного использования

	0,23*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Солонечная

	1. 
	75:13:000000:39
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Широкая - Солонечная, участок км 0+067 - км 5+076
	0,16*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Солонечная

	1. 
	75:13:000000:430
(контур 2)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сенокошения
	0,01*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Солонечная

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,61
	Территория исключается из границы 
с. Солонечная

	1. 
	75:13:000000:479
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) с целью эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Нерчинский-Завод-Уровские Ключи» и технически связанных с ней сооружений, на участке км 51+489 - км 54+442
	0,07*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Уровские Ключи

	1. 
	75:13:000000:250
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного использования
	12,27*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Уровские Ключи

	1. 
	75:13:050102:41
(контур 3)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	0,01*
	Включение земельного участка в границы 
с. Уровские Ключи

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	2,04
	Территория исключается из границы 
с. Уровские Ключи

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	22,28
	Территория исключается из границы 
с. Уровские Ключи

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	3,29
	Территория включается в границу 
с. Уровские Ключи

	1. 
	75:13:000000:378
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Аргунск-Середняя, участок км 16+085 – км 18+00
	0,10*
	Включение земельного участка в границы 
с. Середняя

	1. 
	75:13:000000:421
(контур 16)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	0,41*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Середняя

	1. 
	75:13:000000:135
(контур 20)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	0,24*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Середняя

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,14
	Территория исключается из границы 
с. Середняя

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	6,76
	Территория включается в границу 
с. Середняя

	1. 
	75:13:400301:287
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	Для ведения сельскохозяйственного производства
	22,06
	Включение земельного участка в границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:030101:504
(контур 1)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (инженерных сооружений для защиты с. Аргунск Нерчинско-Заводского района от затопления паводковыми водами р. Аргунь)
	1,41*
	Включение земельного участка в границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:030101:504
(контур 2)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
	1,72*
	Включение земельного участка в границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:030101:503
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объектов органов охраны правопорядка
	1,49*
	Включение земельного участка в границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:000000:421
(контур 6)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	0,33*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:030101:508
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения индивидуального жилого дома
	0,25*
	Включение земельного участка в границы 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:000000:379
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Аргунск-Середняя, участок км 0-2+0,8 км
	0,43*
	Необходимо провести раздел земельного участка.
Включение части земельного участка в границу с. Аргунск

	1. 
	
	Земли населённых пунктов
	Уточнить путем приведения в соответствие данных Государственного лесного реестра и ЕГРН
	
	0,13*
	Необходимо провести раздел земельного участка.
Исключение части земельного участка из границы с. Аргунск

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	0,54
	Территория исключается из границы 
с. Аргунск

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	1,64
	Территория исключается из границы 
с. Аргунск

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	31,42
	Территория включается в границу 
с. Аргунск

	1. 
	75:13:000000:490
(контур 1)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения автомобильных дорог (код 7.2.1), с целью эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Олочи-Аргунск» и технически связанных с ней сооружений, на участках км 24+364 – км 24+632; км 24+638 – км 25+469
	0,53
	Включение земельного участка в границы 
с. Домасово
Включение земельного 

	1. 
	75:13:000000:490
(контур 2)
	
	
	
	0,16*
	

	1. 
	75:13:000000:421
(контур 4)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	2,55*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Домасово

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	2,09
	Территория исключается из границы 
с. Домасово

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,19
	Территория исключается из границы 
с. Домасово

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	1,44
	Территория включается в границу 
с. Домасово

	1. 
	75:13:060104:64
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для производственной базы, линий ЛЭП.
	0,28
	Включение земельного участка в границы 
с. Ишага

	1. 
	75:13:000000:489
(контур 1)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения автомобильных дорог (код 7.2.1), с целью эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Олочи-Аргунск» и технически связанных с ней сооружений, на участках км 16+391 – км 17+232; км 17+245 – км 17+428; км 17+440 – км 17+906
	0,43*
	Включение земельного участка в границы 
с. Ишага

	1. 
	75:13:000000:489
(контур 3)
	
	
	
	0,01*
	

	1. 
	75:13:000000:421
(контур 2)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	2,01*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Ишага

	1. 
	75:13:300201:261
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,61*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Ишага

	1. 
	75:13:060104:155
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения водонапорной башни
	0,02*
	Включение земельного участка в границы 
с. Ишага

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	0,33
	Территория исключается из границы 
с. Ишага

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,38
	Территория исключается из границы 
с. Ишага

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	20,01
	Территория включается в границу 
с. Ишага

	1. 
	75:13:300202:102
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения склада ГСМ
	0,16
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070102:264
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения цеха по распиловке леса
	0,32*
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070102:297
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для использования и обслуживания водозаборной скважины
	0,02
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:000000:437
(контур 1)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	1,28*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070102:158
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для нужд обороны
	1,24*
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070102:275
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)
	0,04*
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070101:151
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения МТФ
	1,70
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070101:154
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для использования и обслуживания водозаборной скважины
	0,05
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070101:153
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения авто - тракторного гаража
	0,79
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:070101:152
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения, хранения и переработки зерна
	1,46
	Включение земельного участка в границы 
с. Олочи

	1. 
	75:13:000000:487
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для размещения автомобильных дорог (код 7.2.1) с целю эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Олочи-Аргунск» и технически связанных с ней сооружений, на участке км 0+000 - км 1+251
	0,07*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Олочи

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,88
	Территория исключается из границы 
с. Олочи

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	53,72
	Территория включается в границу 
с. Олочи

	1. 
	75:13:350101:70
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для размещения свалки твердых бытовых отходов
	0,28*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горбуновка

	1. 
	75:13:350101:71
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	0,10
	Включение земельного участка в границы 
с. Горбуновка

	1. 
	75:13:000000:201
(контур 3)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для эксплуатации и обслуживания спецобъектов
	0,18*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Горбуновка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	14,67
	Территория исключается из границы 
с. Горбуновка

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	21,62
	Территория включается в границу
с. Горбуновка

	1. 
	75:13:000000:474
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) с целью эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Нерчинский Завод-Булдуруй 1-й» и технически связанных с ней сооружений, на участке км 20+492-20+662; 20+683-20+726
	0,63
	Исключение земельного участка из границы 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	75:13:000000:501
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности
	Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) с целью эксплуатации автомобильной дороги общего пользования «Нерчинский Завод-Булдуруй 1-й» и технически связанных с ней сооружений, на участке км 20+736 - км 22+837
	6,27
	Исключение земельного участка из границы 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	75:13:160102:79
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для пришкольного участка
	0,05*
	Включение земельного участка в границы 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	1,19
	Территория исключается из границы 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	1,16
	Территория включается в границу 
с. Чалбучи-Килга

	1. 
	75:13:000000:201
(контур 1)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для эксплуатации и обслуживания спецобъектов
	0,84*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	75:13:220101:92
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	75:13:220101:207
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения части малоэтажного жилого дома в связи с нарушением целостности
	0,02*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	75:13:220101:89
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	75:13:220101:91
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	0,01*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	2,22
	Территория исключается из границы 
с. Булдуруй 2-й

	1. 
	75:13:230101:426
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома
	0,14*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	75:13:230101:229
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для нужд обороны
	0,99*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	75:13:000000:201
(контур 1)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для эксплуатации и обслуживания спецобъектов
	0,07*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	75:13:230101:47
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения и использования по назначению объектов электроснабжения
	0,02*
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	75:13:230101:307
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	0,49
	Включение земельного участка в границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	0,13
	Территория исключается из границы 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	10,12
	Территория включается в границу 
с. Булдуруй 1-й

	1. 
	75:13:110204:8
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для осуществления производственной деятельности (гаражи и автостоянки)
	0,79
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:000000:198
(контур 2)
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги
	0,42*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:138
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для складирования и переработки древесины
	0,08
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:126
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома
	0,07*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:124
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения огородничества
	0,04*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110215:1
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для производственной базы
	0,08*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:88
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома
	0,09*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:17
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
Приусадебный участок
	0,01*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:134
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:135
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения огородничества
	0,28*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:44
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для производственной деятельности
	0,27
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:281
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для размещения объекта связи(контейнера-аппаратной)
	0,006
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:72
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
Для строительства жилого дома
	0,40
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:74
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для строительства жилого дома
	0,40
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:80
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для строительства жилого дома
	0,25*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:82
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для строительства жилого дома
	0,10*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110211:78
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	
Для строительства жилого дома
	0,39*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110210:121
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения огородничества
	0,002*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110210:245
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	0,05*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:360101:1
	Земли промышленности
	Земли промышленности
	Для нужд обороны
	0,22*
	Исключение земельного участка из границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110112:94
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения огородничества
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110112:46
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Приусадебный участок
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110112:95
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения огородничества
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:000000:194
(контур 2)
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для содержания и эксплуатации автомобильной дороги
	0,40*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110102:127
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	-
	0,86
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	75:13:110202:17
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)
	0,03*
	Включение земельного участка в границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли лесного фонда
	Земли лесного фонда
	-
	9,64
	Территория исключается из границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населённых пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	9,10
	Территория исключается из границы 
с. Нерчинский Завод

	1. 
	Земельные участки не сформированы, земли неразграниченной государственной собственности
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	-
	38,10
	Территория включается в границу
с. Нерчинский Завод


Примечание: * – включаемая/исключаемая площадь земельного участка в/из границ населенного пункта.
Таблица 6.3.3

Перечень участков, в отношении которых требуется устранение реестровых ошибок
	№ 
п/п
	Кадастровый номер участка
	Мероприятие (-я) по устранению ошибки

	1. 
	75:13:130102:3
	Необходимо уточнение местоположения границ земельного участка. Выявлено смещение координат земельного участка. 

	1. 
	75:13:110104:2
	Необходимо уточнение местоположения границ земельного участка. Выявлено смещение координат земельного участка. 

	1. 
	75:13:110105:48
	Необходимо уточнение местоположения границ земельного участка. Выявлено смещение координат земельного участка. 




1. [bookmark: _Toc177574728]ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления и подлежат отображению в генеральном плане муниципального округа, законом Забайкальского края от 29.12.2008 № 113-ЗЗК 
«О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» в числе прочих объектов и территорий отнесены 
· объекты в области образования: муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования;
· открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
· [bookmark: __DdeLink__78858_3392322057]объекты в области культуры и искусства: муниципальные библиотеки; муниципальные музеи; муниципальные многофункциональные культурные центры, парки, зоопарки, дома культуры и клубы;
· объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Для расчета показателей обеспеченности и потребности в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры использованы региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 № 273 (с изменением на 26.12.2023) (далее – РНГП края).
6. [bookmark: _Toc177574729]Образовательные организации
Современное состояние
Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования, расположенные на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, являются объектами местного значения муниципального округа (находится в управлении комитета образования Нерчинско-Заводского муниципального округа).
Все земельные участки, занимаемые детскими садами и общеобразовательными школами поставлены на государственный кадастровый учет.
Дошкольное образование
В муниципальном округе осуществляется образовательная деятельность по программам дошкольного образования в 17 детских садах, которые расположены в 16 селах муниципального округа. В с. Нерчинский Завод расположены 2 детских сада. Все детские сады обслуживают только детей из того села, в котором они расположены. Не имеют детских садов и не обслуживаются детскими садами 8 населенных пунктов 
(с. Байка, с. Булдуруй 2-й, с. Домасово, с. Золотоноша, пст. Михайловский Участок, 
с. Поперечный Зерентуй, с. Середняя, с. Солонечная), в которых на 01.01.2024 проживают 417 человек (6,0 % населения муниципального округа).
Перечень дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, представлен в таблице 7.1.1.
Согласно данным администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа, суммарное количество мест в детских садах муниципального округа превышает общее количество воспитанников данных учреждений. В целом по округу в детских садах заняты 60 % мест, в 2 детских садах в с. Нерчинский Завод совокупно заняты воспитанниками 82 % мест. В 4 детских садах в селах Горбуновка, Ишага, Уровские Ключи, Чашино-Ильдикан количество воспитанников менее 10 человек. 
Очередь в детский сад преимущественно состоит из детей в возрасте до 3 лет (всего 39 детей, в их числе 21 ребенок из с. Нерчинский Завод). При этом в с. Нерчинский Завод в обоих детских садах есть свободные места, дефицит мест возник из-за несоответствия спроса и предложения по возрастным группам. Число очередников по другим детским садам (от 1 до 3 детей) также не связано с общим недостатком мест.
Большинство зданий детских садов – отдельно расположенные, детский сад  «Ивушка» в с. Чашино-Ильдикан располагается в одном здании  с МОУ Чашино-Ильдиканская основная общеобразовательная школа.
Преобладают здания детских садов постройки 1965 - 1992 гг. В с. Нерчинский Завод – здания постройки 1914 г. и 2022 г. Все здания пригодны к эксплуатации, детский сад в с. Явленка отремонтирован в 2023 г. Капитальный ремонт с заменой окон, проемов окон и ремонтом крыши требуется детскому саду в с. Ишага. Частичный ремонт кровли требуется детскому саду в с. Георгиевка. Большой износ на уровне 70 - 80 % у зданий детских садов в селах Михайловка, Олочи, Чалбучи-Килга, Широкая (суммарно на 85 мест, 51 воспитанник), которые приближаются к состоянию ветхих. 
На 01.01.2023 по данным базы данных Росстата на территории муниципального округа в возрасте 1 – 6 лет находились 555 детей. Таким образом, наличие 279 воспитанников дает охват на уровне 50,3 % от общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет. Суммарно 464 места в детских садах могли бы обеспечить охват на уровне 83,6 % (при нормативе по РНГП края в размере 85 %).
Поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки, занимаемые детскими садами, по площади превышают требования норматива РНГП края (при общей вместимости детского сада до 100 мест требуется иметь не менее 40 м2 из расчета на 1 место).  Исключение составляет МДОУ Нерчинско-Заводский детский сад «Теремок» – его земельный участок имеет площадь 2136 м2, при вместимости 64 место необходимо иметь 2560 м2 (дефицит 17 %).
Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений Нерчинско-Заводского муниципального округа состоит из 17 организаций: 7 средних и 10 основных образовательных организаций (СОШ и ООШ). МОУ Нерчинско-Заводская СОШ имеет филиал – начальную школу, также расположенную в с. Нерчинский Завод. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального округа, представлен в таблице 7.1.1. Общеобразовательные школы имеются в 17 селах муниципального округа. Из 17 общеобразовательных учреждений 16 – малокомплектные школы.
Большинство школ обслуживают только тот населенный пункт, в котором они располагаются. Регулярный подвоз обучающихся в школы, расположенные в соседних селах, осуществляется школьным автобусом:
· в Аргунскую СОШ из зоны ее обслуживания: села Домасово (подвоз 9 детей, более 5 км в 1 сторону), Середняя (2 ребенка, порядка 18 км);
· в Больше-Зерентуйскую СОШ – с. Золотоноша (7 детей, порядка 10 км в одну сторону);
· в Перво-Булдуруйскую ООШ – с. Булдуруй 2-й (2 ребенка, порядка 10 км).
Подвоз в Михайловскую СОШ и Явленскую СОШ имеет периодический характер: на экзамены, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы.
Численность обучающихся сократилась: в 2014 – 2017 гг. она составляла порядка 1,3 тыс. человек, в 2024 г. – только 1081 детей (снижение примерно на 17 % при сокращении общей численности населения на 30 %).
Более 100 обучающихся имеет только МОУ Нерчинско-Заводская СОШ (вместе с филиалом насчитывается 407 обучающихся). В целом по муниципальному округу места в школах заняты только на 32 %. 
Большинство зданий школ построены после 1970 г. Износ зданий на уровне 70 -80 % имеют Аргунская СОШ (здание спортивного зала), Михайловская СОШ, Уров-Ключеская СОШ, Чашино-Ильдиканская ООШ (учебные здания).
Широковская и Горбуновская ООШ размещаются в зданиях 1930 г. постройки. Ряд других общеобразовательных школ также используют нетиповые здания и их спортивные залы представлены приспособленными помещениями. Приспособленные помещения не всегда сопоставимы с типовыми спортивными залами, либо школы не имеют спортивных залов: 
· не имеют спортивных залов Георгиевская ООШ, Горбуновская ООШ, Горно-Зерентуйская СОШ (есть только тренажерный в приспособленном помещении), здание начальной школы Нерчинско-Заводской СОШ, Олочинская ООШ, Уров-Ключевская ООШ, Широковская ООШ;
· Ишагинская ООШ имеет приспособленный спортивный зал площадью 50 м2.
Кроме того, требует ремонта спортивный зал Аргунской СОШ
Практически полноценный набор плоскостных сооружений имеют Байкинская ООШ, Георгиевская ООШ, Ивановская ООШ, Михайловская СОШ, Нерчинско-Заводская СОШ (при здании старшей школы), Перво-Булдуруйская ООШ, Чалбучи-Килгинская ООШ, Чашино-Ильдиканская ООШ, Явленская СОШ. При этом имеется неудовлетворительное состояние отдельных плоскостных сооружений (нужен капитальный ремонт) – Байкинская ООШ, Михайловская СОШ (площадка для волейбола и баскетбола), Чалбучи-Килгинская и Чашино-Ильдиканская ООШ (спортплощадки).  Ивановской ООШ нужна новая хоккейная коробка.
Плоскостные спортивные сооружения при школах представлены в ряде случаев неполноценным набором: воркаут-площадками (Аргунская СОШ), площадками с тренажерами (Больше-Зерентуйская СОШ), хоккейными площадками (Горно-Зерентуйская СОШ). У Широковской ООШ спортивная площадка – приспособленное сооружение – требуется замена на современную площадку с покрытием.
Совсем лишены плоскостных сооружений Горбуновская ООШ, Ишагинская ООШ, здание начальной школы Нерчинско-Заводской СОШ, Олочинская ООШ, Уров-Ключевская ООШ, 
Занимаемые школами земельные участки по площади часто превышают требования норматива РНГП края – 50 м2 на 1 место (проектная вместимость) при общей вместимости до 400 мест. Норматив не соблюдается в отношении 7 школ, но с учетом не полной востребованности вместимости школ имеющийся дефицит территории не оказывает существенного влияния на дееспособность организации. В их числе:
· МОУ Больше-Зерентуйская СОШ при 450 местах требуется 27000 м2 в наличии 19793 м2 (дефицит 27 %);
· МОУ Горбуновская ООШ при 90 местах требуется 4500 м2 в наличии 3271 м2 (дефицит 27 %);
· МОУ Нерчинско-Заводская СОШ (основное здание) при 370 местах требуется 18500 м2 в наличии 13893 м2 (дефицит 25 %);
· филиал начальная школа МОУ Нерчинско-Заводская СОШ при 170 обучающихся (приспособленное здание – вместимость по проекту отсутствует) требуется 8500 м2 в наличии 3630 м2 (дефицит 57 %);
· МОУ Перво-Булдуруйская ООШ при 320 местах требуется 16000 м2 в наличии 15000 м2 (дефицит 6 %);
· МОУ Уров-Ключевская СОШ при 110 местах требуется 5500 м2 в наличии 1458 м2 (дефицит 73 %);
· МОУ Чалбучи-Килгинская ООШ при 160 местах требуется 8000 м2 в наличии 2093 м2 (дефицит 74 %);
· МОУ Чашино-Ильдиканская ООШ при 146 местах требуется 7300 м2 в наличии 4996 м2 (дефицит 32 %).
Из перечисленных школ только вместимость основного здания МОУ Нерчинско-Заводская СОШ используется на 64 %, вместимость зданий прочих школ востребована на 25 % или менее.
Дополнительное образование
В системе образования действуют 2 организации МОДО «Дом Детского Творчества» и МБУ ДО «Детская школа искусств». В муниципальном округе нет своей детско-юношеской спортивной школы.
МОДО «Дом Детского Творчества» располагает 9 оборудованными кабинетам и 9 объектами для практических занятий. Общая площадь объектов для практических занятий: 229,3 м2. Основной профиль включает дошкольную подготовку, подготовку к школе, вокальное пение, бисероплетение, игровую зону, программы развития для дошкольников, экологические знания. Есть тренажёрный зал для занятий для адаптированной физической культурой площадью 60 м2. 
МБУ ДО «Детская школа искусств» обеспечивает охват программами дополнительного образования примерно 22 % школьников с. Нерчинский Завод. Детская школа искусств имеет в своем распоряжении: административные и подсобные помещения, 8 учебных классов для проведения занятий, в том числе 5 классов для групповых занятий, 3 класса для индивидуальных занятий, 1 класс для занятий учащихся отделения изобразительного искусства, 2 класса для занятий хореографией, 1 класс для занятий хоровым пением, а также костюмерную и склад. Основной профиль: музыкальное искусство (фортепиано, народные инструменты, пение), изобразительное искусство, хореография. Реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. Технические характеристики здания: здание приспособленное кирпичное 
(426,2 м2), централизованное отопление, актовый зал на 137 посадочных мест. Здание нуждается в капитальном ремонте.
Согласно навигатору дополнительного образования детей Забайкальского края (https://navigator.zabedu.ru/), на территории муниципального округа реализуются 168 программ дополнительного образования социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, технической и туристско-краеведческой направленности. Программы дополнительного образования реализуются как организаций дополнительного образования, так и на базе общеобразовательных учреждений.
Целевой показатель по региональному проекту «Успех каждого ребенка» составляет 76 % охвата контингента от 5 до 18 лет.
По с. Нерчинский Завод организации дополнительного образования обеспечивают охват более 66 % школьников и дошкольников. Вместимость по проекту зданий организаций дополнительного образования существенно превышает требования норматива РНГП края (10 % от общего числа школьников). В остальных сельских населенных пунктах организация дополнительного образования детей базируется преимущественно на общеобразовательных школах. В каждой школе могут работать по несколько кружков (как правило, от 5 до 10).
Организация летнего отдыха детей. До 2018 г. включительно в районе с. Большой Зерентуй действовал летний оздоровительный лагерь "Салют" (за лето успевали отдохнуть 360 де6тей). Лагерь закрыт в связи с началом разработки участка на 
р. Зерентуйка (месторождение россыпного золота). По состоянию на 2024 г. на территории муниципального образования в летний период действуют только дневные лагеря на базе общеобразовательных школ.


Таблица 7.1.1
Образовательные организации на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа

	№ п\п
	Наименование образовательной организации
	Адрес объекта
	Земельный участок: кадастровый номер; 
площадь, м2
	Здание: кадастровый номер; 
площадь**, м2
	Проектная вмести-мость, мест
	Количество воспитанников, обучающихся,
человек
	Год постройки, % износа или состояние***

	1.
	Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

	1.1
	МДОУ Аргунский детский сад «Ромашка»
	с. Аргунск, 
ул. Совхозная 7
	-
	75:13:030101:363*;
150,7 м2
	20
	15
	1992,
удовлетворит.

	1.2
	МДОУ Больше-Зерентуйский  детский сад «Белочка»
	с. Большой Зерентуй, пер. Школьный, 3
	75:13:190105:10;
3000 м2
	75:13:190105:78*;
1057,6 м2
	45
	26
	1982,
удовлетворит.

	1.3.
	МДОУ Булдуруйский детский сад  «Лучик»
	с. Булдуруй 1-й, 
ул. Набережная, 9 
	75:13:230101:297;
2162 м
	75:13:230101:296*;
129,1 м2
(371,4 м2)
	16
	12
	1965,
удовлетворит.

	1.4
	МДОУ Георгиевский детский сад «Березка»
	с. Георгиевка, 
ул. Садовая, 16, помещение 1
	75:13:130101:112*;
1600  м2
	-
	12
	10
	1981,
удовлетворит.

	1.5
	МДОУ Горбуновский детский сад «Радуга»
	с. Горбуновка 
ул. Центральная, 33
	75:13:120101:16*;
3000 м2
	75:13:120101:159*;
208,2 м2
(200 м2)
	10
	6
	1973,
40 %

	1.6
	МДОУ Горно-Зерентуйский детский сад «Сказка»
	с. Горный Зерентуй, ул. Сухинова, 37
	75:13:180104:6*;
4000 м
	(1117 м2)
	25
	10
	1976,
20 %

	1.7
	МДОУ Ивановский детский сад «Чебурашка»
	с. Ивановка, 
ул. Молодежная, 18
	-
	(1025,7 м2)
	40
	15
	1987,
50 %

	1.8
	МДОУ Ишагинский детский сад «Ручеек»
	с. Ишага, ул. Центральная, 30
	-
	(506,5 м2)
	29
	7
	1991,
требуется капремонт

	1.9
	МДОУ Михайловский детский сад «Родничок»
	с. Михайловка, 
ул. Погодаева, 46А
	-
	75:13:240102:292*;
1820,1 м2
(159,7 м2)
	13
	11
	1973,
70 %

	1.10
	МДОУ Нерчинско-Заводский детский сад «Теремок»
	с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 48
	75:13:110111:180
2136 м2
	(736,5 м2)
	64
	48
	1914,
60 %

	1.11
	Нерчинско-Заводский детский сад «Улыбка»
	с. Нерчинский Завод, ул. Булгаковой, 4А
	75:13:110119:331;
5736 м2
	75:13:110119:337;
1897,8 м2
(1528 м2)
	60
	54
	2022,
0%

	1.12
	МДОУ Олочинский детский сад «Колобок»
	с. Олочи, 
ул. Набережная, 3а
	75:13:070102:284;
3280 м2
	75:13:070102:241*;
274,1 м2
	37
	11
	1978,
70 %

	1.13
	МДОУ Уров-Ключевской детский сад «Василёк»
	с. Уровские Ключи, ул. Центральная, 38
	75:13:050101:45;
1348 м2
	75:13:050101:111*;
154,6 м2
	15
	3
	1969,
пригоден к эксплуатации

	1.14
	МДОУ Чалбучи–Килгинский  детский сад «Дюймовочка»
	с. Чалбучи-Килга, 
ул. Верхняя, 41
	 -
	(239,6 м2)
	16
	12
	1985,
70 %

	1.15
	МДОУ Чашино-Ильдиканский детский сад «Ивушка»
	с. Чашино-Ильдикан, ул. Пионерская, 1, помещение 2
	75:13:250103:65;
4996 м2
	75:13:250103:158*;
1181,7 м2
(159,3 м2)
	16
	6
	1998,
30 %

	1.16
	МДОУ Широковский детский сад «Солнышко»
	с. Широкая, 
ул. Центральная, 1
	75:13:100102:69;
2748 м2
	75:13:100102:162*;
286,6 м2
	19
	17
	1987, 
80 %

	1.17
	МДОУ детский сад «Светлячок» с. Явленка
	с. Явленка, 
ул. Советская, 9
	75:13:260102:93*;
3200 м2
	75:13:260102:209*;
301,6 м2
	27
	16
	1969,
отремонтирован в 2023 г.

	
	ИТОГО 
	-
	-
	-
	464
	279
	-

	2.
	Муниципальные общеобразовательные учреждения

	2.1
	МОУ Аргунская СОШ
	с. Аргунск, 
ул. Партизанская, 18
	-
	(Здания: начальные классы 396,7 м2; прочие - 495,6 м2; спортзал - 210,2 м2)
	310
	49
	2011 г. и 1969 г. (требуется капремонт); спортзал – 1900 г. его износ 80 % 

	2.2
	МОУ Байкинская ООШ
	с. Байка, 
ул. Конторская, 10
	75:13:210101:30*;
18900 м2
	75:13:210101:103*;
1013 м2
	100
	27
	1977,
40 %;

	2.3
	МОУ Больше-Зерентуйская  СОШ
	с. Большой Зерентуй, пер. Школьный, 4
	75:13:190105:11;
15173 м2
и 75:13:190101:77;
4620 м2
	75:13:190101:33*;
2480,8 м2
	450
	89
	1978, 
требуется капремонт

	2.4
	МОУ Георгиевская ООШ
	с. Георгиевка, 
ул. Садовая, 32
	- 
	(746,6 м2)
	106
	20
	1993,
50 %

	2.5
	МОУ Горбуновская ООШ
	с. Горбуновка, 
ул. Центральная, 47
	75:13:120101:2;
3271 м2
	(522,1 м2)
	90
	16
	1930,
50 %

	2.6
	МОУ Горно-Зерентуйская  СОШ
	с. Горный Зерентуй, ул. Журавлева, 14
	- 
	75:13:180103:146;
3022,3 м2
(2800 м2)
	250
	67
	2005,
40 %

	2.7
	МОУ Ивановская ООШ
	с. Ивановка, 
ул. Молодежная, 22а
	- 
	75:13:170101:134*;
1019,8 м2
	162
	53
	1974,
30 %

	2.8
	МОУ Ишагинская ООШ
	с. Ишага, ул. Центральная, 50
	75:13:060101:1;
13178 м2
	(500 м2)
	120
	25
	1954,
капитально отремонтирована в 2019 г.

	2.9
	МОУ Михайловская СОШ
	с. Михайловка, 
ул. Погодаева 46
	- 
	75:13:240102:292*;
1820,1 м2
	320
	71
	1973,
70 %

	2.10
	МОУ Нерчинско-Заводская СОШ
	с. Нерчинский Завод ул.Красноармейская,46
	75:13:110111:9;
13893 м2
	75:13:110111:50*;
2875,9 м2
	370
	237
	1975,
удовлетворит.

	
	Филиал начальная школа МОУ Нерчинско-Заводская СОШ
	Нерчинский Завод, 
ул. Красноармейская, 52
	75:13:110111:12;
3630 м2
	(488 м2)
	нет данных
	170
(2 смены)
	1950,
удовлетворит.

	2.11
	МОУ Олочинская ООШ
	с. Олочи, 
пер. Школьный, 4
	75:13:070102:118;
6959 м2
	75:13:070102:233*;
1006,7 м2
(1160 м2)
	120
	41
	1975, 
50 %

	2.12
	МОУ Перво-Булдуруйская ООШ
	с. Булдуруй 1-й, 
ул. Солнечная, 63 Б
	75:13:230101:230*;
15000 м2
	(1870,7 м2)
	320
	34
	1974,
удовлетворит.

	2.13
	МОУ Уров-Ключевская СОШ
	с. Уровские Ключи, ул. Новая, 27
	75:13:050102:3;
1458 м2
	75:13:050102:38*;
711,4 м2
(770,6 м2)
	110
	22
	1989
80 %

	2.14
	МОУ Чалбучи-Килгинская ООШ
	с. Чалбучи-Килга, 
ул. Верхняя, 77
	75:13:160102:79;
2093 м2
	75:13:160102:73*;
885,1 м2
	160
	9
	1989,
40 %

	2.15
	МОУ Чашино-Ильдиканская ООШ
	с. Чашино-Ильдикан, ул. Пионерская, 1 помещение 1
	75:13:250103:65;
4996 м2
	75:13:250103:158*;
1181,7 м2
(996 м2)
	146
	36
	1998,
70 %

	2.16
	МОУ Широковская ООШ
	с. Широкая, 
ул. Новая, 2
	75:13:100102:39;
8188 м2
	75:13:100102:171*;
436,1 м2
(500 м2)
	70
	60
	1930,
капитально отремонтирована в 2013 г.

	2.17
	МОУ Явленская СОШ
	с. Явленка , 
ул. Школьная, 2
	-
	75:13:260102:208*;
1048,9 м2
	135
	55
	капитально отремонтирована в 2017 г.

	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	3339
	1081
	-

	3.
	Муниципальные организации и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования

	3.1
	МОДО «Дом Детского Творчества»
	с. Нерчинский Завод, ул. Булгаковой, 2
	75:13:110206:46;
4390 м2
	(698,4 м2)
	нет данных
	249
	1974
50 %,

	3.2
	МБУ ДО "Детская школа искусств"
	с. Нерчиский Завод, ул. Совхозная, 4
	75:13:110210:11; 75:13:110210:43;
890 м2
	75:13:110210:71;
426,2 м2
	нет данных
	89
	1974,
капитально отремонтирована в 2022 г.


* Здания и земельные участки, при постановке которых на государственный кадастровый учет допущены ошибки («без координат»).
** В скобках дана площадь здания (помещений), занимаемая образовательной организацией, по данным отдела образования администрации муниципального округа (для случаев, когда сведения из Росреестра отсутствуют или имеют расхождение с данными отдела образования, так как здание может использоваться организацией не целиком).
*** Основные здания организации.


Проектные решения
Действующей схемой территориального планирования Забайкальского края не предусмотрено размещение объектов регионального значения в области образования и науки на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа. 
В генеральном плане произведен расчет потребности в объектах образования местного значения на расчетный срок в соответствии с показателями РНГП края. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов представлены в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2
Расчетные показатели, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края в отношении объектов в области образования
	Вид объекта в области образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	Дошкольные образовательные организации
	85-процентный охват детей дошкольного возраста 
	500 м (пешеходная доступность)

	Общеобразовательные организации
	I ступень
	100-процентный охват детей соответствующего возраста
	2000 м (пешеходная доступность) или 15 минут (транспортная доступность)

	
	II ступень
	
	4000 м (пешеходная доступность) или 30 минут (транспортная доступность)

	
	III ступень
	75-процентный охват детей соответствующего возраста
	

	Внешкольные учреждения
	10-процентный охват детей школьного возраста
	не устанавливается


На расчетный срок все занимаемые объектами образования здания нуждаются в своевременном капитальном ремонте. 
Администрацией Нерчинско-Заводского муниципального района в 2020 г. была утверждена комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края на 2021 – 2030 годы (постановление от 30.12.2020 № 521, далее – Комплексная программа). Среди проблем социального развития муниципального образования отмечены нехватка мест в детских дошкольных образованиях; наличие ветхие помещений учреждений образования (Горбуновская СОШ). Предлагается обеспечение функционирования муниципальной системы образования через создание базовых и опорных школ. В числе мероприятий Комплексной программы предусматривалось строительство 2 детских садов по 60 мест в 
с. Нерчинский Завод, один из которых (здание яслей) введен в 2022 г.
В среднесрочной перспективе деятельность в сфере образования среди задач названы: укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений для качественного освоения программ обучения; приобретение школьных автобусов; сохранение и реформирование сети образовательных учреждений с учетом демографических изменений в соответствии с потребностями населения. Среди основных индикаторов социально-экономического развития указано достижение охвата детей в возрасте 1 – 6 лет дошкольным образованием не менее 60 %.
На расчетный срок генерального плана в качестве базовой школы может выступать только МОУ Нерчинско-Заводская СОШ. Некоторые малокомплектные школы могут рассматриваться в качестве опорных школ. В связи с прогнозируемым сокращением численности населения в муниципальном округе произойдет дальнейшее снижение численности детей в возрасте 1 – 6 лет и школьного возраста. 
Недостаток территории при МОУ Нерчинско-Заводская СОШ практически восполняется до нормы (50 м2 на 1 место и порядка 0,2 га для пришкольного интерната). Фактически на расчетный срок численность обучающихся прогнозируется на уровне 400 детей (20 тыс. м2 площади пришкольного участка). Земельные участки 75:13:110111:9, 75:13:110111:180, 75:13:110111:12 в сумме дают 19659 м2. В условиях реконструкции при стесненной застройке обычно допускается небольшой дефицит территории в сравнении с нормативным значением. Тем не менее крайне желательно добавить к территории школы земельный участок с кадастровым номером 75:13:110111:30 (с. Нерчинский Завод, 
ул. Козлова, 2) площадью 2165 м2, разрешенное использование: для общественно-деловых целей.
1. Мероприятия по строительству или реконструкции объектов образования в с. Нерчинский Завод. 
1.1. Сохраняет актуальность предложение Комплексной программы по строительству детского сада в с. Нерчинский Завод в целях достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В административном центре муниципального округа находится важнейшая инфраструктура (прокуратура, народный суд, отдел полиции, военная часть), в село приезжают молодые специалисты (педагоги, врачи и т.д.), соответственно, места в детских садах в первую очередь предоставляются специалистам, дети очередников из коренных жителей села отодвигаются в конец списка. На расчетный срок в с. Нерчинский завод численность детей в возрасте 1 – 6 лет может составлять порядка 150 – 160 человек при наличии 124 мест в детских садах. 
Предлагается строительство детского сада в с. Нерчинский Завод по ул. 60 лет Октября, 17А (земельный участок с кадастровым номером 75:13:110119:333 площадью 4254 м2, разрешенное использование: для размещения и обслуживания детского сада). Размеры земельного участка допускают размещение объекта на 100 мест по типовому проекту. Таким образом, можно будет вывести из эксплуатации здание детского сада «Теремок», 1914 г. постройки с износом 60 %, расположенное в стесненных условиях (дефицит территории земельного участка) на ул. Красноармейская, 48 рядом с основным зданием МОУ Нерчинско-Заводская СОШ. 
В дальнейшем возможно использование здания на ул. Красноармейская, 48 под другие образовательные цели – за счет его использования можно оперативно разгрузить от режима второй смены начальную школу-филиал.
1.2. Строительство начальной школы в с. Нерчинский Завод также планировалось в Комплексной программе на условиях включения в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы». Дата постройки существующего здания 1950 г, с ввода в эксплуатацию капитального ремонта не было, износ достиг 70 %. Занятия проходят в 2 смены и в крайне стесненных условиях: площадь здания 488 м2, на 1 занимающегося в смене приходится только 5,7 м2 общей площади здания. В школе отсутствует спортивный зал. 
Средства на реализацию мероприятия не были выделены. Предлагается оптимизировать перечень мероприятий. При условии строительства нового типового здания детского сада по ул. 60 лет Октября 17А, предлагается капитально отремонтировать здание по ул. Красноармейская, 48 и перевести в него начальную школу. 
Далее следует провести обследование здания на ул. Красноармейская, 52 на предмет возможности его дальнейшего использования в целях размещения пришкольного интерната. Оптимизация малокомплектных общеобразовательных школ муниципального округа на расчетный срок станет неизбежной, соответственно, при базовой школе необходим пришкольный интернат на 40 мест (по РНГП края вместимость определяется как 10 % от вместимости базовой школы).
В генеральном плане соответствующее комплексное мероприятие формулируется как реконструкция комплекса зданий МОУ Нерчинско-Заводская СОШ с включением в него здания по ул. Красноармейская, 48 (под размещение классов начальной школы) и пристройкой спортивного зала (144 м2) для проведения занятий физической культурой в начальных классах, а также с размещением пришкольного интерната.
1.3. Развитие системы дополнительного образования детей предполагает размещение детско-юношеской спортивной школы. Предлагается запланировать размещение в комплексе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, желательно в центральной части 
с. Нерчинский Завод (подробнее о размещении – в разделе 7.3). 
2. Школы в других селах муниципального округа (кроме с. Нерчинский Завод). 
2.1. На первую очередь нуждаются в обследовании и капитальном ремонте здания школ с износом 70 – 80 %: Михайловскую СОШ, Уров-Ключевская СОШ, Чашино-Ильдиканская ООШ, а также Аргунская, Больше-Зерентуйская и Горбуновская СОШ. 
Капитальный ремонт здания Горбуновской СОШ, здания начальной школы Аргунской СОШ и здания Уров-Ключевской СОШ (капитальный ремонт всех трех объектов не проводился с момента их ввода в эксплуатацию ни одного раза) был предложен в мероприятиях Комплексной программы при условии финансирования через федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы». Мероприятия не реализованы из-за отсутствия финансирования.
Остальные школы муниципального округа нуждаются в своевременном текущем ремонте зданий (в том числе школы в с. Булдуруй 1-й и с. Горный Зерентуй, с. Ивановка, 
с. Олочи, с. Чалбучи-Килга, с. Широкая), а также в капитальном ремонте пришкольных спортивных сооружений (в том числе с заменой покрытия площадок).
Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту не подлежат отображению в положениях о территориальном планировании генерального плана.
2.2. Далее на расчетный срок следует признать преимущественную целесообразность сохранения в качестве средних и основных школ образовательных организаций, расположенных в селах, численность населения в которых будет достаточна для формирования классов со средней численностью обучающихся не менее 3 детей. К числу таких сел в соответствии с демографическим прогнозом относятся Большой Зерентуй, Горный Зерентуй, Ивановка, Михайловка, Нерчинский Завод, Олочи, Широкая, Явленка (итого на перспективу расчетного срока 8 основных и средних школ). 
Ряд школ, ввиду недобора обучающихся, могут быть в долгосрочной перспективе преобразованы в начальные школы-детские сады. В этом случае будет необходим подвоз детей в сохраняемые СОШ и ООШ, создание при таких СОШ и ООШ пришкольных интернатов (удаленность доставки обучающихся, возможность неблагоприятных погодных условий и т.п.).
При реорганизации школы в с. Байка в качестве школы-реципиента следует рассматривать Ивановскую ООШ. На расчетный срок подвоз из с. Байка составит порядка 8 детей, с учетом которых общая численность обучающихся в Ивановской ООШ будет сопоставима с имеющейся в 2024 г.
При реорганизации школ в с. Георгиевка и в с. Уровские Ключи подвоз школьников (примерно по 10 человек из каждого села) возможен только в Нерчинско-Заводскую СОШ.
При реорганизации школы в с. Чашино-Ильдикан подвоз школьников (порядка 10 – 15 человек) возможен в Михайловскую СОШ или Явленскую СОШ. По вместимости зданий школ допустим любой из двух вариантов (в качестве основного предлагается Михайловская СОШ – здание большей вместимости, капитальный ремонт зданию необходим независимо от планов по реорганизации).
При реорганизации школы в с. Ишага подвоз школьников (порядка 10 – 15 человек) предполагается в Аргунскую СОШ. Прогнозируется, что вместимость сохраняемой СОШ с учетом подвоза школьников будет востребована на уровне 2024 г. 
При прогнозируемом снижении численности населения в селах Горбуновка и Булдуруй 1-й на расчетный срок в 1,8 раза в 5 – 9 классах будет сидеть не более чем по 2 школьника в классе. Из-за значительной удаленности крайне затруднен подвоз школьников из с. Булдуруй 1-й в с. Горбуновка. Предлагается вариант с сохранением начального образования в с. Булдуруй 1-й и с. Горбуновка с организацией подвоза детей (5 – 9 классы) в Чалбучи-Килгинскую ООШ. На расчетный срок численность обучающихся с учетом подвоза детей в ООШ составит порядка 40 человек (вместимость по проекту 160 мест или 8 классов по 20 мест). Из трех зданий школ самое новое здание по году постройки и с минимальным процентом износа – здание Чалбучи-Килгинской ООШ. Однако потребуется пристройка пришкольного интерната на 30 мест (реконструкция школы). Местоположение школы у автодороги относительно изолированно от жилой застройки села позволяет осуществить такое строительство. Необходимо увеличить земельный участок при школе до требуемых по РНГП края 8000 м2 (по 50 м2 на 1 учебное место) а для пришкольного интерната дополнительно добавить не менее 2000 м2 (то есть нужно оформить постановку на государственный кадастровый учет участка примерно в фактических границах использования школы – немногим более 1 га). При сохраняемой в качестве начальной школы Горбуновской школе нужно строительство спортивной площадки для детей начального школьного возраста.
Таким образом, сеть общеобразовательных школ на расчетный срок может состоять их 10 СОШ и ООШ и 7 начальных школ (начальных школ-детских садов), в числе последних прогнозируются объекты в селах Байка, Георгиевка, Горбуновка, Ишага, Булдуруй 1-й, Уровские Ключи, Чашино-Ильдикан.
1) Реконструкция Чалбучи-Килгинскую ООШ с пристроем к ней пришкольного интерната (30 мест).
2) При условии капитального ремонта возможна организация пришкольных интернатов в зданиях Аргунской СОШ (15 мест), Ивановской ООШ (10 мест), а также Михайловской СОШ (20 мест). 
3) При образовательных организациях, сохраняемых в качестве начальных школ или начальных школ-детских садов, на расчетный срок необходимо наличие спортивных площадок для детей начального школьного возраста (например, воркаут-площадки минимальной площади). Горбуновская, Георгиевская и Уров-Ключевсая школы нуждаются в строительстве спортивных залов. Потребности школ могут учитываться также путем размещения в селах игровых спортивных сооружений общего пользования. 
2.3. Многие здания школ на расчетный срок нуждаются в реконструкции со строительством модульных спортивных залов.
1) Строительство спортивных залов в Горно-Зерентуйской СОШ и в Широковской ООШ предлагалось в Комплексной программе на 2021 г. и 2022 г. при условии включения в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы». Имеется решение суда 2019 г. о необходимости мероприятия в отношении Широковской ООШ. В мероприятие по реконструкции Широковской ООШ, кроме спортивного зала, следует включить школьную столовую и школьные мастерские. 
2) Строительство модульного спортивного зала (типовой 144 м2) для МОУ Аргунская СОШ. Предполагается, что численность обучающихся составит порядка 40 детей, кроме того в с. Аргунск и соседних селах (Домасово и Середняя) отсутствуют спортивные залы. По состоянию на 2024 г. приспособленный спортзал школы изношен на 80 % (расположен в отдельном здании 1900 г. постройки). Его замена на модульную конструкцию с учетом затрат на последующую эксплуатацию предполагается экономически целесообразной. Во внеучебное время спортивный зал можно будет использовать для физкультурно-оздоровительных занятий населения села.
3) Строительство модульного спортивного зала (типовой 144 м2) для МОУ Олочинская ООШ. Предполагается, что численность обучающихся составит порядка 40 – 50 детей, кроме того, в с. Олочи отсутствуют иные спортивные залы. Также при Олочинская ООШ необходимо размещение пришкольной спортивной площадки с искусственным покрытием (игровая и воркаут).
Кроме того, необходимо поставить на кадастровый учет пришкольные территории, провести их благоустройство, в ряде случаев необходимо осуществить строительство  спортивных сооружений на пришкольных территориях или обеспечить возможностью заниматься на общедоступных спортивных объектах, размещаемых в селах (раздел 7.3). 
3. Детские сады, кроме детских садов в с. Нерчинский Завод
На первую очередь целесообразно осуществление текущего ремонта в целях сохранения зданий детских садов: детские сады в селах Горбуновка, Горный Зерентуй, Ивановка, Уровские Ключи. Нуждаются в обследовании и капитальном ремонте детские сады в селах Михайловка, Олочи, Ишага, Широкая (износ 70 – 80 %, капитальный ремонт не проводился с даты ввода в эксплуатацию).
На расчетный срок в связи с продолжающимся снижением численности населения и сокращением числа детей в возрастной группе 1 – 6 лет необходимо рассмотреть вопрос о реорганизации детских садов в случаях, когда прогнозируемая численность детей дошкольного возраста может быть менее 10 человек. 
Больше 15 детей на расчетный срок предполагается в селах Большой Зерентуй, Горный Зерентуй, Ивановка, Михайловка, Олочи, Широкая, Явленка. Порядка 9 – 11 детей дошкольного возраста предполагается в селах Аргунск, Ишага, Чашино-Ильдикан, Георгиевка.
Основным резервом развития дошкольного образования (в целях сохранения и повышения его доступности для населения) является создание дошкольных групп при школах или семейных дошкольных групп в с. Байка (на 2024 г. детского сада нет, но на расчетный срок прогнозируется наличие 4 – 6 детей в возрасте 1 – 6 лет), а также в селах Булдуруй 1-й, Горбуновка, Уровские Ключи. Рассматриваемые группы могут размещаться в существующих зданиях школ. Вместимость каждого из зданий существующих школ достаточна для размещения начальной школы-детского сада на 4 класса по 5 обучающихся и 2 дошкольные группы по 5 детей. На пришкольной территории, соответственно, необходимо размещать игровые площадки дошкольных групп.
На расчетный срок предполагается сохранение детского сада с. Чалбучи-Килга в существующем его здании, так как предложение об организации на базе Чалбучи-Килгинской ООШ обучения по программам основного образования для детей из сел Булдуруй 1-й, Булдуруй 2-й, Горбуновка делает существующее здёание школы достаточным только для целей общего и дополнительного образования.
4. Отдых детей. В Комплексной программе предлагалось строительство нового летнего загородного лагеря для отдыха детей по 80 человек в смену, так как дети не могут выезжать в другие регионы для отдыха в летние время по финансовым трудностям своих родителей. Данное мероприятие сохраняет актуальность. В качестве места размещения предлагаются окрестности с. Байка (наличие р. Нижня Борзя, небольших залесенных участков, хорошая транспортная доступность). Общая площадь территории, необходимой для размещения лагеря определяется по нормативу 150 - 200 м2 на 1 место для детских лагерей и оздоровительных лагерей для старшеклассников (СП 42.13330.2016), то есть в расчете на разновозрастные категории для размещения объекта потребуется порядка 1,6 га.
6. [bookmark: _Toc177574730]Объекты здравоохранения
Современное состояние
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа действует одна медицинская организация – государственное учреждение здравоохранения «Нерчинско-Заводская центральная районная больница» (ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ»), подведомственная Министерству здравоохранения Забайкальского края. Нерчинско-Заводская ЦРБ и ее структурные подразделения являются объектами регионального значения.
В соответствии с Реестром медицинских организаций Забайкальского края, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 2024 год ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» имеет следующие структурные подразделения, расположенные в с. Нерчинский Завод: 
· стоматологическое подразделение (ул. Булгаковой, 9/2 земельный участок с кадастровым номером 75:13:110119:62 площадью 448 м2);
· терапевтическое отделение (ул. Журавлева, 3 земельный участок 75:13:110205:10 площадью 1222 м2) – максимально может быть развернуто до 22 койко-мест;
· хирургическое отделение и отделение скорой медицинской помощи 
(ул. Красноармейская, 64 земельный участок 75:13:110206:5 площадью 7143 м2) – максимально может быть развернуто до 35 койко-мест;
· детское и гинекологическое отделения (ул. Лесная, 1а земельный участок 75:13:110212:17 площадью 3094 м2) – максимально может быть развернуто до 30 койко-мест;
· поликлиника (ул. Булгаковой, 4а, земельный участок 75:13:110206:41 площадью 2010 м2).
Суммарно под объектами ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» в с. Нерчинский Завод 13917 м2 территории, общая площадь зданий 4161,4 м2. Здания поставлены на государственный кадастровый учет как объекты капитального строительства, но имеют отметку «без координат» (соответственно, кадастровые номера зданий 75:13:110119:93, 75:13:110205:138, 75:13:110206:85, 75:13:110211:143 и 75:13:110206:174).
Поликлиника на 200 посещений в смену, имеет дневной стационар на 20 коек. Земельный участок, занимаемый поликлиникой, по площади превышает 0,2 га, то есть соответствует нормативу РНГП края (0,1 га на 100 посещений в смену). Земельные участки под отделениями больничного стационара (75:13:110205:10, 75:13:110206:5, 75:13:110212:17) из расчета норматива РНГП края (150 м2 на 1 койку) позволяют размещать до 76 коечного фонда (то есть существенно больше, чем фактически развернутые 30 коек). Однако земельные участки на ул. Журавлева, 3 и ул. Лесная, 1а при максимальном развертывании коечного фонда будут недостаточны по площади (дефицит территории составит более 30 %).
Нерчинско-Заводская ЦРБ оказывает населению муниципального округа специализированную и скорую специализированную медицинскую помощь, первичную (специализированную, доврачебную, врачебную) медико-санитарную помощь, паллиативную медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в дневном стационаре. 
Здания ЦРБ находятся в значительной стадии износа: по ул. Лесная, 1а износ составляет 70 %, по ул. Булгаковой, 4а – 72 %.
Автомобили скорой медицинской помощи имеются в количестве 9 единиц: 
4 автомобиля при отделении скорой медицинской помощи, остальные – на выдвижных пунктах при фельдшерско-акушерских пунктах в селах Аргунск, Большой Зерентуй, Горный Зерентуй, Михайловка, Явленка.
Участковых больниц в структуре ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» нет. 
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» оказывают амбулаторно первичную (доврачебную и врачебную) медико-санитарную помощь, размещаются по одному в других населенных пунктах (таблица 7.2.1). Специализированную медико-санитарную помощь могут оказывать только 9 ФАП. Большинство ФАПов расположены в селах с численностью жителей более 100 человек: 16 из 18 ФАПов и 2 ФАПа – в селах Домасово, Золотоноша, имеющих менее 100 жителей.
Населенные пункты, не имеющие на своей территории ФАП, отнесены к зоне обслуживания ближайшего ФАП: 
· с. Середняя (с населением 62 человека) – ФАП в с. Домасово (расстояние 22 км), ФАП в с. Аргунск (только 16 км);
· с. Булдуруй 2-й (38 человек) – ФАП в с. Булдуруй 1-й (8,2 км);
· с. Солонечная (12 человек) – должен обслуживать ФАП в с. Широкая (расстояние менее 6 км);
· п. Михайловский Участок (5 человек) – ближайший ФАП в с. Михайловка (6,2 км);
· с. Поперечный Зерентуй (в 7 км от с. Большой Зерентуй) не имеет постоянного населения.
На август 2024 г. не укомплектованы медицинскими работниками ФАПы в с. Олочи и с. Широкая (обслуживаются отделением скорой медицинской помощи).
Практически все ФАПы размещаются в приспособленных зданиях и помещениях, исключение составляют объекты в с. Горный Зерентуй и с. Михайловка.
Таблица 7.2.1
Обособленные подразделения – фельдшерско-акушерские пункты 
ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ»
	№ п/п
	Местоположение 
(населенный пункт, адрес) 
	Кадастровый номер; площадь (м2)
	Мощность, посещений в смену*
	% износа

	
	
	здания
	земельного участка
	
	

	1
	с. Аргунск, 
пер. Больничный, 1
	75:13:030101:381*; 212,2 м2
	75:13:030101:146*; 2700 м2
	20
	96 %

	2
	с. Байка, ул. Конторская, 4/2
	 -
	75:13:210101:26*; 2200 м2
	20
	65 %

	3
	с. Большой Зерентуй, ул. Больничная, 1
	75:13:190106:168*; 421,9 м2
	75:13:190106:182; 2346 м2
	20
	97 %

	4
	с. Булдуруй 1-й, 
ул. Солнечная, 1
	 -
	 -
	20
	68 %

	5
	с. Георгиевка, ул. Садовая, 16/2
	 -
	75:13:130101:112*; 1600 м2
	20
	82 %

	6
	с. Горный Зерентуй, 
ул. Партизанская, 18а
	75:13:180105:287*; 347,6 м2
	75:13:180105:202*; 600 м2
	20
	96 %

	7
	с. Горбуновка, 
ул. Новая, 15
	75:13:120101:172*; 40 м2
	75:13:120101:35*; 700 м2
	20
	96 %

	8
	с. Домасово, 
ул. Дорожная, 7/1
	 -
	75:13:040102:22*; 200 м2
	20
	72 %

	9
	с. Золотоноша, 
ул. Центральная, 13
	75:13:200101:34*; 44,1 м2
	75:13:200101:5*; 1700 м2
	20
	98 %

	10
	с. Ивановка, ул. Молодежная, 20/1
	 -
	75:13:170101:55; 4812 м2
	20
	96 %

	11
	с. Ишага, 
ул. Нагорная, 13
	75:13:060104:149*; 99,5 м2
	75:13:060104:57*; 1500 м2
	20
	98 %

	12
	с. Михайловка, 
ул. Погодаева, 1
	75:13:240103:183*; 55,4 м2
	75:13:240102:316; 2712 м2
	20
	12 %

	13
	с. Олочи, ул. Новая, 30/2
	 -
	75:13:070102:119*; 600 м2
	20*
	97 %

	14
	с. Уровские Ключи, 
ул. Новая, 4/2
	 -
	75:13:050103:40*; 1600 м2
	20
	59 %

	15
	с. Чалбучи-Килга, 
ул. Верхняя, 10, пом. 1 
	 -
	75:13:160101:29*; 1700 м2
	20
	52 %

	16
	с. Чашино-Ильдикан, ул. Мира, 4
	75:13:250103:145*; 19,2 м2
	75:13:250103:178; 3349 м2
	20
	68 %

	17
	с. Широкая, 
ул. Центральная, 1
	75:13:100102:169*; 38,2 м2
	75:13:100102:69; 2748 м2
	20**
	44 %

	18
	с. Явленка, 
ул. Советская, 3
	75:13:260102:248*; 84,9 м2
	75:13:260102:94*; 500 м2
	20
	95 %

	
	ИТОГО
	-
	-
	360
	

	* Здания и земельные участки, при постановке которых на государственный кадастровый учет допущены ошибки («без координат»).
** ФАП не укомплектован медицинскими работниками.


Профиль коечного фонда: терапевтическое отделение, хирургическое отделение, родильное отделение, патология беременных, гинекологическое отделение, детское отделение. Плановые объемы по ТПГГ[footnoteRef:1]  в 2019 г. определены для круглосуточного стационара в размере 6461 койко-дней[footnoteRef:2], что в пересчете на 300 дней работы 1 койки за год означает потребность в 22 койках, но фактическая загруженность коечного фонда составляет менее 300 дней. С учетом ограниченного базового профиля коечного фонда, мощность стационара достаточна для обслуживания населения муниципального округа при условии возможности госпитализации пациентов по другим профилям в другие стационары края. [1: 	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края.]  [2: 	Сведения о плановых объемах оказания медицинской помощи приводятся по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 14.12.2020 № 544; с изменениями на 29.12.2023).] 

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической помощи для поликлиники установлены по ТПГГ в 2019 г. на уровне 46011 посещений. Таким образом, существующая мощность (200 посещений в смену) должна удовлетворять потребности населения при односменном режиме работы с большим профицитом.
Плановые объемы количества посещений в 2019 г. устанавливались для 18 ФАПов и врачебной амбулатории суммарно в размере 5441 посещение. Нагрузка по плановым объемам на порядок меньше мощности ФАП при односменном режиме работы. Несколько более плотный поток посетителей наблюдается только в наиболее многолюдных селах Горный Зерентуй, Большой Зерентуй и Михайловка. Численность жителей всех населенных пунктов в последующие за принятием программы годы сокращалась.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи населению ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» организованы выезды врачебных бригад из с. Нерчинский Завод в другие села муниципального округа.
В соответствии с данными региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 14.12.2020 № 544; с изменениями на 16.12.2024) в отношении ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» отмечена необходимость капитального ремонта зданий ЦРБ и 15 ФАПов (включая здание уже не существующего в 2024 г. ФАП в с. Булдуруй 2-й), а также Благодатской врачебной амбулатории (статус изменен, по состоянию на 2024 г. является ФАПом). В отношении сильно изношенных 3 зданий ФАП отмечена необходимость строительства взамен новых зданий ФАП (в сёлах Аргунск, Большой Зерентуй, Михайловка). За период после утверждения программы построен ФАП в с. Михайловка. Капитальный ремонт объектов в области здравоохранения не проводился с 2009 г.
Укомплектованность врачебным персоналом и средним медицинским персоналом по состоянию на 2019 г. низкая: 59,8 % и 60,0 % соответственно при общих по Забайкальскому краю значениях показателей в 84,9 % и 81,2 %.
Проектные решения
Учреждения здравоохранения находятся в региональном подчинении. Действующей схемой территориального планирования Забайкальского края предусмотрено размещение на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа 3 ФАПов в селах:
· Ивановка на 12 посещений в смену (сохраняет актуальность на расчетный срок – прогнозируется порядка 240 – 250 жителей);
· Михайловка на 26 посещений в смену (мероприятие реализовано);
· Середняя на 3 посещения в смену.
Назначение планируемых объектов – оказание первичной медико-санитарной помощи, зоны с особыми условиями использования территории не установлены.
Приобретение ФАП с. Ивановка планировалось в 2021 г. в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста, но мероприятие не было реализовано.
Численность населения с. Середняя сократилась и составила на 01.01.2024 только 62 человека, прогнозируется дальнейшее снижение численности населения. В связи с этим актуальность мероприятия по размещению ФАП утрачена. Необходимо выездное обслуживание и создание домашнего хозяйства. В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24.12.2024 № 23154 размещение ФАП в с. Середняя не планируется в связи с малолюдностью села. 
Корректировка мероприятий схемой территориального планирования Забайкальского края в связи с малолюдностью сел возможна при внесении изменений в схему территориального планирования Забайкальского края, осуществляемом в установленном порядке. 
В региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» отмечено, что 6 населенных пунктов имеют время доезда до врача больше нормативного по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия: села Аргунск, Булдуруй 1-й, Домасово, Ишага, Уровские Ключи, Чашино-Ильдикан. В целях обеспечения доступности медицинской помощи организованы выезды врачебных бригад, согласно графику выездов, утвержденному ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ». Создание врачебных участков признается нецелесообразным из-за недостаточного количества населения в указанных населенных пунктах. В программе планируется приобретение до 2025 года передвижного мобильного комплекса.
Ввиду отдаленности территории муниципального округа от медицинских стационаров края мероприятия по преобразованию ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» в программе не планируются, хотя фактическая численность населения, обслуживаемого больницей, ниже рекомендуемой (от 20 до 100 тыс. человек – приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н, от 15.05.2012 № 543н). 
В связи с кратным уменьшением численности населения осуществлено запланированное в программе изменение вида Благодатской врачебной амбулатории села Горный Зерентуй (для врачебной амбулатории рекомендуемая численность населения 2 – 10 тыс. человек) на фельдшерско-акушерский пункт. В программе предусмотрено сохранение статуса ФАП с. Золотоноша в связи с отдаленностью населенного пункта (рекомендуемая численность населения для ФАПА начинается от 100 человек).
На расчетный срок генерального плана численность населения менее 100 человек будут иметь села Байка, Булдуруй 2-й, Домасово, Золотоноша, Михайловский Участок, Середняя, Солонечная, Чалбучи-Килга, в связи с этим следует оценивать следующие ситуации.  
1. С учетом снижения численности населения с. Золотоноша до 20 – 25 человек и расстояния от него до ФАПов в селах Большой Зерентуй и Байка по 9 км более перспективным является сохранение менее изношенного ФАП в с. Байка (ожидается 70 жителей). 
1. Население с. Домасово (на расчетный срок менее 40 жителей) может обслуживаться ФАПом, распложенным в с. Аргунск (расстояние 5 км). 
1. Для с. Середняя, ближайшим является ФАП в с. Аргунск, который расположен ближе, чем ФАП с. Домасово.
1. Численность населения в с. Чалбучи-Килга на расчетный срок оценивается в 76 человек, ближайшим соседним ФАПом является ФАП в с. Горбуновка (11 км). 
Соответственно, на расчетный срок, с учетом высокого износа ряда зданий ФАП и того, что ФАПы располагаются в приспособленных зданиях, предлагается предусматривать: 
· капитальный ремонт для ФАП в селах Байка, Булдуруй 1-й, Михайловка, Уровские  Ключи, Чашино-Ильдикан, Широкая, здания которых имеют износ от 12 % до 68 %, приведение в соответствие нормативу РНГП края размера земельного участка, используемого ФАП с. Уровские Ключи (доведение до 0,2 га) и. постановку на государственный кадастровый учет земельного участка ФАП в с. Булдуруй 1-й;
· капитальный ремонт и постепенную замену зданий ФАП с износом от 82 % (ФАП в с. Георгиевка) до 98 % на модульные ФАП в селах Аргунск, Большой Зерентуй, Георгиевка, Горный Зерентуй, Горбуновка, Ивановка, Ишага, Олочи, Явленка с формированием земельных участков для их размещения в соответствии с нормативом РНГП края (из перечисленных существующих ФАП достаточный по площади земельный участок, поставленный без ошибок на государственный кадастровый учет имеет только ФАП в с. Ивановка).
Кроме того, в селах с численностью населения на расчетный срок от 10 до 100 человек (Байка, Булдуруй 2-й, Домасово, Золотоноша, Середняя, Чалбучи-Килга) предлагается создание домашних хозяйств и организация обслуживания населения по графику передвижным мобильным фельдшерским пунктом.
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24.12.2024 № 23154 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» запланировано строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Аргунск в 2028 г. и указанный ФАП будет обслуживать также население с. Середняя (прогнозирумая численность насления села на 2044 г. 19 человек). Потребность в размещении ФАП в с. Ивановка сохраняется. Строительство ФАП запланировано в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» на 2028 г. 
По вопросу о перспективе развития ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» в с. Нерчинский Завод в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае» рассмотрен вариант организации медицинского центра в Газимуро-Заводском округе с маршрутом с. Газимурский Завод – с. Нерчинский Завод (протяженность 117 км) с проведением ремонтных работ до км 432+500 (отворот на с. Новоширокинский). Ремонтные работы были запланированы как мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим расширение профиля коечного фонда Нерчинско-Заводской ЦРБ не актуально, но необходимо обеспечение надлежащих материально-технических и планировочных условий для функционирования ее отделений. 
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р (ред. от 10.06.2023) предусматривает, что в зонах опережающего роста, в том числе в с. Нерчинский Завод, будут построены лечебно-профилактические учреждения, проведена реконструкция ряда учреждений здравоохранения для внедрения высокотехнологичных методов лечения и оснащения их современным медицинским оборудованием, в том числе и детских лечебных учреждений.
Нерчинско-Заводский муниципальный округ нуждается в строительстве типового здания ЦРБ, т.к. все структурные подразделения больницы располагаются в обособленных отдельно стоящих зданиях. У каждого структурного подразделения имеется отдельная котельная, что экономически не выгодно (увеличивает количество прочего персонала и затраты на  приобретение угля). Не целесообразно проводить капитальный ремонт зданий 1906 и 1904 гг. постройки (терапевтическое отделение, административное здание).
Реализация мероприятия указанной Стратегии возможна путем возобновления строительства хирургического отделения в с. Нерчинский Завод по ул. Лесная. Земельный участок с кадастровым номером 75:13:110211:86 (ул. Лесная, 2) имеет разрешенное использование «для строительства здания больницы» и площадь 4984 м2. На участке такой площади возможно развернуть хирургическое отделение на 33 койки. Планировочная ситуация в целом позволяет увеличить земельные участки 75:13:110211:86 и 75:13:110212:17 (ул. Лесная, 1а, детское и гинекологическое отделения) для размещения стационарных отделений и сформировать полноценный комплекс больничного городка Нерчинско-Заводской ЦРБ на площади до 3,0 га. Размещение всех стационаров в одной локации позволит обеспечить здания общей инженерной инфраструктурой и создаст более благоприятные условия для организации лечения, в том числе женщин и детей. Необходимость в эффективной территориальной организации больницы также связана с экономическим профилем муниципального округа – добыча полезных ископаемых, транспортная логистика потенциально связаны с возможностью чрезвычайных ситуаций и необходимостью срочной доставки пострадавших в стационар. Размещение Нерчинско-Заводской ЦРБ по ул. Лесная позволит оборудовать вертолетную площадку на территории больницы.
6. [bookmark: _Toc177574731]Объекты физкультуры и спорта
Современное состояние
Развитие физической культуры и спорта направлено на организацию разнообразных и активных форм досуговой деятельности, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. Ежегодно в Нерчинско-Заводском муниципальном округе проводятся спортивно-массовые мероприятия различных направлений.
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов и плавательных бассейнов не имеется. Все спортивные соревнования проводятся в спортивном зале Нерчинско-Заводской СОШ (капитально отремонтирован в 2016 г.) и на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием (40*20 м) на пришкольной территории (построена в 2016 г.). 
[bookmark: OLE_LINK1]В Нерчинско-Заводском муниципальном округе по состоянию на 2023 г. (данные базы данных Росстата) имеется 14 спортивных залов и 3 плоскостных спортивных сооружения (все объекты в муниципальной форме собственности), в том числе футбольное поле (с. Нерчинский Завод, ул. Забайкальская). Кроме того, в муниципальном округе имеются порядка 10 приспособленных для занятий физической культурой и спортом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, в том числе построенные в 2020 г. и 2021 г.:
· универсальная площадка в с. Ивановка ул. Молодежная 22А (земельный участок 75:13:170101:277) - для игры в волейбол, баскетбол, футбол и другие спортивные игры;
· воркаут-комплекс в с. Аргунск ул. Партизанская 18; 
· воркаут-комплекс в с. Михайловка ул. Погодаева 43; 
· воркаут-комплекс в с. Нерчинский Завод ул. Забайкальская 4а;
· уличный тренажёрный комплекс с теневым навесом в с. Широкая;
· уличный тренажёрный комплекс с теневым навесом в с. Горный Зерентуй.
Хоккейные площадки имеются в с. Горный Зерентуй и с. Нерчинский Завод, детская площадка – воркаут-комплекс в с. Булдуруй 1-й. 
Спортивные залы расположены при школах (имеют не все школы), большинство плоскостных спортивных сооружений и приспособленных для занятий объектов – также при школах. При школе в с. Явленка расположен тир. Объекты физической культуры и спорта при школах могут использоваться как общедоступные во внеурочное время при соблюдении специальных условий (отдельный вход в спортзал и отдельные раздевалки для населения). В случае с. Нерчинский Завод возможности использования спортивных объектов школы всем населением существенно ограничены, так как в селе отсутствует детско-юношеская спортивная школа и спортивный зал средней общеобразовательной школы плотно используется для программ дополнительного образования в области физической культуры. На базе Нерчинско-Заводской СОШ осуществляется сдача нормативов ГТО.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в муниципальном округе составляет 930 человек (преимущественно дети и молодежь). Снижение абсолютных значений численности занимающихся физической культурой и спортом связано с общим сокращением численности населения (для сравнения: на начало 2020 г. систематически занимались 1723 человек, 2019 г. – 1790 человек). 
Проектные решения
Схемой территориального планирования Забайкальского края мероприятий в области физической культуры и спорта на территории муниципального округа не определено. Однако в материалах по ее обоснованию (том 2 раздел 7.4. Объекты спорта и физической культуры) для Нерчинско-Заводского муниципального округа произведен расчет нормативной потребности единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений (в 2040 г.). По базовому и оптимистичному сценарию необходимы спортивные сооружения с общей ЕПС, соответственно, в размере 444 – 495 человек единовременно, при наличии на начало базисного 2019 г. ЕПС 427 человек.
Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края предусматривает по направлению «Физическая культура и спорт» достижение в 2035 г. таких результатов:
· доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 73 %;
· обеспечение детско-юношескими спортивными школами, спортивными школами олимпийского резерва – из расчета одно учреждение на 10 тыс. человек населения.
В соответствии с данными государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» (постановление Правительства Забайкальского края от 30.06.2014 № 381 с последующими изменениями и дополнениями)) численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Забайкальском крае, достигла 50,8 %.
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» на 2022-2024 гг. целевым показателем на 2024 г. названо увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом, до 30 %. Мероприятия по строительству или реконструкции объектов в области физической культуры и спорта не предусмотрено.
Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края (в редакции от 26.12.2023) на 1 тыс. человек предусматривается:
· 70 – 80 м2 общей площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий,
· 60 – 80 м2 площади пола спортивных залов общего пользования, 
· 20 – 25 м2 зеркала воды бассейнов общего пользования.
В поселениях (населенных пунктах) с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек рекомендовано предусматривать один спортивный зал площадью 540 м.
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектам спортивной инфраструктуры» рекомендуется обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры (из расчета на 100 тыс. жителей) субъекта Российской Федерации из расчета 448 объектов. Расчет приведен в таблице 7.3.1 (объекты в школах не учитываются).
С учетом планируемых к размещению 18 объектов на расчетный срок в муниципальном округе общее количество объектов физической культуры и спорта может достичь 30 единиц. Большинство планируемых объектов относятся к приспособленным объектам, что вызвано значительной дисперсностью расселения с большими расстояниями между населенными пунктами. Последнее обстоятельство одновременно 
1) снижает эффективность использования объектов физической культуры и массового спорта; 
2) ограничивает возможность размещения объектов с большой единовременной пропускной способностью и заставляет предлагать больше объектов «шаговой доступности» с более низкими удельными затратами на строительство.


Таблица 7.3.1
Расчет рекомендованной Минспортом России сети объектов физической культуры 
и массового спорта
	Норма обеспеченности
(Категория объекта спортивной инфраструктуры)
	Рекомендуемое количество объектов в расчете на
	Общедоступные объекты в муниципальном образовании (без объектов школ)

	
	100 тыс. человек
	4,76 тыс. человек
	существующие на 01.01.2024
	планируемые к размещению на расчетный срок

	Всего
в том числе:
	448
	21
	12
	18

	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	1
	0,05
	0
	нет

	Плоскостные спортсооружения
	110
	5
	3
	2

	Спортивные залы
	59
	3
	0
	1

	Крытые плавательные бассейны
	5
	0,2
	0
	1

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	46
	2
	0
	0

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	227
	11
	9
	14


1. В населенных пунктах с населением от 500 до 5000 человек (на расчетный срок к ним относятся только с. Нерчинский Завод) в упомянутом приказе рекомендованы для размещения: 
· универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); 
· малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); 
· физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); 
· спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); 
· объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
Планируется строительство следующих объектов:
1.1. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Нерчинско-Заводский района» Забайкальского края на 2021-2030 годы предусматривает строительство объектов:
· физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – ФОКОТ (в рамках национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года; поручение Губернатора от 16.08.2019 № ПП-155-19 п.18);
· спортивный зал для занятий детей (в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края).
В виду предлагаемого (раздел 7.1) развития комплекса зданий МОУ Нерчинско-Заводская СОШ спортивный зал для занятий детей (для начальной школы, площадь не менее 144 м2) предлагается разместить на ее территории. Соответственно, в положении о территориальном планировании планируемый спортивный зал отражается как часть мероприятия по реконструкции школы. ФОКОТ может быть размещен совместно с предлагаемой для размещения детско-юношеской спортивной школой (на одном участке) или по ул. Красноармейская по другую сторону от здания Нерчинско-Заводской СОШ (имеются участки незастроенной территории размером по 3 - 6 тыс. м2), либо рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) при условии принятия решения об их строительстве в с. Нерчинский Завод. 
Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа предлагает разместить детско-юношескую спортивную школу в с. Нерчинский-Завод: отведен земельный участок (кадастровый номер 75:13:110113:212, площадь 3689 м2, разрешенное использование «для размещения спортивного комплекса») между улицами Козлова, Комсомольская и Советская за зданием Расчетно-кассового центра (ул. Комсомольская, 1). 
Обычной практикой является совместное размещение детско-юношеских спортивных школ или филиалов таких школ с физкультурно-оздоровительными комплексами (ФОК) местного значения муниципального округа. Необходима возможность подключения к инженерным коммуникациям. Площадь земельного участка 75:13:110113:212 представляется недостаточной для размещения полноценного ФОК со спортивным залом и плавательным бассейном, а также плоскостными спортивными объектами, автомобильной парковкой на прилегающей территорий. В зависимости от конкретного проекта для ФОК может потребоваться до 1,2 – 1,4 га. Например, типовой проект общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Российская ассоциация спортивных сооружений» (РАСС) – спортивный центр с плавательным бассейном 25*8,5 м и игровым залом 30*18 м имеет площадь застройки 2463 м2, при этом земельный участок для его размещения с учетом минимальной парковки и без озеленения будет составлять порядка 5 – 6 тыс. м2. При размещении такого проекта по ул. Советская помещения детско-юношеской спортивной школы могут быть встроены на дополнительном этаже в корпусе спортивного зала, но потребуется максимально расширить участок под застройку. 
Типовой проект спортивного корпуса с универсальным игровым залом 30*18 м и 55 местами для зрителей (без бассейна) имеет площадь застройки 1027 м2, то есть вместе с пристройкой для детско-юношеской спортивной школы (порядка 400 м2) может разместиться в границах земельного участка 75:13:110113:212. 
Таким образом, в генеральном плане в с. Нерчинский Завод предлагается:
· размещение ФОК (со спортивными залами) с детско-юношеской спортивной школой на земельном участке 75:13:110113:212;
· резервировать для размещения спортивных сооружений на первую очередь, кроме земельного участка 75:13:110113:212, свободную от застройки территорию по 
ул. Красноармейская напротив здания школы (под ФОКОТ всесезонного использования). 
В составе ФОКОТ всесезонного использования универсальная спортивная площадка размером 60 х 30 м и зрительская трибуна на 128 мест (участок под застройку не менее 2 тыс. м2). Единовременная пропускная способность (в среднем порядка 90 человек): в зимний период – 110 человек (массовое катание на коньках), в летний период – 88 человек (баскетбол на 2 площадки и площадка для общей физической подготовки).
В соответствии с приказом Минспорта России при существующей или прогнозируемой на расчетный срок численности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа размещение крытых плавательных бассейнов на его территории не является обязательным. РНГП края при численности населения на начало 2024 г. 6,9 тыс. человек из расчета 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. населения позволяют рассчитывать на размещение бассейна с зеркалом воды менее 140 м2. Прогнозируется сокращение численности населения на расчетный срок, однако норматив обеспеченности в расчете на 1 тыс. человек возможно будет увеличен. Таким образом, предварительно можно ориентироваться на типовой размер бассейна 25 м на 2 – 4 дорожки (ширина дорожки от 2,25 м до 2,5 м) с площадью зеркала от 112,5 до 250 м2. Планировать постройку целесообразно на расчетный срок, выбрать доступный типовой проект. 
· Предлагается резервировать территорию для размещения плавательного бассейна. Размер требуемого земельного участка предварительно можно оценить 2,5 – 3 тыс. м2. 
2. В населенных пунктах с населением от 50 до 500 человек (на расчетный срок к ним относятся остальные села муниципального округа за исключением населенных пунктов Домасово, Середняя, Золотоноша, Булдуруй 2-й, Солонечная, Михайловский Участок, Поперечный Зерентуй) Минспортом России рекомендованы к размещению: 
· универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); 
· малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); 
· объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; 
· спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.
Планируется строительство следующих объектов.
2.1. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Нерчинско-Заводский района» Забайкальского края на 2021-2030 годы предусматривает строительство ряда объектов, сроки реализации которых (2022 – 2023 гг.) сдвинулись по причине отсутствия финансирования:
а) реализация предлагается в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края:
· универсальная (игровая) спортивная площадка с искусственным покрытием в 
с. Горный Зерентуй (проектно-сметная документация выполнена в 2019 г.);
· универсальная (игровая) спортивная площадка с искусственным покрытием в 
с. Уровские Ключи (проектно-сметная документация выполнена в 2019 г.);
· универсальная (игровая) спортивная площадка с искусственным покрытием в 
с. Широкая (проектно-сметная документация выполнена в 2019 г.);
· [bookmark: __DdeLink__21417_4151835598]тренажерный комплекс с теневым навесом в с. Булдуруй 1-й (40 м2, ЕПС 8 человек);
· тренажерный комплекс с теневым навесом в с. Чалбучи-Килга (40 м2, ЕПС 8 человек);
· тренажерный комплекс с теневым навесом в с. Чашино-Ильдикан (40 м2, ЕПС 8 человек);
б) реализация предлагается в рамках национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года – 4 универсальные (игровые) спортивные площадки с искусственным покрытием:
· в с. Большой Зерентуй (предлагается размещение рядом со школой в 
пер. Школьный, 4);
· в с. Михайловка;
· в с. Аргунск;
· в с. Явленка.
2.2. На период после 2025 г. предлагается также реализация мероприятий:
а) в соответствии с предложениями населения муниципального округа по строительству объектов общего пользования:
· хоккейная площадка (800 м2, ЕПС 12 человек), площадка для волейбола и баскетбола (420 м2, ЕПС 12 человек) в с. Михайловка, ул. Перфильева;
· хоккейная площадка в с. Ивановка (800 м2, ЕПС 12 человек);
· хоккейная площадка в с. Явленка, ул. Журавлева, 30 (800 м2, ЕПС 12 человек);
· хоккейная площадка в с. Олочи, ул. Молодежная (800 м2, ЕПС 12 человек);
· мини-футбольное поле с. Чашино-Ильдикан, ул. Пионерская (400 м2, ЕПС 10 человек);
в) по строительству объектов при средних и общеобразовательных школах с учетом возможного использования школьниками-подростками и взрослыми (во внеучебное время) – включены в положения о территориальном планировании как мероприятия по реконструкции образовательных организаций:
· спортивный зал  Горно-Зерентуйской СОШ в с. Горный Зерентуй (144 м2, ЕПС 20 человек);
· спортивный зал Широковской ООШ в с. Широкая (144 м2, ЕПС 20 человек);
· спортивный зал Аргунской ООШ в с. Аргунск (144 м2, ЕПС 20 человек);
· спортивный зал (144 м2, ЕПС 20 человек) и пришкольный стадион (универсальная спортивная площадка 375 м2, площадка для воркаута 40 м2) Олочинской ООШ в с. Олочи, 
ул. Молодежная;
· спортивный зал (144 м2, ЕПС 20 человек) и площадка для воркаута (40 м2) Горбуновской ООШ в с. Горбуновка;
· спортивный зал (144 м2, ЕПС 20 человек) и площадка для воркаута (40 м2) Георгиевской ООШ в с. Георгиевка;
· площадка для воркаута (40 м2) Ишагинской ООШ в с. Ишага;
· спортивный зал (144 м2, ЕПС 20 человек) и площадка для воркаута (40 м2) Уров-Ключевской СОШ в с. Георгиевка.
Состав оборудования планируемых к размещению объектов физической культуры и массового спорта уточняется при их проектировании. Характер объектов местного значения, планируемых к размещению в генеральном плане отвечает перечню спортивных сооружений, рекомендуемых  в приказе Минспорта России. 
Общая ЕПС планируемых к размещению объектов по составит порядка 335 человек единовременно. То есть на расчетный срок (при сохранении уже существующей сети муниципальных спортивных сооружений) запланированный в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 73 % на территории муниципального округа будет обеспечен наличием соответствующих задаче спортивных объектов.
Таблица 7.3.2
Оценка планируемой сети объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального округа по действующим РНГП края
	Вид объекта
	Норматив на 1000 человек
	Требуется на 4,76 тыс. человек
	Существующие и сохраняемые на расчетный срок объекты
	Планируемые к размещению на расчетный срок объекты
	Дефицит, профицит на расчетный срок

	Физкультурно-спортивные залы и залы физкультурно-оздоровительные, м2 площади пола
	120 – 160
(в расчет принято 140)
	666,4
	3 физкультурно-оздоровительные зала (суммарно порядка 
150 - 200 м2)
	540
	профицит

	Плавательные бассейны, м2 зеркала воды
	20
	95,2
	-
	от 112,5 до 250
	профицит

	Плоскостные сооружения, площадь, м2
	нет
	9282*
	6586
	3415
	профицит (на 719 больше, чем по нормативу)


* Расчет произведен по норме 1950 м2 на 1000 жителей, использованной в схеме территориального планирования Забайкальского края.
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в расчете на 1 тыс. человек населения рекомендовано достижение показателей:
· общая площадь зеркала воды плавательных бассейнов (всех форм собственности) в размере 50 м2 (в расчете на 4,76 тыс. человек составляет 238 м2);
· площадь пола спортивных залов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 130–160 м2.
На расчетный срок при реализации планируемого размещения новых объектов достигается рекомендованный в СП 42.13330.2016 уровень обеспеченности по площади пола залов и помещений, общей площади зеркала воды бассейнов. 
6. [bookmark: _Toc177574732]Объекты культуры 
Современное состояние
Сеть учреждений культуры Нерчинско-Заводского муниципального округа представлена 41 объектом культуры:
· 19 культурно-досуговых объектов: МУК «Центр досуга Нерчинско-Заводского муниципального округа» и его 18 филиалов - сельские культурно-досуговые учреждения: сельские дома культуры и клубы (СДК и СК), пользователями которых являются 4460 человек, 
· МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», детская библиотека, 18 филиалов сельских библиотек (библиотечный фонд составляет 71131 ед.),
· Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (количество обучающихся 89 чел.) – учтено в разделе 7.1,  
· МУК «Районный краеведческий музей» (1885 экспонатов, 900 вспомогательного фонда).
Основными приоритетными направлениями деятельности культурно-досуговых учреждений являются: организация досуга жителей округа, развитие творческой самодеятельности людей, развитие работы с семьей, организация работы с социально-незащищенными категориями населения.
Таблица 7.4.1
Перечень домов культуры и библиотек с указанием их характеристик 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Населенный пункт
	Организация, структурное подразделение
	Адрес объекта (фактический - данные предоставлены администрацией)
	Год ввода, площадь здания
	Число посадочных мест в зале



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Нерчинский Завод
	МУК «Центр Досуга Нерчинско-Заводского муниципального округа»
	ул. Булгаковой, 6 
	2020, 
690,5
	300

	
	
	МУК «Центральная библиотека Нерчинско-Заводского муниципального округа»
	ул. Красноармейская, 50
	1979,
498,5
	-

	
	
	Центральная детская библиотека
	
	
	

	2
	с. Аргунск
	Аргунск СДК  филиал
	ул. Советская, 3
	1989,
72
	121

	
	
	Аргунская  сельская библиотека-филиал
	пер. Больничный (здание администрации)
	-
	-

	3
	с. Байка
	Байкинская сельская библиотека-филиал
	ул. Конторская, 4 (здание ФАПа)
	-
	-

	4
	с. Большой Зерентуй
	Большой Зерентуй СДК филиал
	ул. Больничная, 7
	1975,
143
	78

	
	
	Больше-Зерентуйская сельская библиотека-филиал
	пер. Школьный, 3 (здание детского сада)
	-
	-

	5
	с. Булдуруй 1-й
	Булдуруй Первый СК филиал
	ул. Центральная, 36 
	1983,
92
	30

	
	
	I-Булдуруйская сельская библиотека-филиал
	ул. Набережная, 7 (бывшее здание ФАПа)
	-
	-

	6
	с. Булдуруй 2-й
	Булдуруй 2-й СК филиал
	ул. Новая 6 
	1987,
53
	10

	
	
	II-Булдуруйская сельская библиотека-филиал
	
	
	

	7
	с. Георгиевка
	Георгиевка СК филиал
	ул. Клубная, 2 
	1939,
77
	32

	
	
	Георгиевская  сельская библиотека-филиал
	ул. Садовая, 33 (здание школы)
	-
	-

	8
	с. Горбуновка
	Горбуновка СК филиал
	ул. Центральная, 1
	1930,
77
	30

	
	
	Горбуновская сельская библиотека-филиал
	ул. Новая, 12 (жилой дом)
	-
	-

	9
	с. Горный Зерентуй
	Горный Зерентуй  СДК филиал
	ул. Сухинова, 8-а
	1990, 
199
	80

	
	
	Горно-Зерентуйская сельская библиотека-филиал
	
	-
	-

	10
	с. Домасово
	Домасово СК филиал
	ул. Дорожная, 10
	1994,
190
	120

	11
	с. Золотоноша
	Золотоноша СК филиал
	ул. Садовая, 11
	1989,
48
	15

	
	
	Золотоношенская сельская библиотека-филиал
	ул. Садовая, 9 (здание школы)
	-
	-

	12
	с. Ивановка
	Ивановка СДК филиал
	ул. Партизанская, 14 
	1954,
260
	100

	
	
	Ивановская сельская библиотека-филиал
	ул. Молодежная, 20 (здание администрации)
	-
	-

	13
	с. Ишага
	Ишага СК филиал
	ул. Центральная, 10 
	1993,
174
	106

	
	
	Ишагинская сельская библиотека-филиал
	ул. Центральная (здание детского сада)
	-
	-

	14
	с. Михайловка
	Михайловка СДК филиал
	ул. Погодаева, 44
	1974,
860
	232

	
	
	Михайловская сельская библиотека-филиал
	
	
	

	15
	с. Олочи
	Олочи СДК филиал
	ул. Центральная, 1
	1986, 
260
	60

	
	
	Олочинская сельская библиотека-филиал
	
	
	

	16
	с. Уровские Ключи
	Уровские Ключи СДК филиал
	ул. Новая, 8
	1984, 397,8
	100

	
	
	Уров-Ключевская сельская библиотека-филиал
	
	-
	-

	17
	с. Чалбучи-Килга
	Чалбучи-Килга СК филиал
	ул. Верхняя, 77 (здание школы)
	1980,
50
	60

	
	
	Чалбучи-Килгинская сельская библиотека-филиал
	
	-
	-

	18
	с. Чашино-Ильдикан
	Чашино-Ильдикан СК филиал
	ул. Мира, 2 
	1989,
191,8
	50

	
	
	Чашино-Ильдиканская сельская библиотека-филиал
	ул. Пионерская, 1 (здание школы)
	-
	-

	19
	с. Широкая
	Широкая СК филиал
	ул. Центральная, 9
	1973,
196
	100

	
	
	Широковская сельская библиотека-филиал
	ул. Садовая 8 (здание администрации)
	-
	-

	20
	с. Явленка
	Явленка СДК филиал
	ул. Советская, 13 
	1980,
635
	150

	
	
	Явленскаяя сельская библиотека-филиал
	
	
	

	ИТОГО
	-
	1774


Здание ДК с. Нерчинский Завод новое, его модульная конструкция с полным оснащением и благоустройством территории введена в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Остальные здания, в которых размещены СДК и СК, построены с 1939 г. по 1994 г., проблемой является неудовлетворительное состояние этих зданий, практически все они требуют капитального ремонта, помещения не соответствуют противопожарным и иным требованиям. Размер зданий СДК и СК от 48 до 260 м2, большие площади имеют только МУК «Центр Досуга Нерчинско-Заводского муниципального округа» и его филиалы в селах Михайловка, Уровские Ключи и Явленка. Половина зданий – здания, приспособленные из бывших магазинов (сёла Аргунск, Горный Зерентуй, Большой Зерентуй), жилых домов (сёла Булдуруй 2-й, Золотоноша, Георгиевка), детских садов (с. Широкая), котельной (с. Чашино-Ильдикан), просто арендуются помещения (с. Горбуновка, с. Чалбучи-Килга). Ввиду плохого технического состояния зданий деятельность в области культуры частично по факту осуществляется на базе других зданий и помещений, включая помещения образовательных организаций. 
МУК «Центральная библиотека Нерчинско-Заводского муниципального округа» занимает 4 помещения (248 м2), еще в 2 помещениях (248 м2) расположена центральная детская библиотека.
Сельские библиотеки-филиалы имеют относительно небольшие библиотечные фонды и располагаются в помещениях (у каждой от 1 до 5 помещений общей площадью от 12 до 
94 м2), которые выделены в зданиях филиалов МУК «Центр досуга Нерчинско-Заводского муниципального округа», сельской администрации, школы, детского сада или ФАП. Собственных зданий они не имеют. Самая большая из сельских библиотек-филиалов – Явленская сельская библиотека (5 помещений суммарно 94 м2), расположенная в здании сельской администрации с. Явленка. В с. Домасово библиотека-филиал отсутствует. 
Не имеют СДК, СК и библиотек населенные пункты с минимальной численностью постоянного населения – сёла Середняя, Солонечная, Поперечный Зерентуй и пст. Михайловский Участок. Села Байка и Домасово имеют не полный комплект объектов культуры (только библиотеку или только СК).
МУК «Краеведческий музей Нерчинско-Заводского муниципального округа» располагается по адресу с. Нерчинский Завод, ул. Советская, 8. Главной проблемой является недостаток помещений, оборудования, материальных средств, в связи с этим устаревают постоянные экспозиции, не оформляются временные выставки. Требуются мероприятия в области безопасности и сохранности музейных предметов. За год музей посещают порядка 1,4 тыс. человек. Здание площадь 201,3 м2 нуждается в капитальном ремонте. Дата постройки 1940 г., капремонт не проводился, повреждено пожаром 31.05.2013. Площади организации: экспозиционно-выставочная 204 м2, временных выставок 10 м2, фондохранилищ 34 м2. Сотрудников 4 человека, из них научных – 1. Ежегодно музей пополняется примерно на 20-30 предметов.
Проектные решения
Государственной программой Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 № 236 с последующими изменениями и дополнениями) и схемой территориального планирования Забайкальского края не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции учреждений культуры на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа.
В РНГП края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в отношении клубов и библиотек для сельской местности, минимальные значения обеспеченности рассчитываются исходя из численности обслуживаемого населения. Нерчинско-Заводской муниципальный округ соответствует по численности населения группе – от 2 до 5 тыс. человек. Для указанной группы установлены следующие показатели минимально допустимого уровня обеспеченности клубами и библиотеками 
(в приводимом диапазоне рекомендуется использовать для расчетов меньшую вместимость при большей численности населения): 
– от 190 до 230 посетительских мест в клубах на 1 тыс. человек;
– от 5 до 6 тыс. ед. хранения в сельских массовых библиотеках на 1 тыс. человек (дополнительно не менее 4,5 тыс. ед. хранения в центральной библиотеке административного центра).
Исходя из предполагаемой численности населения муниципального округа на расчетный срок в 4,76 тыс. человек, для расчета потребности в клубах используется значение 190 мест на 1 тыс. человек, в библиотеках – 5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. На расчетный срок в Нерчинско-Заводском муниципальном округе культурно-досуговые объекты (ДК, СДК, СК) должны иметь суммарно не менее 904 посетительских мест, библиотеки – 23,8 тыс. ед. хранения (без учета центральной библиотеки в с. Нерчинский Завод).
Существующие мощности объектов обоих типов превышают полученные значения. Соответственно, сохранение имеющихся учреждений культуры и их структурных подразделений позволит удовлетворить потребности населения в культурно-досуговой деятельности на расчетный срок. Данные объекты планируется ремонтировать (в том числе необходим капитальный ремонт), проводить модернизацию и переоборудование для достижения необходимого уровня безопасности и комфортных условий для осуществления культурной деятельности. 
Возможно сокращение сети объектов культуры в связи с прогнозируемым сокращением численности жителей по населенным пунктам муниципального округа: на расчетный срок села Булдуруй 2-й, Домасово, Золотоноша предположительно пополнят перечень населенных пунктов с населением менее 50 жителей каждое. По РНГП края для населенных пунктов людностью менее 200 человек клубы и библиотеки не предусматриваются, кроме того, в случае малолюдного населенного пункта крайне трудно решается кадровый вопрос. Для обслуживания населенных пунктов, расположенных вне зоны 30-минутрной доступности сохраняемых сельских библиотек-филиалов предлагается использовать выездное обслуживание по графику, например, передвижную библиотеку.
На первую очередь нуждаются в капитальном ремонте здания СДК и СК в сёлах Большой Зерентуй, Булдуруй 1-й, Домасово, Горбуновка (здание перестроено из бывшей заставы), Горный Зерентуй, Золотоноша, Ишага, Ивановка, Олочи, Уровские Ключи, Явленка. С ввода в эксплуатацию капитальный ремонт этих зданий не проводился. Реализация мероприятий по капитальному ремонту возможна в рамках национального проекта «Культура».
Комплексной программой социально-экономического развития муниципального района «Нерчинско-Заводский района» Забайкальского края на 2021-2030 годы предусмотрено строительство сельских объектов в относительно многолюдных селах (предполагаются в виде быстровозводимых модульных конструкций с возможной реализацией в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края):
· дом культуры с библиотекой в с. Аргунск с оснащением (существующее ветхое здание, в 2013 г. повреждено наводнением р. Аргунь);
· дом культуры с библиотекой в с. Широкая с оснащением.
Аналогичные мероприятия после 2030 г. предлагается осуществить 
· строительство дома культуры с библиотекой в с. Чалбучи-Килга (необходимо освободить здание школы для использования по его прямому назначению – см. раздел 7.2);
· выделение помещения для библиотеки в с. Олочи при комплексном строительстве общественного центра по ул. Центральная между домами 30 и 32 (подробнее – в разделе 7.7). 
Общая площадь типового объекта сельский дом культуры с библиотекой может составлять 260-300 м2 со зрительным залом на 60 – 100 мест (площадь не менее 0,65 м2 на 1 место, не считая сцены).
МУК «Краеведческий музей Нерчинско-Заводского муниципального округа» расположен в доме купца Маркова, построенном в конце XIX – начале XX в. (выявленный памятник культурного наследия). В связи с этим здание не может подвергаться реконструкции и для организации выставочной работы музея и хранения его фондов требуется другое здание. Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа предлагает строительство нового здания в с. Нерчинский Завод на ул. 60 лет Октября 
(200 м2).
6. [bookmark: _Toc177574733]Социальная защита населения
Современное состояние
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа действуют следующие подведомственные Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края государственные учреждения.
1. Отделение социальной помощи на дому в Нерчинско-Заводском муниципальном округе Государственного учреждения социального обслуживания «Калганский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Забайкальского края.
Отделение социальной помощи на дому размещено вместе с несколькими другими организациями по адресу с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 62. Двухэтажное здание (общая площадь порядка 2000 м2) на государственный кадастровый учет не поставлено, оно располагается на земельном участке с кадастровым номером 75:13:110206:4 площадью 
3456 м2, разрешенное использование «под объекты общего пользования». Общая площадь занимаемых центром помещений – 18,4 м2, 3 рабочих места, численность граждан обслуживаемых на дому – 175 человек.
2. Нерчинско-Заводский отдел ГКУ "Краевой центр социальной защиты населения" Забайкальского края также располагается по адресу с. Нерчинский Завод, 
ул. Красноармейская, 62. Общая площадь занимаемых помещений – 50,2 м2, 7 рабочих мест. В этом же здании располагается многофункциональный центр предоставления государственных услуг.
Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов составляет порядка 180 человек.
Проектные решения
Государственными программами Забайкальского края и действующей схемой территориального планирования Забайкальского края не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции учреждений социальной защиты населения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа.
6. [bookmark: _Toc177574734]Предприятия торговли и общественного питания, прочие объекты обслуживания
Современное состояние
На территории округа инфраструктура потребительского рынка представлена, прежде всего, предприятиями розничной торговли (на 97 % – деятельность индивидуальных предпринимателей). В 2024 г. розничная торговля представлена 83 магазинами (в их числе 5 специализированных непродовольственных магазинов, 62 минимаркета, 16 прочих магазинов), 1 киоском, имеются 2 аптеки и 8 аптечных киосков и пунктов. Общая площадь торговых залов объектов розничной торговли на конец 2023 г. составила 4860,9 м2 (246 м2 залов непродовольственных специализированных магазинов, 3281,9 м2 минимаркетов, 
1333 м2 прочих магазинов), торговых залов аптек – 139 м2. Преимущественно розничная торговля сконцентрирована в с. Нерчинский Завод (всего 40 магазинов, включая 2 специализированных непродовольственных, 22 минимаркета и 16 прочих), более 2,7 тыс. м2 площади торговых залов), большинство остальных объектов розничной торговли размещаются в сёлах с численностью населения более 250 человек (Большой Зерентуй, Горный Зерентуй, Михайловка, Явленка, Ивановка, Широкая, Олочи, Аргунск). Населенные пункты с меньшей численностью населения обычно имеют по 1 магазину, а самые малолюдные – обслуживаются автолавкой.
В с. Нерчинский Завод имеется 1 общедоступный объект общественного питания на 40 посадочных мест. Всего в муниципальном округе 19 столовых образовательных организаций и промышленных предприятий (640 посадочных мест, из них 80 мест в 
с. Нерчинский Завод). 
С сокращением численности населения снижается количество объектов розничной торговли и общественного питания (в 2019 г. было всего 95 объектов, в том числе 3 общедоступных объекта общественного питания суммарно на 152 посадочных места).
С целью обеспечения населения округа продовольственными товарами и товарами сельскохозяйственного производства проводятся ярмарки. За год проходит порядка 20 ярмарок (в их числе преобладают продовольственные, несколько универсальных), число торговых мест – не больше 22 мест. За 1 полугодие 2024 г. прошло 15 ярмарок.
В целом по муниципальному округу действуют 6 организаций и ИП, оказывающих бытовые услуги населению. Платные услуги населению имеют крайне слабое развитие и преимущественно представлены в с. Нерчинский Завод (парикмахерская, ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и фотоуслуги, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования). 
Отделения МФЦ: Нерчинско-Заводский филиал КГАУ МФЦ Забайкальского края располагается в с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 62 (в здании администрации).
Центры занятости: Нерчинско-Заводский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края», с. Нерчинский Завод, ул. Нагорная, 4-г.
Религиозные объекты: местная религиозная организация православный приход Храма Богоявления Господня с. Нерчинский Завод Забайкальского края Нерчинской епархии  РПЦ (Московский патриархат) располагается по ул. Булгаковой, 1А.
Проектные решения
По РНГП края в расчете на 1 тыс. человек населения предусматривается наличие 7 рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания (из них 4 места непосредственного обслуживания) и 300 м2 торговой площади объектов розничной торговли. Норматив 40 мест в объектах общественного питания обычно в сельской местности не реализуется по причине отсутствия достаточного спроса, но на начало 2024 г. в расчете на 1 тыс. жителей имелось только 6 посадочных мест. Потребности работающих горнодобывающих предприятий обеспечивают столовые предприятий, в школах есть школьные столовые, население муниципального округа объектами общественного питания практически не пользуется.
При численности населения на расчетный 4,76 тыс. человек по указанным нормативам достаточно иметь 1428 м2 торговой площади объектов розничной торговли и 33 рабочих места в предприятиях бытового обслуживания. Перспективы развития сети общественного питания на расчетный срок неразрывно связаны с общим уровнем социально-экономического развития муниципального округа, в том числе с придорожным обслуживанием и развитием транзитного туризма.
Рост уровня жизни населения обычно создает условия для развития разнообразных видов бытового обслуживания и общественного питания. 
Перспективные объекты, которые могут быть построены в населенных пунктах с численностью населения на расчетный срок более 250 человек и с. Олочи (ближайший населенный пункт к пограничному переходу), представлены коммерческими объектами:
· дома быта в с. Нерчинский Завод по ул. Красноармейская и с. Большой Зерентуй (парикмахерская, ателье, ремонт обуви, ремонт электробытовой техники);
· общественные бани в с. Нерчинский Завод по ул. Забайкальская и с. Олочи по 
ул. Молодежная между зданием № 2 и магазином;
· кафе в с. Горный Зерентуй.
Объекты придорожного обслуживания в виде мотеля (гостиницы) и кафе со стоянкой для легковых машин и большегрузов могут быть размещены с российской стороны погранперехода предположительно ближе к с. Нерчинский Завод или непосредственно на территории административного центра.
Кроме того, в с. Нерчинский Завод по ул. Красноармейская предлагается строительство модульного здания для размещения центра занятости населения и районного суда (общая площадь порядка 300 м2) с отдельными входами для каждого учреждения. Этот объект может быть построен с привлечением финансирования из краевого бюджета.
Планируется строительство зданий общежитий (помещения не являются жилищным фондом):
· для молодых специалистов в с. Нерчинский Завод, ул. 60 лет Октября, 400 м2; 
· для молодых специалистов в с. Большой Зерентуй;
· для одиноких проживающих (на одной территории со зданиями общественно-делового назначения при одной общей котельной), с. Олочи, ул. Центральная между домами 30 и 32. Последний объект может быть встроенным (в составе другого общественного здания) ввиду предположительной малой вместимости, так как потребность в его использовании может возникать в связи с развитием передвижных форм обслуживанием сел, расположенных по берегу р. Аргунь.
6. [bookmark: _Toc177574735]Объекты благоустройства и озеленения
Современное состояние
[bookmark: _Toc177574736]Зелёные насаждения населенных пунктов являются составной частью природного каркаса муниципального образования, который формируется непрерывной системой озелененных территорий, водными объектами и их водоохранными зонами.
В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Председателя Госстроя России от 15.12.1999 № 153, выделяются три основные категории озелененных территорий:
· озелененные территории общего пользования – территории, используемые для отдыха населения, как постоянного, так и временного;
· озелененные территории ограниченного пользования – это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий организаций обслуживания населения, здравоохранения и так далее, рассчитанные на пользование определенными группами населения;
· озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях».
Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, озелененные участки при торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории. В настоящее время озеленённые территории общего пользования, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, составляет 49761 кв. м.
[bookmark: _Hlk173144219]Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 № 273, площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 12 кв. м/чел. Таким образом, нормативная площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа должна составлять в настоящее время 82836 кв. м, на расчетный срок – 65808 кв. м. (таблица 7.7.1). Следует отметить, что согласно п. 2.3.6. региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края, в средних, малых городах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. Кроме того, площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях следует: уменьшать для тундры и лесотундры - до 2 м2 на одного человека; полупустыни и пустыни - на 20–30 %; увеличивать для степи и лесостепи - на 10-20 %.
Таблица 7.7.1
Существующая и планируемая площадь озелененных территорий общего пользования 
на территории населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа
	[bookmark: _Hlk120268680]№ п/п
	Населённый пункт
	Современное состояние 
(2024 год)
	Расчётный срок 
(2044 год)

	
	
	Население, человек
	Площадь озелененных территорий общего пользования (нормативная), м2*
	Площадь озелененных территорий общего пользования (фактическая), м2 
	Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования, м2/чел.
	Население, человек
	Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования (нормативная), м2*
	Площадь озелененных территорий общего пользования, м2
	Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования, м2/чел.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	с. Нерчинский Завод
	2221
	26652
	3349
	1,5
	1981
	23772
	24219
	12,2

	2
	с. Большой Зерентуй
	511
	6132
	0
	0
	421
	5052
	8643
	20,5

	3
	с. Горный Зерентуй
	501
	6012
	13731
	27,4
	368
	4416
	31547
	85,7

	4
	с. Михайловка
	431
	5172
	8096
	18,8
	331
	3972
	17412
	52,6

	5
	с. Явленка
	369
	4428
	0
	0
	271
	3252
	4375
	16,1

	6
	с. Ивановка
	334
	4008
	0
	0
	274
	3288
	4523
	16,5

	7
	с. Широкая
	312
	3744
	0
	0
	240
	2880
	3837
	16

	8
	с. Олочи
	291
	3492
	0
	0
	247
	2964
	3052
	12,4

	9
	с. Аргунск
	251
	3012
	19778
	78,8
	168
	2016
	19778
	117,7

	10
	с. Чашино-Ильдикан
	206
	2472
	0
	0
	158
	1896
	12229
	77,4

	11
	с. Уровские Ключи
	208
	2496
	0
	0
	145
	1740
	8517
	58,7

	12
	с. Булдуруй 1-й
	180
	2160
	0
	0
	128
	1536
	8540
	66,7

	13
	с. Горбуновка
	182
	2184
	4807
	26,4
	128
	1536
	4807
	37,6

	14
	с. Ишага
	175
	2100
	0
	0
	140
	1680
	3705
	26,5

	15
	с. Георгиевка
	168
	2016
	0
	0
	128
	1536
	9175
	71,7

	16
	с. Байка
	145
	1740
	0
	0
	102
	1224
	4601
	45,1

	17
	с. Чалбучи-Килга
	146
	1752
	0
	0
	100
	1200
	10274
	102,74

	18
	с. Домасово
	95
	1140
	0
	0
	51
	612
	4949
	97,0

	19
	с. Середняя
	62
	744
	0
	0
	33
	396
	830
	25,2

	20
	с. Золотоноша
	60
	720
	0
	0
	40
	480
	1694
	42,35

	21
	с. Булдуруй 2-й
	38
	456
	0
	0
	20
	240
	1924
	96,2

	22
	с. Солонечная
	12
	144
	0
	0
	6
	72
	212
	35,3

	23
	пст. Михайловский Участок
	5
	60
	0
	0
	4
	48
	102
	25,5

	24
	с. Поперечный Зерентуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	6903
	82836
	49761
	-
	5484
	65808
	188945
	-


Примечание:
*согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 № 273, площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 12 кв. м/чел

Основные направления развития озеленённых территорий общего пользования заключаются в приведении в нормативное состояние существующих озелененных территорий и создании новых озелененных территорий общего пользования.
Развитие системы озеленения и реализация проектных предложений позволит повысить обеспеченность населения зелеными насаждениями, будет способствовать развитию средозащитных, экологических и рекреационных функций зелёных насаждений. В целях сохранения и развития зелёного фонда населенных пунктов необходимо проводить работы по благоустройству территории, в первую очередь общественных пространств, активно посещаемых населением. В результате реализации планировочных решений, предложенных настоящим проектом, площадь озеленённых территорий общего пользования на расчетный срок составит 188945 кв. м. 
Природно-климатические условия муниципального округа в достаточной мере обеспечивают возможность для роста и развития довольно широкого ассортимента древесно-кустарниковой растительности. Видовой состав древесных и кустарниковых растений определяет архитектурные качества насаждений, их санитарно-гигиенические свойства, долговечность. Главной задачей развития системы озеленения является решение вопросов благоустройства, создания условий для отдыха населения, улучшения качества окружающей среды. 
При формировании системы зелёных насаждений необходимо учитывать функциональную роль озеленённых территорий. Так, в озеленении кварталов индивидуальной застройки целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников. При озеленении придорожного пространства целесообразно использовать рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения, травяной покров на полосе отвода и на прилегающей территории. Для озеленения санитарно-защитных зон должны использоваться зелёные насаждения, отвечающие требованиям газоустойчивости, малотребовательные к почве, обладающие быстрым ростом и крупной листвой.
6. Объекты ритуальных услуг
Современное состояние
На территории муниципального округа расположены 24 кладбища. Все кладбища традиционного захоронения. Они действующие, у большинства кладбищ земельные участки не поставлены на государственный кадастровый учет. Данные о наличии свободных территорий для захоронений по большинству кладбищ отсутствуют, в таблице 7.8 сведения о резерве для захоронений приводятся по визуальной оценке с использованием данных аэрофотосъемки.
Таблица 7.8
Перечень действующих кладбищ муниципального округа
	№
п/п
	Местоположение (ближайший населенный пункт)
	Территория кладбища, га

	
	
	Всего по данным администрации
	Территория зоны кладбища* 
	в т.ч. резерв для захоронений (оценка)

	1
	Аргунск
	4,0
	0,64
	0,07

	2
	Байка
	0,44
	0,44
	0,07

	3
	Большой Зерентуй
	0,40
	0,73
	0,04

	4
	Большой Зерентуй
	0,30
	0,27
	0,01

	5
	Булдуруй 1-й
	4,64
	1,03
	0,42

	6
	Булдуруй 2-й
	4,64
	1,32
	0,72

	7
	Георгиевка
	0,90
	0,77
	0,40

	8
	Горбуновка (земельный участок с кадастровым номером 75:13:350201:235)
	0,54
	0,54
	0,22

	9
	Горный Зрентуй 
	1,87
	1,33
	0,10

	10
	Горный Зрентуй 
	0,36
	0,13
	0,02

	11
	Домасово
	1,50
	0,29
	0,12

	12
	Золотоноша
	0,30
	0,40
	0,10

	13
	Ивановка
	0,44
	0,35
	0,04

	14
	Михайловка, действующее кладбище (земельный участок с кадастровым номером 75:13:240104:139)
	1,80
	1,88
	0,31

	15
	Нерчинский Завод
	8,00
	6,63
	0,66

	16
	Олочи
	1,00
	0,41
	0,15

	17
	Середняя
	1,00
	1,00
	0,50

	18
	Солонечная
	0,17
	0,17
	0,05

	19
	Уровские Ключи
	0,60
	0,74
	0,20

	20
	Чалбучи-Килга
	4,64
	0,42
	0,12

	21
	Чашино-Ильдикан
	6,14
	1,10
	0,59

	22
	Чашино-Ильдикан (в селе напротив здания сельской администрации)
	
	0,14
	0,08

	23
	Широкая
	0,63
	0,56
	0,08

	24
	Явленка
	0,90
	0,90
	0,45

	
	ИТОГО
	45,21
	22,19
	6,01


* Территория функциональной зоны определена по данным аэрофотосъемки (например, в видимых границах ограждения) или на основании ранее разработанных картографических материалов.
Проектные решения
Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения на расчетный срок определяется исходя из требуемых 0,24 га в расчете на 1000 человек свободных территорий для захоронений на кладбищах традиционного захоронения по региональным нормативам градостроительного проектирования. Коэффициенты, определяющие максимальную долю захоронений в родственные могилы и максимальную долю кремации, не установлены. Прогнозный период принимается в размере 20 лет, коэффициент смертности – максимальное значение показателя за период наблюдения (18,7 умерших на 1000 жителей за 2021 г.). Средняя численность жителей за период 2024-2044 гг. составит 5,83 тыс. человек, среднее ежегодное число умерших не превысит 109 человек. За 20 лет общее число захоронений составит 2,18 тыс. единиц, потребность в дополнительной территории – не более 0,53 га. 
Реальная потребность в свободных участках на кладбищах предполагается выше расчетной в связи с наличием межмуниципальных захоронений. По окончании расчетного срока генерального плана площадь для захоронений не должна быть исчерпана, соответственно, для планирования развития территорий кладбищ предлагается принять повышающий коэффициент 3. Таким образом, потребность на перспективу определяется в размере 1,57 га, из них не менее 0,55 га на кладбище у с. Нерчинский Завод.
Расчет резерва для прочих сел:
– достаточно иметь в резерве порядка 0,12 га на кладбище с. Большой Зерентуй (требуется расширение) и 0,11 га у с. Горный Зерентуй;
– от 0,07 га до 0,1 га – на кладбищах у сел Ивановка (требуется расширение), Михайловка, Олочи, Широкая, Явленка;
– по 0,05 га и менее – на кладбищах у остальных населенных пунктов.
Большинство кладбищ имеют достаточный резерв для продолжения захоронений. Расширение кладбищ в генеральном плане предусматривается только для кладбищ вблизи 
с. Нерчинский Завод (так как его существующая резервная площадь должна приблизиться к исчерпанию к концу расчетного срока), с. Большой Зерентуй (дополнительно порядка 0,1 га), с. Ивановка (дополнительно 0,6 га).
1. [bookmark: _Toc177574737]ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Нерчинско-Заводский муниципальный округ – приграничный с Китайской Народной Республикой – расположен на востоке Забайкальского края в отдалении от основных транспортных магистралей региона. Современная транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом. 
Главной транспортной артерией округа является автомобильная дорога регионального значения Могойтуй – Сретенск – Олочи, обеспечивающая связь территории муниципального округа с соседними муниципальными образованиями.
Окружной центр (с. Нерчинский Завод) расположен в 700 км к юго-востоку от г. Чита по автомобильным дорогам.
7. [bookmark: _Toc177574738]Внешний транспорт
Современное состояние
Воздушный транспорт
К востоку от окружного центра расположен аэродром гражданской авиации Нерчинский Завод. Имеется грунтовая ВПП 870х23 м, МК 120/300°. Аэродром не функционирует.
На территории округа имеются 4 действующих вертодрома ФСБ РФ – Нижняя Верея, Олочи, Чалбучи-Килга и Нерчинский завод.

Автомобильные дороги и транспорт
Каркас транспортной сети Нерчинско-Заводского муниципального округа представлен автомобильными дорогами регионального значения, связывающими большинство населенных пунктов территории между собой. Дополняют сеть автомобильные дороги местного значения.
По территории муниципального округа не проходят автомобильные дороги федерального значения. Протяженность дорог регионального значения составляет 296,1 км, протяженность дорог местного значения составляет 67,0 км.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Забайкальского края, расположенных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа согласно Постановлению Губернатора Забайкальского края от 26.06.2008 г. № 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значений Забайкальского края», представлен в таблице 8.1.1.
Таблица 8.1.1
Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование 
	Идентификационный номер
	Протяженность в границах муниципального округа, км
	Техническая категория

	1. 
	Могойтуй - Сретенск - Олочи
	76 ОП РЗ 76А-008
	83,3
	III

	1. 
	Ивановка – Александровский Завод – Борзя
	76 ОП РЗ 76К-011
	47,8
	III

	1. 
	Подъезд к с. Козлово
	76 ОП РЗ 76К-057
	4,8
	IV

	1. 
	Подъезд к с. Средняя Борзя
	76 ОП РЗ 76К-058
	8,2
	IV

	1. 
	Подъезд к с. Широкая
	76 ОП РЗ 76К-051
	8,0
	IV

	1. 
	Подъезд к с. Явленка
	76 ОП МЗ 76Н-087
	7
	V

	1. 
	Нерчинский Завод – Булдуруй 1-й
	76 ОП МЗ 76Н-082
	39
	V

	1. 
	Нерчинский Завод – Уровские Ключи
	76 ОП МЗ 76Н-083
	57
	V

	1. 
	Олочи – Аргунск
	76 ОП МЗ 76Н-084
	31
	V

	1. 
	Подъезд к с. Горный Зерентуй
	76 ОП РЗ 76К-085
	10
	V



Автомобильные дороги общего пользования местного значения представлены в таблице 8.1.2.
Таблица 8.1.2
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа 
	№
	Наименование
	Идентификационный номер
	Протяжен-ность, км
	Кате-гория
	Тип пок-рытия

	1
	Подъезд к с. Байка
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-001
	4,457
	IV
	гравий

	2
	Большой Зерентуй – Байка 
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-002
	18,099
	IV
	гравий

	3
	Широкая – Солонечная 
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-003
	5,076
	IV
	гравий

	4
	Подъезд к с. Горбуновка
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-004
	0,511
	IV
	гравий

	5
	Подъезд к с. Горный Зерентуй от автодороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-005
	6,12
	IV
	гравий

	6
	Подъезд к с. Поперечный Зерентуй
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-006
	5,783
	IV
	гравий

	7
	Подъезд к с. Явленка от подъезда к с. Козлово
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-007
	4,862
	IV
	гравий

	8
	Подъезд к с. Середняя
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-008
	18,737
	IV
	гравий

	9
	Подъезд к месту размещения твердых коммунальных отходов
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-009
	2,5
	IV
	гравий

	10
	Подъезд к пункту пропуска АПП Олочи 
	76-230-820-ОП-МО-76-230-820-010
	0,856
	IV
	гравий

	
	ВСЕГО
	
	67,001
	
	



Сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием. Основным недостатком региональных и местных автодорог является незначительная доля усовершенствованного покрытия.
Важными автодорожными искусственными сооружениями являются: 
· приграничный мост через р. Аргунь около с. Олочи, обеспечивающий межграничную транспортную связь с КНР;
· мосты через реки Средняя Борзя и Нижняя Борзя длиной по 76 м на автомобильной дороге Ивановка – Александровский Завод – Борзя;
· мосты через реки Уров, Гидаринский Зерентуй и Серебрянка на автомобильной дороге Могойтуй - Сретенск – Олочи длиной 91, 34 и 145 м соответственно;
· мост через реку Уров длиной 101 м по автомобильной дороге Нерчинский Завод – Уровские. 
Мостовые переходы местного значения расположены на автомобильных дорогах Широкая – Солонечная (3+840 км); Большой Зерентуй – Байка (0+548 км), а также в 
с. Нерчинский Завод: переулок Зверева – Забайкальская, переулок Забайкальская – Красноармейская, переулок Первомайская – Партизанская через р. Алтача.

Пункты пропуска через государственную границу
Вблизи с. Олочи располагается постоянный, двусторонний, грузовой, международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу.
Проектные решения
[bookmark: _Toc177574739]Железнодорожный транспорт
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р в ред. 26.06.2024) предусматривается строительство линии Приаргунск – Березовское протяженностью в границах округа порядка 50 км, предназначенной для освоения Березовского железорудного месторождения.
Воздушный транспорт
Схемой территориального планирования Забайкальского края на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа предусматривается реконструкция аэродрома в с. Нерчинский Завод.
Автомобильные дороги и транспорт
Схемой территориального планирования Забайкальского края на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа предусматривается: 
· реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Козлово» (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Средняя Борзя» (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Горный Зерентуй» (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Широкая» (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Явленка» (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги Нерчинский Завод – Булдуруй 1-й (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги Нерчинский Завод – Уровские Ключи (техническая категория определяется проектом);
· реконструкция автомобильной дороги Олочи – Аргунск (техническая категория определяется проектом).
Общая протяженность реконструируемых дорог – 296,1 км.
Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2025 годы» предусматривается строительство (фактически - реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения:
· от села Ивановка до села Байка;
· от села Большой Зерентуй до села Золотоноша;
· подъезд к селу Булдуруй 2-й;
· подъезд к селу Чашино-Ильдикан.
Намеченное программой строительство подъездов к социально значимым объектам в границах населенных пунктов приведено в разделе «Улично-дорожная сеть».
7. Общественный пассажирский транспорт
Современное состояние
Междугородним автобусным сообщением муниципальный округ связан с основными населенными пунктами Забайкальского края.
Прием и отправление пассажиров осуществляется от остановочных пунктов в 
с. Нерчинский Завод и по ходу движения у подъездов к населенным пунктам вдоль автомобильных дорог.
Функционируют два междугородних автобусных маршрута:
· № 546 Чита – Нерчинский Завод, интервал движения: 1 рейс в сутки;
· № 707 Нерчинский Завод – Приангурск, интервал движения: 1 рейс в сутки.
Регулярные внутримуниципальные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа осуществляются по следующим направлениям:
· Нерчинский Завод – Городок протяженностью 10,2 км;
· Нерчинский Завод – Аргунск протяженностью 54 км;
· Нерчинский Завод – Широкая – Солонечная протяженностью 17 км;
· Нерчинский Завод – Большой Зерентуй протяженностью 37 км;
Нерчинский Завод – Явленка протяженностью 65 км. 
Проектные решения
В развитии пассажирских перевозок предусматривается:
· приобретение новых автобусов и замена существующего парка для организации комфортных перевозок населения;
· увеличение числа действующих рейсов и организация (при необходимости) дополнительных маршрутов до населенных пунктов округа;
· строительство крытых павильонов ожидания для пассажиров по трассам движения автобусов, ориентированных на населенные пункты поселения, садоводства и рекреационные зоны. Планируемые остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 
7. [bookmark: _Toc177574740]Улично-дорожная сеть
Современное состояние
Улично-дорожная сеть населенных пунктов (согласно СП 42.13330.2016) представлена не только проходящими по их территории внешними автомобильными дорогами (являющимися основными улицами), но и местными улицами и проездами. Большая часть улиц и дорог населенных пунктов не имеет твердого покрытия, что делает её труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 253,2 км.
В с. Нерчинский Завод основными улицами движения автомобильного транспорта являются: Красноармейская, Садовая, Совхозная; по ним осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 100 до 200 ед./сут.
Пешеходное и велосипедное движение на территории населенных пунктов обеспечено по обочинам автомобильных дорог. 
Характеристика существующей улично-дорожной сети в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 8.3.
Таблица 8.3
Характеристика улично-дорожной сети Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер
	Протяженность, км

	Село Нерчинский Завод

	1
	Ул. 60 лет Октября
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-011
	2,6

	2
	Ул. Зверева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-012
	2,2

	3
	Ул. Булгаковой
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-013
	1,4

	4
	Ул. Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-014
	1,3

	5
	Ул. Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-015
	0,5

	6
	Ул. Балябина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-016
	0,6

	7
	Ул. Молодежная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-017
	1,5

	8
	Ул. Солнечная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-018
	1,5

	9
	Ул. Флегонтова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-019
	0,4

	10
	Ул. Сенная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-020
	1,1

	11
	Ул. Строителей
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-021
	0,4

	12
	Ул. 1-я Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-022
	0,8

	13
	Ул. 2-я Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-023
	0,7

	14
	Ул. Забайкальская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-024
	2,0

	15
	Ул. Козлова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-025
	1,5

	16
	Ул. Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-026
	1,8

	17
	Ул. Димова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-027
	1,9

	18
	Ул. Первомайская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-028
	0,8

	19
	Ул. Партизанская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-029
	1,4

	20
	Ул. Журавлева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-030
	1,8

	21
	Ул. Комсомольская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-031
	1,4

	22
	Ул. Декабристов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-032
	1,2

	23
	Ул. Пер. Декабристов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-033
	0,5

	24
	Ул. Восточная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-034
	1,0

	25
	№ 1 Журавлева-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-035
	0,1

	26
	№ 2 Журавлева-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-036
	0,1

	27
	№ 3 Журавлева-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-037
	0,1

	28
	№ 4 Красноармейская-60 лет Октября
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-038
	0,15

	29
	№ 5 60 лет Октября-Декабристов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-039
	0,15

	30
	№ 6 Декабристов-Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-040
	0,2

	31
	№ 7 Журавлева-Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-041
	0,6

	32
	№ 8 Зверева-Булгаковой
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-042
	0,15

	33
	№ 9 Булгаковой-60 лет Октября
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-043
	0,15

	34
	№ 10 Комсомольская-Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-044
	0,1

	35
	№ 11 Козлова-Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-045
	0,4

	36
	№ 12 Красноармейская-Партизанская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-046
	0,15

	37
	№ 13 Красноармейская-Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-047
	0,4

	38
	№ 14 Забайкальская-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-048
	0,3

	39
	№ 15 Зверева-Забайкальская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-049
	0,5

	40
	№ 16 Зверева-Журавлева-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-050
	0,3

	41
	№ 17 Красноармейская-Роддом
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-051
	0,4

	42
	№ 18 Первомайская-Партизанская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-052
	0,3

	43
	 № 19 Димова-Первомайская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-053
	0,1

	44
	№ 20 Партизанская-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-054
	0,1

	45
	№ 21 Красноармейская-Козлова (тупик)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-055
	0,2

	46
	№ 22 Зверева-Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-056
	0,1

	47
	№ 23 Димова-Партизанская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-057
	0,3

	48
	№ 24 Зверева-Булгаковой
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-058
	0,1

	49
	№ 25 Балябина-Совхозная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-059
	0,1

	50
	Ул. Совхозная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-060
	1,0

	51
	Сбербанк-60 лет Октября
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-243
	0,23

	52
	Поликлиника-60 лет Октября
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-244
	0,20

	53
	60 лет Октября (от д.95)-Красноармейская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-245
	0,1

	54
	Зверева-Советская (за РАЙПО)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-246
	0,25

	55
	ЛТУ-Козлова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-247
	0,3

	56
	Советская-Комсомольская (до пожарной части)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-248
	0,12

	57
	Ул. Забайкальская (защитная дамба)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-249
	0,4

	Село Аргунск

	58
	Ул. Партизанская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-061
	1,6

	59
	Ул. Советская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-062
	1,7

	60
	Ул. Молодежная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-063
	0,4

	61
	Переулок Больничный 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-064
	0,6

	62
	Ул. Совхозная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-065
	0,32

	63
	Ул. Зверева 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-066
	0,3

	64
	Ул. Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-067
	0,5

	65
	Ул. Зеленая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-068
	0,8

	66
	Ул. Вершина 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-069
	1,9

	67
	Ул. Верховская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-070
	0,5

	Село Домасово

	68
	Ул. Овражная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-071
	0,4

	69
	Пер. Овражный
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-072
	0,3

	70
	Пер. Сурина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-073
	0,1

	71
	Ул. Дорожная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-074
	0,9

	72
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-075
	0,8

	73
	Ул. Зверева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-076
	0,41

	74
	Ул. Заречная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-077
	0,4

	Село Ишага

	75
	Ул. Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-078
	0,5

	76
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-079
	0,6

	77
	Ул. Почтовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-080
	0,3

	78
	Ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-081
	0,8

	79
	Ул. Кольцевая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-082
	1,2

	Село Середняя

	80
	Ул. Кондратьева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-083
	0,64

	81
	Ул. Сурина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-084
	0,6

	Село Широкая

	82
	Ул. Почтовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-085
	0,980

	83
	Ул. Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-086
	0,780

	84
	Ул. Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-087
	0,350

	85
	Ул. Никольская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-088
	0,110

	86
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-089
	0,600

	87
	Переулок Почтовая-Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-090
	0,300

	88
	Переулок Новая-Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-091
	0,200

	Село Явленка

	89
	Ул. Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-092
	0,9

	90
	Ул. Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-093
	0,6

	91
	Ул. Пер. Весенний
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-094
	0,5

	92
	Ул. Школьная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-095
	0,45

	93
	Ул. Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-096
	1

	94
	Ул. Дражная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-097
	0,45

	95
	Ул. Журавлева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-098
	0,70

	96
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-099
	1,7

	97
	Пер. Молодежный
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-100
	0,6

	98
	Ул. Совхозная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-101
	0,9

	99
	с. Явленка (Подъезд)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-102
	7

	Село Уровские Ключи

	100
	Ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-103
	2

	101
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-104
	2

	102
	Проезд с ул. Новая на ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-105
	0,2

	Село Михайловка

	103
	Ул.Погодаева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-106
	1,250

	104
	Ул.Перфильева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-107
	0,700

	105
	Ул.Журавлева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-108
	0,460

	106
	Ул.Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-109
	0,330

	107
	Ул.Садовая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-110
	0,530

	108
	Ул.Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-111
	0,370

	109
	Ул.Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-112
	0,775

	110
	Ул.Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-113
	0,450

	111
	Ул.Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-114
	1,0

	112
	Ул.Шоссейная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-115
	0,350

	113
	Переулок Советская-Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-116
	0,100

	Поселок Михайловский Участок

	114
	Ул.Школьная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-117
	0,400

	115
	Ул.Октябрьская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-118
	0,400

	116
	Ул.Нагорная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-119
	0,400

	Село Большой Зерентуй

	117
	Пер. Советский 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-120
	0,5

	118
	Ул.Солнечная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-121
	0,4

	119
	Ул.Дачная Зерентуй
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-122
	0,4

	120
	Ул.Забайкальская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-123
	0,2

	121
	Ул.Больничная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-124
	0,4

	122
	Ул.Строителей 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-125
	0,6

	123
	Ул.Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-126
	0,5

	124
	Ул.Бамовская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-127
	0,7

	125
	Пер. Школьный
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-128
	0,5

	126
	Ул.Поперечная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-129
	0,5

	127
	Ул.Козлова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-130
	2,0

	128
	Ул.Набережная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-131
	0,9

	129
	Ул.Заречная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-132
	0,6

	130
	Ул.Ветеранов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-133
	0,9

	131
	Ул.Лесная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-134
	0,5

	132
	Ул.Нагорная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-135
	0,3

	133
	Ул.Кольцевая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-136
	0,4

	134
	Ул.Луговая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-137
	0,5

	135
	Мостовой переход
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-138
	0,3

	Село Золотоноша

	136
	Ул.Центральная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-139
	1,0

	137
	Ул.Садовая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-140
	1,0

	138
	а/д Большой Зерентуй-Золотоноша
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-141
	15,0

	Село Горбуновка

	139
	Ул.Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-142
	2,0

	140
	Ул.Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-143
	1,5

	141
	Переулок ул. Центральная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-144
	0,158

	142
	Переулок ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-145
	0,120

	143
	Переулок ул.Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-146
	0,130

	144
	Переулок ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-147
	0,096

	145
	Переулок ул.Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-148
	0,108

	146
	Переулок ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-149
	0,130

	Село Горный Зерентуй

	147
	Ул.Декабристов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-150
	2,100

	148
	Ул.Партизанская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-151
	2,000

	149
	Ул.Пушкина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-152
	1,700

	150
	Ул.Геологическая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-153
	1,950

	151
	Ул.Ярославского
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-154
	1,200

	152
	Ул.Крупской
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-155
	0,900

	153
	Ул.Панина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-156
	0,350

	154
	Ул.Лазо
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-157
	1,500

	155
	Ул.Заречная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-158
	1,280

	156
	Ул.Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-159
	1,350

	157
	Ул.Журавлева
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-160
	0,600

	158
	Ул.Суворова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-161
	1,150

	159
	Ул.Горького
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-162
	0,600

	160
	Ул.Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-163
	0,980

	161
	Ул.Сухинова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-164
	1,240

	162
	Ул.Волконского
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-165
	1,370

	163
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 1
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-166
	0,2

	164
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 2
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-167
	0,15

	165
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 3
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-168
	0,15

	166
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 4
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-169
	0,05

	167
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 5
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-170
	0,05

	168
	Переулок ул. Партизанская-Пушкина № 6
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-171
	0,1

	169
	Переулок ул. Пушкина-Ярославского
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-172
	0,07

	170
	Переулок ул. Ярославского- Геологическая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-173
	0,3

	171
	Переулок ул. Геологическая- Крупская №1
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-174
	0,05

	172
	Переулок ул. Геологическая- Крупская №2
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-175
	0,05

	173
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-176
	0,1

	174
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов  № 1
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-177
	0,15

	175
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов № 2
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-178
	0,15

	176
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов № 3
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-179
	0,15

	177
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов № 5
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-180
	0,15

	178
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов № 6
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-181
	0,15

	179
	Переулок ул. Партизанская-Декабристов № 7
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-182
	0,15

	180
	Переулок ул. Сухинова-Декабристов № 1
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-183
	0,06

	181
	Переулок ул. Сухинова-Декабристов № 2
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-184
	0,06

	182
	Переулок ул. Сухинова-Горького
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-185
	0,15

	183
	Переулок ул. Журавлева-Суворова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-186
	0,3

	184
	Переулок ул. Журавлева- Панина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-187
	0,1

	185
	Переулок ул. Журавлева- Лазо
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-18
	0,4

	186
	Переулок ул. Журавлева- Заречная (дамба)
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-189
	0,4

	187
	Переулок ул. Лазо-Заречная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-190
	0,5

	188
	Переулок ул. Журавлева- Лесная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-191
	1,5

	Село Булдуруй 1-й

	189
	Ул. Набережная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-192
	0,630

	190
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-193
	1,100

	191
	Ул. Солнечная 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-194
	2,500

	Село Булдуруй 2-й

	192
	Ул. Балябина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-195
	0,700

	193
	Ул. Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-196
	0,800

	Село Чалбучи-Килга

	194
	Ул. Верхняя 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-197
	1,500

	195
	Ул. Нижняя
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-198
	0,500

	Село Чашино-Ильдикан

	196
	Ул. Мира
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-199
	0,8

	197
	Ул. Пионерская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-200
	0,8

	198
	Ул. Михайлова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-201
	0,6

	199
	Ул. Советская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-202
	0,8

	200
	Ул. Ленина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-203
	0,5

	201
	Ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-204
	0,5

	202
	Ул. Гагарина
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-205
	1,0

	203
	Ул. Михайлова
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-206
	2,8

	204
	Переулок № 1 к улице Советской
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-207
	0,8

	205
	Переулок № 2 к улице Советской
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-208
	0,8

	206
	Переулок № 3 к улице Советской
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-209
	0,6

	Село Олочи

	207
	Ул. Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-210
	1,3

	208
	Ул. Новая
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-211
	1

	209
	Ул. Набережная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-212
	1

	210
	Ул. Молодежная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-213
	0,5

	211
	Пер. Школьный
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-214
	0,5

	212
	Переулок 1
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-215
	0,110

	213
	Переулок 2
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-216
	0,1

	214
	Переулок 3
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-217
	0,130

	215
	Переулок 4
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-218
	0,180

	216
	Переулок 5
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-219
	0,180

	217
	Переулок 6
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-220
	0,210

	218
	Переулок 7
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-221
	0,1

	Село Ивановка

	219
	Партизанская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-222
	2,0

	220
	Зеленая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-223
	1,3

	221
	Молодежная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-224
	2,1

	222
	Переулок от ул. Партизанской до ул. Молодежной
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-225
	0,3

	223
	Переулок от ул. Партизанской до ул. Молодежной
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-226
	0,5

	224
	Переулок от ул. Зеленой до ул. Молодежной
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-227
	0,3

	225
	Переулок от ул. Молодежной до дет. сада 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-228
	0,35

	226
	Переулок между жилыми домами № 3/2 и № 5/1 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-229
	0,2

	Село Байка

	227
	Центральная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-230
	0,7

	228
	Конторская 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-231
	0,34

	229
	Новая 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-232
	0,88

	230
	Набережная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-233
	1,4

	231
	Переулок от ул. Центральная до ул. Набережная
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-234
	0,5

	232
	Переулок от ул. Центральная до ул. Конторская
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-235
	0,4

	233
	Переулок от ул. Центральная до ул. Новой 
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-236
	0,35

	Село Георгиевка

	234
	Ул. Садовая, с. Георгиевка
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-237
	2,1

	235
	Ул. Калинина, с. Георгиевка
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-238
	1,7

	236
	Ул. Клубная, с. Георгиевка
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-239
	2,0

	237
	Ул. Нижняя, с. Георгиевка
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-240
	1,95

	238
	Въезд
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-241
	0,5

	239
	Въезд
	76-230-820-ОП-МР-76-230-820-242
	0,2



Проектные решения
Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2025 годы» предусматривается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (фактически – реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов):
· Строительство участков автомобильной дороги местного значения от центральной дороги села Аргунск до социально значимых объектов (школа, клуб, магазин «Мини маркет», магазин «Орхидея», детский сад, ФАП, администрация, библиотек, почта).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Ишага (клуб, детский сад, библиотека, почта, школа, магазин» Солнышко», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Домасово (клуб, магазин «ИП Кармадонов»).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Уровские Ключи (клуб, детский сад, библиотека, почта, школа, магазин «Источник», магазин «ИП Петухов», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Булдуруй 1-й (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитина», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Булдуруй 2-й (клуб, совхозная контора, ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Чалбучи-Килга (детский сад, школа, магазин «Надежда», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Явленка (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Олочи (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Парунина», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Георгиевка (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитина», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Широкое (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитин», магазин « олстокулаков», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Чашино-Ильдикан (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Лилия», магазин «ИП Зорина», магазин «ИП Башурова», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Михайловка (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Эллада», магазин «Юлинька», магазин «ИП Тюкавкин», магазин «Жемчужина», магазин «Парус», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Ивановка (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Темп», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Большой Зерентуй (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Реалия», ФАП).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Нерчинский Завод (Мировой суд, терапевтическое отделение районной больницы).
· Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Горный Зерентуй (клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Анастасия», магазин «Кристалл», магазин «Гастроном», Благодатская сельская врачебная амбулатория).
Сведения о протяженности проектируемых дорог не приведены.
Данным проектом дополнительно предусматривается развитие улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства и реконструкция ряда улиц в жилой застройке (изменение поперечного или продольного профиля, устройство твердого покрытия и т.д.).
В Положениях о территориальном планировании приведены как мероприятия муниципальной программы, так и мероприятия, предлагаемые данным проектом. Общая протяженность участков улично-дорожной сети, намеченных к строительству – 15,3 км, к реконструкции – 19,5 км. 
7. [bookmark: _Toc177574741]Объекты обслуживания и хранения автотранспорта
Современное состояние
Хранение автотранспорта осуществляется, в основном, на придомовых территориях. Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта располагаются у предприятий, учреждений, социальных объектов, административных зданий и вдоль проезжих частей улиц и дорог. 
В муниципальном округе (в с. Нерчинский Завод) действуют две автозаправочные станции, что удовлетворяет спрос на услуги. Станции технического обслуживания автомобилей отсутствуют.

Проектные решения
Согласно методике расчета, принятой в Региональных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского края, на расчетный срок уровень автомобилизации составит 400 автомобилей на 1000 жителей. Соответственно парк легковых автомобилей к концу расчетного срока составит порядка 1,9 тыс. автомобилей. 
В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Самарской области и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) проектная потребность в объектах обслуживания автотранспорта будет оцениваться в следующем количестве: 
· 2 топливораздаточные колонки автозаправочных станций (АЗС); 
· 10 постов станций технического обслуживания (СТО). 
На расчетный срок предлагается строительство станции технического обслуживания автомобилей на въезде в с. Нерчинский Завод около действующей АЗС.
В дальнейшем также необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.
7. [bookmark: _Toc177574742]Трубопроводный транспорт
Современное состояние
Трубопроводный транспорт на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа отсутствует. 
Проектные решения
Проектом генерального плана мероприятия не предусматриваются. 
1. [bookmark: _Toc177574743]ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
8. [bookmark: _Toc177574744][bookmark: _Toc113377600]Водоснабжение
Современное состояние
И сточниками водоснабжения Нерчинско-Заводского муниципального округа являются подземные воды. 
Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в области водоснабжения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, является МУП «Нерчинско-Заводское ЖКХ». 
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано от водозаборных сооружений (водокачек), находящихся в муниципальной собственности, а также от индивидуальных колодцев и скважин.
Утвержденные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.
Согласно сведениям государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Забайкальском крае в 2023 году», Нерчинско-Заводский муниципальный округ является территорией риска по качеству воды нецентрализованного водоснабжения: в 2023 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 34,0 % проб, по микробиологическим показателям – 5,7 % проб.
Системы водоподготовки на территории муниципального округа отсутствуют.
Расход воды за 2023 год по муниципальному округу составил 15 528,05 м3.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю (Забайкалкрайстат) протяженность водопроводных сетей Нерчинско-Заводского муниципального округа составляет 8,0 км, износ – 75 %.
Перечень водозаборных скважин Нерчинско-Заводского муниципального округа представлен в таблице 9.1.1.
Таблица 9.1.1
Перечень водозаборных скважин Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Местоположение
	Номер скважины 

	1
	с. Нерчинский Завод
	ул. Балябина, 15
	№ Ш-4093

	2
	с. Нерчинский Завод
	ул. Нагорная, 4В
	№ Ш4070 БИС

	3
	с. Нерчинский Завод
	ул. Лесная, 1-В
	№ 28-5

	4
	с. Нерчинский Завод
	ул. Зверева, 25а
	№ 4743

	5
	с. Аргунск
	ул. Молодежная, б/н
	№ 78-М-88

	6
	с. Ишага
	ул. Нагорная, 4а
	№ 73-М-40

	7
	с. Большой Зерентуй
	ул. Строителей, 12
	№ 80-М-92

	8
	с. Большой Зерентуй
	пер. Советский, 10
	№ 82-М-92

	9
	с. Золотоноша
	-
	№ 85-Б-36

	10
	с. Булдуруй 1-й
	ул. Солнечная, 94
	№ 77-М-100

	11
	с. Булдуруй 2-й
	ул. Балябина, 1а
	№ 75-М-142

	12
	с. Чалбучи-Килга
	ул. Нижняя, 76
	№ 82-Б-4

	13
	с. Георгиевка
	ул. Клубная, 18а
	№105 н/ц

	14
	с. Горбуновка
	строение 3
	«Насосная»

	15
	с. Горный Зерентуй
	ул. Журавлева, 13
	№ 91-Б-23

	16
	с. Горный Зерентуй
	ул. Ярославского, зд. 2
	№ 91-Б-24

	17
	с. Ивановка
	ул. Зеленая, 42
	№ 75-М-174

	18
	с. Байка
	ул. Конторская, б/н
	№ 73-М-5 н/ц

	19
	с. Михайловка
	ул. Садовая, 33
	№ 69-Б-80

	20
	с. Олочи
	ул. Набережная, 15а
	№ 72-М-83

	21
	с. Олочи
	ул. Новая, б/н
	№ 64-Б-32

	22
	с. Уровские Ключи
	ул. Новая, 23а
	№ 14/09

	23
	с. Чашино-Ильдикан
	ул. Пионерская, 1в
	№ 14/05/н/ц

	24
	с. Широкая
	ул. Садовая, 29
	№ 16/06


 
Проектные решения
[bookmark: _Toc54897249]Расчетные расходы воды
Расчет прогнозного водопотребления является укрупненным на основании нормативных требований. 
Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и на расчетный срок составит 150 л/сут. на человека для индивидуальной жилой застройки. Норма водопотребления выбрана для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями. 
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании демографического прогноза (раздел 4.2). 
Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 10%.
[bookmark: OCRUncertain028]Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в соответствии с СП 31.13330.2021 и составит 60 л/сут.
Таблица 9.1.2
Прогнозные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Наименование
	1 очередь (2034 г.)
	Расчетный срок (2044 г.)

	
	Население, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Среднесуточный расход, тыс. м3/сут
	Максимальный расход, тыс. м3/сут
	Население, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Среднесуточный расход, тыс. м3/сут
	Максимальный расход, тыс. м3/сут

	с. Нерчинский Завод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	1,981
	150
	0,30
	0,36
	1,859
	150
	0,28
	0,33

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,03
	0,04
	 
	 
	0,03
	0,03

	Поливочные нужды
	1,981
	60
	0,12
	0,12
	1,859
	60
	0,11
	0,11

	Итого
	1,981
	 
	0,45
	0,51
	1,859
	 
	0,42
	0,48

	с. Большой Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,421
	150
	0,06
	0,08
	0,375
	150
	0,06
	0,07

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	0,01

	Поливочные нужды
	0,421
	60
	0,03
	0,03
	0,375
	60
	0,02
	0,02

	Итого
	0,421
	 
	0,09
	0,11
	0,375
	 
	0,08
	0,10

	с. Горный Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,368
	150
	0,06
	0,07
	0,301
	150
	0,05
	0,05

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,005
	0,005

	Поливочные нужды
	0,368
	60
	0,02
	0,02
	0,301
	60
	0,02
	0,02

	Итого
	0,368
	 
	0,08
	0,10
	0,301
	 
	0,07
	0,08

	с. Михайловка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,331
	150
	0,05
	0,06
	0,280
	150
	0,04
	0,05

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,005
	0,01
	 
	 
	0,004
	0,01

	Поливочные нужды
	0,331
	60
	0,02
	0,02
	0,280
	60
	0,02
	0,02

	Итого
	0,331
	 
	0,07
	0,09
	0,280
	 
	0,06
	0,07

	с. Явленка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,271
	150
	0,04
	0,05
	0,221
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,004
	0,005
	 
	 
	0,003
	0,004

	Поливочные нужды
	0,271
	60
	0,02
	0,02
	0,221
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,271
	 
	0,06
	0,07
	0,221
	 
	0,05
	0,06

	с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,274
	150
	0,04
	0,05
	0,244
	150
	0,04
	0,04

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,004
	0,005
	 
	 
	0,004
	0,004

	Поливочные нужды
	0,274
	60
	0,02
	0,02
	0,244
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,274
	 
	0,06
	0,07
	0,244
	 
	0,05
	0,06

	с. Широкая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,240
	150
	0,04
	0,04
	0,203
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,004
	0,004
	 
	 
	0,003
	0,004

	Поливочные нужды
	0,240
	60
	0,01
	0,01
	0,203
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,240
	 
	0,05
	0,06
	0,203
	 
	0,05
	0,05

	с. Олочи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,247
	150
	0,04
	0,04
	0,224
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,004
	0,004
	 
	 
	0,003
	0,004

	Поливочные нужды
	0,247
	60
	0,01
	0,01
	0,224
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,247
	 
	0,06
	0,06
	0,224
	 
	0,05
	0,06

	с. Аргунск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,168
	150
	0,03
	0,03
	0,126
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,003
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,168
	60
	0,01
	0,01
	0,126
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,168
	 
	0,04
	0,04
	0,126
	 
	0,03
	0,03

	с. Чашино-Ильдикан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,158
	150
	0,02
	0,03
	0,134
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,158
	60
	0,01
	0,01
	0,134
	60
	0,008
	0,008

	Итого
	0,158
	 
	0,04
	0,04
	0,134
	 
	0,03
	0,03

	с. Уровские Ключи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,145
	150
	0,02
	0,03
	0,112
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,145
	60
	0,01
	0,01
	0,112
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,145
	 
	0,03
	0,04
	0,112
	 
	0,03
	0,03

	с. Булдуруй 1-й
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,101
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,128
	60
	0,01
	0,01
	0,101
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,128
	 
	0,03
	0,03
	0,101
	 
	0,02
	0,03

	с. Горбуновка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,100
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,128
	60
	0,01
	0,01
	0,100
	60
	0,006
	0,006

	Итого
	0,128
	 
	0,03
	0,03
	0,100
	 
	0,02
	0,03

	с. Ишага
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,140
	150
	0,02
	0,03
	0,123
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,140
	60
	0,01
	0,01
	0,123
	60
	0,01
	0,01

	Итого
	0,140
	 
	0,03
	0,04
	0,123
	 
	0,03
	0,03

	с. Георгиевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,107
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Поливочные нужды
	0,128
	60
	0,01
	0,01
	0,107
	60
	0,006
	0,006

	Итого
	0,128
	 
	0,03
	0,03
	0,107
	 
	0,02
	0,03

	с. Байка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,102
	150
	0,02
	0,02
	0,080
	150
	0,01
	0,01

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,001
	0,001

	Поливочные нужды
	0,102
	60
	0,01
	0,01
	0,080
	60
	0,005
	0,005

	Итого
	0,102
	 
	0,02
	0,03
	0,080
	 
	0,02
	0,02

	с. Чалбучи-Килга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,100
	150
	0,01
	0,02
	0,076
	150
	0,01
	0,01

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,001
	0,002
	 
	 
	0,001
	0,001

	Поливочные нужды
	0,100
	60
	0,01
	0,01
	0,076
	60
	0,00
	0,00

	Итого
	0,100
	 
	0,02
	0,03
	0,076
	 
	0,02
	0,02

	с. Домасово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,051
	150
	0,01
	0,01
	0,029
	150
	0,004
	0,005

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,0004
	0,0005

	Поливочные нужды
	0,051
	60
	0,003
	0,003
	0,029
	60
	0,002
	0,002

	Итого
	0,051
	 
	0,011
	0,013
	0,029
	 
	0,006
	0,007

	с. Середняя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,033
	150
	0,00
	0,01
	0,019
	150
	0,003
	0,003

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,0005
	0,001
	 
	 
	0,0003
	0,0003

	Поливочные нужды
	0,033
	60
	0,002
	0,002
	0,019
	60
	0,001
	0,001

	Итого
	0,033
	 
	0,01
	0,01
	0,019
	 
	0,004
	0,005

	с. Золотоноша
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,040
	150
	0,01
	0,01
	0,030
	150
	0,005
	0,01

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,0005
	0,001

	Поливочные нужды
	0,040
	60
	0,002
	0,002
	0,030
	60
	0,002
	0,002

	Итого
	0,040
	 
	0,01
	0,01
	0,030
	 
	0,01
	0,01

	с. Булдуруй 2-й
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,020
	150
	0,003
	0,004
	0,011
	150
	0,002
	0,002

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,0003
	0,0004
	 
	 
	0,0002
	0,0002

	Поливочные нужды
	0,020
	60
	0,001
	0,001
	0,011
	60
	0,001
	0,001

	Итого
	0,020
	 
	0,00
	0,01
	0,011
	 
	0,003
	0,003

	с. Солонечная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,006
	150
	0,001
	0,001
	0,004
	150
	0,001
	0,001

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,0001
	0,0001
	 
	 
	0,0001
	0,0001

	Поливочные нужды
	0,006
	60
	0,0004
	0,0004
	0,004
	60
	0,0002
	0,0002

	Итого
	0,006
	 
	0,001
	0,002
	0,004
	 
	0,001
	0,001

	п. Михайловский Участок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,004
	150
	0,001
	0,001
	0,003
	150
	0,0005
	0,001

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0,0001
	0,0001
	 
	 
	0,00005
	0,0001

	Поливочные нужды
	0,004
	60
	0,0002
	0,0002
	0,003
	60
	0,0002
	0,0002

	Итого
	0,004
	 
	0,001
	0,001
	0,003
	 
	0,001
	0,001

	с. Поперечный Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	0

	Неучтенные расходы 10 %
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0

	Поливочные нужды
	0
	60
	0
	0
	0
	60
	0
	0

	Итого
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	Всего
	5,485
	 
	1,23
	1,42
	4,76
	 
	1,07
	1,23



Пожарные расходы воды
Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
Расход воды на пожаротушение для с. Нерчинский Завод:
· расчетное количество одновременных наружных пожаров – 1;
· расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с;
· продолжительность тушения пожара – 3 ч;
· пожарный запас воды: 1*10*3,6*3 = 108 м3.
Расход воды на пожаротушение для остальных населенных пунктов:
· расчетное количество одновременных наружных пожаров – 1;
· расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с;
· продолжительность тушения пожара – 3 ч;
· пожарный запас воды: 1*5*3,6*3 = 54 м3.
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.
Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Схема водоснабжения
Водоснабжение муниципального округа будет и дальше базироваться на использовании подземных вод. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», необходимо разработка проектов, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности.
Генеральным планом предлагается:
· строительство станции водоподготовки блочно-модульного типа в с. Нерчинский Завод, ул. Лесная, 1Б;
· строительство нового водозабора в с. Широкая, ул. Никольская, с обустройством одной артезианской скважины и установкой станции водоподготовки блочно-модульного типа;
· строительство водопроводных сетей в районе планируемой застройки 
с. Нерчинский Завод – 8,41 км; с. Байка – 0,81 км; с. Большой Зерентуй – 1,41 км; 
с. Георгиевка – 0,61 км; с. Горный Зерентуй – 1,45 км; с. Михайловка – 1,30 км; с. Уровские Ключи – 1,13 км; с. Чалбучи-Килга – 0,42 км; с. Широкая – 1,33 км;
· реконструкция водопроводных сетей в районе планируемой застройки в юго-восточной части с. Нерчинский Завод – 6,0 км.

Ввиду высокого износа водозаборных сооружений Нерчинско-Заводского муниципального округа, генеральным планом рекомендуется проведение их капитального ремонта:
· капитальный ремонт здания водокачки № 1 и водокачки №2 в с. Горный Зерентуй;
· капитальный ремонт водонапорных башен в с. Большой Зерентуй по 
ул. Строителей, 12 и пер. Советский, 10;
· капитальный ремонт водонапорной башни в с. Золотоноша.
Согласно приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, объекты капитального ремонта не подлежат отображению в графических материалах и положении о территориальном планировании. 
8. [bookmark: _Toc177574745][bookmark: _Toc113377601]Водоотведение
Современное состояние
Централизованная система водоотведения на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа отсутствует. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из которых производится ассенизационными автомашинами. 
Проектные решения
[bookmark: _Toc54897262]Расчетные расходы сточных вод
Расчет прогнозного водоотведения является укрупненным на основании нормативных требований. 
На основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений. 
 Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов сточных вод в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 5 %.
Таблица 9.2.1
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод
	[bookmark: _Toc54897263]Наименование
	1 очередь (2034 г.)
	Расчетный срок (2044 г.)

	
	Население, тыс. чел.
	Норма водоотведения, л/сут
	Среднесуточный расход, тыс. м3/сут
	Максимальный расход, тыс. м3/сут
	Население, тыс. чел.
	Норма водоотведения, л/сут
	Среднесуточный расход, тыс. м3/сут
	Максимальный расход, тыс. м3/сут

	с. Нерчинский Завод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	1,981
	150
	0,30
	0,36
	1,859
	150
	0,28
	0,33

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,01
	0,02
	 
	 
	0,01
	0,02

	Итого
	1,981
	 
	0,31
	0,37
	1,859
	 
	0,29
	0,35

	с. Большой Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,421
	150
	0,06
	0,08
	0,375
	150
	0,06
	0,07

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,003
	0,004
	 
	 
	0,003
	0,003

	Итого
	0,421
	 
	0,07
	0,08
	0,375
	 
	0,06
	0,07

	с. Горный Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,368
	150
	0,06
	0,07
	0,301
	150
	0,05
	0,05

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,003
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,003

	Итого
	0,368
	 
	0,06
	0,07
	0,301
	 
	0,05
	0,06

	с. Михайловка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,331
	150
	0,05
	0,06
	0,280
	150
	0,04
	0,05

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,002
	0,003
	 
	 
	0,002
	0,003

	Итого
	0,331
	 
	0,05
	0,06
	0,280
	 
	0,04
	0,05

	с. Явленка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,271
	150
	0,04
	0,05
	0,221
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Итого
	0,271
	 
	0,04
	0,05
	0,221
	 
	0,03
	0,04

	с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,274
	150
	0,04
	0,05
	0,244
	150
	0,04
	0,04

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Итого
	0,274
	 
	0,04
	0,05
	0,244
	 
	0,04
	0,05

	с. Широкая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,240
	150
	0,04
	0,04
	0,203
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Итого
	0,240
	 
	0,04
	0,05
	0,203
	 
	0,03
	0,04

	с. Олочи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,247
	150
	0,04
	0,04
	0,224
	150
	0,03
	0,04

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 
	0,002
	0,002

	Итого
	0,247
	 
	0,04
	0,05
	0,224
	 
	0,04
	0,04

	с. Аргунск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,168
	150
	0,03
	0,03
	0,126
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,002
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,168
	 
	0,03
	0,03
	0,126
	 
	0,02
	0,02

	с. Чашино-Ильдикан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,158
	150
	0,02
	0,03
	0,134
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,158
	 
	0,02
	0,03
	0,134
	 
	0,02
	0,03

	с. Уровские Ключи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,145
	150
	0,02
	0,03
	0,112
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,145
	 
	0,02
	0,03
	0,112
	 
	0,02
	0,02

	с. Булдуруй 1-й
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,101
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,128
	 
	0,02
	0,02
	0,101
	 
	0,02
	0,02

	с. Горбуновка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,100
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,128
	 
	0,02
	0,02
	0,100
	 
	0,02
	0,02

	с. Ишага
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,140
	150
	0,02
	0,03
	0,123
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,140
	 
	0,02
	0,03
	0,123
	 
	0,02
	0,02

	с. Георгиевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,128
	150
	0,02
	0,02
	0,107
	150
	0,02
	0,02

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,128
	 
	0,02
	0,02
	0,107
	 
	0,02
	0,02

	с. Байка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,102
	150
	0,02
	0,02
	0,080
	150
	0,01
	0,01

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,102
	 
	0,02
	0,02
	0,080
	 
	0,01
	0,02

	с. Чалбучи-Килга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,100
	150
	0,01
	0,02
	0,076
	150
	0,01
	0,01

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,001
	0,001
	 
	 
	0,001
	0,001

	Итого
	0,100
	 
	0,02
	0,02
	0,076
	 
	0,01
	0,01

	с. Домасово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,051
	150
	0,01
	0,01
	0,029
	150
	0,004
	0,005

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,0004
	0,0005
	 
	 
	0,0002
	0,0003

	Итого
	0,051
	 
	0,01
	0,01
	0,029
	 
	0,004
	0,005

	с. Середняя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,033
	150
	0,005
	0,01
	0,019
	150
	0,003
	0,003

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,0002
	0,0003
	 
	 
	0,0001
	0,0002

	Итого
	0,033
	 
	0,01
	0,01
	0,019
	 
	0,003
	0,004

	с. Золотоноша
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,040
	150
	0,01
	0,01
	0,030
	150
	0,005
	0,01

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,0003
	0,0004
	 
	 
	0,0002
	0,0003

	Итого
	0,040
	 
	0,01
	0,01
	0,030
	 
	0,005
	0,01

	с. Булдуруй 2-й
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,020
	150
	0,003
	0,004
	0,011
	150
	0,002
	0,002

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,0002
	0,0002
	 
	 
	0,0001
	0,0001

	Итого
	0,020
	 
	0,003
	0,004
	0,011
	 
	0,002
	0,002

	с. Солонечная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,006
	150
	0,001
	0,001
	0,004
	150
	0,001
	0,001

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,00005
	0,0001
	 
	 
	0,00003
	0,00003

	Итого
	0,006
	 
	0,001
	0,001
	0,004
	 
	0,001
	0,001

	п. Михайловский Участок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0,004
	150
	0,001
	0,001
	0,003
	150
	0,0005
	0,001

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0,00003
	0,00003
	 
	 
	0,00002
	0,00003

	Итого
	0,004
	 
	0,001
	0,001
	0,003
	 
	0,0005
	0,001

	с. Поперечный Зерентуй
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индивидуальные жилые дома
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	0
	0

	Неучтенные расходы 5 %
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	0

	Итого
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	Всего
	5,485
	 
	0,86
	1,04
	4,760
	 
	0,75
	0,90



Схема водоотведения
Генеральным планом предлагается организация централизованного водоотведения в с. Нерчинский Завод со строительством канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа. Проектная производительность планируемых канализационных очистных составит 0,5 тыс. м3/сут.
Общая протяженность планируемых к размещению сетей самотечной канализации составит 12,41 км, напорной – 0,69 км, выпуск очищенных сточных вод – 0,15 км. 
По условиям рельефа в с. Нерчинский Завод понадобится строительство двух канализационных насосных станции.
Ввиду сокращения численности населения на расчетный срок генерального плана, а также отсутствия многоквартирного жилого фонда, организация централизованных систем водоотведения в остальных селах муниципального округа нецелесообразна. В населенных пунктах предполагается установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на планируемые канализационные очистные сооружения. 
8. [bookmark: _Toc177574746][bookmark: _Toc113377602]Теплоснабжение
Современное состояние
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа действует децентрализованная система теплоснабжения. Крупные общественные здания отапливаются отдельными котельными.
Индивидуальный жилой фонд (усадебная застройка) снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок (печи, камины, котлы на твердом виде топлива). Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий. Перечень и характеристики источников тепловой энергии указаны в таблице 9.3.1.
Таблица 9.3.1
Перечень источников тепловой энергии Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная мощность (Гкал/час)

	1
	с. Аргунск
	Котельная МОУ Аргунская СОШ
	с. Аргунск, ул. Партизанская, 18
	0,7

	2
	с. Аргунск
	Котельная МДОУ Аргунский д/с
	с. Аргунск, ул. Совхозная, 27
	0,05

	3
	с. Аргунск
	Котельная СДК
	с. Аргунск, ул. Советская, 3а
	0,05

	4
	с. Байка
	Котельная МОУ Байкинская ООШ
	с. Байка, ул. Конторская, 10
	0,5

	5
	с. Большой Зерентуй
	Котельная МОУ Больше-Зерентуйская СОШ
	с. Большой Зерентуй, пер. Школьный, 4
	0,35

	6
	с. Большой Зерентуй
	Котельная МДОУ Больше-Зерентуйский д/с
	с. Большой Зерентуй, пер. Школьный, 3
	0,2

	7
	с. Булдуруй
	Котельная Перво-Булдуруйской ООШ
	с. Булдуруй, ул. Солнечная, 63б
	0,7

	8
	с. Георгиевка
	Котельная МОУ Георгиевская ООШ
	с. Георгиевка, ул. Садовая, 32
	0,25

	9
	с. Георгиевка
	Котельная МДОУ Георгиевский д/с
	с. Георгиевка, ул. Садовая, 19
	0,02

	10
	с. Горбуновка
	Котельная МОУ Горбуновская ООШ
	с. Горбуновка, ул. Центральная, 47
	0,3

	11
	с. Горбуновка
	Котельная МДОУ Горбуновский д/с
	с. Горбуновка, ул. Центральная, 33
	0,05

	12
	с. Горный Зерентуй
	Котельная МОУ Горно-Зерентуйская ООШ
	с. Горный Зерентуй, ул. Журавлева, 14
	0,74

	13
	с. Горный Зерентуй
	Котельная МДОУ Горно-Зерентуйский д/с
	с. Горный Зерентуй, ул. Сухинова, 37
	0,5

	14
	с. Горный Зерентуй
	Котельная СДК
	с. Горный Зерентуй, ул. Сухинова, 8а
	н/д

	15
	с. Домасово
	Котельная СДК
	с. Домасово, ул. Дорожная, 10
	0,07

	16
	с. Ишага
	Котельная Ишагинской ООШ
	с. Ишага, ул. Центральная, 50
	0,1

	17
	с. Ивановка
	Котельная МОУ Ивановской ООШ
	с. Ивановка, ул. Молодежная, 20
	0,5

	18
	с. Ивановка
	Котельная МДОУ Ивановский д/с
	с. Ивановка ул. Молодежная, 18
	0,15

	19
	с. Ишага
	Котельная МДОУ Ишагинскийд/с
	с. Ишага, ул. Центральная, 30
	0,015

	20
	с. Ишага
	Котельная СДК
	с. Ишага, ул. Центральная, 22
	н/д

	21
	с. Михайловка
	Котельная Михайловская СОШ
	с. Михайловка, ул. Погодаева, 46
	0,95

	22
	с. Михайловка
	Котельная СДК
	с. Михайловка, ул. Погодаева, 44
	0,24

	23
	с. Нерчинксий Завод
	Котельная МДОУ Нерчинско-Заводский д/с
	с. Нерчинский Завод, ул. Булгакова, 6а
	0,3

	24
	с. Нерчинский Завод
	Котельная МОУ  Нерчинско-Заводская СОШ
	с. Нерчинский завод, ул. Красноармейская, 46
	0,74

	25
	с. Нерчинский Завод
	Котельная Комитета образования Нерчинско-Заводского МО
	с. Нерчинский Завод, ул. Советская, 12. пом. 2
	0,45

	26
	с. Нерчинский Завод
	Котельная Нерчинско-Заводской начальной ООШ
	с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 52
	0,15

	27
	с. Нерчинский Завод
	Котельная Дом Культуры
	с. Нерчинский Завод, ул. Булгакова, 6
	н/д

	28
	с. Нерчинский Завод
	Музей
	с. Нерчинский Завод, ул. Советская, 8
	н/д

	29
	с. Нерчинский Завод
	Котельная МУК Нерчинско-Заводская районная библиотека
	с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 50
	н/д

	30
	с. Нерчинский Завод
	Котельная АМР Нерчинско-Заводский МО
	с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, 62
	н/д

	31
	с. Нерчинский Завод
	Котельная ДШИ
	с. Нерчинский Завод, ул. Совхозная, 4
	0,015

	32
	с. Олочи
	Котельная МДОУ Олочинский д/с
	с. Олочи, ул. Набережная, 3а
	0,4

	33
	с. Олочи
	Котельная МОУ Олочинская ООШ
	с. Олочи, пер. Школьный, 4
	0,25

	34
	с. Олочи
	Котельная СДК
	с. Олочи, ул. Молодежная, 3
	н/д

	35
	с. Уровские Ключи
	Котельная МОУ Уров-Ключевская ООШ
	с. Уровские Ключи, ул. Новая, 27
	0,2

	36
	с. Уровские Ключи
	Котельная МДОУ уров-Ключевсой д/с
	с. Уровские Ключи, ул. Центральная, 38
	н/д

	37
	с. Уровские Ключи
	Котельная СДК
	с. Уровские Ключи, ул. Новая
	н/д

	38
	с. Чалбучи-Килга
	Котельная МОУ Чалбучи-Килганская ООШ
	с. Чалбучи-Килга, ул. Верхняя, 77
	0,64

	39
	с. Чалбучи-Килга
	Котельная МДОУ Чалбучи-Килгансий д/с
	с. Чалбучи-Килга, ул. Верхняя, 41
	0,64

	40
	с. Чашино-Ильдикан
	Котельная МОУ Чашино-Ильдиканская ООШ
	с. Чашино-Ильдикан, ул. Пионерская, 1
	0,7

	41
	с. Широкая
	Котельная МОУ Широковская ООШ
	с. Широкая ул. Новая, 2
	0,6

	42
	с. Широкая
	Котельная МДОУ Широковский д/с
	с. Широкая ул. Центральная, 1
	0,07

	43
	с. Явленка
	Котельная МОУ Явленская ООШ
	с. Явленка, ул. Школьная, 2
	0,5


Износ котельного оборудования составляет 60-70 %. Системы теплоснабжения закрытого типа. Котельные используют твердое топливо – уголь. Тепловые сети от муниципальных теплоисточников являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основными типами прокладки тепловых сетей в муниципальном округе является подземная прокладка трубопроводов. Теплоизоляция тепловых сетей выполнена из пенополиуретана (ППМ изоляция). Отпуск тепла осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70 ºС в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 9.3.2
Характеристика тепловых сетей муниципальных теплоисточников
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Населенный пункт
	Протяженность коммунальных сетей, км

	1
	МОУ Аргунская ООШ
	с. Аргунск
	0,064

	2
	МОУ Байкинская ООШ
	с. Байка
	0,002

	3
	МДОУ Больше-Зерентуйский д/с
	с. Больше-Зерентуйское
	0,025

	4
	МОУ Больше-Зерентуйская ООШ
	с. Больше-Зерентуйское
	0,13

	5
	МОУ Булдуруйская ООШ
	с. Булдуруй-1
	0,007

	6
	МДОУ Георгиевский д/с
	с. Георгиевка
	0,001

	7
	МОУ Георгиевская СОШ
	с. Георгиевка
	0,019

	8
	МОУ Горбуновская ООШ
	с. Горбуновка
	0,019

	9
	МОУ Горбуновский д/с
	с. Горбуновка
	0,002

	10
	МДОУ Горно-Зерентуйский д/с
	с. Горный Зерентуй
	0,067

	11
	МОУ Горно-Зерентуйская СОШ
	с. Горный Зерентуй
	0,047

	12
	Котельная дом культуры Домасово
	с. Домасово
	0,009

	13
	МДОУ Ивановский д/с
	с. Ивановка
	0,006

	14
	МОУ Ивановская СОШ
	с. Ивановска
	0,007

	15
	МОУ Ишагинская ООШ
	с. Ишага
	0,005

	16
	Котельная Сельский дом культуры с. Михайловка
	с. Михайловка
	0,088

	17
	МОУ Михайловская ООШ
	с. Михайловка
	0,113

	18
	АМР Нерчинско-Заводский район
	с. Нерчинский Завод
	0,15

	19
	МДОУ д/с Улыбка
	с. Нерчинский Завод
	0,075

	20
	МОУ Нерчинско-Заводская ООШ
	с. Нерчинский Завод
	0,096

	21
	МУК Нерчинско-Заводская районная библиотека
	с. Нерчинский Завод
	0,005

	22
	СДК с. Олочи
	с. Олочи
	0,037

	23
	МОУ Уров-Ключевская ООШ
	с. Уров-Ключевское
	0,083

	24
	МДОУ Чалбучи-Килганский д/с
	с. Чалбучи-Килга
	0,003

	25
	МОУ Чалбучи-Килганская ООШ
	с. Чалбучи-Килга
	0,031

	26
	МОУ Чашино-Ильдиканская ООШ
	с. Чашино-Ильдикан
	0,084

	27
	СДК с. Чашино-Ильдикан
	с. Чашино-Ильдикан
	0,021

	28
	МДОУ Широковский д/с
	с. Широкая
	0,003

	29
	МОУ Широковская ООШ
	с. Широкая
	0,093

	30
	МОУ Явленская ООШ
	с. Явленка
	0,076

	Итого:
	1,368


Проектные решения
Генеральным планом на расчетный срок планируется сохранение существующей системы теплоснабжения с последующим капитальным ремонтом объектов по мере их физического и морального износа.
8. [bookmark: _Toc177574747][bookmark: _Toc113377603]Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа центральное газоснабжение отсутствует. Для приготовления пищи местными жителями используется сжиженный газ. 
Проектные решения
Размещение объектов газоснабжения федерального значения Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа не планируется.
Размещение объектов газоснабжения регионального значения Схемой территориального планирования Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 28.02.2013 № 100 на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа не планируется.
В действующей региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края мероприятия по газификации Нерчинско-Заводского муниципального округа отсутствуют. 
В настоящее время в Забайкальском крае используется только сжиженный углеводородный газ для коммунально-бытовых нужд населения, в основном для пищеприготовления и частично для подогрева воды. В связи с чем среднегодовая потребность в сжиженном углеводородном газе в Забайкальском крае для бытовых нужд населения имеет стабильные показатели и для Нерчинско-Заводского муниципального округа составляет 192 тонн в год. 
8. [bookmark: _Toc177574748][bookmark: _Toc113377604]Электроснабжение
Современное состояние
Электроснабжение населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа осуществляется от Читинской энергосистемы.  Электроэнергия поступает за счет перетоков от Читинской ТЭЦ-1. На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены 6 электрических подстанций, принадлежащих Филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго». Технические характеристики центров питания представлены в таблице 9.5.1.
Таблица 9.5.1
Технические характеристики электрических подстанций 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование центра питания
	Классы напряжения, кВ
	Установленная мощность, МВА
	Год ввода в эксплуатацию
	Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА

	1
	Благодатка
	110/35/6
	5,6+5,6
	1960
	2,91

	2
	Михайловка
	110/6
	5,6
	1965
	4,2

	3
	Нерчинский Завод
	35/10
	2,5+4,0
	1988
	0,3

	4
	Мотогорск
	35/10
	2,5+2,5
	1998
	2,34

	5
	Ишага
	35/10
	1,6
	1967
	0,98

	6
	Булдуруй
	35/10
	1,6
	1981
	1,42



ПС 110/35/6 кВ «Благодатка» получает электроэнергию от ВЛ-110-25 Приаргунск – Благодатка (с отпайкой на ПС 110/6 кВ «Михайловка»). Далее от подстанции ПС 110/35/6 кВ «Благодатка» по воздушным линиям 35 кВ запитаны  ПС 35/10 кВ:
· ВЛ-110-25 Приаргунск – Благодатка, протяженность 36,0 км;
· ВЛ 35 кВ № 307 «Горный Зерентуй – Нерчинский Завод», протяженность 10,1 км;
· ВЛ 35 кВ № 314 «Горный Зерентуй – Нерчинский Завод», протяженность 10,3 км;
· ВЛ 35 кВ № 312 «ПС п. Горный Зерентуй – ПС Мотогорская с. Уровские Ключи», протяженность 59,3 км;
· ВЛ 35 кВ № 317 «Нерчинский Завод – Ишага», протяженность 35,9 км;
· ВЛ 35 кВ № 309 «п. Кадая – с. Булдуруй-1», протяженность 12,6 км.
Распределение электроэнергии потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными и кабельными сетями напряжением 6 и 10 кВ.
· ВЛ-10 ф.124 Калга-Козлово, протяженность 12,52 км;
· ВЛ-10 ф.131 Нерчинский Завод-Нерчинский Завод, протяженность 6,61 км;
· ВЛ-10 ф.132 Нерчинский Завод-Широкое, протяженность 18,07 км;
· ВЛ-10 ф.133 Нерчинский Завод-Горбуновка, протяженность 17,06 км;
· ВЛ-10 ф.134 Нерчинский Завод-Большой Зерентуй, протяженность 44,24 км;
· ВЛ-10 ф.136 Нерчинский Завод-Байка, протяженность 39,85 км;
· ВЛ-10 ф.137 Нерчинский Завод-СХТ, протяженность 10,58 км;
· ВЛ-10 ф.141 Ишага-Середняя, протяженность 34,47 км;
· ВЛ-10 ф.142 Ишага-Онохой, протяженность 20,70 км;
· ВЛ-10 ф.182 Булдуруй-Заводская, протяженность 20,59 км;
· ВЛ-10 ф.183 Булдуруй-Булдуруй 1, протяженность 1,57 км;
· ВЛ-10 ф.184 Булдуруй-Зерноток, протяженность 1,10 км;
· ВЛ-10 ф.232 Мотогорск-Уровские Ключи, протяженность 1,48 км;
· ВЛ-6 кВ № 051 Благодатка-поселок, протяженность 7,75 км;
· ВЛ-6 кВ № 052 Благодатка-ПМК, протяженность 3,45 км;
· ВЛ-6 кВ № 059 Благодатка-поселок 2, протяженность 6,29 км;
· ВЛ-6 ф.041 Михайловка-Михайловский, протяженность 11,53 км;
· ВЛ-6 ф.043 Михайловка-Чашино, протяженность 11,55 км;
· ВЛ-6 ф.044 Михайловка-Ильдикан 1, протяженность 13,96 км;
· ВЛ-6 ф.045 Михайловка-Ильдикан 2, протяженность 5,04 км;
· ВЛ-6 ф.046 Михайловка-Ильдикан 3, протяженность 9,21 км.
По воздушным линиям электропередачи, напряжением 10(6) кВ от электрических подстанций, подключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ. От ТП по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается непосредственно потребителям. Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор.
Расчет электрических нагрузок
На перспективу потребление электроэнергии будет характеризоваться умеренными темпами повышения в коммунальном, бытовом и промышленном секторах.
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Укрупненный показатель расхода электроэнергии составляет 2750 кВтч/ человека в год. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки на расчетный срок – 5500 ч.
Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен в таблице 9.5.2, расчёт электрических нагрузок выполнен по удельной расчётной электрической нагрузке.
[bookmark: _Ref343338268][bookmark: _Ref451786380]Таблица 9.5.2
Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы
	Наименование
	Численность населения, человек
	Удельная электрическая нагрузка, приведенная к шинам 10 (6) кВ центров питания, кВт

	
	2024 год
	Первая очередь (2034 год)
	Расчётный срок (2044 год)
	2024 год
	Первая очередь (2034 год)
	Расчётный срок (2044 год)

	Нерчинско-Заводский муниципальный округ
	6903
	5485
	4760
	3451,5
	2742,5
	2380

	с. Нерчинский Завод
	2221
	1981
	1859
	1110,5
	990,5
	929,5

	с. Большой Зерентуй
	511
	421
	375
	255,5
	210,5
	187,5

	с. Горный Зерентуй
	501
	368
	301
	250,5
	184
	150,5

	с. Михайловка
	431
	331
	280
	215,5
	165,5
	140

	с. Явленка
	369
	271
	221
	184,5
	135,5
	110,5

	с. Ивановка
	334
	274
	244
	167
	137
	122

	с. Широкая
	312
	240
	203
	156
	120
	101,5

	с. Олочи
	291
	247
	224
	145,5
	123,5
	112

	с. Аргунск
	251
	168
	126
	125,5
	84
	63

	с. Чашино-Ильдикан
	206
	158
	134
	103
	79
	67

	с. Уровские Ключи
	208
	145
	112
	104
	72,5
	56

	с. Булдуруй 1-й
	180
	128
	101
	90
	64
	50,5

	с. Горбуновка
	182
	128
	100
	91
	64
	50

	с. Ишага
	175
	140
	123
	87,5
	70
	61,5

	с. Георгиевка
	168
	128
	107
	84
	64
	53,5

	с. Байка
	145
	102
	80
	72,5
	51
	40

	с. Чалбучи-Килга
	146
	100
	76
	73
	50
	38

	с. Домасово
	95
	51
	29
	47,5
	25,5
	14,5

	с. Середняя
	62
	33
	19
	31
	16,5
	9,5

	с. Золотоноша
	60
	40
	30
	30
	20
	15

	с. Булдуруй 2-й
	38
	20
	11
	19
	10
	5,5

	с. Солонечная
	12
	6
	4
	6
	3
	2

	п. Михайловский Участок
	5
	4
	3
	2,5
	2
	1,5

	с. Поперечный Зерентуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таким образом, прогнозируемая на расчетный срок электрическая нагрузка по муниципальному образованию составит 2,380 МВт, электропотребление коммунально-бытового сектора 13,09 млн. кВтч.
Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 
Проектные решения 
В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Забайкальского края на 2021-2025 годы (утверждена распоряжением губернатора Забайкальского края от 30.04.2020 № 194-р) предусмотрены следующие мероприятия:
· Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка.
· Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Новоширокая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, протяженность – 84,6 км.
· Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Михайловка с отпайками (ВЛ-110-25) до ПС 110 кВ Железный Кряж, протяженность – 30 км.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. Планируется сохранение действующей подстанции и линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сооружений на расчётный срок по мере их физического и морального износа.
Для обеспечения электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки генеральным планом предусмотрены установка на территории округа 9 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ и строительство 1,73 км линий электропередачи. Перечень планируемых для размещения объектов электроснабжения местного значения муниципального округа с разбивкой по населенным пунктам указан в таблице 9.5.3.
Таблица 9.5.3
Перечень планируемых объектов электроснабжения 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Планируемый объект электроснабжения, количество 
	Основное назначение

	1.
	с. Нерчинский Завод
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 3 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 10 кВ) – 0,35 км
	Обеспечение электроснабжением планируемых жилых зон

	2.
	с. Горный Зерентуй
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 2 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 6 кВ) – 0,58 км
	

	3.
	с. Большой Зерентуй
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 1 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 10 кВ) – 0,07 км
	

	4.
	с. Михайловка
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 1 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 6 кВ) – 0,24 км
	

	5.
	с. Широкая
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 1 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 10 кВ) – 0,11 км
	

	6.
	с. Явленка
	Трансформаторная подстанция (ТП) – 1 ед.,
Линия электропередачи (ВЛ 10 кВ) – 0,38 км
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Современное состояние
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа представлен весь спектр телекоммуникационных услуг как мобильной, так и стационарной связи.
Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального округа функционируют 12 отделений почтовой связи – структурного подразделения ФГУП «Почта России». Перечень отделений почтовой связи представлен в таблице 9.6.
Таблица 9.6
Перечень отделений почтовой связи 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Населенный пункт
	Номер отделения почтовой связи
	Адрес отделения почтовой связи

	1
	с. Аргунск
	№ 674382
	пер. Больничный, д. 11

	2
	с. Большой Зерентуй
	№ 674392
	пер Школьный, д. 3

	3
	с. Булдуруй 1-й
	№ 674384
	ул. Солнечная, зд. 63А

	4
	с. Горный Зерентуй
	№ 674364
	ул. Горького, д. 12

	5
	с. Ивановка
	№ 674391
	ул. Молодежная, д. 11

	6
	с. Ишага
	№ 674381
	ул. Центральная, д. 24

	7
	с. Михайловка
	№ 674363
	ул. Погодаева, д. 44

	8
	с. Нерчинский Завод
	№ 674370
	ул. Зверева, зд. 19

	9
	с. Олочи
	№ 674380
	ул. Центральная, д. 26

	10
	с. Уровские Ключи
	№ 674373
	ул. Новая, д. 10

	11
	с. Чашино-Ильдикан
	№ 674366
	ул. Советская, д. 1

	12
	с. Явленка
	№ 674362
	ул. Школьная, д. 6


Сотовая связь в настоящее время является наиболее перспективной на рынке коммуникаций. Услуги сотовой связи на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа предоставляют ОАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), ОАО «ВымпелКом» («Beeline»), ОАО «Мегафон». Всего на территории муниципального округа расположено 7 базовых станций сотовой связи.
Услуги местной телефонной связи общего пользования и доступ в Интернет оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.
Телевидение на территории муниципального округа представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 
Проектные решения
Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 № 272, предложены мероприятия направленные на повышение доступности и качества предоставляемых услуг связи и телерадиовещания. Для обеспечения доступа населения к цифровым сервисам современного уровня предусмотрено развитие сетей мобильной связи по технологии доступа не ниже 3G и развитие высокоскоростных местных и внутризоновых сетей по технологии ВОЛС.
Государственной программой Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае» предложены мероприятия:
–	построение электронного правительства и повышение эффективности государственного управления;
–	повышение оперативности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
–	преодоление высокого уровня различий в использовании информационных технологий различными слоями общества;
–	формирование и эффективное использование региональной навигационно-информационной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям широкого круга пользователей;
–	обеспечение функционирования компонентов инфраструктуры электронного правительства;
–	достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
–	увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. 
Планом социального развития центров экономического роста Забайкальского края, распоряжение Правительства Забайкальского края от 24.05.2019 № 173-р предусматривается организация доступа к услугам и интернета в с. Большой Зерентуй (2023 г.). 
8. [bookmark: _Toc177574750]Инженерная подготовка территории
Современное состояние
Данный раздел в составе проекта генерального плана Нерчинско-Заводского муниципального округа выполняется в соответствии с требованиями:
· СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2);
· СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением № 1);
· СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;
· СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
· СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.  Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
· Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Исходными данными для составления раздела послужили сведения:
· ранее разработанная и утвержденная градостроительная документация (Схема территориального планирования Забайкальского края, Генеральный план Нерчинского Заводского сельского поселения, 2012 г., региональные нормативы градостроительного проектирования и др.);
· краевые и муниципальные программы и иные документы.
Раздел «Инженерная подготовка территории» включает краткую характеристику существующего состояния территории Нерчинско-Заводского муниципального округа (в части развития неблагоприятных природных процессов), а также проектные предложения, направленные на инженерное благоустройство территории населенных пунктов.

Современное состояние
Основные неблагоприятные факторы природного характера, имеющие развитие на рассматриваемой территории:
· возможное развитие процессов затопления и подтопления прибрежных территорий. 
Это связано с расположением части населенных пунктов в долине р. Аргунь и ее притоков Уров, Иштага, Камара и др.
Водные объекты, расположенные на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, относятся к бассейну реки Амур по долине р. Агрунь (левый берег).
Река Аргунь – крупный приток р. Амур, характеризуется несколькими пиками половодий, сильно меандрирующим руслом с большим количеством стариц, проток. Долина реки преимущественно горно-равнинного тип с трапециевидным, на некоторых участках – V-образны профилем речных долин.
Краткая характеристика водных объектов в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа приведена в таблице 9.7.1.  
Реки относятся к дальневосточному типу. Доля дождевого питания в общем объеме годового стока для дальневосточного типа рек составляет с среднем 50-70% общего годового стока, на снеговое питание приходится 10-20%, подземное – 10-30%. Условия для стока дождевых вод являются достаточно благоприятными, что обусловлено горным характером течения рек, наличием многолетнемерзлых пород. В результате на большинстве рек отмечаются довольно резко выраженные подъемы воды. В течение теплого периода в среднем наблюдаются 4-6 паводков. Наибольшие расходы воды наблюдаются летом 
(до 1650 м3/сек), минимальные зимой (до 1,2 м3/сек).  
Весеннее половодье рек начинается в первой половине апреля. Главная фаза водного режима рек этого типа – многоводные дождевые паводки, наблюдающиеся с мая по октябрь в период муссонных дождей.  Зажоры и заторы возможны на участках в сужении долины.
· естественная заболоченность и заторфованность пойменных территорий в долинах рек;
· расположение территории в зоне редкоостровного и массивно-островного распространения многолетнемерзлых пород со средними годовыми температурами от +3 до – 1 ºС и мощностью мерзлой толщи от 1 до 100м;
· повышенная сейсмичность территории.
Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»,  Приложение А «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием фоновой сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%).
В таблице 9.7.2 приведен перечень населенных пунктов с повышенной сейсмичностью.
Таблица 9.7.1
Характеристика основных рек в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Название реки
	Куда впадает
	Длина реки (км)
	Водпост,
место-положение
	Сведения об уровнях реки

	
	
	
	Общая
длина
	
	

	1
	Аргунь
	Сливаясь с 
р. Шилка,
образует
р. Амур
	1620
	с. Олоча
	«0» графика-
463.88 м БС


	
	
	
	
	с. Урюпино
	«0» графика-
352.11 м БС

	2
	Уров
	р. Агрунь
	290
	
	



Таблица 9.7.2
Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64
(Приложение А СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»)
	№ п/п
	Населенный пункт
	Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

	
	
	А
	В
	С

	3
	с. Большой Зерентуй
	6
	7
	8

	4
	с. Горный Зерентуй
	6
	7
	8

	5
	с. Михайловка
	6
	7
	8

	6
	с. Явленка
	6
	7
	8

	7
	с. Широкая
	6
	7
	8

	8
	с. Олочи
	6
	7
	8

	9
	с. Аргунск
	6
	7
	8

	10
	с. Уровские Ключи
	6
	7
	8

	11
	с. Булдуруй 1
	6
	7
	8

	12
	с. Горбуновка
	6
	7
	8

	13
	с. Георгиевка
	6
	7
	8



Проектные решения
Учитывая природные условия, современное состояние территории проектирования, архитектурно-планировочные решения, проектом генерального плана Нерчинско-Заводского муниципального округа рассматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:
· защита от затопления;
· организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация);
· вертикальная планировка;
· мероприятия по благоустройству водных объектов.

Защита от затопления
Официальных сведений по условиям затопления населенных пунктов паводковыми водами р. Аргунь, ее рукавов и притоков не предоставлялось.
Согласно отдельным публичным сведениям, некоторые населенные пункты Нерчинско-Заводского муниципального округа находятся в зонах затопления при экстремальной паводковой ситуации.
К таким населенным пунктам потенциально можно отнести сёла, расположенные в долине р. Аргунь – с. Аргунск, с. Олочи, с. Домасово, с. Ишата, с. Середняя, а также межпоселковые автодороги на отдельных участках.
В настоящее время основными мероприятиями по защите населения от затопления паводковыми водами в Забайкальском крае являются преимущественно превентивные мероприятия по линии МЧС РФ (Главное управление по Забайкальскому краю), которые могут включать:
· своевременное оповещение населения, проведение эвакуационных мероприятий, ликвидации заторов/зажоров на реках и протоках, компенсационные мероприятия (восстановительные работы, финансовые возмещения утрат имущества и пр.);
· для некоторых населенных пунктов края построены или находятся в стадии строительства/реконструкции гидротехнические защитные сооружения (защитные дамбы).
Населенные пункты Нерчинско-Заводского муниципального округа не входят в Перечень границ зон экстренного оповещения на территории Забайкальского края (Проект Постановления Правительства Забайкальского края).
Согласно нормативной документации (СП 116.13330.2012 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»), для решения проблем затопления, целесообразным является проведение мероприятий по инженерной подготовке осваиваемых площадок, в особенности, если предусматривается новое гражданское строительство. 
В целом для населенных пунктов, потенциально подверженных затоплению паводковыми водами, проектные мероприятия по защите от затопления и подтопления рекомендательно могут включать следующие:
· новое жилищное строительство осуществляется вне зоны затопления паводками 1% обеспеченности;
· организация самотечной открытой сети канав, кюветов, которые могут обеспечить водоотведение и значительное регулирование поверхностного стока;
· локальные подсыпки на новых площадках застройки и размещения объектов капитального строительства;
· защитные противопаводковые сооружения (при обосновании целесообразности).
Ввиду того, что отсутствуют официальные данные по условиям затопления населенных пунктов, в проекте обозначены защитные мероприятия для населенных пунктов, потенциально расположенных в возможной зоне затопления. Мероприятия носят рекомендательный характер и должны в обязательном порядке редактироваться, исходя из официальных данных по зонам затопления, рассчитанным территориальным органом БВУ и поставленным на кадастровый учет, сведений по динамике и повторяемости паводкового режима рек, отчетности по причиненным ущербам (на уровне компетенций и ответственности Администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа) и др.
Таблица 9.7.3
Рекомендации по защите населенных пунктов от затопления паводковыми водами
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, 2023
	Водный объект,
Возможное затопление паводками
	Мероприятия

	1
	с. Нерчинский Завод
	2221
	р. Алтача,
р. Серебрянка
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей

	2
	с. Большой Зерентуй
	511
	р. Большой Зерентуй
	

	3
	с. Горный Зерентуй
	501
	р. Ималка
	

	4
	с. Михайловка
	431
	р. Нижняя Борзя
	

	5
	с. Явленка
	369
	р. Средняя Борзя
	

	6
	с. Ивановка
	334
	р. Столбовая
	

	7
	с. Широкая
	312
	ручьи
	

	8
	с. Олочи
	291
	р. Аргунь,
приток

+
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей
5. организация долговременной защитной дамбы

	
	Проектом рекомендательно предлагается организация долговременной защитной дамбы, совмещенной с проездом (в контур погранполосы) и имеющей замыкания на ул. Новая, протяженность дамбы ок. 0.6 км

	9
	с. Аргунск
	251
	р. Аргунь,
р. Камара

+
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей
5. организация долговременной защитной дамбы

	
	В с. Аргунск имеется защитная противопаводковая дамба обвалования (выполнена в рамках Госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»).
В 2020 году выполнялся капитальный ремонт по устранению текущих дефектов, связанных с эксплуатацией ГТС.
Проектом предусматривается сохранение в надлежащем эксплуатационном состоянии и подконтрольное целевое использование гидротехнического защитного сооружения.
Существующая протяженность дамбы 3 км.

	10
	с. Чашино-Ильдикан
	206
	р. Капчил
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей

	11
	с. Уровские Ключи
	208
	р. Уров
	

	12
	с. Булдуруй 1
	180
	р. Аргунь
	

	13
	с. Горбуновка
	182
	р. Аргунь
	

	14
	с. Ишага
	175
	р. Аргунь,
р. Ишага

+
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей
5. организация долговременной защитной дамбы

	
	Проектом рекомендательно предлагается организация долговременной защитной дамбы, совмещенной с проездом (в контур погранполосы) и имеющей замыкания на 
ул. Центральная. Ввиду того, что с. Ишага делится в центральной части р. Ишага, дамба также будет состоять из двух участков с замыканием на незатопляемую автодорогу (в данном случае – ул. Центральная и далее на межпоселковую а/д).
Общая протяженность дамбы ок. 1.6 км

	12
	с. Георгиевка
	168
	р. Иля
р.Нижняя Борзя
б/и
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей

	13
	с. Байка
	145
	
	

	13
	с. Чалбучи-Килга
	146
	
	

	14
	с. Домасово
	95
	б/и
	

	15
	с. Булдуруй 2
	38
	р. Аргунь
	

	16
	с. Середняя
	62
	р. Аргунь
	1. превентивные мероприятия по линии ГО ЧС
2. выборочные подсыпки участков нового строительства
3. организация водоотведения поверхностного стока
4. ликвидация заторов, наледей
5. организация долговременной защитной дамбы

	
	Настоящим проектом рекомендательно предлагается обустройство долговременной защитной дамбы по автодороге Аргунск -Середняя (в контур погранполосы).
Протяженность участка защитной дамбы – дороги – ок. 0.8 км

	
	Предлагаемые к организации защитные дамбы должны отвечать требованиям:
– по капитальности строительства быть долговременными,
– высота дамбы должна превышать уровень затопления паводками 1% обеспеченности не менее, чем на 0.5м,
– по возможности совмещаться с местными проездами,
– иметь внутриконтурный дренаж, обеспеченный водовыпусками в естественные водоприемники 

	
	Объемы работ по организации защитных дамб:
– всего – 6 км,
– в том числе: существующие – 3 км, предлагаемые к строительству – 3 км.



Организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация)
Сведения о наличии водоотводящей сети в населенных пунктах отсутствуют.
Проектные предложения по организации водоотведения поверхностного стока могут предусматривать организацию сети самотечных открытых лотков/канав (как вариант – трапецеидального сечения с шириной по дну – 0.6-0.8м, глубиной заложения до 1м) вдоль основных проездов.
Для крупных населенных пунктов с площадью застройки более 10 га возможно устройство локальные очистные сооружения (ЛОС) по типу прудов-отстойников с возможностью выпуска в естественные водоприемники и организацией СЗЗ размером 50 м.
При организации самотечной сети водоотведения поверхностного стока и обеспечения беспрепятственного их сброса в населенных пунктах, расположенных преимущественно в долинах рек, возможно обеспечить и нормативный уровень осушения территории, что будет препятствовать подтоплению территории, а также опосредованно затоплению при высоких уровнях паводковых вод.
Ориентировочные рекомендованные объемы работ по организации водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация) приведены в таблице 9.7.4. 
Таблица 9.7.4
Основные объемы работ по организации дождевой канализации
	№ п/п
	Населенный пункт
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	Канавы, км
	ЛОС, шт
	

	1
	с. Нерчинский Завод**)
	13
	4
	





Открытые самотечные лотки (канавы)*)

Локальные очистные сооружения (пруды-отстойники)

	2
	с. Большой Зерентуй**)
	7.5
	3
	

	3
	с. Горный Зерентуй**)
	8.3
	3
	

	4
	с. Михайловка
	4.5
	1
	

	5
	с. Явленка
	4.3
	1
	

	6
	с. Ивановка
	2.3
	1
	

	7
	с. Широкая
	2.4
	1
	

	8
	с. Олочи**)
	3
	1
	

	9
	с. Аргунск**)
	5
	1
	

	10
	с. Чашино-Ильдикан
	3.3
	1
	

	11
	с. Уровские Ключи
	3
	2
	

	12
	с. Булдуруй 1
	1.7
	1
	

	13
	с. Ишага
	2
	2
	

	14
	с. Байка
	2.4
	1
	

	15
	с. Булдуруй 2
	1
	1
	

	16
	с. Середняя
	0.3
	-
	

	
	Итого
	64
	24
	

	
	*) сопутствующий придамбовый дренаж (проектные дамбы) включен в объемы работ по устройству самотечных открытых лотков (канав)
**) организация дождевой канализации предлагается на 1 очередь 


Вертикальная планировка
В соответствии с планировочными решениями и с учетом рекомендаций по защите части населенных пунктов от возможного затопления паводковыми водами проектом рекомендованы выборочно локальные подсыпки на участках нового освоения (таблица 9.7.3).
Мероприятия по благоустройству водных объектов
Проектом рекомендуется проведение мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:
· благоустройство мест для купания; 
· планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);
· уборка от мусора акватории и береговой зоны;
· проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью;
· соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.
1. [bookmark: _Toc177574751]ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
9. [bookmark: _Toc177574752]Объекты культурного наследия
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Статус объекта культурного наследия может получить объект, прошедший историко-культурную экспертизу по подтверждению его ценности.
В границах Нерчинско-Заводского муниципального округа расположено 4 объекта культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Из них 3 объекта культурного наследия федерального и 1 объект регионального значения.
Перечень объектов культурного наследия представлен в Таблице 10.1. 

Таблица 10.1
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
 
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа власти о его постановке на 
государственную охрану
	Вид объекта
	Местонахождение
объекта
	Регистрационный номер объекта культурного наследия в ЕГРОКН
	Реквизиты и наименование документа о постановке на государственную охрану объекта 
культурного наследия

	Границы территории
	Зоны охраны, защитные зоны

	Объекты федерального значения 

	1. 
	Здание Горно-Зерентуйской каторжной тюрьмы, в которой отбывали заключение матросы с восставших военных судов «Потемкин» и «Очаков» и другие участники революции 1905-1907 гг.
	П
	с. Горный Зерентуй, ул. Журавлева, 14
	751410155830006
	Постановление Совета министров РСФСР 
«О дополнении и частичном изменении постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»» от 04.12.1974 № 624
	Установлена Приказом Министерства культуры Забайкальского края от 26.05.2015 г. № 8-НПА
	100 м в соответствии с Федеральном законом 
от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ

	1. 
	Гора Благодатка, где на руднике с октября 1826 г. по октябрь 1827 г. отбывали каторгу первые 8 декабристов из числа осужденных за участие в восстании
	П
	Нерчинско-Заводский район, село Благодатка
	751410150680006
	Постановление Совета министров РСФСР
 «О дополнении постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»» от 07.09.1976 № 495
	Установлена Приказом Министерства культуры Забайкальского края от 26.05.2015 г. № 8-НПА
	100 м в соответствии с Федеральном законом 
от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ

	1. 
	Памятник декабристам, сооруженный в память участников Зерентуйского заговора в 1828 г., возглавляемого Сухиновым Иваном Николаевичем
	П
	с. Горный Зерентуй, парк 
	751410157660006
	Постановление Совета министров РСФСР 
«О дополнении постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»» от 07.09.1976 № 495.
	Установлена Приказом Министерства культуры Забайкальского края от 26.05.2015 г. № 8-НПА
	Не устанавливается соответствии с п.5 ст. 34 и 
п. 2 ст. 34.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ

	Объекты регионального значения

	1. 
	Могила пограничника Перфишина Я.В.
	П
	с. Булдуруй-1
	-
	Решение облисполкома 
№ 6 от 11.01.1985 г. 
	
	Не устанавливается соответствии с п.5 ст. 34 и 
п. 2 ст. 34.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ




Памятник декабристам в с. Горный Зерентуй сооружен в сентябре 1967 г., его авторы — архитектор В.М. Анишкин и скульптор М.Н. Попрыгаев. Возведен памятник истории в память участников Зерентуйского заговора 1828 г.: сосланный на каторгу участник восстания Черниговского полка Иван Сухинов пытался организовать освобождение декабристов из Читинского острога. Расположена скульптура недалеко от Горно-Зернтуевской тюрьмы. Общая высота памятника вместе с постаментом 3 м 50 см, высота фигуры 2 м 50 см. Изготовлен памятник из бетона. 
Здание Горно-Зерентуйской каторжной тюрьмы нуждается в реставрации и консервации. Много лет оно использовалось для размещения общеобразовательной школы. В настоящее время здание пустует и разрушается. Потенциально возможно размещение музейной экспозиции.
9. [bookmark: _Toc177574753]Выявленные объекты культурного наследия
Наличие или отсутствие на территории изысканий выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, определяется посредством проведения государственной историко-культурной экспертизы, заключение которой подготавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Экспертиза проводится до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.
Выявленные объекты культурного наследия представлены 365 памятниками архитектуры, 12 памятниками истории и 50 памятниками археологии (представлены в Таблицах 10.2.1 и 10.2.2).
В графических материалах объекты отображены на карте «Карта территорий объектов культурного наследия. Выявленные объекты археологического наследия» в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». 
Таблица 10.2.1
Перечень выявленных объектов культурного наследия 
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа 
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Датировка 
	Местонахождение   объекта
	Реквизиты и наименование документа о постановке на государственную охрану объекта 
культурного наследия

	Памятники градостроительства и архитектуры

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод, Булгаковой, 4
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод, Булгаковой, 7
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод, Булгаковой, 21
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод, Димова, 14
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод, Димова, 37
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом Богомягкова
	
	с. Нерчинский Завод,
Журавлева, 3
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Журавлева, 8
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом купца 
А.Г. Грищева
	
	с. Нерчинский Завод,
Зверева, 3
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Зверева, 7
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Усадьба купчихи Кривовой:
	
	
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Зверева, 19
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Флигель
	
	с. Нерчинский Завод,
Зверева, 17
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой Богашова
	
	с. Нерчинский Завод,
Зверева,21
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Козлова, 19
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом купца Петушкина
	
	с. Нерчинский Завод,
Козлова, 32
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Козлова, 62
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Козлова, 64
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 3
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 7
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 8
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 9
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 11
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 16
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Комсомольская, 18
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Здание реального училища
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Школа (церковь)
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Усадьба Кандинских:
	
	
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 55
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Контора (?) каменная
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Хозяйственная постройка (каменная)
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Хозяйственная постройка (деревянная)
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Хозяйственная постройка (деревянная, 2-х этажная)  
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	
	- Хозяйственная постройка (амбар)
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой с лавкой
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 59
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом купца Лукина
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 60
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Больница
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 64
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 70
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Красноармейская, 72
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Лазарет (?)
	
	с. Нерчинский Завод,
Нагорная, 38
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 3
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 5
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 7
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 15
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 19
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 21
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Первомайская, 27
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой (маг.”Весна”)
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 5
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом купца Коренева
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 8
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом купца Маркова
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 10
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 11
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 19
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
Советская, 21
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом А.И. Воробьева
	
	с. Нерчинский Завод,
Совхозная, 27
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
60 лет Октября, 17
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
60 лет Октября, 24
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
60 лет Октября, 26
	Список № 109 от 13.12.2001 г. 

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Зверева, 4
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Зверева, 9
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Козлова, 17
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Козлова, 68
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Комсомольская, 2
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Комсомольская, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Комсомольская, 17
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 1
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 6
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 19
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 21
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 23
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 35
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская, 37
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Вершина, 2
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Вершина, 7
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник
	
	с. Аргунск,
Вершина, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Вершина, 20
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 7
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 9
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 13
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 15
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 30
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 33
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 43
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 45
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Партизанская, 53
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Клуб (дерево)
	
	с. Аргунск,
Партизанская
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Административное здание (кирпич)
	
	с. Аргунск,
Партизанская
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 8
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 11
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 13
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 14
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Аргунск,
Советская, 15
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 17
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник. 
	
	с. Аргунск,
Советская, 21
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 28
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 31
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 32
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 33
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 35
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 39
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Советская, 40
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Центральная, 24
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Центральная, 31
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Центральная, 35
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Центральная, 37
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Аргунск,
Центральная, 39
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Благодатка,
Чернышевского, 1
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Благодатка,
Чернышевского, 2
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Благодатка,
Чернышевского, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Благодатка,
Чернышевского, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 4
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 6
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 8
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 10
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 13
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 15
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Ветеранов, 16
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.  Лобань 
	
	
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Заречная, 2
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Большой Зерентуй
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Козлова, 8
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Большой Зерентуй,
Козлова, 10
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	с. Михайловка,
Центральная, 8/8а
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 10
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 11
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 16
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник
	
	с. Михайловка,
Центральная, 20
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Михайловка,
Центральная, 21
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 26
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Михайловка,
Центральная, 28
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Центральная, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Центральная, 7
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Центральная, 11
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Администрация 
	
	с. Олочи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Набережная, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Набережная, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи,
Набережная, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Олочи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Середняя,
Сурина, 19
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Середняя,
Сурина
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Середняя
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Лобань 
	
	с. Середняя
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 11
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Усадьба. Дом жилой. Хоз.постройка
	
	с. Солонечная, Центральная, 13
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой Наличник 
	
	с. Солонечная, Центральная, 14
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 19
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 21
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Солонечная, Центральная, 26
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. 
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой.
	
	с. Уровские Ключи
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 8
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 17
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 20
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 29
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 38
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 42
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 46
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 48
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 54
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 56
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чалбучи,
Верхняя, 64
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Церковь
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан,
Гагарина, 1
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник. 
	
	с. Чашино-Ильдикан,
Гагарина, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан,
Гагарина, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан,
Гагарина, 7
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Чашино-Ильдикан
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 6
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Широкая,
Почтовая, 9
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 4
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 12
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 13
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 16
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 24
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Почтовая, 34
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник. 
	
	с. Широкая,
Садовая. 3
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Садовая, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Садовая, 6
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Административное здание.
	
	с. Широкая,
Садовая, 8
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Садовая, 24
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Центральная, 5
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой
	
	с. Широкая,
Центральная, 14
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник.
	
	с. Широкая,
Центральная, 16
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Широкая,
Центральная, 18
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	1. 
	Дом жилой. Наличник 
	
	с. Широкая,
Центральная, 20
	Список № 114 от 18.12.2002 г.

	Памятники истории

	1. 
	Братская могила 82 казаков, казненных семеновцами за сочувствие Советской власти
	1919 г.,
Установлен в 1960-е г.
	с. Нерчинский Завод, 300 м к юго-западу 
от села
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Обелиск в честь учительниц Марии Алексеевны Булгаковой и Натальи Дмитриевны Черновой, казненных семеновцами
	1919 г.
Памятник установлен в 1960 г.
	с. Нерчинский Завод,
ул. Булгаковой, у здания администрации
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Памятник в честь воинов – земляков, погибших в Великой Отечественной войне
	1941-1945 гг., 
Установлен в 1967 г.
	с. Нерчинский Завод,
ул. Красноармейская
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Братская могила партизан и мирных жителей, казненных семеновцами, и комсомольцев-чоновцев, погибших в борьбе с бандитами
	1918-1920 гг., 
1923 г.,
Установлен в 1959 г. 
	с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, у школы
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Танк Т-34, установленный в честь воинов мотострелкового полка
	1941-1945 гг., установлен в 1980-е г.
	с. Нерчинский Завод
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Дом, в котором находился первый Уездный комитет комсомола
	1921 г. 
	с. Нерчинский Завод,
ул. Зверева, 17
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Мемориал «Пограничная слава» в честь воинов-пограничников, погибших в боях за неприкосновенность границы СССР
	1918-1945 гг., открыт в июле в 1968 г. 
	с. Нерчинский Завод,
юго-западная окраина села
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Памятный знак в честь земляков, погибших в Великой Отечественной войне
	1941-1945 гг., установлен в 1970 г. 
	с. Аргунск
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Памятный знак в честь земляков, погибших в Гражданской войне
	1918-1920 гг., установлен в 1967 г.
	с. Аргунск
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Братская могила 8 партизан, казенных семеновцами 
	1919 г., установлен в 1956 г. 
	с. Большой Зерентуй, центр села
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Могила командира 
4-го кавалерийского партизанского полка Козлова Корнила Даниловича 
	1919 г., установлен в 1958 г. 
	с. Большой Зерентуй,
окраина села
	Список № 53 от 25.11.1994 г.

	1. 
	Памятный знак в честь воинов-односельчан
	1941-1945 гг., установлен в 1986
	с. Булдуруй-1
	Список № 53 от 25.11.1994 г.


Таблица 10.2.2
Перечень выявленных объектов культурного наследия (археология)
на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа 
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Датировка 
	Реквизиты и наименование документа о постановке на государственную охрану объекта 
культурного наследия

	1. 
	Поселение
	Каменный – бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Наскальные рисунки
	Бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Жертвенник
	Бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Бронзовый – железный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Железный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Железный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Средневековье
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Средневековье
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Неолит
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Неолит - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Средневековье
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник
	Средневековье
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Неолит - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный - бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Жертвенник
	Бронзовый век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Каменный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Неолит
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Поселение
	Неолит
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Могильник смешанный
	Бронзовый - железный век
	Список № 10 от 09.01.1994 г. 

	1. 
	Стоянка
	Неолит - бронзовый век
	Список № 101 от 11.05.2000 г. 

	1. 
	Поселение (острог)
	17 - 18 вв. н.э.
	Список № 101 от 11.05.2000 г. 

	1. 
	Кладбище
	17 - 18 вв. н.э.
	Список № 101 от 11.05.2000 г. 

	1. 
	Стоянка, петроглифы в пещере Авван
	Каменный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Местонахождение Волчья ферма
	Каменный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Городище Кадаринское
	Средневековье
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка «Соколовский крестик»
	Каменный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка Усть-Солонцы - 1
	Мезолит - неолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка Усть-Солонцы - 2
	Мезолит - неолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка Камаринский борд
	Энеолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Могильник Камаринский брод
	Железный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Петроглифы, каменная выкладка Камаринский брод
	Бронзовый век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Вал Камаринский брод
	Неопределен
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка
	Неолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка Шинкалька 
	Неолит – бронзовый век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка пещера Шалакинда
	Каменный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка Шалакинда
	Каменный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Могильник Шалакинда 
4 погребения
	Железный век
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка
	Неолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Мастерская - стоянка
	Энеолит
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Жертвенник
	Железный век – средневековье
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Мастерская каменного века «Яшмовая гора»
	Неолит – палеолит 
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.

	1. 
	Стоянка «Яшмовая»
	Финальный палеолит 
	Список № 8 Министерства культуры Забайкальского края от 26.12.2014 г.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ №73 требование об установлении зон охраны к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 
9. Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
1. На территории объекта культурного наследия запрещается:
· проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 
1. На территории объекта культурного наследия разрешается:
· проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
1. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
1. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
1. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
[bookmark: Par824]Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:
· на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;
· на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;
· при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
· при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.
1. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
1. [bookmark: _Toc177574755]ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
10. [bookmark: _Toc177574756]Особо охраняемые природные территории
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположен государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Среднеаргунский».
Постановлением Правительства Забайкальского края от 10.10.2017 № 411 создан государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Среднеаргунский», а также утверждено положение о нём. Площадь заказника 201385,2 га. 
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Среднеаргунский» является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Забайкальского края, и образован с целью сохранения в естественном состоянии участков забайкальской тайги и степи, части русла реки Аргунь и ее притоков, а также сохранения и восстановления ресурсов ценных в хозяйственном отношении видов животных и растений и содействия в организации их рационального, неистощительного использования.
Государственный природный ландшафтный заказник «Среднеаргунский» образован для сохранения в естественном состоянии и восстановления природных комплексов и их компонентов, поддержания экологического баланса, целостности и устойчивости экосистем, сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, сохранения редких и особо ценных видов животных и растений, ведения государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), изучения антропогенного влияния на природные комплексы.
Сведения о государственном природном ландшафтном заказнике «Среднеаргунский» внесены в Единый государственный реестр недвижимости, реестровый номер 75:13-9.1.
10. [bookmark: _Toc177574757]Мероприятия по развитию, сохранению и использованию ценных природных комплексов и объектов
Организация новых особо охраняемых природных территорий в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа не предусматривается.
1. [bookmark: _Toc177574758]ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
11. [bookmark: _Toc177574759]Состояние и охрана окружающей среды
Раздел подготовлен на основании материалов доклада об экологической ситуации в Забайкальском крае в 2023 году, доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Забайкальском крае в 2023 году, информации, предоставленной министерством природных ресурсов Забайкальского края, Государственной ветеринарной службой Забайкальского края, сведений администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.
Состояние окружающей среды
Санитарное состояние атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
По данным доклада об экологической ситуации в Забайкальском крае в 2023 году за период 2014-2023 годов в крае отмечается высокий удельный вес неудовлетворительных проб по веществам: бенз(а)пирен, сероводород, взвешенные вещества, гидроксибензол.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа являются предприятия по добыче полезных ископаемых, сельскохозяйственные предприятия, объекты теплоэнергетики и автомобильный транспорт.
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа действует децентрализованная система теплоснабжения. Крупные общественные здания отапливаются отдельными котельными. Индивидуальный жилой фонд снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок. В качестве топлива используется уголь, дрова. В процессе сжигания твердого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.
[bookmark: _Hlk171429641]Повсеместное распространение получил автотранспорт, эксплуатация которого вызывает выбросы углекислого газа, оксидов азота, бензапирена, альдегидов и пр. Наряду с химическим воздействием на атмосферный воздух, автомобильный транспорт является источником шумового воздействия. Ситуация с загрязнением от автотранспорта в Нерчинско-Заводском муниципальном округе смягчается ввиду удовлетворительного состояния основных элементов улично-дорожной сети, отсутствия дорожных заторов и регулируемых перекрестков.
Следует отметить, что территория Забайкальского края находится в зоне действия сибирского антициклона, обусловливающего штилевую или со слабым ветром погоду, в связи с чем создаются неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия.
Состояние водных ресурсов. Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются стоки неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий, распаханных водосборов. В период половодья и дождевых паводков с поверхностным стоком в водные объекты поступают дополнительные загрязняющие вещества. Централизованная система водоотведения отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.
[bookmark: _Hlk171429680]В 2023 г. ФГБУ «Забайкальское УГМС» на территории Забайкальского края осуществлялся государственный мониторинг за загрязнением поверхностных водных объектов. Характерное загрязнение воды водных объектов Забайкальского края отмечается по следующим показателям: органическим веществам (по ХПК и БПК5), железу общему, меди, марганцу и фторидам. Критическим показателем загрязненности воды в целом по краю установлен марганец.
Основным водотоком в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа является река Аргунь. 
[bookmark: _Hlk171587095]Река Аргунь является крупным притоком реки Амур, протекает по государственной границе с Китаем. Наблюдения за качеством воды осуществлялись в четырех пунктах на участке реки от поселка Молоканка до села Олочи. Вода реки Аргунь в 2023 
г. характеризуется как грязная. В течение 2023 г. на реке Аргунь отмечен 1 случай экстремально высокого загрязнения вод по содержанию марганца (в районе поселка Молоканка), 1 случай высокого загрязнения - по содержанию пестицидов ДДТ (в районе поселка Молоканка), 1 случай высокого загрязнения - по содержанию трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) (село Олочи). Для реки Аргунь критическими показателями загрязненности воды являются марганец и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК).
В районе села Олочи, расположенного в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа, максимальные концентрации других загрязняющих веществ в 2023 г. составили: азота нитритного – 0,036 мг/дм3 (1,8 ПДК), фосфатов – 0,226 мг/дм3 
(1,1 ПДК), железа общего – 0,62 мг/дм3 (6,2 ПДК).
Максимальное за год содержание взвешенных веществ в воде реки изменялось от 27,2 до 79,6 мг/дм3 (выше фонового значения до 3,5 раза).
Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в воде реки находилось в пределах: легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), железа общего, цинка и фенолов летучих – до 2 ПДК; нефтепродуктов – 2,2 ПДК; трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) – 2,5 ПДК; меди – 3,1 ПДК; марганца – 13,4 ПДК.
Критические показатели загрязненности вод реки в 2023 году у села Олочи – трудноокисляемые органические вещества (по ХПК).
К характерным загрязняющим веществам вод реки отнесены органические вещества (по ХПК и БПК5), железо общее, медь, марганец и нефтепродукты.
Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой в Нерчинско-Заводском муниципальном округе основано на использовании подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано от водозаборных сооружений (водокачек), а также от индивидуальных колодцев и скважин. Согласно сведениям государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Забайкальском крае в 2023 году», Нерчинско-Заводский муниципальный округ является территорией риска по качеству воды нецентрализованного водоснабжения: в 2023 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 34,0 % проб, по микробиологическим показателям – 5,7 % проб.
Мероприятия по охране окружающей среды
[bookmark: _Hlk171431141]На территории Забайкальского края реализуется государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10.04.2014 № 188 (с последующими изменениями и дополнениями). Цели программы – улучшение в Забайкальском крае экологической ситуации и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. Мероприятия в отношении Нерчинско-Заводского муниципального округа в программу не включены.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха:
· размещение объектов жилищного и промышленного строительства с учетом господствующих направлений ветров;
· озеленение производственных территорий, территорий коммунально-складских объектов и их санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зелёных насаждений;
· улучшение технического состояния автомобильных дорог;
· создание зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;
· проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;
· организация мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального округа;
· обеспечение выполнения режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
[bookmark: _Toc177574760][bookmark: _Toc492127301]Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована техногенной нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, и включает следующие аспекты:
· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
· рациональное использование водных ресурсов;
· предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод.
С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод настоящим проектом предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:
· установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками;
· благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных в границах застроенных территорий, расчистка русел и водоохранных зон;
· недопущение образования участков несанкционированного размещения отходов;
· обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности;
· устройство водонепроницаемых выгребов в неканализованной частной застройке;
· проведение реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения, развитие централизованной системы водоотведения, внедрение систем локальной очистки сточных вод предприятий.
11. Санитарная очистка территории
Источниками образования отходов на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа являются: население, административные здания и учреждения, предприятия торговли, предприятия транспортной инфраструктуры, дошкольные и учебные заведения, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, предприятия общественного питания, а также предприятия иных отраслей промышленности.
Основная масса отходов 4 и 5 классов опасности приходится на предприятия горнодобывающей промышленности. Техногенные скопления образованы отвалами бедных и некондиционных руд, хвостами флотационного и гравитационного обогащения, продуктами химической переработки руд цветных металлов. В хранилищах, накопителях, складах, свалках и других объектах накопилось и продолжает накапливаться значительное количество отходов производства и потребления, в том числе токсичных.
[bookmark: _Hlk171417366]Значительное количество отходов, образованных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, составляют твёрдые коммунальные отходы (ТКО).
Основным документом, регламентирующим обращение с отходами в Забайкальском крае, является территориальная схема обращения с отходами Забайкальского края, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 16.09.2022 № 411. Территориальная схема обращения с отходами Забайкальского края – документ, определяющий порядок движения отходов, разработан в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Забайкальского края. Территориальная схема разработана на срок до 2031 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:
· максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
· обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;
· безопасное захоронение отходов.
Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.
Нормативы накопления ТКО на территории Забайкальского края утверждены приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18.02.2021 № 21-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».
В соответствии с Правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. Статус регионального оператора на территории Забайкальского края присвоен ООО «ОЛЕРОН+».
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», введённых в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зависимости от его происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра».
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа действует система централизованного сбора и вывоза отходов. На большей части территории муниципального образования действует бестарная система накопления и сбора отходов – в пакетах (мешках), по графику; в с. Нерчинский Завод и с. Широкая применяется контейнерная система накопления и сбора отходов. Раздельное накопление отходов отсутствует. Отдельные площадки для накопления крупногабаритных отходов не оборудованы, население размещает крупногабаритные отходы на тех же площадках, где размещается ТКО.
В целях снижения объёмов прямого полигонного захоронения твёрдых коммунальных отходов и предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду, вовлечения отдельных компонентов твёрдых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, максимального использования исходных сырья и материалов, сокращения образования твёрдых коммунальных отходов и снижение их класса опасности, в местах накопления отходов целесообразна организация раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов.
Кроме того, в населенных пунктах муниципального округа необходима организация накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов.
В границах Нерчинско-Заводского муниципального округа отсутствуют объекты размещения ТКО, сведения о которых внесены в ГРОРО, а также объекты обработки, обезвреживания, утилизации отходов. 
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа в 2,5 км на северо-восток от с. Нерчинский Завод на земельном участке с кадастровым номером 75:13:350101:72 расположен объект размещения отходов, включенный в перечень объектов размещения ТКО на территории Забайкальского края, утвержденный приказом Минприроды Забайкальского края от 06 августа 2024 года № 1426.
В связи с дефицитом необходимых легитимных мощностей для размещения ТКО и отсутствием альтернативных технологических и экономических решений до завершения формирования перспективной инфраструктуры объектов обращения с ТКО, предусмотренной действующей территориальной схемой обращения с отходами Забайкальского края, в качестве объектов размещения ТКО на территории региона предусмотрено использование объектов, не включённых в ГРОРО. Таким образом, до ввода в эксплуатацию новых мощностей по обращению с отходами, размещение отходов, образованных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, предусматривается на существующей свалке ТКО с. Нерчинский Завод.
Действующей территориальной схемой обращения с отходами Забайкальского края вывоз отходов, образованных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, предусматривается на планируемую мусороперегрузочную станцию с. Калга Калганского муниципального округа Забайкальского края.
После ввода в эксплуатацию планируемых мощностей по обращению с отходами предусматривается ликвидация существующей свалки ТКО с. Нерчинский Завод с рекультивацией территории, на которой она расположена.
В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор в соответствии с заключёнными договорами.
Допускается накопление отходов производства, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть обезврежены, утилизированы на предприятиях, на которых такие отходы образованы.
Основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств:
· на производственных территориях на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, ёмкостях);
· на производственных территориях предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений), а также на промежуточных (приёмных) пунктах сбора и накопления, в том числе терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных и морских портах;
· вне производственной территории – на специально оборудованных сооружениях, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигоны, шламохранилища, в том числе шламовые амбары, хвостохранилища, отвалы горных пород).
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположен объект размещения отходов производства и потребления (ОРО), за исключением ТКО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (таблица 12.2.1).
Таблица 12.2.1
Объекты размещения отходов производства и потребления на территории 
Нерчинско-Заводского муниципального округа
	Наименова-ние ОРО
	Номер регистрации в ГРОРО, реквизиты НПА о включении объекта в ГРОРО
	Сведения об эксплуатирующей организации
	Место нахожде-ния объекта
	Географи-ческие координаты (WGS84)
	Площадь занимаемая ОРО, га

	Отвал горных пород
	75-00047-Х-00198-130618 (Из приложения Росприроднадзора от 27.08.2019 № 509), приказ от 13.06.2018 № 198
	ООО «Мангазея Майнинг»
	с. Чашино-Ильдикан
	51.110851, 119.278460
	100



По информации, предоставленной администрацией Нерчинско-Заводского муниципального округа, на рассматриваемой территории расположены скотомогильники, перечень которых приведен в таблице 12.2.2.
Таблица 12.2.2
Перечень скотомогильников на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Местоположение скотомогильника
	Тип скотомогильника

	1. 
	Скотомогильник село Нерчинский Завод
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Байка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Дамасово
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Середняя
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Аргунск
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Ишага
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Олочи
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Солонечная
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Булдуруй Первый
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Большой Зерентуй
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Золотоноша
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Уровские Ключи
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Георгиевка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Горбуновка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник в районе речки Грязнушки в 5 км от села Нерчинский Завод
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Михайловка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Чашино-Ильдикан
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Явленка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Горный Зерентуй
	биотермическая яма


Обращение с биологическими отходами регулируется Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России № 626 от 26.10.2020.
11. [bookmark: _Toc177574761]Зоны с особыми условиями использования территории
[bookmark: _Hlk107320881][bookmark: _Hlk111023575]Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в целях:
· обеспечения устойчивого развития территории;
· сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
· соблюдения требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятия мер по противодействию террористическим актам.
В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, а также приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» к зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа, относятся следующие:
· защитные зоны объектов культурного наследия;
· санитарно-защитная зона;
· охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
· охранные зоны линий и сооружений связи;
· придорожная полоса (автомобильных дорог);
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· водоохранная зона;
· прибрежная защитная полоса;
· охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
· охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;
· пограничная зона;
· иные зоны.
В пределах рассматриваемых зон хозяйственная деятельность ограничена или запрещена.
Защитные зоны объектов культурного наследия
Устанавливаются в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны.
В соответствии со статьей 34.1 указанного Федерального закона защитные зоны объектов культурного наследия – территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
· для памятника, расположенного в границах населенного пункта, защитные зоны устанавливаются на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника;
· для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
200 м от внешних границ территории памятника;
· для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля;
· для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
250 м от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.
Санитарно-защитные зоны
[bookmark: _Hlk173851571]В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха до уровня не выше предельно допустимых концентраций и уровней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья населения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современными методами исследований.
С 01.01.2025 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», регламентирующий установление санитарно-защитных зон, утрачивает свое действие. Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. 
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
В решении об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны указываются сведения о границах зоны, сведения об ограничениях использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. В решении о прекращении существования санитарно-защитной зоны указываются сведения о прекращении существования такой зоны и прекращении действия ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны.
Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об установленных санитарно-защитных зонах в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа:
· санитарно-защитная зона для месторождения россыпного золота в бассейне верхнего течения р. Нижняя Борзя, расположенного на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края, севернее в 100 м от с. Козлово на земельных участках с кадастровыми номерами:75:07:000000:146, 75:07:140101:255, 75:07:140101:254, 75:07:000000:265, 75:07:140101:243, 75:07:000000:141, 75:07:000000:142, 75:07:000000:143, 75:07:140101:367, 75:07:130102:45, 75:07:000000:263, 75:07:140101:369, 75:07:140101:370, 75:13:340402:5, 75:13:340402:6, 75:13:340402:7, 75:13:340402:8, 75:13:340402:9, 75:13:340402:10, 75:13:340402:11, 75:13:340402:14, 75:07:130102:158, 75:07:130102:159. Реестровый номер ЗОУИТ 75:00-6.272;
· санитарно-защитная зона для объекта капитального строительства «Строительство ГОКа на месторождении «Железный кряж» АО «Висмут», местоположение которой: Забайкальский край, Калганский муниципальный округ, в 37 км северо-восточнее с. Калга. Реестровый номер ЗОУИТ 75:07-6.329.
До момента установления размеров окончательных санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон рекомендуется соблюдать режимы использования территорий, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Санитарно-защитные зоны объектов в границах проектирования, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, отображены на карте современного использования территории.
Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ограничения использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 12.3.1.
Таблица 12.3.1
Ограничения использования территории санитарно-защитных зон
	Запрещается
	Допускается *

	Размещать жилую застройку, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства. 
Размещать объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-вой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями 
	Размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-порта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека 

	Примечание:
* В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»


[bookmark: _Hlk173851800]Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
[bookmark: _Hlk113360635]Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
· 10 м – для линий электропередачи 1-20 кВ;
· 15 м – для линий электропередачи 35 кВ;
· 20 м – для линий электропередачи 110 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
г) охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
На территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
1. Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
· устраивать объекты размещения отходов;
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
1. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
· посадка и вырубка деревьев и кустарников;
· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
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Устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
· при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
· устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
· устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
· производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
· производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
· производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
· производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
· огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
· самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
· совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:
· устройство за свой счёт дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
· разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;
· вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.
В таблице 12.3.2 приведены сведения об охранных зонах линий и сооружений связи на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, сведения о которых внесены в ЕГРН.
Таблица 12.3.2
Охранные зоны линий и сооружений связи в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа, сведения о которых внесены в ЕГРН
	№ п/п
	Номер зоны в ЕГРН
	Наименование

	1
	75:13-6.221
	Охранная зона волоконно-оптической линии связи площадью 15650 кв.м., местоположение которого определено: Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Чашино-Ильдикан

	2
	75:13-6.223
	Охранная зона волоконно-оптической линии связи, местоположение которой определено: Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Ивановка

	3
	75:13-6.224
	Охранная зона волоконно-оптической линии связи площадью 39148 кв.м., местоположение которого определено: Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Байка

	4
	75:13-6.382
	Охранная зона объекта: ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» на участке РМ01-ТД с. Уровские Ключи

	5
	75:13-6.383
	Охранная зона объекта: ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» на участке ОУ с. Нерчинский Завод - Аргунск

	6
	75:13-6.384
	Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Распределительная кабельная сеть АТС Г.Зерентуй - Благодатская ВА (1,488 км)», расположенная Забайкальский край, Нерчинско-Заводский р-н, Горный Зерентуй с, Партизанская ул 18


Придорожные полосы автомобильных дорог
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
· 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
· 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
· 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;
· 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
· 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение 1 пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. 2 и 3 пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Подземные источники водоснабжения
На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима)
1. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами 1 пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 1 пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в 1 поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
На территории 2 и 3 пояса ЗСО
1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах 3 пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Помимо указанных выше требований на территории 2 пояса ЗСО:
5. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.
6. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и иные мероприятия). 
Водопроводные сооружения и водоводы
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:
1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.
2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В границах водоохранных зон запрещаются:
· использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
· централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
· сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
· локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
· сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
· сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации» от 03.03.2006 № 74-ФЗ ширина береговой полосы водотоков общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов в пределах рассматриваемой территории отображены на карте современного использования территории.
[bookmark: _Hlk173851936]Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Федеральному закону от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», постановлению Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» (с последующими изменениями и дополнениями).
Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или на части акватории водного объекта.
Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений. Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.
Предельные размеры охранной зоны составляют:
а)	100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б)	200 метров - от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».
В границах охранной зоны запрещается:
· строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
· размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
· проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
· организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
· размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
· складирование удобрений, отходов производства и потребления.
Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.
Охранная зона считается установленной, измененной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.
Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.
Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается или изменяется охранная зона, обозначается на местности специальным информационным знаком, который устанавливается в границах охранной зоны.
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены следующие стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением:
1. Метеорологическая станция Нерчинский Завод (кадастровый номер земельного участка 75:13:110111:30, площадь 2165 кв. м.); 
2. Гидрологический пост с. Олочи – р. Аргунь (кадастровый номер земельного участка 75:13:350102:32, площадь 4000 кв. м.);
3. Гидрологический пост с. Михайловка – р. Нижняя Борзя (кадастровый номер земельного участка 75:13:360201:58, площадь 4000 кв. м.).
Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
Устанавливаются в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080, Федеральным законом «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ (с последующими изменениями). 
Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.
Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.
Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.
Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, отображены на карте современного использования.
Пограничная зона
В соответствии со ст. 16 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и межселенных территорий, прилегающих к Государственной границе на суше, морскому побережью Российской Федерации, российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, и в пределах территорий островов на указанных водных объектах. 
Правила пограничного режима утверждены приказом Федеральная служба безопасности Российской Федерации № 454 от 07.08.2017 «Об утверждении Правил пограничного режима». 
Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации № 36 от 03.02.2020 «О пределах пограничной зоны на территории Забайкальского края» установлена пограничная зона на территории Забайкальского края, в том числе на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа.
1. [bookmark: _Hlk1073208811][bookmark: _Hlk1110235751][bookmark: _Toc177574762]ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории муниципального округа населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.
Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории муниципального округа оценивалось по показателям обеспеченности населения объектами местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Показатели обеспеченности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа социальными объектами местного значения представлены в разделе 7 «Объекты социально-бытового обслуживания, коммунальные объекты и объекты специального назначения». Показатели обеспеченности населения Нерчинско-Заводского муниципального округа объектами местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктур рассмотрены в разделах 8 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть» и 9 «Инженерная инфраструктура. Инженерная подготовка территории».
Полный перечень планируемых объектов местного значения муниципального округа с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории приведён в таблице 13.1 настоящего раздела.
Таблица 13.1
Перечень планируемых для размещения объектов местного значения 
муниципального округа с оценкой возможного влияния объектов 
на комплексное развитие территории
	№ п/п
	Наименование планируемого 
объекта
	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории

	Объекты социальной инфраструктуры

	1. 
	Модульное здание детского сада 
(1 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Обеспечение условий для реализации программ дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

	1. 
	Общежитие для молодых специалистов (1 ед. в с. Нерчинский Завод; 1 ед. в с. Большой Зерентуй)
	Предоставление в соответствии с полномочиями муниципального округа молодым специалистам помещения для проживания на период выполнения ими обязанностей по занимаемой должности

	1. 
	Загородный детский оздоровительный лагерь 
(1 ед. южнее с. Байка)
	Обеспечение условий для летнего отдыха детей

	1. 
	Общежитие для молодых специалистов (1 ед. в с. Нерчинский Завод; 1 ед. в с. Большой Зерентуй)
	Предоставление в соответствии с полномочиями муниципального округа молодым специалистам помещения для проживания на период выполнения ими обязанностей по занимаемой должности

	1. 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа всесезонного использования 
(1 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа

	1. 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с встроенно-пристроенными помещениями для детско-юношеской спортивной школы (1 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа

	1. 
	Плавательный бассейн 
(1 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа

	1. 
	Универсальная игровая спортивная площадка 
(1 ед. в с. Горный Зерентуй;
1 ед. в с. Уровские Ключи;
1 ед. в с. Широкая;
1 ед. в с. Большой Зерентуй;
1 ед. в с. Михайловка;
1 ед. в с. Аргунск;
1 ед. в с. Явленка)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

	1. 
	Площадка с тренажерами (тренажерный комплекс с теневым навесом) (1 ед. в с. Булдуруй 1-й;
1 ед. в с. Чалбучи-Килга;
1 ед. в с. Чашино-Ильдикан)
	Обеспечение условий для развития физической культуры

	1. 
	Хоккейная площадка (сезонная) 
(1 ед. в с. Михайловка;
1 ед. в с. Ивановка;
1 ед. в с. Явленка;
1 ед. в с. Олочи)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

	1. 
	Мини-футбольное поле (1 ед. в с. Чашино-Ильдикан)
	Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

	1. 
	Сельский дом культуры с библиотекой 
(1 ед. в с. Аргунск;
1 ед. в с. Широкая; 
1 ед. в с. Чалбучи-Килга)
	Создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения

	1. 
	Здание для краеведческого музея 
(1 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Обеспечение условий для осуществления культурно-просветительской деятельности (деятельность музея)

	Объекты инженерной инфраструктуры

	1. 
	Артезианская скважина (1 ед. в 
с. Широкая)
	Повышение надежности работы системы водоснабжения. Создание благоприятных условий для жизни.

	1. 
	Водопроводные очистные сооружения (1 ед. в с. Нерчинский Завод, 1 ед. в с. Широкая)
	Обеспечение качества подаваемой воды потребителям. Создание благоприятных условий для жизни.

	1. 
	Водопровод (протяженность 8,41 км в с. Нерчинский Завод; 0,81 км в с. Байка; 1,41 км в с. Большой Зерентуй, 1,45 км в с. Горный Зерентуй; 1,30 км в с. Михайловка; 1,13 км в с. Уровские Ключи; 
0,42 км в с. Чалбучи-Килга; 
1,33 км в с. Широкая)
	Доступность получения услуги водоснабжения. Создание благоприятных условий для жизни

	1. 
	Очистные сооружения (1 ед. в 
с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализационная насосная станция (2 ед. в с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация самотечная (протяженность 12,41 км в 
с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация напорная (протяженность 0,69 км в 
с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Выпуск очищенных сточных вод (протяженность 0,15 км в 
с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Очистные сооружения дождевой канализации 
(4 ед. в с. Нерчинский Завод, 3 ед. в с. Большой Зерентуй, 3 ед. в 
с. Горный Зерентуй, 1 ед в 
с. Михайловка, 1 ед. в с. Явленка, 1 ед. в с. Ивановка, 1 ед. в 
с. Широкая, 1 ед. в с. Олочи, 1 ед. в с. Аргунск, 1 ед. в с. Чашино-Ильдикан, 2 ед. в с. Уровские Ключи, 1 ед. в с.  Булдуруй 1-й, 2 ед. в с. Ишага, 1 ед. в с. Байка, 1 ед. в с. Булдуруй 2-й)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 13 км в с. Нерчинский Завод)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 7,5 км в с. Большой Зерентуй)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 8,3 км в с. Горный Зерентуй)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 4,5 км в с. Михайловка)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 4,3 км в с. Явленка)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 2,3 км в с. Ивановка)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 2,4 км в с. Широкая)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 3 км в 
с. Олочи)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 5 км в 
с. Аргунск)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 3,3 км в с. Чашино-Ильдикан)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 3 км в 
с. Уровские Ключи
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 1,7 км в 
с. Булдуруй 1-й)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 2 км в 
с. Ишага)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 2,4 км в с. Байка)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 1 км в 
с. Булдуруй 2-й)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Канализация дождевая самотечная открытая (протяженность 0,3 км в с. Середняя)
	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Улучшение бытовых условий проживания.

	1. 
	Регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (протяженность 0,6 км в с. Олочи)
	Обеспечение безопасности населения и территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Увеличение территориальных ресурсов для развития функциональных зон и размещения планируемых объектов местного значения

	1. 
	Регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (протяженность 1,6 км в с. Ишага)
	Обеспечение безопасности населения и территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Увеличение территориальных ресурсов для развития функциональных зон и размещения планируемых объектов местного значения

	1. 
	Регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (протяженность 0,8 км в 
с. Середняя)
	Обеспечение безопасности населения и территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Увеличение территориальных ресурсов для развития функциональных зон и размещения планируемых объектов местного значения

	1. 
	Трансформаторная подстанция (ТП) (3 ед. в с. Нерчинский Завод, 2 ед. в с. Горный Зерентуй, 1 ед. в с. Большой Зерентуй, 1 ед. в 
с. Михайловка, 1 ед. в с. Явленка, 1 ед. в с. Широкая)
	Обеспечение потребителей электроэнергией; создание благоприятных условий для жизни

	1. 
	Линии электропередачи 10 кВ (протяженность 0,35 км в 
с. Нерчинский Завод, 0,07 км в 
с. Большой Зерентуй, 0,11 км в 
с. Широкая, 0,38 км в с. Явленка)
	Обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей

	1. 
	Линии электропередачи 6 кВ (протяженность 0,58 км в 
с. Горный Зерентуй, 0,24 км в 
с. Михайловка)
	Обеспечение потребителей электроэнергией; создание благоприятных условий для жизни

	Объекты транспортной инфраструктуры

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 6,51 км в 
с. Нерчинский Завод)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 2,17 км в 
с. Ивановка)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 0,6 км в 
с. Горный Зерентуй)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 0,7 км в 
с. Михайловка)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 0,81 км в 
с. Чашино-Ильдикан)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 0,7 км в 
с. Явленка)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Улица в жилой застройке (протяженность 1,4 км в 
с. Широкая)
	Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. 

	1. 
	Автомобильная дорога «Подъезд к с. Булдуруй 2-й»
	Создание межпоселковых транспортных связей. Повышение качества жизни населения.

	1. 
	Автомобильная дорога «Подъезд к с. Чашино-Ильдикан»
	Создание межпоселковых транспортных связей. Повышение качества жизни населения.


Ожидается, что жилищный фонд Нерчинско-Заводского муниципального округа к расчетному сроку достигнет 190,4 тыс. м2, а жилищная обеспеченность составит 40 м2 на человека. Ожидаемая численность населения в 2044 г. составит 4760 чел.
Мероприятия в части развития инженерной инфраструктуры обеспечат потребности прогнозного населения в зонах жилищного строительства в соответствующих объектах местного значения и позволят повысить обеспеченность населения, проживающего в существующем сохраняемом жилищном фонде.
Запланированные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры, положительно повлияют на качество жизни в муниципальном образовании.
В генеральном плане предлагается включение в схему территориального планирования Забайкальского края и соответствующие региональные программы на период до 2044 г. следующих  мероприятий: 
– строительство комплекса зданий центральной районной больницы в с. Нерчинский Завод по ул. Лесная 2, земельный участок с кадастровым номером 75:13:110211:86 и прилегающая территория – общая площадь до 3,0 га (мероприятие предлагается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года);
– приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов взамен изношенных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в 9 селах: Аргунск, Большой Зерентуй, Георгиевка, Горный Зерентуй, Горбуновка, Ивановка, Ишага, Олочи, Явленка.
В связи с существующей и прогнозируемой малолюдностью села Середняя предлагается внести изменения в схему территориального планирования Забайкальского края в части оптимизации мероприятий относительно объектов в области здравоохранения. В населенных пунктах с численностью населения на расчетный срок от 10 до 100 человек (Байка, Булдуруй 2-й, Домасово, Золотоноша, Середняя, Чалбучи-Килга) предлагается создание домашних хозяйств и организация обслуживания населения по графику передвижным мобильным фельдшерским пунктом.


1. [bookmark: _Toc177574763][bookmark: _Toc171582359]УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р в ред. 23.11.2016), в области высшего  образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р в ред. 01.11.2024), в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р в ред. 26.06.2024), в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р в ред. 29.08.2024), в области обороны страны и безопасности государства (указ Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс), в области энергетики (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р в ред. 31.10.2024)  не предусматривают мероприятий по размещению объектов или реконструкции объектов на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа.
2. Схемой территориального планирования Забайкальского края на территории муниципального округа предусмотрены мероприятия в отношении следующих объектов, представленных в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Планируемые для размещения и планируемые к реконструкции объекты в составе 
схемы территориального планирования Забайкальского края
	Наименование объекта
	Назначение объекта, код
	Местоположение объекта (на территории муниципального округа)* 
	Характеристики объекта**. 
Зоны с особыми условиями использования территории



	1
	2
	3
	4

	Реконструкция аэродрома в 
с. Нерчинский Завод 
	Обслуживание пассажирских и грузовых перевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, 602031203
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Нерчинско-Заводское», с. Нерчинский Завод
	Приаэродромная территория

	Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Александровский Завод – Борзя
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. «Ивановское»,
с.п. «Михайловское», с.п. «Чашино-Ильдиканское»,
с.п. «Явленское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Больше-Зерентуйское», с.п. «Ивановское», с.п. «Нерчинско-Заводское», с.п. «Широковское», с.п. «Горбуновское», с.п. «Олочинское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
с. Козлово
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Явленское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
с. Средняя Борзя
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. «Явленское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к 
с. Горный Зерентуй
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Нерчинско-Заводское», с.п. «Горно-Зерентуйское», с.п. «Ивановское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к 
с. Широкая
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. «Широковское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к 
с. Явленка
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. «Явленское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Нерчинский Завод – Булдуруй 1-й
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Нерчинско-Заводское»,
с.п. «Горбуновское», с.п. «Булдуруйское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Нерчинский Завод – Уровские Ключи
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район, с.п. «Нерчинско-Заводское»,
с.п. «Георгиевское», с.п. «Уров-Ключевское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Реконструкция автомобильной дороги Олочи – Аргунск
	Обеспечение автотранспортного сообщения, 602030302
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. «Олочинское»,
с.п. «Аргунское»
	Придорожные полосы – 50 м

	Пожарное депо
	Обеспечение пожарной безопасности
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. Явленское,
с. Явленка
	Санитарно-защитная зона
50 м

	Пожарное депо
	Обеспечение пожарной безопасности
	Нерчинско-Заводский район,
с.п. Михайловское,
с. Михайловка
	Санитарно-защитная зона
50 м

	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ивановка
	Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
602010406
	Нерчинско-Заводский район, с. Ивановка
	На 12 посещений в смену.
Не установлены

	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Михайловка
	Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
602010406
	Нерчинско-Заводский район, с. Михайловка
	На 26 посещений в смену.
Не установлены

	Фельдшерско-акушерский пункт в п. Середняя
	Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
602010406
	Нерчинско-Заводской район, п. Середняя
	На 3 посещения в смену.
Не установлены

	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ 110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя***
	Повышение надёжности электроснабжения, а также обеспечение резервным источником питания потребителей юго-восточных районов Забайкальского края, 602040211
	Нерчинско-Заводский район, сельское поселение «Ивановское»
	Напряжение – 110 кВ.
Охранная зона – 20 м

	Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Новоширокая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка***
	Повышение надёжности электроснабжения, а также обеспечение резервным источником питания потребителей юго-восточных районов Забайкальского края, 602040311
	Нерчинско-Заводский район, сельское поселение «Больше-Зерентуйское», сельское поселение «Ивановское»
	Напряжение – 110 кВ; протяженность – 84,6 км.
Охранная зона – 20 м

	Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Михайловка с отпайками (ВЛ-110-25) до ПС 110 кВ Железный Кряж***
	Осуществление технологического присоединения и обеспечение централизованным электроснабжением объектов ЗАО «Висмут», 
602040311
	Нерчинско-Заводский район, сельское поселение «Явленское»; Калганский район, сельское поселение «Козловское»
	Напряжение – 110 кВ; протяженность – 30 км.
Охранная зона – 20 м

	Перспективная площадка временного накопления ТКО****
	Накопление, промежуточное складирование, вывоз, 602020401
	Нерчинско-Заводский район, с.п. Нерчинско-Заводское, с. Нерчинский Завод
	Мощность: 5 тыс. тонн в год. Санитарно-защитная зона

	Вывод из эксплуатации свалки в с. Нерчинский Завод****
	накопление, уплотнение, захоронение отходов
	Нерчинско-Заводский район, с.п. Нерчинско-Заводское, с. Нерчинский Завод
	-


* В составе муниципальных образований до преобразования муниципального района в муниципальный округ.
** Указаны только для объектов здравоохранения, электроснабжения и площадки временного накопления ТКО, для других объектов - определяются при проектировании объекта.
[bookmark: __DdeLink__4803_1806384337]*** Мероприятие принято в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Забайкальского края на 2021-2025 годы (утверждена распоряжением губернатора Забайкальского края от 30.04.2020 № 194-р).
[bookmark: __DdeLink__3492_1806384337]**** Мероприятие принято в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе коммунальными, Забайкальского края (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 05.11.2019 № 430).



1. [bookmark: _Toc177574764]ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(с изменениями от 30.01.2024 г. N 5-ФЗ) мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
К мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера относится:
· повышение устойчивости функционирования проектируемой территории, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;
· обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;
· защиту от потенциально опасных природных, техногенных, биолого-социальных процессов;
· целесообразное размещение объектов транспортной инфраструктуры с учетом необходимости предупреждения чрезвычайных ситуаций;
· размещение и развитие систем связи и оповещения;
· планирование действий по спасению населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.
Выявление основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил и поселений. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

1. [bookmark: _Toc177574765][bookmark: _Toc157700815][bookmark: _Toc157597211][bookmark: _Toc152757492]ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа являются: сильные ветры (ураганы), ливневые дожди с градом, подтопление (затопление) территории, а также лесные (ландшафтные) пожары.
[bookmark: _Toc162456386]Сейсмическая опасность.
Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* («Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015-А») территория Нерчинско-Заводского муниципального округа входит в границы зон фоновой сейсмической интенсивности (для средних грунтовых условий):
· А (10 % в течение 50 лет) – 6 баллов,
· В (5 % в течение 50 лет) – 7 баллов,
· С (1 % в течение 50 лет) – 8 баллов.
Таблица 4.1
Список населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием фоновой сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет
	Населенный пункт
	Карты ОСР-2015

	
	А
	В
	С

	с. Большой Зерентуй
	6
	7
	8

	с. Горный Зерентуй
	6
	7
	8

	с. Михайловка
	6
	7
	8

	с. Явленка
	6
	7
	8

	с. Широкая
	6
	7
	8

	с. Олочи
	6
	7
	8

	с. Аргунск
	6
	7
	8

	с. Уровские Ключи
	6
	7
	8

	с. Булдуруй 1
	6
	7
	8

	с. Горбуновка
	6
	7
	8

	с. Георгиевка
	6
	7
	8



[bookmark: _Toc43297363][bookmark: _Toc396327106]Противосейсмические мероприятия:
· сейсмический мониторинг и прогноз землетрясений;
· прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов (комплексное обследование и паспортизация зданий, сооружений, построек на предмет оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости; разработка планов действий в условиях возможных разрушений);
· фоновые мероприятия, основанные на сейсмическом районировании и микрорайонировании: укрепление сооружений (сейсмостойкое строительство), демонтаж недостаточно сейсмостойких сооружений; ограничение размещения объектов в зданиях;
· подготовка органов управления к действиям при возникновении землетрясения;
· определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения. Приведение их в готовность к выполнению задач;
· поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;
· уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;
· подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением помощи (развертывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов);
· подготовка к проведению противоэпидемических мероприятий;
· ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение сетей, коммунально-энергетических сетей, централизованной подачи газа и др.; разработка планов безаварийной остановки производств);
· доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения;
· подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия;
· планирование проведения эвакуации из опасных районов.

[bookmark: _Toc162456387]Опасные гидрологические процессы.
Климат Забайкальского края, в пределах которого находится Нерчинско-Заводский муниципальный округ, резко континентальный с неравномерным распределением осадков в течение года и значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Зима длительная и холодная. В этот период выпадает незначительное количество осадков. Лето короткое, но сравнительно теплое. Основная часть годовых осадков выпадает именно в этот период, в результате чего на реках формируется серия паводков, нередко катастрофического характера.
Мероприятия по снижению негативного влияния паводков.
· контроль состояния гидропостов на реках и водоемах;
· непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках;
· прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;
· оповещение руководящего состава и органов управления ТП РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;
· подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (определение мест размещения эвакуируемого населения, определение объемов и порядка жизнеобеспечения населения, уточнение расчета сил и средств для проведения эвакуации, организация взаимодействия с воинскими частями, проведение тренировок по отработке действий);
· подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);
· разработка мер по отводу вод;
· обследование и укрепление мостов;
· проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи (развертывание дополнительных пунктов, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов), к первоочередному жизнеобеспечению (завоз продовольствия и предметов первой необходимости), а также по защите сельскохозяйственных животных;
· проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, подготовка к организации временных объездных путей;
· создание запасов средств для ликвидации последствий (анализ порядка и номенклатуры используемых материально - технических ресурсов, выработка предложений по резервным запасам, финансированию);
· подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи, разрушенных мостов и дорог (создание запасов энергоснабжения и теплоснабжения, реагентов, расходных материалов и других необходимых запасов).
[bookmark: _Toc162456388][bookmark: _Toc43297364][bookmark: _Toc396327107]Метеорологические явления и процессы.
В целом они не представляют большой опасности, однако следует учитывать, что для Нерчинско-Заводского муниципального округа характерны такие неблагоприятные метеорологические явления, как сильные ветры, шквалы, ливни, сильные дожди, проливные дожди, туманы, град, сильные снегопады и морозы, метели, гололед, непродолжительная жара.
Сильные ветры.
Территория муниципального округа относится к третей степени опасности сильных ветров: возможны чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципального уровня. В южной части округа наблюдается высокий риск сильных ветров (скорость 23 м/с и более).
Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора – вибрация. Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения. Шквалистый и сильный ветер характерен для территории округа с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:
· разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;
· порыв линий связи и электропередач;
· возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
· снос кровли и домов, поражение людей хаотично движущимися осколками;
· усугубление обстановки в лесопожарный период.
В пожароопасный период возможно возникновение огненных штормов в лесных массивах, что приведет к большим площадям лесных пожаров, сложности их тушения, большому материальному и экономическому ущербу государству, окружающей природной среде.
Возможно также возникновение техногенных пожаров, пожаров в частном жилом секторе и на объектах лесопромышленного и агропромышленного комплекса, что может привести к гибели людей, животных и потере материальных ценностей, из-за коротких замыканий линий электропередачи, неконтролируемых палов сухой и горючей растительности, разведении костров.
Атмосферные осадки.
В атмосферной циркуляции юга Забайкалья участвуют континентальные умеренные и морские, арктические и тропические воздушные массы. Первые из названных заметно преобладают по повторяемости в годовом соотношении; зимой они холодные и сухие, летом – сухие и относительно теплые. Арктические воздушные массы, состоящие на втором месте по повторяемости, всегда холодные, с незначительным содержанием влаги, поэтому с их вторжением формируются похолодания (вплоть до ночных заморозков весной и осенью). Третьим по повторяемости типом воздушных масс являются умеренные морские тихоокеанского происхождения (муссоны), которые приносят в Забайкалье значительные летние осадки. Со стороны Казахстана, Монголии и Китая на юг Забайкалья иногда вторгаются континентальные тропические воздушные массы, с которыми связаны потепления, а летом – жаркие и сухие типы погод.
Годовое количество осадков составляет 433 мм в год. По сезонам года осадки распределены неравномерно: более 90 % их годовой суммы приходится на период апрель - октябрь. Зимние осадки незначительны, от чего формируется небольшой мощности снежный покров – обычно не более 8-10 см; иногда под воздействием солнечной инсоляции он подвергается процессам сублимации и исчезновению (в первую очередь на открытых местах).
В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более. Большое количество выпавших осадков приводит к резкому повышению уровней воды в реках и увеличению уровней верховодок и грунтовых вод, вследствие чего возможно подтопление пониженных участков местности, пойм рек, а также территории населенных пунктов.
В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее. 
В зимний период наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль. Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более. Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м и менее. При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.
В результате продолжительного выпадения снега, возможно образование снежных заносов на дорогах высотой до 1 м. Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 1-2 суток) нарушению движения автомобилей экстренных оперативных служб (пожарных автомобилей, скорой помощи, охраны общественного порядка и др.), грузопассажирских потоков.
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.
В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:
· налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
· парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт; создание аварийной остановки на дорогах;
· затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
· повышение уровня воды в реках, создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.
Мероприятия по предотвращению воздействия опасных метеорологических явлений.
Аномальные климатические явления возможны на всей территории округа. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных метеорологических факторов. 
Основными мерами минимизации негативного воздействия опасных метеорологических явлений являются: 
· учет снеговых и ветровых нагрузок при строительстве зданий и сооружений; 
· организация метеле- и ветрозащиты путей сообщения; 
· улучшение качества зимнего содержания дорог для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда (подсыпка песка), особенно на дорогах с уклонами;
· своевременное и оперативное оповещение населения о возможных климатических аномалиях.
Лесные (ландшафтные) пожары.
В границах Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены леса Аргунского лесничества. Аргунское лесничество организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16 октября 2008 года № 309 «Об определении количества лесничеств на территории Забайкальского края и установлении их границ» в границах бывшего Аргунского лесхоза.
Лесохозяйственный регламент Аргунского лесничества утвержден приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 29.12.2018 № 82-н/п 
(с последующими изменениями и дополнениями).
Площадь Аргунского лесничества в границах Нерчинско-Заводского муниципального округа по состоянию на 01 января 2022 года составляет 591613 га. На территории Нерчинско-Заводского муниципального расположены 2 участковых лесничества Аргунского лесничества: Уровское – 360925,0 га; Нерчинско-Заводское – 230688,0 га (в том числе Больше-Зерентуйская дача - 70540,0 га). Границы установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 15 февраля 2019 года № 283 «Об установлении границ Аргунского лесничества в Забайкальском крае».
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория лесничества в пределах Нерчинско-Заводского муниципального округа относится к Забайкальскому горному лесному району Южно-Сибирской горной зоны. 
Лесные пожары как природный фактор были в прошлом и будут в будущем, так как невозможно вырастить леса невосприимчивыми к огню. Однако масштаб проблемы гибели лесов от огня теперь зависит от человека и его способности контролировать пожароопасную ситуацию. 
Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.
Для территории муниципального округа характерна средняя степень пожарной опасности (3-4 класс пожарной опасности), возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Частота лесных пожаров на территории округа составляет 0,5 случаев на 1 млн. га. площади лесного фонда.
Более 60 % территории муниципального округа покрыто лесами. В летние месяцы при длительном периоде отсутствия осадков и высокой температуре, увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров.
Причина лесных пожаров, возникающих по вине человека, всегда одна и та же – неосторожное обращение с огнем, порождаемое иногда неопытностью, но чаще беспечностью, равнодушием, неуважением к правилам и законам.
Преобладающее число пожаров возникает от костров. Костры в лесу раскладывают все: охотники и рыбаки, туристы, строители и рабочие лесхозов, лесозаготовители и даже дети. По вине человека в муниципальном округе возникают более 50% лесных пожаров. 
Наиболее опасными участками в лесопожарном отношении являются хвойные лесные массивы, прилегающие к местам массового отдыха населения и территории, прилегающие к жилым домам и хозяйственным постройкам.
Мероприятия по предупреждению и предотвращению лесных пожаров
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, во исполнение требований статьи 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержден порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (Приказ от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»). Определено, что такой мониторинг выполняется уполномоченным федеральным органом и соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации, является мерой пожарной безопасности в лесах и включает в себя: 
· наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; 
· организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств; 
· организацию патрулирования лесов; 
· прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами. 
Наземное патрулирование осуществляется по маршрутам, утвержденным в плане тушения лесных пожаров на территории соответствующего лесничества, лесопарка. 
В целях недопущения роста количества лесных пожаров необходимо увеличить объемы профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров. Одним из наиболее эффективных профилактических мероприятий по ограничению распространения огня в лесу является противопожарное обустройство территории лесного фонда: устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения, а также профилактическая работа с населением. 
 
1. [bookmark: _Toc177574766][bookmark: _Toc157700816][bookmark: _Toc157597212][bookmark: _Toc152757493]ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
Наибольший риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы. В Нерчинско-Заводском муниципальном округе это – территория административного центра – село Нерчинский Завод, так как именно здесь отмечается самая высокая концентрация производственных предприятий и населения.
Жизнедеятельность населения округа может быть нарушена в результате промышленных и производственных аварии и катастроф, происшествий на транспорте и гидротехнических сооружениях.
[bookmark: _Toc162456382]Промышленные, производственные аварии и катастрофы
Химически опасные объекты
Большую угрозу в качестве источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера представляют химически опасные объекты (ХОО). При аварии на ХОО или при его разрушении аварийно химически опасные вещества (АХОВ) выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения. Для населения жилых районов, расположенных вблизи ХОО, существует реальная угроза жизни и здоровью. Характерными особенностями химических аварий являются внезапность возникновения чрезвычайной ситуации, быстрое распространение поражающих факторов, опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
ЧС на химически опасных объектах могут возникнуть в результате разрушения технологического оборудования, систем аварийной защиты, оболочек резервуаров, контейнеров, баллонов, авто- и железнодорожных цистерн при транспортировке или хранении аварийно химически опасных веществ (АХОВ), диверсионных или террористических актов. В результате аварий возможен выброс АХОВ в атмосферу, сброс их в водоемы, пожар с поступлением токсичных веществ в окружающую среду, заражение объектов и местности в очаге и на следе распространения облака. 
[bookmark: _Hlk181015393]На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа имеются 2 химически опасных объекта (ХОО) – предприятия, использующие в производстве АХОВ. 

Таблица 4.2.1
Сведения о химических опасных объектах на территории 
Нерчинско-Заводского муниципального округа
	Наименование
предприятия
	Место расположения объекта
	Наименование вещества/
количество
	Форма хранения
	Объем макси-мальной емкости
	Организация
поставки на объект
	Характери-стика при-легающей
жилой зоны чел./га.

	ООО «Ильди-канзолото»  
	Нерчинско-Заводский округ в восточных отрогах Кличкинского хребта в 4 км юго-восточнее 
н.п. Михайловский участок 
	Цианид натрия  
80/0,05 
	Стандарт-ные ме-талличес- кие барабаны 
	50 кг 
	ООО 
«Саратов оргсинтез 
	Жилой зоны нет 

	ООО «Руд-технология»  
	Нерчинско-Заводский округ в 14 км северо-западнее с. Явленка  
	Цианид натрия  19/0,05 
	Стандарт-ные ме-талличес- кие барабаны 
	50 кг 
	ООО 
«Саратов оргсинтез 
	Жилой зоны 
нет 



Цианид натрия в форме очень слабого раствора используется для растворения и извлечения золота из руды. Цианирование считается более безопасной альтернативой амальгамации с использованием ртути, которая ранее была основным методом извлечения золота. Нормальная концентрация в рабочем растворе колеблется от 0,01 % до 0,05 % цианида натрия. Добывающие предприятия стараются использовать настолько низкие концентрации, насколько это возможно с точки зрения защиты окружающей среды и безопасности. Оценка риска, проведенная Агентством охраны окружающей среды США (US Environmental Protection Agency) и Университетом Пурдю (Purdue University), показала, что системы цианид-известь — это самый безопасный метод химического извлечения золота с точки зрения возможных опасных последствий для экологии и персонала.
Химически опасные вещества на территории не производятся, для обеспечения работы ряда предприятий осуществляется их ввоз. В связи с этим существенное значение имеют меры безопасности при транспортировке АХОВ. Транспортировка химически-опасных веществ по территории края производится автомобильным и железнодорожным транспортом. При транспортировке АХОВ в цистернах железнодорожным транспортом, глубина распространения первичного облака АХОВ от одной цистерны может составить от 2-х до 9 км.
Мероприятия по снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на ХОО
· замена жидкого хлора, применяемого для хлорирования питьевой воды на водозаборах, на более безопасные технологии (хлорирование хлорсодержащими солями, обеззараживание УФ.);
· обвалование или заглубление емкостей хранения АХОВ, что приведет к предотвращению свободного разлива АХОВ, уменьшению площади пятна АХОВ и, соответственно, уменьшению зоны возможного опасного химического заражения; 
· на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для нейтрализации разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства;
· размещение новых объектов АХОВ (при необходимости) с обеспечением нормативных разрывов от селитебных зон населенных пунктов;
· периодический контроль состояния оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;
· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности, наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты; регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях. 
Аварии на коммунально-энергетических сетях 
Аварии на коммунально-энергетических сетях Нерчинско-Заводского муниципального округа могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.
Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения и степени повреждения от времени года.
Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные сети, водоочистные сооружения, понизительные подстанции. Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость. Аварии на системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.
ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).
Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:
· аномальных метеорологических явлений;
· общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
· недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;
· невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;
· общего снижения уровня технологической дисциплины.
Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Нерчинско-Заводского муниципального округа в общем - средняя. Аварии на коммунально-энергетических сетях возможны в границах всех населенных пунктов, где функционируют коммунальные объекты.
Для стабильной работы коммунального комплекса округа в очередной отопительный период перед органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства ставятся задачи, для исполнения которых необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий: 
· качественное проведение ремонта основного оборудования котельных, тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения;
· создание к началу отопительного сезона запасов топлива в необходимых объемах;
· выполнение работ по замене тепловых, электрических, водопроводных сетей муниципальных образований края в объеме не менее нормативного с максимальным использованием труб из полимерных материалов;
· выполнение реконструкции и замены морально и физически изношенного технологического оборудования;
· рациональное и эффективное использование топлива на котельных;
· организацию постоянной работы штабов по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону;
· укомплектование организаций ЖКХ техникой и нормативными запасами материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
· укомплектование объектов коммунальной энергетики квалифицированным обслуживающим персоналом, организацию обучения и аттестации руководителей и рабочих основных специальностей.
Бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях
[bookmark: _Hlk174007980]Большая часть населения Нерчинско-Заводского муниципального округа проживает в сельской местности – в индивидуальных деревянных одно-двухэтажных домах с печным отоплением. 
Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров, на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа сохраняется высокая вероятность возгораний в жилой зоне – в частном жилом секторе.
Пик пожаров в жилом секторе и на объектах соцкультбыта традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур (5 суток и более). В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями. 
Возникновение пожаров в домах жителей может быть обусловлено различными причинами, среди которых: 
· несоблюдение правил и норм пожарной безопасности;
· несанкционированное сжигание мусора; 
· неосторожное обращение с огнем; 
· ветхое состояние зданий и сооружений;
· использование неисправного печного оборудования;
· избыточные нагрузки на системы электроснабжения, что провоцирует возникновение короткого замыкания в электропроводке; 
· нарушения правил эксплуатации газового и электрооборудования. 
Из-за неисправного газового оборудования (газовые баллоны и плиты) и нарушения правил его эксплуатации в частном секторе существует вероятность взрывов бытового газа. 
Для предотвращения распространения пожаров, обеспечения их локализации и тушения необходимо соблюдение нормативов плотности застройки сельских населенных пунктов, регламентируемых: 
[bookmark: _Toc254090328]– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89);
– СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка» (актуализированная редакция СНиП II-97-76). 
1. Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов – 15 м. 
[bookmark: sub_1021]2. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в т.ч. с устроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных, автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. 
3. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
[bookmark: sub_1040]4. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.
[bookmark: sub_1051]5. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.
При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры. Профилактическими противопожарными мерами являются: 
– поддержание наружных источников пожарного водоснабжения в надлежащем состоянии; 
– ежегодные (2 раза в год) проверки пожарных гидрантов, пожарных водоемов и резервуаров, их ремонт и обслуживание. 
Мероприятия по повышению пожарной безопасности
Возникновение массовых пожаров не прогнозируется, возможны локальные очаги в границах территории домовладений. 
В целях стабилизации обстановки с пожарами целесообразно проведение мероприятий, направленных в основном на профилактическую работу с населением. 
[bookmark: _Toc162456383]Сведения о пожарных формированиях, обеспечивающих пожарную охрану населенных пунктов Нерчинско-Заводского муниципального округа, приведены в подразделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
Происшествия на транспорте и гидротехнических сооружениях
Нерчинско-Заводский муниципальный округ – приграничный с Китайской Народной Республикой – расположен на востоке Забайкальского края в отдалении от основных транспортных магистралей региона. Современная транспортная инфраструктура представлена автомобильным и воздушным транспортом. 
Дорожно-транспортные происшествия.
Каркас транспортной сети Нерчинско-Заводского муниципального округа представлен автомобильными дорогами регионального значения, связывающими большинство населенных пунктов территории между собой. Дополняют сеть автомобильные дороги местного значения.
По территории муниципального округа не проходят автомобильные дороги федерального значения. Протяженность дорог регионального значения составляет 296,1 км, протяженность дорог местного значения составляет 67,0 км.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Забайкальского края, расположенных на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа согласно Постановлению Губернатора Забайкальского края от 26.06.2008 г. № 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значений Забайкальского края», представлен в главе 8.1 «Внешний транспорт». Автомобильные дороги общего пользования местного значения представлены в главе 8.1 «Внешний транспорт».
Сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием. Основным недостатком региональных и местных автодорог является незначительная доля усовершенствованного покрытия.
Важными автодорожными искусственными сооружениями являются: 
· приграничный мост через р. Аргунь около с. Олочи, обеспечивающий межграничную транспортную связь с КНР;
· мосты через реки Средняя Борзя и Нижняя Борзя длиной по 76 м на автомобильной дороге Ивановка – Александровский Завод – Борзя;
· мосты через реки Уров, Гидаринский Зерентуй и Серебрянка на автомобильной дороге Могойтуй - Сретенск – Олочи длиной 91, 34 и 145 м соответственно;
· мост через реку Уров длиной 101 м по автомобильной дороге Нерчинский Завод – Уровские. 
Мостовые переходы местного значения расположены на автомобильных дорогах Широкая – Солонечная (3+840 км); Большой Зерентуй – Байка (0+548 км), а также в 
 с. Нерчинский Завод: переулок Зверева – Забайкальская, переулок Забайкальская – Красноармейская, переулок Первомайская – Партизанская через р. Алтача.
Вблизи с. Олочи располагается постоянный, двусторонний, грузовой, международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу.
В целом организации дорожного хозяйства округа, государственная инспекция по безопасности дорожного движения способны предупреждать и ликвидировать различные чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах. Сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше локального уровня, связанной с крупными ДТП на дорогах регионального и межмуниципального значения (источник чрезвычайной ситуации – погодные условия, неудовлетворительное состояние дорожного полотна, несоблюдение правил дорожного движения). 
Основные причины возникновения ЧС на автомобильном транспорте: 
· увеличение количества транспортных средств на душу населения;
· человеческий фактор - ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима и правил маневрирования);
· неудовлетворительное техническое состояние и большой срок эксплуатации транспортных средств;
· неудовлетворительное состояние автодорог района (дефекты покрытия, недостаточная освещенность, отсутствие разметки); 
· недостаточная оснащенность средствами технического обеспечения безопасности дорожного движения служб организации движения на автомобильных дорогах;
· недостаточный уровень подготовки детей дошкольного и школьного возраста к участию в дорожном движении, незнание ПДД, недостаточное внимание взрослых (как родителей, так и учителей) к проблеме безопасности дорожного движения;
· несвоевременность оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования автотранспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени: 
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололед; 
· устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков; 
· укрепление обочин, откосов, насыпей; устройство водоотводов и проведение других инженерных мероприятий для предотвращения размывов полотна дорог; 
· установка информационных стендов на основных дорогах о возможных объездах и дублирующих трассах; 
· строительство автодорожных обходов населенных пунктов. 
Тенденция к снижению уровня аварийности на дорогах округа сохраняется. В округе требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма), осуществления мероприятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках дорог, включая ликвидацию очагов концентрации ДТП на дорожной сети. 
Национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019-2030 гг. к концу 2024 года предусмотрены такие целевые показатели как снижение мест концентрации ДТП в два раза и смертности в результате ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения. 
Мероприятия по снижению уровня аварийности.
Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования автотранспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий: 
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололед; 
· устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков; 
· укрепление обочин, откосов, насыпей; устройство водоотводов и проведение других инженерных мероприятий для предотвращения размывов полотна дорог; 
· установка информационных стендов на основных дорогах о возможных объездах и дублирующих трассах.
Опасные происшествия на воздушном транспорте 
К востоку от окружного центра расположен аэродром гражданской авиации Нерчинский Завод. Имеется грунтовая ВПП 870х23 м, МК 120/300°. Аэродром не функционирует.
На территории округа имеются 4 действующих вертодрома ФСБ РФ – Нижняя Верея, Олочи, Чалбучи-Килга и Нерчинский завод.
Опасность воздушного транспорта может возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен человеческий фактор (согласно статистике аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии происходит при выполнении операции взлёта и посадки), что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов
Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов на автомобильном транспорте.
Аварии с разливом (выбросом) опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. 
Транспортные происшествия на автомагистралях наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами. 
Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема), вылившегося АХОВ или ГСМ. 
Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);
· автодорожная емкость с хлором				1 т;
· автодорожная емкость с аммиаком				8 м3;
· емкость на очистных сооружениях с хлором		0,05 т;
· Толщина свободного разлития				0,05 м;
· Метеорологические условия – инверсия;
· Скорость приземного ветра					1 м/с;
· Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;
· Температура окружающего воздуха				+200С;
· Время от начала аварии					1 час.
Таблица 4.2.2 
Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте.
	№ п/п
	Параметры
	хлор
	аммиак

	
	
	0,05 т
	1 т
	8 куб. м

	1. 
	Степень заполнения цистерны, %
	95
	95
	95

	1. 
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	70.91
	70.91
	17.03

	1. 
	Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м
	0.0073
	0.0073
	0.00071

	1. 
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	0.6
	0.6
	15

	1. 
	Коэффициент хранения АХОВ
	0.18
	0.18
	0.01

	1. 
	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ
	0.052
	0.052
	0.025

	1. 
	Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2
	1
	1
	1

	1. 
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	0,045
	0,95
	5,18

	1. 
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,00002
	0,171
	0,002

	1. 
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,013
	0,522
	0,150

	1. 
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин
	1:29
	1:29
	1:21

	1. 
	Глубина зоны заражения, км.
	
	
	

	
	Первичным облаком
	0,001
	1,581
	0,079

	
	Вторичным облаком
	0,05
	3,229
	1,491

	
	Полная
	0,05
	4,023
	1,530

	1. 
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5
	5

	1. 
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	0,05
	4,023
	1,53

	1. 
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	0,064
	4,651
	1,732

	1. 
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км
	
	
	

	
	Возможная
	0,0039
	25,409
	3,66

	
	Фактическая
	0,0002
	1,34
	0,19


При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:
· в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;
· в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;
Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по СП 165.1325800.2014, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:
тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);
· емкость автомобильной цистерны с 		– СУГ – 14,5 куб. м;
								– ГСМ – 20 куб. м;
· уровень заполнения при перевозке		– ГСМ 95 %;
								– СУГ 85 %;
· толщина слоя разлития				– 0,05 м;
· территория					– слабо загроможденная;
· температура воздуха и почвы			– плюс 200С;
· скорость приземного ветра			– 1 м/сек;
· возможный дрейф облака ТВС		– 15–100 м;
· класс пожара					– В1, С.
Таблица 4.2.3 
Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ
	Параметры
	а/д цистерна

	
	ГСМ
	СУГ

	Объем резервуара, куб. м
	20
	14.5

	Масса топлива в разлитии, т
	14,63
	8,63

	Эквивалентный радиус разлития, м
	11
	8,9

	Площадь разлития, кв. м
	380
	246,5

	Масса топлива, участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,7

	Масса топлива в ГВС, т
	0,293
	6,039

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	10,6
	29,3

	Зона сильных разрушений, м
	26,4
	73,3

	Зона средних разрушений, м
	59,5
	164,9

	Зона слабых разрушений, м
	152,1
	421,4

	Зона расстекления (50 %), м
	251,2
	696,2

	Порог поражения 99 % людей, м
	18,5
	51,3

	Порог поражения людей (контузия), м
	29,1
	80,6

	Параметры огневого шара

	Радиус огневого шара, м
	17,2
	45,9

	Время существования огневого шара, с
	3,3
	7,2

	Скорость распространения пламени, м/с
	35
	58

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м
	130
	220

	Индекс теплового излучения на кромке огневого шара
	2146
	9507

	Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, %
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин: сек
	16:44
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м
	104
	176

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	59179

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	100


Таблица 4.2.4 
Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений.
	Наименование степени
	Характеристика степени разрушения зданий и сооружений

	Полная
	Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений

	Сильная
	Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий.

	Средняя
	Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта

	Слабая
	Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов


При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.
Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:
· трассировку маршрутов перевозки АХОВ и взрывчатых веществ по обходам;
· перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;
· постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог;
· содержание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации - своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;
· соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;
· поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;
· организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 
Аварии на гидротехнических сооружениях
В настоящее время на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа находится 2 гидротехнических сооружения. 
Таблица 4.2.5
Перечень гидротехнических сооружений
	Наименование ГТС
	Местоположение ГТС
	Технические характеристики
	Собственник

	Хвостохранилища 

	Хвостохранилище 
	п. Горный Зелентуй 
Нерчинско-Заводский округ 
	 
	бесхозяйное

	Сооружения инженерной зашиты

	Инженерные сооружения для защиты с. Аргунск от затопления паводковыми водами р. Аргунь 
	с. Аргунск 
Нерчинско-Заводской округ
	 
	Забайкальский край (75АА№108850 от 31.01.2011г.) 



Мероприятия по предотвращению ЧС на гидротехнических сооружениях (ГТС)
В целях предотвращения ЧС на гидротехнических сооружениях необходимо предусмотреть реконструкцию и соблюдение плановых ремонтов на аварийных ГТС с целью повышения надежности этих объектов. 
1. [bookmark: _Toc177574767][bookmark: _Toc157700817][bookmark: _Toc157597213][bookmark: _Toc152757494]ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
[bookmark: _Toc172289517][bookmark: _Toc177574768][bookmark: _Toc157700818][bookmark: _Toc157597214][bookmark: _Toc152757495]Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.
Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Забайкальском крае в 2023 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, совместно с Управлением Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» в 2023 году в целом наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.
[bookmark: _Toc162456390]Эпидемиологическая, эпизоотическая и эпитофическая ситуация
Приоритетные задачи основных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», их роль в достижении ключевых социально значимых результатов определялись национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации, предусмотренными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июня 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национальными и федеральными проектами «Чистый воздух», «Чистая вода», «Генеральная уборка», «Демография». Приоритетом являлось обеспечение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, связанной с особенностями проведения контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Правительством Российской Федерации.
Принимаемые меры по оперативному противоэпидемическому реагированию, проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий предотвратили осложнение эпидемиологической обстановки по инфекционной заболеваемости, способствовали сокращению распространения инфекционных заболеваний, позволили в 2023 году обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку на территории края. 
По итогам года обеспечено достижение большинства основных индикаторных показателей: 
· отсутствие регистрации случаев заболевания дифтерией (при индикативном показателе 0,01 на 100 тыс. населения), краснухой (при индикативном – менее 0,1 на 100 тыс. населения соответственно), эпидемическим паротитом (при индикативном –не более 0,1 на 100 тыс. населения);
· регистрация заболеваемости острым вирусным гепатитом В на уровне 0,1 на 100 тыс. населения (при индикативном показателе менее 1,0 на 100 тыс. населения);
· поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита;
· достижение и поддержание высокого уровня (выше рекомендованного ВОЗ индикативного уровня – 95 %) охвата детей профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок, за исключением охвата иммунизацией против кори, эпидемического паротита, краснухи. Снижение уровней охватов иммунизацией против кори, эпидемического паротита и краснухи связано с недостаточными и поздними поставками вакцин против указанных инфекций в 2023 г.
· 100% выполнение плана вакцинации в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям против клещевого вирусного энцефалита групп профессионального риска.
· поддержание на спорадическом уровне заболеваний, общих для человека и животных, таких как бруцеллез, лептоспироз.
Реализация мероприятий по санитарной охране территории Забайкальского края позволила предотвратить занос и распространение опасных инфекционных болезней, не допустить ввоз и реализацию товаров, грузов, представляющих опасность для населения.
По заболеваниям животных и птиц (эпизоотия) 
Случаев эпизоотий гриппа птиц на территории края за последние шесть лет не регистрировалось. Эпизоотий гриппа птиц не ожидается, но не исключен занос инфекции от перелетных птиц в период весенней миграции.  
Случаев заболевания свиней африканской чумой не регистрировалось. Ввиду отдаленности края от эпидемического очага (ЮФО, ЦФО) и организации профилактических мероприятий, распространения АЧС на территории Забайкальского края не прогнозируется. 
Возможно возникновение эпизоотии, связанные с распространением ящура. Так как Забайкальский край граничит с Монголией и Китаем, которые являются неблагополучными по ящуру, бруцеллезу, сапу, оспе и другим инфекционным заболеваниям животных – не исключен занос эпизоотических заболеваний с территории этих государств в Забайкалье 
По распространению вредителей и заболеваниям растений (эпифитотия) 
К чрезвычайно опасным вредителям и болезням сельскохозяйственных растений относятся: нестадные саранчовые, луговой мотылек, фитофтороз картофеля, ржавчина, пыльная головня овса и зерновых культур. 
При теплой сухой погоде вредоносность саранчовых не снизится и будет представлять серьезную опасность для сельскохозяйственных культур, химические обработки планируется провести на 30,0 тыс. га. 
Результаты контрольных осенних обследований показали, что луговой мотылек находится в фазе депрессии. Прогнозируется, что численность местной популяции вредителя останется в этой же фазе развития и, его встречаемость будет отмечаться только в местах его резервации-стации, где даже в периоды повсеместного неблагоприятного сочетания экологических условий, он находит возможность для выживания.  
Количество очагов фитофтороза картофеля уменьшилось за последние годы на 76 %. Ржавчина зерновых в связи с благоприятными погодными условиями для ее развития наблюдается на площади 0,04 тыс. га, пыльная головня зерновых на 0,3 тыс. га, пыльная головня овса 0,25 тыс. га. 
При благоприятных погодных условиях развитие фитофтороза картофеля ожидается в средней и сильной степени, планируется обработать 0,1 тыс. га. Ржавчина зерновых вероятно проявится в слабой степени. Благоприятная (теплая, влажная) погода в период цветения зерновых будет способствовать заражению зерновок пыльной головней. Значительно снизить зараженность семян пыльной и твердой головней поможет качественное протравливание семян. 
Распространение опасных болезней и вредителей леса на территории Забайкальского края не прогнозируется. 
Мероприятия по профилактике и предупреждении распространения природно-очаговых инфекций.
· постоянное наблюдение за территориями эндемичных природно-очаговым инфекциям;  
· постоянный контроль учреждениями СНЛК за санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и объектов экономики;
· создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для работы в бактериологических очагах;
· увеличение охвата населения прививками против КЭ;
· эпидемиологический надзор и контроль инфекций, передающихся клещами;
· увеличение площади проводимых акарицидных обработок, в том числе зон массового отдыха; 
· расширение лабораторной базы для обследований больных с подозрением на клещевые инфекции.
[bookmark: _Toc162456391]Биологически опасные объекты. 
На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположены скотомогильники, перечень которых приведен в Таблице 4.3.
Таблица 4.3
Перечень скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, на территории 
 Нерчинско-Заводского муниципального округа
	№ п/п
	Местоположение скотомогильника
	Тип скотомогильника

	1. 
	Скотомогильник село Нерчинский Завод
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Байка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Дамасово
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Середняя
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Аргунск
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Ишага
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Олочи
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Солонечная
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Булдуруй Первый
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Большой Зерентуй
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Золотоноша
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Уровские Ключи
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Георгиевка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Горбуновка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник в районе речки Грязнушки в 5 км от села Нерчинский Завод
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Михайловка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Чашино-Ильдикан
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Явленка
	захоронение в земляную яму

	1. 
	Скотомогильник село Горный Зерентуй
	биотермическая яма



Степень опасности этих неблагополучных стационарных пунктов определяется условиями хозяйственно-бытового пользования землей, природно-климатическими факторами и физико-химическими характеристиками почв.
Для предупреждения заражения животных и людей основным мероприятием на биологически опасных объектах (скотомогильниках) является их обустройство и содержание в строгом соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626 "Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов".
1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
[bookmark: _Toc177574769]Постановлением Правительства Забайкальского края от 21 марта 2024 года №134 
«О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края» в целях организации деятельности территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определено:
1. Установить, что к силам и средствам территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края относятся:
1) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, служб, учреждений и предприятий исполнительных органов Забайкальского края, по согласованию – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих в пределах своей компетенции:
1. наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
1. контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
1. санитарно-карантинный контроль;
1. социально-гигиенический мониторинг;
1. медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы;
1. государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;
1. государственный мониторинг атмосферного воздуха;
1. государственный мониторинг водных объектов;
1. государственный мониторинг радиационной обстановки;
1. государственный лесопатологический мониторинг;
1. государственный мониторинг состояния недр;
1. сейсмический мониторинг;
1. мониторинг вулканической активности;
1. мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и деформации земной поверхности;
1. федеральный государственный экологический надзор;
1. карантинный фитосанитарный мониторинг;
1. контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой;
1. контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;
1. контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства;
1. контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания;
1. мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований, подразделений, учреждений и предприятий исполнительных органов Забайкальского края, по согласованию – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая:
1. тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
1. организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1. предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий;
1. организацию и проведение работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы;
1. ограничение негативного техногенного воздействия отходов производства и потребления;
1. обеспечение безопасности работ по уничтожению химического оружия, работ по уничтожению или конверсии объектов по производству, разработке и уничтожению химического оружия, а также организацию работ по ликвидации последствий деятельности этих объектов;
1. авиационно-космический поиск и спасание;
1. обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
1. обеспечение транспортной безопасности;
1. организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
1. координацию деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на водных объектах Забайкальского края;
1. обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях;
1. осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
1. осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи;
1. защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе общих для человека и животных;
1. предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения;
1. обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
1. осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий радиационных аварий.
[bookmark: _Toc162456393]Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов - «112». Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:
1. пожарной охраны;
1. реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиции;
1. скорой медицинской помощи; аварийной службы газовой сети;
1. «Антитеррор».
«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурнодиспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач: 
1. прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);
1. получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);
1. анализ поступающей информации о происшествии;
1. направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;
1. обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;
1. автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;
1. регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;
1. ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);
1. возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.
Пожарная безопасность.
Размещение взрывопожароопасных объектов на территории округа
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123‑ФЗ, при градостроительной деятельности, взрывоопасные объекты должны размещаться, за границей населенных пунктов округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.
При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения населенных пунктов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123‑ФЗ.
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.
[bookmark: _Toc44923163]Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:
1. пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
1. средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
1. противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. 
[bookmark: _Toc44923164]Противопожарное водоснабжение населенных пунктов
На территории населенных пунктов округа, а также на территории организаций в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).
К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов округа относятся:
1. наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
1. водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
1. противопожарные резервуары.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного снабжения».
Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Рекомендуется предусматривать строительство противопожарных пирсов и пожарных подъездов к естественным водоемам и рекам в населенных пунктах округа с учетом проектных решений по размещению площадок нового жилищного строительства.
Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию населенных пунктов округа оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Расходы воды для нужд пожаротушения населенного пункта принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020 и составит для с. Нерчинский Завод: - 10 л/с (1 пожара по 10 л/с), остальные населенные пункты округа 5 л/с (1 пожар по 5 л/с). 
Пожарный запас для 3‑х часового тушения составит: для с. Нерчинский Завод: (10) х 3,6х3 = 108 куб. м, другие населенные пункты округа: (5) х 3,6х3 = 54 куб. м.
Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водозаборных (водоочистных) сооружений.
Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 
В микрорайонах, где устройство пожарных гидрантов технически невозможно необходимо устройство не менее 2‑х пожарных резервуаров по 50 куб. м., с обеспечением всесезонной доступности. 
Так же, необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров в случае выхода из строя водопровода. Водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 куб. м воды на 1 кв. км территории населенного пункта. 
На территории населенных пунктов округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.
[bookmark: _Toc44923165]Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123‑ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 
Противопожарные расстояния на территории населенных пунктов округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок,  указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123‑ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:
1. от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);
1. от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.
Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
[bookmark: _Toc44923166]Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах населенных пунктов округа
Противопожарное обеспечение включает организацию и ведение пожарной разведки, обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и тушения пожаров, спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и задымленных зданиях и сооружениях, тушение пожаров в местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и районах его расположения и организуется в соответствии с оперативным планом пожаротушения.
Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений пожарной охраны. На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа расположено и функционирует следующее подразделение пожарной охраны, прикрывающее населенные пункты.
Таблица 4.4
Подразделение пожарной охраны
	Полное наименование формирования
	Место дислокации, телефон
	Функции, выполняемые формированием, виды работ, на которые имеется аттестация

	25 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС
	Забайкальский край, село Нерчинский Завод,
улица Комсомольская, дом 30
	тушение пожаров, проведение АСР


Тушение пожаров, до прибытия первого подразделения на пожар, выполняют добровольные пожарные команды (ДПК) в населенных пунктах. 
Проектные решения 
[bookmark: _Hlk181028993]В настоящее время на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа остаются недостаточно обеспеченными пожарной охраной (находятся вне нормативной зоны обслуживания существующих пожарных подразделений в соответствии требованиями СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181) (ред. от 09.12.2010), населенные пункты с. Большой Зерентуй, с. Михайловка, с. Явленка, с. Аргунск с численностью населения больше 200 человек. 
Схемой территориального планирования Забайкальского края на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа предусматривается строительство нового пожарного депо (объекта регионального значения) в с. Явленка и с. Михайловка.
Дополнительно на расчетный срок (до 2044 г.) Генеральным планом Нерчинско-Заводского муниципального округа рекомендуется размещение пожарных постов в населенных пунктах с. Большой Зерентуй и с. Аргунск.
На территории Забайкальского края действует государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края", утвержденная постановлением № 407 от 22.07.2014 (с последующими изменениями и дополнениями). Целью государственной программы является снижение гибели и травмирования населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, снижение социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 
Противопожарные мероприятия в пожароопасный период
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий.
Среди таких мероприятий выделяется:
1. введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
1. организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;
1. подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
1. проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях населенных пунктов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
[bookmark: _Toc44923167]
Требования пожарной безопасности в лесах 
Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69‑ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.
Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:
1. [bookmark: sub_30101]противопожарное обустройство лесов;
1. [bookmark: sub_30102]создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
1. [bookmark: sub_30103]мониторинг пожарной опасности в лесах;
1. [bookmark: sub_30104]разработка планов тушения лесных пожаров;
1. [bookmark: sub_30105]тушение лесных пожаров;
1. [bookmark: sub_30106]иные меры пожарной безопасности в лесах.
[bookmark: sub_3002]Противопожарное обустройство лесов включает:
1. разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;
1. распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;
1. строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;
1. устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
1. прокладку просек, противопожарных разрывов;
1. устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.
[bookmark: sub_3003]Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
1. устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
1. приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;
1. организации систем связи и оповещения;
1. строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
1. снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;
1. проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
1. создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.
[bookmark: sub_3004]Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:
1. наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;
1. организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;
1. своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614. 
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.
Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.
Оповещение населения.
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются опасные или взрывоопасные вещества.
Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.
Система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с совместным приказом МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения"(Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60567) основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям вещания.
Оповещение (информирование) населения на территории округа возможно: 
1. посредством массовой информации (телевидение, радио);
1. посредством станций сотовой связи;
1. подвижными автомобилями, звукоусилительными установками);
1. специализированными объектами оповещения населения.

1. [bookmark: _Toc177574770]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
(2024 год)
	Первая очередь
(2034 год)
	Расчётный срок
(2044 год)

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального округа, в том числе земель в границах населенных пунктов:
	га
	903083,34
	903083,34
	903083,34

	1. 
	Посёлок сельского типа Михайловский участок
	га
	54,78
	52,96
	52,96

	1. 
	Село Аргунск
	га
	170,09
	215,96
	215,96

	1. 
	Село Байка
	га
	174,36
	170,78
	170,78

	1. 
	Село Большой Зерентуй
	га
	354,35
	239,87
	239,87

	1. 
	Село Булдуруй 1-й
	га
	82,93
	94,47
	94,47

	1. 
	Село Булдуруй 2-й
	га
	26,25
	27,71
	27,71

	1. 
	Село Георгиевка
	га
	56,58
	60,60
	60,60

	1. 
	Село Горбуновка
	га
	56,24
	62,83
	62,83

	1. 
	Село Горный Зерентуй
	га
	951,61
	348,51
	348,51

	1. 
	Село Домасово
	га
	55,46
	52,74
	52,74

	1. 
	Село Золотоноша
	га
	68,90
	96,73
	96,73

	1. 
	Село Ивановка
	га
	177,01
	150,00
	150,00

	1. 
	Село Ишага
	га
	70,38
	87,79
	87,79

	1. 
	Село Михайловка
	га
	186,00
	186,55
	186,55

	1. 
	Село Нерчинский Завод
	га
	446,12
	470,09
	470,09

	1. 
	Село Олочи
	га
	57,40
	114,67
	114,67

	1. 
	Село Поперечный Зерентуй
	га
	30,48
	30,48
	30,48

	1. 
	Село Середняя
	га
	17,69
	23,76
	23,76

	1. 
	Село Солонечная
	га
	14,95
	13,95
	13,95

	1. 
	Село Чалбучи-Килга
	га
	63,77
	60,24
	60,24

	1. 
	СелоЧашино-Ильдикан
	га
	80,44
	80,54
	80,54

	1. 
	Село Широкая
	га
	71,69
	71,78
	71,78

	1. 
	Село Явленка
	га
	143,09
	114,19
	114,19

	1. 
	Село Уровские Ключи
	га
	195,77
	162,43
	162,43

	2
	Земли по категориям

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	3 659,31
	2 989,64
	2 989,64

	2.2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	12 614,43
	12 633,47
	12 633,47

	2.3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	316 966,00
	316 259,52
	316 259,52

	2.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	0,31
	1,91
	1,91

	2.5
	Земли лесного фонда
	га
	595 220,20
	571 198,80
	571 198,80

	3
	Функциональные зоны

	3.1
	Жилые зоны 
	га
	-
	1792,23
	

	3.1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	775,73
	-
	

	3.1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	0,68
	-
	

	3.1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	0,40
	-
	

	3.2
	Общественно-деловые зоны 
	га
	-
	120,99
	

	3.2.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	19,22
	-
	

	3.2.2
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	32,62
	-
	

	3.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3.3.1
	Производственная зона
	га
	76,47
	140,86
	140,86

	3.3.2
	Научно-производственная зона
	
	0,80
	0,80
	0,80

	3.3.3
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	15,08
	18,56
	18,56

	3.3.4
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	686,34
	762,76
	762,76

	3.3.5
	Зона добычи полезных ископаемых
	га
	10 924,30
	10 924,30
	10 924,30

	3.4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	317 587,05
	317 639,28
	317 639,28

	3.4.1
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	га
	64,72
	113,77
	113,77

	3.5
	Зоны рекреационного назначения

	3.5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	6,55
	21,82
	21,82

	3.5.2
	Зона отдыха
	га
	-
	1,60
	1,60

	3.5.2
	Зона лесов
	га
	571 198,80
	571 198,80
	571 198,80

	3.5.3
	Иные рекреационные зоны
	га
	0,31
	0,31
	0,31

	3.6
	Зоны специального назначения 

	3.6.1
	Зона кладбищ
	га
	22,19
	23,76
	23,76

	3.6.2
	Зона складирования и захоронения отходов 
	га
	13,66
	28,19
	28,19

	3.7
	Зона режимных территорий
	га
	627,66
	652,52
	652,52

	3.8
	Иные зоны 
	га
	2102,60
	716,56
	716,56

	4
	Население

	4.1
	Общая численность населения муниципального округа
	чел.
	6903
	5485
	4760

	4.2
	Плотность населения
	чел./км2
	0,76
	0,61
	0,53

	5
	Жилищный фонд

	5.1
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел.
	23,3
	31,6
	40

	5.2
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. м2
	160,9
	173,3
	190,4

	6
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	6.1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	464
	500
	500

	6.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	3339
	3000
	2300

	6.3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	6586
	8101
	9901

	6.4
	Спортивные залы
	м2
	до 200
	не менее 690
	не менее 690

	6.5
	Плавательный бассейн
	объект
	-
	-
	1

	6.6
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа
	зрительских мест
	1774
	1653
	1653

	6.7
	Библиотека
	объект
	19
	19
	19

	7
	Транспортная инфраструктура

	7.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	349,6
	350,9
	350,9

	
	в том числе:
-регионального или межмуниципального значения
	км
	296,1
	296,1
	296,1

	
	- местного значения 
	км
	67,0
	68,3
	68,3

	7.2
	Улично-дорожная сеть населенных пунктов
	км
	253,2
	
	268,5

	7.3
	Аэродром
	ед.
	1
	1
	1

	7.4
	Железнодорожные линии
	км
	-
	-
	50

	8
	Инженерная инфраструктура

	8.1
	Водоснабжение

	8.1.1
	Расход воды
	тыс. м3/сут.
	0,04
	1,42
	1,23

	8.1.2
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	8,0
	13,0
	16,06

	8.2
	Водоотведение

	8.2.1
	Расход сточных вод
	тыс. м3/сут.
	-
	1,04
	0,90

	8.2.2
	Протяженность канализационных сетей
	км
	-
	10,0
	13,25

	8.3
	Электроснабжение

	8.3.1
	Потребность электроэнергии
	млн. кВт*ч/год
	18,98
	15,08
	13,09

	8.3.2
	Трансформаторные подстанции
	единиц
	139
	139
	148

	8.4
	Теплоснабжение

	8.4.1
	Источник тепловой энергии
	единиц
	43
	43
	43

	8.4.2
	Протяженность теплопровода
	км
	1,368
	1,368
	1,368

	8.6
	Связь

	8.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100
	100

	8.7
	Инженерная подготовка и защита территории

	8.7.1
	Канализация дождевая самотечная открытая
	км
	-
	36,8
	64

	8.7.2
	Очистные сооружения дождевой канализации
	шт.
	-
	12
	24

	8.7.3
	Регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения
	км
	3
	6
	6

	9
	Объекты специального назначения

	9.1
	Кладбища
	объект/общая площадь, га
	24/22,19
	24/22,19
	24/23,76

	9.2
	Скотомогильники
	объект
	19
	19
	19

	9.3
	Объекты размещения отходов
	объект
	2
	1
	1

	10
	Объекты обеспечения пожарной безопасности

	10.1
	Пожарное депо
	единицы
	1
	3
	3




2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10.766999999999999	10.494999999999999	10.247	10.023	9.8710000000000004	9.6969999999999992	9.5739999999999998	9.4280000000000008	9.1769999999999996	8.9860000000000007	8.798	8.4890000000000008	7.141	6.9029999999999996	


Родившиеся	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	19.7	21.8	16.399999999999999	16.7	16.899999999999999	13.8	13.5	12.033288349077823	13.767571007115173	11.388355726167626	11.535175163771006	Умершие	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14.7	18.600000000000001	13.2	13.6	15.1	17	14	16.194331983805668	18.742407589518134	16.890595009596929	21.646254628311024	Естественный прирост	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5	3.2	3.2	3.1	1.8	-3.2	-0.5	-4.1610436347278448	-4.9748365824029612	-5.5022392834293026	-10.111079464540017	Естественный прирост (все население края)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3.4	3.5	2.5	2.2999999999999998	1.7	0.4	-0.6	-2	-4.5	-2.6	-3.2	



Число прибывших	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	284	266	207	218	137	211	152	129	156	172	Число выбывших	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	468	471	360	382	358	398	301	395	328	339	Миграционный прирост	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-184	-205	-153	-164	-221	-187	-149	-266	-172	-167	
человек



Число прибывших во внутрирегиональной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	196	193	148	137	96	168	100	94	111	Число выбывших во внутрирегиональной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	319	330	262	240	271	306	228	306	251	Число прибывших в межрегиональной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	80	72	58	78	41	43	52	35	45	Число выбывших в межрегиональной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	148	133	98	137	87	91	73	89	76	Число прибывших в международной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	1	1	3	0	0	0	0	0	Число выбывших в международной миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1	8	0	5	0	1	0	0	1	Миграционный прирост	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	-184	-205	-153	-164	-221	-187	-149	-266	-172	
человек



Общая интенсивность миграции	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	75.600683623202983	75.327064595257553	58.844896476571009	63.151247237132935	53.21150228433217	67.059406485712714	50.944669365722	60.623589980910516	61.932181701855406	Внутрирегиональная миграция	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	51.774404343017999	53.454619787408006	42.550983342846763	39.680033680665197	39.451760279494756	52.194020811539943	36.887089518668468	46.277549603748483	46.321177223288544	Межрегиональная миграция	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	22.921483864481754	20.952575633687651	16.190130247522184	22.629196926639302	13.75974200483741	14.755271706215932	14.057579847053532	14.34604037716203	15.483045425463851	Международная миграция	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	0.90479541570322719	0.91986917416189695	0.10378288620206527	0.84201662982843906	0	0.11011396795683533	0	0	0.12795905310300704	
число прибытий и выбытий на 1000 среднегодового населения округа



мужчины	
0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 – 84	85 – 99	192	325	298	200	137	174	278	315	281	261	203	215	244	224	95	33	14	6	женщины	
0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 – 84	85 – 99	192	312	304	198	128	164	234	286	292	261	175	232	310	279	133	69	48	29	возраст, лет

человек
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